# A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

A – Dra åt till vinkel

I det här steget kör verktyget tills en målvinkel uppnås. Målvinkeln mäts från stegets start.

A – Lossa till vinkel

Det här steget kör verktyget med hastigheten n i bakåtgående riktning tills målvinkeln är nådd. Målvinkeln mäts från stegets start.

Steget stöds inte för verktyg konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment) med öppen ände.

Parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målvinkel | Inställd vinkel. Måste vara > 0.
Varvtal | Standard: 60 rpm.
Typ av varvtalsramp | Hård, mjuk, eller manuell. Standard: Hård. Om du väljer Manuell, så öppnas fältet Hastighetsramp.
Hastighetsramp | Om hastighetsramptypen är Manuell, så öppnas detta fält. Standard: 500 rpm/s.
Broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.

Peka och klicka på bilden för att se mer information:

A | Målvinkel

## Mikrovideo

A – Dra åt till vinkel/lossa till vinkel