# 셀프탭

셀프탭 단계는 필요한 런다운 토크가 런다운 완료 토크보다 큰 조임을 가능하게 합니다. 예를 들어, 자체 스레드(또는 자체 태핑) 나사를 사용하여 금속의 얇은 층을 조일 때 사용됩니다. 셀프탭 창은 토크 값이 SelftapTorqueMin/2를 도달할 때 시작됩니다. 각도 창에서 토크는 SelftapTorqueMin 이상을 도달해야 하지만 SelftapTorqueMax를 통과해서는 안 됩니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
셀프탭 | 셀프탭 단계를 활성화합니다. | 꺼짐
Speed (속도) | 셀프탭 중에 속도를 지정합니다. | 소프트 스타트 속도 또는 ToolMaxSpeed의 5%
길이 | 셀프탭 중에 소켓을 돌릴 각도를 지정합니다. 시작 단계의 끝에서부터 측정합니다. | 360°
토크 최소 | 셀프탭 하한에 대한 토크 값. | 0 Nm
토크 최대 | 셀프탭 상한에 대한 토크 값. | 공구 최대 토크