# Salud de herramienta

La vista Estado incluye la entrada Temperatura, que muestra información sobre la temperatura de la herramienta.

## Temperatura de la herramienta

Las temperaturas de la herramienta (para las herramientas con cable y con batería) están permanentemente supervisadas desde el POWER FOCUS 6000. Las unidades admitidas de temperatura son grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F), siendo los grados Celsius la unidad predeterminada. Es posible cambiar de una unidad a otra sin necesidad de reiniciar el controlador. Cuando la temperatura del componente crítico supera la temperatura máxima, se bloquea la herramienta y se muestra la alerta (2014). La herramienta se desbloquea cuando la temperatura del componente crítico cae por debajo del límite de temperatura.

La temperatura de la herramienta no está disponible para la llave ST.

## Monitorización de la temperatura de herramienta

1. En la vista Inicio, haga clic en la pestaña Herramientas.

2. Seleccione la vista Estado para ver la temperatura de los componentes.

3. Seleccione la vista Pico de temperatura para ver la lista de los picos de temperatura más altos de cada componente.

4. Seleccione la vista Temperatura en tiempo real para controlar de forma continuar la temperatura de un componente.