# ソフトスタート

ソフトスタート中、ネジがスレッドに入るのを助け、ツールトリガを押した際にツールが所定位置から急に飛び出さないように、速度、最大トルク、回転角度の設定ができます。

パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ソフトスタート | ネジがスレッドに入るのを容易にするために、ツールの速度、角度、最大トルクの設定ができます。 オフ: ソフトスタートがオフになります。 オン: ソフトスタートがオンになります。 | オン
速度 | ソフトスタート時の速度を定義します。 | 35 rpm
角度 | ネジがスレッドに入るようスピンドルの回転角度を定義します。 | 90°
最大トルク | ソフトスタート時にかかるトルク上限値を定義します。トルク最大値が超過すると、締め付けが中止され、エラーメッセージが表示されます。締め付けは NG とみなされます。 | 1.25 Nm