# Déclencheurs

Les déclencheurs agissent comme des entrées pour une règle. Un déclencheur valide est configuré avec un poste de travail virtuel et un état d'entrée/sortie booléen ou un signal d'évènement. Un maximum de 10 déclencheurs peut être configuré par règle.

## Condition de déclenchement

Si une règle est activée, elle démarre en fonction de la condition de déclenchement définie. Les conditions de déclenchement disponibles sont les suivantes :

- SI TOUS : La règle ne s'applique que lorsque tous les déclencheurs de la règle sont activés.

- SI UN : La règle s'applique lorsqu’un des déclencheurs de la règle est activé.

Réglages | Descriptions
--- | ---
Nom | Saisir un nom pour le déclencheur d'une longueur maximale de 32 caractères ASCII.
Signal | Lorsque vous sélectionnez un signal pour un déclencheur, sélectionnez parmi une liste d'états d'E/S booléens et de signaux d'évènement. Le signal sélectionné est toujours connecté au poste de travail virtuel sélectionné.
Poste de travail virtuel | Sélectionnez un poste de travail virtuel dans la liste des postes de travail virtuels disponibles sur le contrôleur.
En fonction du type de signal d'entrée sélectionné, le déclencheur affiche différentes options.
Signal d'état booléen d'entrée/sortie sélectionné comme signal dans le déclencheur | Un signal d'état booléen a un état défini lorsque le signal est déclenché et lorsque le signal n'est pas déclenché. Pour configurer, allez dans Fonctionnement et sélectionnez Égal à ou Différent pour l'état du signal, qui est Vrai ou Faux. Le déclencheur ne réagit que lorsque la condition d'état du signal est remplie, c'est-à-dire lorsque la valeur du signal est égale ou différente de l'état défini, qui est vrai ou faux. Par exemple, le déclencheur peut être configuré pour ne réagir que lorsque l'outil est en marche, grâce au signal Outil en fonctionnement. Pour configurer, sélectionnez Outil en fonctionnement dans la liste des signaux et définissez Fonctionnement sur Égal à et l'état sur Vrai.
Signal d'évènement booléen d'entrée/sortie sélectionné comme signal dans le déclencheur | Un signal d'évènement booléen a un seul état lorsqu'il est déclenché et reste dans cet état jusqu'à sa réinitialisation. Lorsque le signal d'évènement est sélectionné dans la liste des signaux, une option de réinitialisation doit être définie pour le signal d'évènement entrée/sortie. Les options de réinitialisation peuvent être sélectionnées à partir de Arrêt. Les options de réinitialisation disponibles sont les suivantes : Durée, Vers le serrage suivant, et Signal défini. Par exemple, le déclencheur peut être configuré pour ne se déclencher que lorsque le signal Serrage OK est reçu.