# LST - Coppia di punti bassi

Utensili
ES STR SL ST SR QST IXB

Questo monitoraggio fase misura la coppia più bassa e controlla che sia compresa tra i limiti.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Limite massimo | La coppia più alta accettabile.
Limite minimo | La coppia più bassa accettabile.
Tipo | Specifica la condizione iniziale: Fase di avvio La misurazione inizia dal punto iniziale e termina nel punto di spegnimento. Grilletto angolo: La misurazione inizia all'angolo impostato e termina nel punto di spegnimento.
Angolo di partenza | Disponibile quando Tipo è impostato per Grilletto angolo.