# SSD - Detekcia skĺznutia (Stick Slip Detection)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor kroku rozpozná a hlási efekty sklzu počas kroku. Zistí sa to podľa počítania toho, koľko krát sa moment dostane pod Úroveň spúšťača. Ak je počet väčší ako Maximálny počet oscilácií, potom sa nahlási chyba. Monitor operuje v dvoch rôznych režimoch dynamický alebo fixný. Rozdiel medzi režimami je spôsob, akým sa vypočíta úroveň spúšťača.

Dynamický moment: Úroveň spúšťača je dynamicky vypočítaná ako Najvyššie percento momentu súčasného max momentu, ktorý sa doposiaľ počas monitorovania dosiahol. Monitorovanie začne akonáhle moment prejde Spúšťačom uťahovacieho momentu.

Fixný moment: Úroveň uťahovacieho momentu je fixný Spúšťač uťahovacieho momentu, ktorý špecifikuje používateľ. V tomto režime nie sú potrebné percentá.

Ak moment nedosiahne Spúšťač uťahovacieho momentu, potom sa monitor nenaštartuje, čo bude mať za následok stav NOK.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ | Špecifikuje, aký typ detekcie skĺznutia sa vykoná v detekcii skĺznutia monitora. Predvolene: Dynamický moment.
Percento maximálneho momentu | Predvolene: 80 %, musí byť >=10 a < 100.
Spúšťač momentu | Predvolene: 5, musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Maximálny počet oscilácií | Predvolene: 5, musí byť >= 3 a < 20.