# Limites de couple cible

En définissant les limites de couple cible, il est possible d'éliminer un serrage si le résultat en termes de couple n'est pas conforme aux limites de couple spécifiées. Un couple trop haut peut entraîner la déformation de la vis sous l'effet du dépassement de la limite élastique, voire une cassure ou le foirage des filets. Un couple insuffisant peut se traduire par une force de serrage insuffisante pour supporter les forces pour lesquels l'assemblage est conçu.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Limites de couple | Le serrage est considéré comme incorrect si le résultat en termes de couple est en dehors de la plage définie par Torque min (couple mini.) et Torque max (couple maxi). Auto : Les limites de couple sont automatiquement définies aux valeurs par défaut spécifiées pour Torque min (couple mini.) et Torque max (couple maxi). Manuel : Permet de définir manuellement les valeurs limites de couple. | Auto
Torque min (couple mini.) | Valeur de couple pour la limite inférieure de couple. Ce paramètre peut être saisi si l'option Manual (manuel) a été sélectionnée. | 95% du couple cible
Torque max (couple maxi.) | Valeur de couple pour la limite supérieure de couple. Ce paramètre peut être saisi si l'option Manual (manuel) a été sélectionnée. | 120% du couple cible

Le paramètre Measure torque at (mesurer le couple à) peut avoir différentes valeurs. Par défaut, le couple est mesuré à la crête de couple. Les valeurs possibles du paramètre sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Nom | Description
--- | ---
Valeur de couple maxi | Mesure de la valeur de couple la plus élevée pendant le serrage.
Value at peak angle (valeur pour l'angle crête) | Mesure de la valeur de couple pour la valeur d'angle la plus élevée.
Value at shutoff (valeur à l'arrêt) | Mesure de la dernière valeur de couple avant le passage à l'étape de pause.