# Konfigurácia ukladania záverečného momentu a sledovania

Prepínač Uložiť s kompenzáciou PrT je predvolene nastavený na ZAP, čo znamená, že záverečný moment a sledovanie sa ukladajú s hodnotou kompenzácie PrT.
Zobraziť záverečný moment s kompenzáciou PrT v časti Nastavenia prezentácie výsledkov naživo určuje, čo sa zobrazuje vo výsledkoch naživo.

## Zmena ukladania pomocou nastavenia kompenzácie PrT

1. V zobrazení Domov zvoľte Konfigurácie.

2. Posuňte sa nadol a v ľavej table zvoľte Všeobecná virtuálna stanica.

3. V okne Konfigurácia zvoľte Konfigurácia a potom Upraviť. Objaví sa okno Upraviť konfiguráciu.

4. Posuňte sa nadol na Ukladanie záverečného momentu a sledovania, nastvte prepínač Uloženie s kompenzáciou PrT do požadovanej polohy.