# 공구 구성

구성 >공구 구성 메뉴에서, 공구에서 사용 가능한 부속품 기능을 구성할 수 있습니다.

공구의 유형에 따라 다른 기능을 사용할 수 있습니다.

## 공구의 부속품 기능 구성

1. 공구 유형으로 필터링을 선택합니다. 그런 다음, 부속품 공구를 선택합니다.

2. 편집을 선택하여 필요한 기능을 구성합니다.

   가상 스테이션에 할당된 구성은 삭제할 수 없습니다.

3. 가능한 경우, 관련 상자를 선택하여 공구 LED, 기능 버튼, 버저 및 방향 스위치를 구성합니다.
   각 상자에는 특정 기능의 숫자에 해당하는 숫자가 표시됩니다. (예: 1은 공구 LED, 2는 기능 버튼, 3은 버저, 4는 방향 스위치)

4. 가능한 경우, 고객의 필요에 따라 일반 설정, 시작 조건 및 부속품 버스를 구성해 주세요.

## 일반 설정

공구 일반 설정은 일반 설정 섹션에서 설정할 수 있습니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
무활동 타임아웃 | 무활동 설정 기간 이후 공구를 종료할지의 여부를 결정합니다. | 켜짐
<무활동 타임아웃> | 무활동 타임아웃이 켜짐으로 설정된 경우, 이 기능은 종료 전 시간(분단위)을 설정합니다. | 120 min
전면 LED | 전면 LED 흰색 표시등의 사용을 구성합니다. 이 기능은 무선 공구에서만 사용할 수 있습니다. 지원되는 공구에서 전면 LED 결과 표시(녹색 및 빨간색 표시등)을 사용하려면 켜짐으로 설정해야 합니다. 꺼짐으로 설정하면 공구 트리거를 누르거나 놓을 때 전면 LED가 켜지지 않습니다. 켜짐으로 설정하면 공구 트리거를 누를 때 전면 LED 흰색 표시등이 켜집니다. 지원되는 공구에서 공구 트리거를 놓으면 녹색 또는 빨간색 표시등이 켜지면서 결과가 표시됩니다. 결과 표시를 구성하려면 공구 LED를 참조하십시오. | 켜짐
트리거 해제 후 지속 시간 | 공구 트리거 해제 후에 전면 LED 흰색 표시등이 켜지는 시간(초단위)을 설정합니다. 구성은 결과 표시(녹색 또는 적색 표시등)의 지속 시간에 영향을 주지 않습니다. 결과 표시 시간을 구성하려면 공구 LED를 참조하십시오. 케이블 공구의 경우, 공구 트리거를 누른 후 전면 LED가 10초 동안 켜집니다. | 0초
추적 | 조임의 그래픽 표현을 활성화합니다. 다중 단계 프로그램의 경우, 추적 트리거를 누를 때 추적이 항상 켜져 있습니다. 무선 공구의 경우 추적하려면 트리거 누름 또는 런다운 완료를 선택합니다. | 꺼짐
TAG 검사 | 공구의 TAG 검사를 활성화합니다. 프로그램과 함께 제공된 TAG가 STwrench smartHEAD에 삽입된 TAG와 동일하지 않을 경우 공구가 잠깁니다. TAG 검사는 STwrench에 대해서만 가능하며, 공구 구성의 유효성을 검증할 때 선택된 공구가 없을 경우에만 가능합니다. | 꺼짐
TAG 선택 | 이 기능은 배치 시퀀스/소스 조임/소스 배치를 사용하여 조임 프로그램/배치 또는 배치 시퀀스를 선택할 때 사용됩니다. 조임 프로그램/배치 또는 배치 시퀀스는 STwrench smartHEAD에 삽입된 TAG의 TAG 번호에 해당하는 번호로 구성된 TAG를 갖고 있습니다. STwrench 디스플레이에서, 작업자는 STwrench smartHEAD에 삽입된 TAG에 대해 어떤 조임 프로그램/배치 또는 배치 시퀀스를 선택했는지에 대한 정보를 볼 수 있습니다. TAG 선택은 STwrench에 대해서만 가능하며, 공구 구성의 유효성을 검증할 때 선택된 공구가 없을 경우에만 가능합니다. | 꺼짐

관련 정보

- TAG 검사
- TAG 선택

이 섹션에서

- 공구 LED
- 기능 버튼 구성
- 버저 구성
- 방향 스위치의 구성
- 시작 조건의 구성
- 부속품 버스의 구성
- 다중 트랜스듀서 구성
- 오픈 엔드 구성