# Esperando para continuar - 201

Esperando para continuar es una señal de salida cuyo significado es que el apriete ha alcanzado una etapa de apriete Esperar con la condición Señal configurada como Tipo de espera.
El sistema (uno o más ejes) pausa la espera de apriete de la señal Continuar etapa - 10128 (para liberación del sistema) o la señal secundaria Comando de canal - 10054: Continuar etapa (para liberación de eje individual).

Para más información, consulte las señales secundarias Estado de apriete de perno - 79: Esperando para continuar y Estado de apriete de canal - 80: Esperando para continuar.

Nombre en SoftPLC: WAITING_FOR_CONTINUE

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: VERDADERO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO