# Caixa de Ferramentas para o Aperto sincronizado

## Controladores

Há dois tipos de controladores;

- PF6000/PF8 Sync Reference

- PF6000/PF8 Sync Member

Podem ser adicionados no máximo 63 controladores Sync Member a uma configuração de layout de hardware. O controlador Sync Reference é sempre o primeiro. É necessário adicionar os controladores Sync Member e ferramentas em seguida.

## Caixa de Ferramentas

A Caixa de Ferramentas contém dois tipos de controlador e todas as ferramentas que são compatíveis. Há uma lista suspensa capaz de filtrar tipos específicos de ferramentas.

Somente ferramentas compatíveis vistas na tabela a seguir podem ser adicionadas à Configuração de Layout de Hardware na Caixa de Ferramentas. Ferramentas não compatíveis conectadas a um controlador Aperto sincronizado serão exibidas com um ícone Ferramenta não compatível em Configuração de Layout de Hardware. Essas ferramentas serão mostradas no ToolsTalk 2 em sua posição atual na configuração do StepSync e essa posição não pode ser alterada no espaço de trabalho da Configuração de Layout de Hardware. Se a ferramenta não compatível for excluída deste espaço de trabalho, o usuário pode Enviar por Push a configuração ao controlador para adicionar a ferramenta antes de continuar com a instalação da Configuração de Layout de Hardware.

As ferramentas podem ser adicionadas somente a um controlador que ainda não tenha uma ferramenta a ele conectada.

Família de Ferramenta | Modelos Compatíveis
Tensor STR | ETV, ETD, ETP
Tensor ST | ETV, ETD, ETP
Tensor SL | ETV, ETD, ETP, ETF
Tensor SR | ETV, ETD, ETP
QST | Tudo