# A – Apretar hasta ángulo / Aflojar hasta ángulo

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

A – Apretar hasta ángulo

Esta etapa opera la herramienta hasta que se alcanza el ángulo objetivo. El ángulo objetivo se mide desde el inicio de la etapa.

A – Aflojar hasta ángulo

Esta etapa opera la herramienta con la velocidad n hacia atrás hasta que se alcanza el ángulo objetivo. El ángulo objetivo se mide desde el inicio de la etapa.

Esta etapa de apriete no es compatibles con las herramientas configuradas con el accesorio delantero de engranaje (GFA) de boca abierta:

Parámetros

Parámetro | Descripción
--- | ---
Ángulo objetivo | El objetivo de ángulo Debe ser > 0
Velocidad | Predeterminado: 60 rpm.
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, se abre el campo de la rampa de velocidad.
Rampa de velocidad | Si el tipo de rampa de velocidad es Manual, se abre el campo. Predeterminado: 500 rpm/s.
Freno (válido solo para Power Focus 6000 Apriete sincronizado, Power Focus 8 Apriete sincronizado y Flex) | Si está Activado, la herramienta se detendrá al alcanzar el objetivo. Si está Desactivado, el programa pasa directamente a la siguiente etapa sin detener la herramienta.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

A | Ángulo objetivo

## Microvídeo

A: apretar hasta ángulo/aflojar hasta ángulo