# RD - 런다운

공구
ES STR SL ST SR QST IXB

런다운 단계는 나사의 나사 헤드가 하부면에 접촉하고 착좌점에 도달하기 직전까지 나사가 스레드에 들어갈 때의 조임 부분입니다. 런다운 중에 필요한 토크는 체결력에 전혀 영향을 미치지 않습니다.

이 단계에서는 정방향의 해당 속도로 공구를 실행하고 런다운 유형에 따라 달라지는, 토크 또는 스너그 단계 동작은 다음과 같습니다.

런다운 유형: 토크까지: 지정된 목표 토크가 발견되면 단계가 중지됩니다.

런다운 유형: 스너그까지: 스너그 경사도 계산은 지정된 토크 트리거 레벨 Tt에서 시작됩니다. 어떠한 토크 트리거도 설정되지 않은 경우 단계 시작시 경사도 계산이 시작됩니다.

경사도 계산은 Ad 각도로 두 각도 지점 사이에서 이루어지며 다음과 같이 계산됩니다. (Tn – Tn-1) / (An – An-1) 그리고 두 개별 항목 뒤의 두 기울기가 TSLOPE 보다 크면 바로 스너그 지점이 발견됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
런다운 유형 | 토크까지 또는 스너그까지.
목표 토크 | 기본값: “설정되지 않음". 필수 조건: > 0.
속도 | 기본값: 60 rpm. 필수 조건: > 0.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드 수동을 선택하면, 속도 램프 필드가 열립니다.
속도 램프 | 속도 램프 유형이 수동이면, 이 필드가 열립니다. 기본값: 500 rpm/s.
트리거 토크 | 런다운 유형이 스너그 까지인 경우 트리거 토크 필드가 표시됩니다. 기본값: “설정되지 않음". 필수 조건: > 0.
증분 각도 | 런다운 유형이 스너그 까지인 경우 델타 각도 필드가 표시됩니다. 기본값: "0" 필수 조건: > 0.
토크 속도 | 런다운 유형이 스너그 까지인 경우 델타 각도 필드가 표시됩니다. 기본값: "0" 필수 조건: > 0.
브레이크 (Power Focus 6000 동기화 조임, Power Focus 8 동기화 조임 및 Flex에만 해당) | 켜짐 목표에 도달하면 공구가 중지됩니다. 꺼짐 프로그램은 공구를 멈추지 않고 다음 단계로 바로 이동합니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

A | 꼭 맞는 지점
B | 각도 델타
C | 토크 경사도
D | 토크 목표
E | 토크 트리거