# Sinais de Aperto Sincronizado

O sistema Aperto sincronizado é compatível com os mesmos sinais de E/S listados nas tabelas a seguir. Os sinais podem ser mapeados na configuração do Fieldbus e na configuração do acessório. Alguns estão também disponíveis pelo Open Protocol.

Nesta seção

- Sinais de Entrada
- Sinais de Saída
- Input Signals (Sinais de Entrada): Sub-signals (Subsinais)
- Output Signals (Sinais de Saída): Sub-signals (Subsinais)