# 同期締め付けのセットアップ (ハードウェア)

セットアップの競合が起きる可能性があるので、競合を避けるため、ハードウェアの設定を完了する前にソフトウェア構成を実行する必要があることにご留意ください。

同期締め付け機能により、同期された締め付けを行うための、POWER FOCUS 6000 を複数接続することができます。

1. 各コントローラーが正しく構成されていることを確認してください（詳しくは、「同期締め付けの構成」を参照してください）。

2. Power Focus 6000 デイジーチェーンケーブルを使用して、Sync Reference ComポートBを最初の同期メンバーのComポートAに接続します。

3. 別のPF6000デイジーチェーンケーブルを使用して、最初の同期メンバのComポートBを2番目の同期メンバのComポートAに接続します。後続のすべてのコントローラーで同じ操作を行います。

   同期締め付けシステムは、最大5個の同期メンバーで構成できます。

A | Sync Reference | D | COMポートAに接続済み
B | Sync Member | E | Power Focus 6000デイジーチェーンケーブル
C | COMポートBに接続済み |  |

関連情報

- 同期締め付けの構成