# W: attendi

Utensili
ES STR SL ST SR QST STB IXB

In questa fase lo strumento attende che la condizione Tipo di attesa venga soddisfatta. Lo strumento non ruota durante l'attesa, ma è possibile specificare la condizione di sospensione.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Tipo di attesa | Tempo: attendere il tempo specificato. Segnale (valido solo per Power Focus 6000 serraggio sincronizzato): attendere la ricezione di un fronte di salita sul segnale Continua fase.
Tempo di attesa | Numero di secondi in cui l'utensile rimarrà fermo, valido solo quando Tempo è selezionato come Tipo di attesa.
Condizione di sospensione | Nessuna sospensione: lo strumento resta in attesa senza funzionare. Coppia di sospensione: durante l'attesa, lo strumento cerca di mantenere la coppia utilizzata all'inizio della fase. Mantieni posizione: durante l'attesa, lo strumento cerca di mantenere la posizione utilizzata all'inizio della fase.