# Parâmetros da etapa inicial da STwrench

Os parâmetros exibidos estão disponíveis se for utilizada uma das estratégias da STwrench. Há várias combinações de estratégia. Alguns dos parâmetros estão disponíveis somente para determinadas estratégias e podem não ser visualizados em outras estratégias.

As regras de um parâmetro são verificadas automaticamente. Caso ocorra uma violação,uma luz de sinalização de erro é exibida ao lado dos parâmetros incorretos. Selecione a luz de sinalização de erro para exibir mais informações sobre o erro.

Alternar estratégias pode resultar na exibição da luz de sinalização de erro, o que significa que a combinação escolhida é inválida e precisa ser corrigida.

Para mais informações sobre a STwrench, veja o Guia de Usuário da STwrench (número de impressão 9836 4134 01).

Parâmetros da etapa inicial da STwrench
Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Número de TAG |  | Ativo: depois de ativar a chave Verificação de ETIQUETA (Configurações > Configuração da Ferramenta > Verificação de ETIQUETA > Ativo), um número correto da ETIQUETA será requerido para executar o programa de aperto. Desativado: O número de TAG não é verificado. | Desativado
Número de TAG necessário | Número de TAG = Ativo | O número de TAG necessário a este programa de aperto. | 1
Detecção de rebatida |  | As opções de parâmetro são: Concluído ou Desativado . | Desativado
Coeficiente de correção de torque |  | Em determinados casos podem ser necessárias extensões para adequar o aplicativo. Nesse caso, a medição da chave deve ser compensada para exibir o valor correto. Para mais informações sobre como calcular o coeficiente de correção, veja o Guia de Usuário da STwrench (número de impressão 9836 4134 01). O parâmetro encontra-se armazenado na TAG de RFID na Ferramenta com acessórios de extremidade. | 1,0
Correção do ângulo |  | Em determinados casos podem ser necessárias extensões para adequar o aplicativo. Nesse caso, a medição da chave deve ser compensada para exibir o valor correto. Para calcular o coeficiente de correção, consulte o guia do usuário da STwrech. O parâmetro encontra-se armazenado na TAG de RFID na Ferramenta com acessórios de extremidade. | 0°

OBSERVAÇÃO

Os coeficientes de correção alteram a medição da STwrench. Isso pode causar uma leitura inadequada. Antes de realizar qualquer correção, consulte a última versão do Guia do Usuário STwrench (número de impressão 9836 4134 01).