# Ext – Externt resultat

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB BCP BCV Externt verktyg

Externt resultat är en strategi som används när en OK-åtdragning rapporteras av en extern digital signal (och inte av moment eller vinkelvärden som uppmätts under åtdragningen). Den externa signalen kan tillhandahållas genom valfri enhet som kan ge en digital signal till styrenheten (t.ex. genom I/O-bussen).

När signalen sänds kommer Resultatvyn (loggad data) att visa värdet för åtdragningsprogrammets Målparameter (angivet momentvärde, vinkelvärde, eller en textsträng). Dessa värden (moment och vinkel) representerar inte verkliga uppmätta värden, utan endast infogad text.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Moment <Målmoment> | Numeriskt värde för önskat visat målmomentvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målmomentet>.
Vinkel <Målvinkel> | Numeriskt värde för önskat visat målvinkelvärde. En signal kan till exempel komma från en klicknyckel och visa <Målvinkeln>.
Text | Alfanumerisk sträng för önskad text. Till exempel: ”Oljan har bytts ut”.