# Konfigurácia synchronizovaného uťahovania

Pred uskutočnením konfigurácie hardvéru je potrebné dokončiť konfiguráciu referencie synchronizácie a všetkých členov synchronizácie.

## Konfigurácia referencie synchronizácie

1. Vyberte ponuku Ovládač, potom zvoľte kartu Synchronizované uťahovanie.

2. V sekcii Synchronizované uťahovanie zvoľte Žiadna synchronizácia

   Objaví sa okno Režim synchronizovaného uťahovania.

3. Zvoľte Referencia synchronizácie

   Okno Režim synchronizovaného uťahovania sa zatvorí.

4. Zvoľte Použiť.

   Ovládač sa reštartuje a zavedie do konfigurácie synchronizovaného uťahovania, čo je zjednodušená verzia bežného grafického rozhrania Power Focus 6000.

## Aktivácia synchronizovaného uťahovania

Aby synchronizované uťahovanie fungovalo, musí byť aktivované v referencii synchronizácie. Existujú dva spôsoby, ako aktivovať synchronizované uťahovanie:

1. Nastavte signál I/O umožniť prevádzku (10055) na Vysoké, alebo

2. V referencii synchronizácie prejdite na Konfigurácie, potom na kartu Všeobecná virtuálna stanica a kliknite na Upraviť pre predmetnú konfiguráciu. Potom v poli Pevné stanice nastavte Automatická aktivácia na Vždy.

Ak synchronizované uťahovanie nebolo aktivované, počas priebehu sa používateľovi zobrazí chybové hlásenie „Nie je možné spustiť, povolený signál je nízky“.

## Konfigurácia člena synchronizácie

1. Vyberte ponuku Ovládač, potom zvoľte kartu Synchronizované uťahovanie.

2. V sekcii Synchronizované uťahovanie zvoľte Žiadna synchronizácia

   Objaví sa okno Režim synchronizovaného uťahovania.

3. Zvoľte Člen synchronizácie

   Okno Režim synchronizovaného uťahovania sa zatvorí.

4. V poli Kanál voľbou čísla kanálu nastavíte číslo kanálu pre člena synchronizácie. Potom vyberte príslušný kanál pre člena synchronizácie.

   Čísla kanálov člena synchronizácie v tom istom nastavení musí byť jedinečné.

5. Zvoľte Použiť.

   Ovládač sa reštartuje a zavedie konfiguráciu do člena synchronizácie a zobrazí sa iba číslo kanála člena synchronizácie.

## Prepnutie na bežný režim Power Focus 6000 (opustenie synchronizovaného uťahovania)

1. Zvoľte ponuku PF6 FlexSystem, potom zvoľte kartu Synchronizované uťahovanie.

2. V sekcii Synchronizované uťahovanie zvoľte Referencia synchronizácie

   Objaví sa okno Režim synchronizovaného uťahovania.

3. Zvoľte Žiadna synchronizácia

   Okno Režim synchronizovaného uťahovania sa zatvorí.

4. Zvoľte Použiť.

   Ovládač sa reštartuje a spustí v bežnej konfigurácii.