# Stufe fortsetzen - 10128

Stufe fortsetzen ist ein Eingangssignal, das die Verschraubungsstufe Warten beendet.
Wenn die Verschraubung eine Warten-Verschraubungsstufe mit der Bedingung Signal konfiguriert als Wartetyp erreicht hat, so führt eine steigende Flanke des Signals Stufe fortsetzen zur Freigabe des Systems (eine oder mehrere Spindeln).

Weitere Informationen finden Sie beim Sub-Signal Kanalbefehl - 10054: Stufe fortsetzen.

Name in SoftSPS: CONTINUE_STEP

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Ereignis | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: FALSE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: FALSE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: TRUE