# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Detta steg stöds endast för verktyg med flera givare.

I steget Momentkalibrering körs verktyget med angivet varvtal i framåtriktningen tills målmomentet uppnås.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Måste vara > 0.
Varvtal | Måste vara > 0. Standard: 60 rpm.
Givare | Moment eller Moment 2. Standard: Moment. Ställ in på Moment 2 för att kalibrera den främre givaren.
Adaptiv broms (Gäller endast för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning, Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning och Flex). | Om På stoppas verktyget när målvärdet har nåtts. Om Av går programmet direkt till nästa steg utan att verktyget stoppas.