# Configuración de un administrador de licencias

El administrador de licencias de Atlas Copco está conectado a un controlador y los ajustes el protocolo se activan desde la pestaña Conexiones de servidor del menú Ajustes del controlador.

Campo | Descripción
--- | ---
Activada/Desactivada | Activa/desactiva la comunicación con el administrador de licencias de Atlas Copco.
Servidor anfitrión | Dirección IP del servidor del administrador de licencias de Atlas Copco
Puerto del servidor | Puerto de servidor del administrador de licencias de Atlas Copco