# Configuración de accesorio delantero

Configure la herramienta para utilizar el accesorio delantero correcto.

1. Vaya a Herramienta en el menú de inicio y seleccione Herramienta de cable > Configuración de accesorio delantero.

2. Seleccione el Tipo de accesorio delantero.

   Podrá configurar los parámetros siguientes si Boca abierta está seleccionado.

   Antes de utilizar el accesorio delantero de engranaje (GFA), ya sea con extremo abierto o extremo cerrado, asegúrese de que el cabezal y el cuerpo de la herramienta estén correctamente instalados y configurados. Si no se hace esto, se pueden producir daños en el tope mecánico del cabezal, especialmente en el del tipo con extremo abierto, si la herramienta funciona en sentido erróneo.

   Ajustes | Descripción
   --- | ---
   Sentido de rotación inversa | Indica el sentido de rotación. Sí: Invertido No: No invertido (predeterminado)
   Sentido de apriete | DER: Predet. El sentido de apriete está configurado en sentido horario. IZQ El sentido de apriete está configurado en sentido antihorario.
   Límite de posicionamiento | Manual Configure el límite de posicionamiento de par. Auto: Predet. Límite de posicionamiento de par configurado automáticamente en 2 % del par máximo, pero al menos 2 Nm.

3. Seleccione Aplicar para ajustar la configuración. La herramienta se reiniciará.

## Realice el ajuste de boca abierta

La función de ajuste de boca abierta está disponible para las herramientas de boca abierta configuradas con el accesorio delantero de engranaje (GFA). La función calcula la verdadera relación de transmisión tanto de la herramienta como de la extensión combinada y la guarda en la herramienta. Necesitará alrededor de 2 minutos para realizar el ajuste.

Cuando se haya completado el ajuste de boca abierta, se debe calibrar la herramienta con la extensión de boca abierta instalada.

1. Seleccione Realizar y pulse el gatillo en la herramienta.

2. Siga las instrucciones en pantalla y siga presionando el gatillo de la herramienta hasta que haya completado el ajuste de boca abierta.

   - Si el ajuste de boca abierta es correcto, aparecerá el evento OK.

   - Si el ajuste de boca abierta no fue correcto o el gatillo de la herramienta se soltó antes de que finalizase el ajuste, aparecerá el evento NOK.