# Manuellt läge – 10061

Används för att försätta den virtuella stationen i manuellt läge.

Om signalen är Sann (hög), så är signal 101 – Manuellt läge – hög.
Om signalen är Falsk (låg), så är signal 101 – Manuellt läge – låg.

Namn i SoftPLC: SET_MANUAL_MODE

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

Relevant information

- Manuellt läge – 101

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT