# Power Focus 6000 (3.14)

## Software

# はじめに

このセクションでは、製品に関する基本的な情報と、トピックで使用されている書式設定規則について説明します。

# 製品基本情報

アトラスコプコの Power Focus 6000 は全く新しいレベルの生産性、人間工学性、品質、接続可能性をもたらします。 Power Focus 6000 は、アトラスコプコの様々な締付ツールを接続することができ、単一のプラットフォームにおける組立ソリューション構築を実現します。仮想ステーション機能により、一台のコントローラに接続された複数のツールは独立して異なるプログラミング制御で動作することができます。スマートに繋がる組立ラインのために最適な選択肢となるでしょう。

# 規約

ユーザーの皆様にさらにご理解いただけるように、本文書全体で特定のフォーマッティング規約を使用しています。使用される書式規則を以下に示します。

ユーザー ガイドの表記規則
要素 | 表記 | 説明 | 出力
--- | --- | --- | ---
一般的な強調 | プログラム ワークスペース内。 | 特定のテキスト要素を目立たせる、またはハイライト表示します。 | 太字のテキスト
グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) 項目 | 機能ボタンを選択します。 | GUI の画面上にある項目に関する記載 (コマンド ボタン、アイコン名、フィールド名など)。 | 太字のテキスト
グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) パス > | 一般に、GUI の上部にあります。 | GUI 内の場所を追跡するナビゲーション補助。 | 例：コントローラ > プログラム > 編集
ユーザー入力 | プログラムの説明を入力します。 | ユーザーが入力する任意のテキスト。 | 太字のテキスト
ファイル名 | エクスポートするファイル名を入力します。 | システムからエクスポートまたはインポートされたファイル。 | 太字斜体のテキスト
変数およびパラメーターの名前 | エクスポートの名前を入力します。 | 変数名とパラメーター名 (値ではありません)。 | 斜体のテキスト
変数およびパラメーターの値 | エクスポートの値を入力します。 | 変数とパラメーターの値。 | 太字大文字のテキスト
システム出力 | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | システムによって出力される任意のテキスト。 | 等幅のテキスト
外部リンク |  | 文書または対象のコンテンツに関連する情報がある外部サイトへのリンク。これには、次のようなものがあります： 技術製品データ 寸法図面 アクセサリ 製品特定情報 | 外部サイトへの選択可能なテキスト
内部ドキュメントへのリンク |  | 関連情報 - 現在のトピックに直接関連し、行われた特定の構成について考慮する必要がある情報へのリンク。 本セクション内 - セクション内のすべてのトピックへのリンクです。機能や構成を理解する際に役立ちます。 ある場合、これらのリンクはテキストの下に表示されます。 | 内部コンテンツへの選択可能なテキスト

# 責任と警告

# 一般データ保護規則（GDPR）

この製品は、システムユーザー名、役割、IP アドレスなど、個人を特定できる情報を処理する機能を提供します。この処理機能の目的は、追跡可能性と正しいアクセス管理を通して品質管理を強化する可能性にあります。

ユーザーが個人データを処理する場合は、EU内での GDPR、その他の適用可能な法律、指令と規制などの遵守を含み、関連個人データ保護法を認識し、準拠する必要があります。Atlas Copco では、ユーザーによる製品の使用に一切の責任を負いません。

# 責任

動作環境における多くの事象が締め付けプロセスに影響を与える可能性があり、結果の検証が必要となります。適用規格および／または規制に準拠して、当社は、ここで、締め付け結果に影響を与える可能性のある事象があった場合に、導入したトルクおよび回転方向を確認いただくよう要請します。このような事象の例として、以下のものがありますが、これらに限定されるものではありません。

- ツーリングシステムの初めての設置

- 部品バッチ、ボルト、ネジバッチ、ツール、ソフトウェア、構成または環境の変更

- 空気接続または電気接続の変更

- ライン人間工学、プロセス、品質手順または慣行の変更

- オペレーターの変更

- 締め付けプロセスの結果に影響を与えるその他の変更

以下について確認する必要があります。

- 影響のある事象によりジョイントの条件が変更されていないこと。

- 初めての機器の設置、メンテナンスまたは修理後に完了していること。

- 少なくともシフト毎に一回、または他の適切な頻度に行うこと。

# 警告

注記

パラメータを変更すると、ツール性能の低下につながる可能性があり、生産が遅延することがあります。

警告

物的損害や重傷を負う危険性

ツールを操作する前にすべての指示を読み、理解し、それらに従っていることを確認してください。すべての注意事項に従わない場合、感電、火災、物的損傷、重傷に至る危険性があります。

- システムのさまざまな部品とともに提供される安全情報をお読みください。

- システムのさまざまな部品の設置、運用、保守のための製品注意事項をお読みください。

- システムおよびその部品に関するすべてのローカル規定安全規制をお読みください。

- 今後の参考のために、すべての安全情報と注意事項を保管しておいてください。

# ユーザーガイドについて

このユーザーガイドでは、POWER FOCUS 6000 のセットアップと構成の方法について説明します。

POWER FOCUS 6000 システムの操作または保守を行う方を対象としています。

トップメニューバーの [検索] ウィンドウで、[Product Essentials チュートリアル] を検索して、使用可能なビデオチュートリアルを確認します。

各Product Essentialsチュートリアルでは、アトラスコプコ製品で特定のタスクを実行する方法の概要を説明します。チュートリアルは、ユーザーが自分の機器を使用しながら視聴して理解できるように構成されています。Product Essentialsチュートリアルはオンラインで提供されており、ユーザーがオンデマンドでいつでも利用できるようになっています。アトラスコプコ製品を使用するために必要な基本的な知識が提供されています。

# 改訂履歴

リリース番号
改訂日
改訂の説明
検索

リリース番号 | 改訂日 | 改訂の説明
--- | --- | ---
item | item | none
3.14 | 10/2025 | 新しいコンテンツ 自動化ルールの使用 ツール情報: IPB-P ツール情報 サービスイーサネットポートを介した Web GUI への接続 作動準備完了: 新規サブ信号 更新されたコンテンツ イベントコード 一般仮想ステーション メニューの概要 Web GUI 締め付けステップ TTC – クラッチに合わせて締め付け CRh - クラッチリヒット ツール情報 ツール正常性 ツールメンテナンス フロントエンドの構成 IxB ツールの制限
3.13 | 09/2024 | 新しいコンテンツ: ソース締め付けのプロパティ Bluetooth 接続のペアリングを解除 HTTPS の構成 HTTPS の構成 更新されたコンテンツ: マルチステップ GUI インターフェース ステップモニター ソース締め付けの構成 ツールの校正 ツール診断 仮想ステーションのプロトコルウィンドウの構成 仮想ステーションでのフィールドバスウィンドウの構成 ソースの開始 複数トランスデューサーの構成 ファイアウォールの構成 ToolsTalk接続の構成 ToolsNet接続の構成 イベントコード
3.11 | 02/2024 | 新しいコンテンツ: コントローラー Bluetooth モジュール ソフトウェアのダウングレード IxB ツールの制限 更新されたコンテンツ: ユーザーガイドの「StepSync」を「同期締め付け」または「コントローラー」に置き換えました。 ツール構成 ツールLEDの構成 マルチステップ GUI インターフェース イベントコードが更新されました。 NG 結果リストが更新されました。
3.10 | 06/2023 | 新しいコンテンツ: トラブルシューティングとサービス > トラブルシューティングマトリックス 更新されたコンテンツ: [仮想ステーション] タブでの作業 > [仮想ステーション] の [プロトコルの構成] ウィンドウ [ツール タブの操作] > [ツール診断] [レポートと統計] > [レポートタブの操作] > [イベント] > 「イベントコード] [構成] > [設定タブの操作] > [ワイヤレス設定の構成]
3.9 | 01/2023 | 新しいコンテンツ: [ツール] タブ > ツール診断 [ツール] タブ > ゼロ位置 [設定] タブ > IXB Connect の構成 [構成] タブ > ツール構成 > デュアルトランスデューサーの構成 [ツール] タブ > フロントエンド構成 更新されたコンテンツ: [構成] タブ > [一般仮想ステーション] イベントコードのリスト [締め付け] タブ > 複数ステッププログラム > 締め付け手順 ([トルクと角度で締付け] および [トルクまたは角度で締付け]) サードパーティーライセンス マルチステップ プログラム > ステップモニター (A - 角度、PTCA - ポストスレッドカット角度) 削除されたコンテンツ： オープンエンドの調整
3.8 | 06/2022 | 新しいコンテンツ: [コントローラー] タブ > [エクスポート/インポート] > [システムログと情報] のエクスポート 更新されたコンテンツ: [構成] タブ > [ツール構成] > [アクセサリ バスの構成] > [ST セレクター] [締め付け］ タブ > [マルチステッププログラム] (締め付けステップ、モニター、および制限用の新しいフィルター可能なテーブル) [構成] タブ > ツール構成 > オープンエンドの構成 イベントコードのリスト [締め付け] タブ > [マルチステッププログラム] > [マルチステッププログラムの設定] (トリガーが失われた場合はNG) 入力信号 - Power Focus 6000 入力信号 - StepSync 出力信号 - Power Focus 6000 出力信号 - StepSync ［コントローラー] タブ > [StepSync] [コントローラー] タブ > [StepSync] > [StepSync のツール ボックス] [コントローラー] タブ > [StepSync] > [StepSync 締め付け] ソースタブ
3.7 | 01/2022 | 新しいコンテンツ: [構成] タブ > ツール構成 > オープンエンドの構成 [設定] タブ > プロトコルの構成 > リモートロギング接続の構成 [設定] タブ > [拡張ロギングの構成] [設定] タブ > 拡張ロギングの構成 > ロググループの構成 更新されたコンテンツ: マルチステッププログラム > 締め付けステップ (TC-トルク校正) マルチステッププログラム > ステップモニター (C-電流、TC-トルク校正) マルチステッププログラム > マルチステッププログラムの設定 (プログラムモニター - 時間、プログラム制限 - 角度、プログラム制限 - 時間) マルチステッププログラム > ステップ制限 (C-電流) イベントコードのリスト 入力信号 - Power Focus 6000 入力信号 - StepSync 出力信号 - Power Focus 6000 出力信号 - StepSync
3.6 | 06/2021 | 更新されたコンテンツ: マルチステッププログラム > 締め付けステップ（締め付け待機ステップ） マルチステッププログラム > ステップ制限（RH - リヒット、RT - トルクの無効化） イベントコードのリスト 入力信号 - Power Focus 6000 入力信号 - StepSync 出力信号 - Power Focus 6000 出力信号 - StepSync 入出力信号 - StepSync 削除されたコンテンツ： フォーステップ締め付け戦略
3.5 | 12/2020 | 追加または更新された段落： 「マルチステッププログラム > 締め付けステップ」の段落が更新されました 「マルチステッププログラム > ステップモニター」の段落が更新されました 「マルチステッププログラム > ステップ制限」の段落が更新されました 「マルチステッププログラム > 結果レポーター」の段落が更新されました 「トリガー損失」の段落を更新しました 「結果表示設定の構成」の段落を追加しました 次が追加されました：「PrT補正で最終トルクを表示：オン/ライブ結果にPrT補正値を表示：オン」段落 次が追加されました：「PrT補正で最終トルクを表示：オフ/ライブ結果にPrT補正値を表示：オン」段落 次が追加されました：「PrT補正で最終トルクを表示：オフ/ライブ結果にPrT補正値を表示：オフ」段落 次が追加されました：「PrT補正で最終トルクを表示：オン/ライブ結果にPrT補正値を表示：オフ」段落 「StepSync信号 > 入力信号」の段落を更新しました 「StepSync信号 > 出力信号」の段落を更新しました 「ToolsTalk接続の構成」の段落を更新しました 「ToolsNet接続の構成」の段落を更新しました 「PINの構成」の段落が更新されました 「明確な結果」の段落を更新しました 「プロトコルステータスの表示」の段落を更新しました 「保存された結果」の段落を更新しました 「同期トレースの表示」の段落を追加しました 「イベントコード」の段落を更新しました 「SPC-統計プロセス制御」の段落を追加しました 「SPCパラメーターの設定」段落を追加しました 「SPC変数の構成」の段落を追加しました 「統計の計算」の段落を追加しました 「統計結果の表示」の段落を追加しました 「入力信号」の段落が更新されました 「出力信号」の段落が更新されました 「入出力信号」の段落が更新されました
3.4 | 04/2020 | 追加または更新された段落： 「ソフトウェア」の段落が更新されました 「エクスポート/インポート」の段落が更新されました 「すべてのコントローラー情報のエクスポート」の段落が追加されました 「設定と構成のエクスポート」の段落が追加されました 「接続ツールからのログのエクスポート」の段落が追加されました 「結果のエクスポート」の段落が追加されました 「コントローラーの構成と設定のインポート」の段落が追加されました 「自動バックアップ」の段落が追加されました 「サポートされているツール」の段落を追加しました 「締め付けステップ」の段落が更新されました 「ツールモーターのチューニング」の段落が更新されました 「オープンエンドの調整」のが更新されました 「マルチステッププログラムの設定」の段落が更新されました 「トレース設定」の段落が追加されました 「ファイアウォールの設定」の段落が追加されました 「一般仮想ステーション」の段落が追加されました 「方向スイッチの構成」の段落が更新されました 「イベントコード」の段落を更新しました 「保存された結果」の段落を更新しました
3.3 |  | 追加または更新された段落： 「TrueAngle 補正」の段落が更新されました 「STwrench」の段落が更新されました 「PIN設定の構成」の段落が更新されました 「ツールを接続した状態で外部結果の締め付け戦略を実行する」段落が追加されました 「ツールを接続せずに外部結果の締め付け戦略を実行する」段落が追加されました 「ツール構成」の段落が更新されました 「TAG チェック」の段落が更新されました 「TAG 選択」の段落が更新されました 「入力信号」段落が追加されました 「出力信号」の段落が追加されました 「入出力信号」の段落が追加されました 「締め付けステップ」の段落が更新されました 「ステップモニター」の段落が更新されました 「ステップ制限」の段落が更新されました 「結果レポーター」の段落が追加されました 「マルチステッププログラムの設定」の段落が更新されました 「結果ビュー - 結果レポーター」段落が追加されました 「非常停止」の段落が更新されました
3.1.X |  | 追加または更新したセクション： フィールドバス構成設定の更新 一般仮想ステーションの更新 - 緩める際にツールのロック解除 「イベントコード」が更新されました
3.1 |  | 追加または更新したセクション： ライセンス管理の更新 締め付けプログラムのコピーと貼り付け 信号の更新 サードパーティライセンスの更新
3.0 |  | 追加または更新したセクション： ライセンス（FMS）の章 StepSync の章 更新済みマルチステップ 締め付けやソース締め付けのためにボタンを適用および解除する
2.8 |  | 追加または更新したセクション： STa6000 または STpad での校正 構成可能なジョブカウンタ OK 時の減少 スキャナの通過
2.7 |  | 追加または更新したセクション： マルチステップステップの更新 ソースバッチ (バーコードスキャン) SRB と TBP ツールのイベントコードの更新
2.6 |  | 追加または更新したセクション マルチステップ締め付け戦略 (エディター) 無線ツールのための WLAN と Bluetooth
2.5 |  | 追加または更新したセクション： マルチステップ締め付け戦略 セレクター確認 保存位置 一般仮想ステーション WiFi ソケットセレクター マルチステップ PIN 外部 OK パルスツールのサービスアラーム マニュアルモードの仮想ステーション
2.4 |  | 追加または更新したセクション： 設定: ライセンスマネージャ 設定: PIN コード 設定: 起動画面の構成 締め付け：締め付けを無効化、角度の測定、トリガー喪失、トルク調整係数 ツールの正常性とバッテリチェック コントローラーの正常性とバッテリチェック パルス戦略 3 ステップ締め付け デバイス: アクセサリーバス デバイス: LED リング デバイス: EHMI デバイス: フィールドバス診断 エクスポート/インポート
2.3 |  | 追加または更新したセクション： システム設定：ネットワーク構成 システム設定：環境設定 システム設定：プロトコル構成 システム設定：締め付け 締め付け：時間監視およびトルク調整係数 ST レンチ ソース アクセサリー構成：ツール構成、開始条件、およびソケットセレクター構成 システム管理：エクスポート/インポート ツール構成；ST レンチ 付録 A：フロント接続
2.1 |  | 追加または更新したセクション： 設定: Fieldbus コントローラーメニュー - 締め付け：電流監視とTrueAngle補正 4 ステップ締め付け システム管理：エクスポートされた csv ファイル形式 仮想ステーション: I/O 診断とフィールドバス 付録 A：非常停止
2.0 |  | 追加または更新したセクション： 設定: ツールのアラーム ツール構成：ツールの接続、ツールのメンテナンス、無線ツールのための内部 WLAN 締め付け設定：緩めステップ 締め付け結果：Live 結果、保存された結果、NG 結果の状態 仮想ステーション Power Focus 6000 のイベントコード
1.6 |  | Power Focus 6000 の構成ガイドの最初の公式リリースです。

関連情報

- マルチステッププログラムの削除
- マルチステッププログラムの追加
- 回転
- 締め付けプログラムでのツール検証

# 前提条件

本ユーザーガイドは POWER FOCUS 6000 の詳細に興味がある方に役立ちます。

本ユーザーガイドに記載の技術的側面を完全に理解するために、次のことを推奨します。

- 締め付け技術に関する知識

- Power Focus の以前のバージョンでの作業経験

# システム概要

# ソフトウェア構造

# メニューの概要

コントローラーには複数のメニューがあり、ここで締め付けとハードウェアアクセサリーの設定を行い、ツールの保守を行い、ソフトウェアを管理し、レポートを表示させることができます。

本セクション内

- 締め付けタブ
- バッチシーケンスタブ
- ソースタブ
- ツールタブ
- 仮想ステーションタブ
- コントローラタブ
- 構成タブ
- レポートタブ
- 設定タブ
- 自動化ルールのタブ
- ライセンス割り当てタブ
- ヘルプタブ

# 締め付けタブ

締め付けタブは、個々の締め付けで利用可能なコントローラに保存された締め付けプログラムを一覧表示します。
締め付け構成は、締め付けタブに記載されています。

関連情報

- [締め付け]タブの使用

# バッチシーケンスタブ

バッチシーケンスタブでは、コントローラに保存されたバッチシーケンスをリスト表示します。

バッチシーケンスは、様々な組み合わせにおける 1 つ以上の反復締め付けプログラムです。バッチシーケンスが作成され、バッチシーケンスタブで構成されます。

関連情報

- [バッチシーケンス]タブの使用

# ソースタブ

ソースタブでは、異なるハードウェアのデジタル入力を通して、例えば、締め付けプログラムやバッチシーケンスなどの締め付けプログラムの選択を管理する利用可能なオプションをリスト表示します。スキャナ構成はソースタブで行います。

関連情報

- [ソース]タブの使用

# ツールタブ

ツールタブは、コントローラに接続されたツールに関する情報を示します。
このメニューは、コントローラに接続されているワイヤレスツールにも使用できます。
ツールの整備や校正を行う際のツールレリファレンス製品は、ツールタブにあるデータの一部です。

関連情報

- [ツール]タブの使用

# 仮想ステーションタブ

仮想ステーションタブは、仮想ステーションを構成します。

仮想ステーションは、コントローラシステムのソフトウェアを抽象化したものです。
仮想ステーションタブで、異なるリソース、アクセサリ、ツール、およびタスクが仮想ステーションに割り当てられます。

関連情報

- [仮想ステーション] タブの操作

# コントローラタブ

コントローラタブは、ハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントをリスト表示しています。

コントローラに保存され、使用されるソフトウェアのバージョンがリスト表示されており、更新することができます。
追加機能のライセンスマネージャが扱われます。また、コントローラへの設定のインポートまたはコントローラからの設定のエクスポートもできます。

関連情報

- [コントローラ]タブの使用

# 構成タブ

アクセサリ構成のリストは、構成タブで示されます。

ツールアクセサリ、I/O エキスパンダ、内部 I/O、スタックライト、オペレータパネル、ソケットセレクタのようなアクセサリが構成できます。
デジタル I/O 信号は、ボタン、ランプ、スイッチ、コネクタにマッピングされます。

関連情報

- [構成]タブの操作

# レポートタブ

レポートタブでは、締め付け結果とイベントがリスト表示されます。

関連情報

- 結果

# 設定タブ

設定タブはで、言語、PIN コード、ワイヤレスネットワーク、使用中のフィールドバス、などのコントローラ固有の設定をセットアップできます。

関連情報

- [設定] タブの操作

# 自動化ルールのタブ

自動化ルールのタブでは、コントローラーに保存された自動化ルールをリスト表示します。このルールにより、コントローラーで使用可能なブール値信号に対する論理演算が可能になります。

# ライセンス割り当てタブ

ライセンス割り当てタブは、ライセンスとライセンス機能を仮想ステーションに割り当てるために使用します

# ヘルプタブ

ヘルプタブには、コントローラに関する有用なヘルプセクションが含まれています。
コントローラに接続されたコンピュータを介して、複数の言語でPDFファイルをダウンロードすることができます。

# クイックスタートガイド

システムの概要をより良く理解していただくため、本ガイドでは、システムを使用して開始するために必要な種々のステップを簡単に説明しています。

このセクションでは、システムのすべての機能をカバーしておらず、代わりに最も基本的な機能に焦点を当てています。

1. 使用するツールの種類を決定します。使用しているツールの種類は、締め付け戦略の可用性に影響を与えます。

2. ツールの主な目的は、締め付けを行うことです。これは、例えば目標角度と目標トルクといった締め付けに関連するすべてのパラメータが含まれている締め付けプログラムを定義することで行います。

3. 一連の締め付けプログラムとして動作するバッチシーケンスには、1 つ以上の締め付けプログラムが追加できます。バッチシーケンスは、例えば、締め付けプログラムによる特性の締め付け数、または異なる締め付けプログラムのシーケンスが可能です。

4. 仮想ステーションを作成し、それにツールを割り当てます。仮想ステーションは、コントローラとツールの間のインターフェイスとして機能することで、いくつかのツールを単一の物理的コントローラに接続することができます。仮想ステーションは、1 つのツールのみがコントローラに接続されている場合でも必要です。

5. タスクを仮想ステーションに割り当てます。タスクは、締め付けプログラム、バッチシーケンス、または指定されたデジタル入力（例えば、バーコードスキャナーから）のいずれかが可能です。ここで、ステーションに割り当てられたツールは、タスクを実行することができるようになります。

# ハードウェア構造

# 操作および取り扱い

コントローラの正面パネルを使って、POWER FOCUS 6000 を設定、構成します。また、接続した PC 上のコントローラの IP アドレスを参照して、Web GUI を通してコントローラインターフェイスにアクセスできます。

関連情報

- Web GUI を通じたコントローラへのアクセス

本セクション内

- 正面パネル
- Web GUI

# 正面パネル

フロントパネルには、タッチスクリーンディスプレイと特殊ボタンがあります。

1 | ディスプレイ_構成表示と結果を示すタッチスクリーン付きカラーディスプレイ
2 | 特殊ボタン_特殊機能ボタン

本セクション内

- 正面パネルボタン
- タッチスクリーンボタン
- ナビゲーション

# 正面パネルボタン

これらのボタンは、Web GUI のクリック可能なアイコンとして使用できます。

ボタン | 名前 | 説明
--- | --- | ---
| ホーム | ホーム画面に移動します。
| 結果 | ライブ結果ビューに移動します。

# タッチスクリーンボタン

ボタン | 名前 | 説明
--- | --- | ---
| 追加 | 追加項目を追加します。
| 戻る | 前の表示に戻ります。
| 上にスクロール / 下にスクロール | 画面に対して長すぎるリスト内で移動します。
| 最大化 / 最小化 | パラメーターでセクションを最大化または最小化します。
| 戻る（リスト内） | リストのページ間を戻る（および進む）。
| 閉じる | ウィンドウを閉じるには、タップします。
| 注意 | パラメータが間違って構成されていることを示すサイン。
| ホーム | ホーム画面に移動します。 Web GUI でのみ使用できます。
| 結果を表示 | ライブ結果画面に移動します。 Web GUI でのみ使用できます。

# ナビゲーション

- コントローラ GUI で移動するには、メニュー項目をタップするか、ディスプレイ上を指で移動（ドラッグ）して項目をスクロールします。

- オプションは、必要なオプションをタップして選択します。

- テキストボックスにデータを入力するには、テキストボックスをタップするとキーボードがディスプレイ上で表示されます。

50305931

# Web GUI

Web GUIは、コントローラの表示によく似ています。これにより、コントローラに接続したコンピュータ上の Web ブラウザを介してコントローラの構成とプログラミングが可能になります。

ユーザーは、コントローラと Web インタフェースからコントローラを同時にプログラムできます。

関連情報

- ネットワークの構成

本セクション内

- サービスイーサネットポートを介した Web GUI への接続

# サービスイーサネットポートを介した Web GUI への接続

コンピューターで DHCP 設定が有効になっていることを確認します。

Web GUI に接続するには、次の手順を実行します:

1. サービスイーサネットポートに接続します。

2. ウェブブラウザーを開きます。

3. アドレスフィールドに「169.254.1.1」と入力します。

   Web GUI が開きます。

# ライセンスの導入

コントローラ機能のライセンスは、機能管理システム（FMS）を通じて管理されます。FMS により、ユーザーは動的ライセンス方式を介して、コントローラー機能を特定のニーズに合わせて変更できます。

ライセンスは、個々の機能または機能の集合に対して取得することができ、複数の仮想ステーションに展開することができます。ライセンスは不要になったときライセンス プールに戻すことができます。ライセンスは、アトラスコプコ ライセンスポータル（ACLP）を通じて入手できます。ライセンスは、ACLP からダウンロードし、ToolsTalk を通じて管理または配布できます。また、FMS ポータブル (USB ドライブ) に保存してコントローラに挿入することもできます。

ACLP における顧客アカウントの作成と管理は、このマニュアルで扱っていません。詳細については、アトラスコプコの代理店にお問い合わせください。

# ライセンスの概要

ライセンスによって管理される機能の設定は、ライセンスがインストールされていなくても実行できます。例えば、締め付けプログラムの構成とマルチステッププログラムの構成など。これらの機能をツールまたは仮想ステーションに割り当てることも可能です。ただし、有効なライセンスなしで機能を実行するには、適切なライセンスをインストールする必要があります。

ライセンスの適用は2つの段階、割り当てとランタイム（トリガー押下）で実行されます。ライセンスがインストールされていない機能が仮想ステーションに割り当てられている場合、ToolsTalk 2の仮想ステーションビューで赤い感嘆符が表示されます。コントローラ GUI には、ツールまたはタスク セクションに警告三角形も表示されます (不足しているものによって異なります)。ライセンスがインストールされていない機能が開始された場合（つまり、トリガが押された場合）、ユーザーにどのライセンスが不足しているかを通知するイベントが表示されます。正しいライセンスがインストールされていない場合、続行することはできません。

ライセンスされていない機能を実行すると、ほとんどの場合、ツールがロックされます。

コントローラ内の多くの機能は、仮想ステーションで割り当て、使用するためのライセンスが必要です。ライセンスには次の 4 種類があります：

## 仮想ステーションタイプ

1つのパッケージにまとめられた一定の機能群。バーチャルステーションタイプは、実行可能なツール、使用可能なプログラムとシーケンスの数、使用可能な締め付け戦略、実行可能なレポートの種類など、その他多数を決定します。各バーチャルステーションタイプに含まれる機能は、通常お互いに併用される機能、またはパッケージに他の機能が必要な内部依存性を持つ機能です。バーチャルステーションタイプは、バーチャルステーションに完全に割り当てられます。バーチャルステーションはバーチャルステーションタイプに含まれるすべての機能を活用することができます。締め付けを行うためには、バーチャルステーションにバーチャルステーションタイプライセンスを割り当てる必要があります。ライセンスの種類によって、さまざまな締め付けオプションが有効またはブロックされます。

## 同期機能タイプ

「仮想ステーションタイプ」での説明と同じ方法で動作しますが、固定システムに使用されます。仮想ステーション上で複数のツールを実行できるようにするには、各ツールに同期機能ライセンスが必要です。

## バーチャルステーション機能

バーチャルステーションタイプを補完する個々の機能。単一のライセンスとして多くの機能を購入することができます。

## コントローラ機能

コントローラ全体の機能これらはコントローラに割り当てられる機能であり、割り当てられた後は、そのコントローラ上のすべての仮想ステーションで使用できます。

# ライセンスソース

コントローラで使用されるライセンスは、複数の異なるソースから取得できます。同時ソースの数は10に制限されています（10のFMSポータブルソース、または9つのFMSポータブルソースに加えて1つのライセンスサーバー（TT2））。ソースの制限（10）に達したときにソースからライセンスを追加する場合は、一方のソースからのすべてのライセンスをコントローラから削除して、もう一方のソースからのライセンス用のスペースを確保する必要があります。

## ソースの概要

[ソースの概要] タブ (ライセンスの割り当て > ソースの概要) は、コントローラーにインストールされているライセンスの概要と、そのライセンスがインストールされた場所をユーザーに提供します。最大10個の異なるソースをここに表示することができ、それぞれがFMS P（FMS Portable、またはドングル用）、またはライセンスサーバー（TT2）で指定されます。

任意のライセンスソースをクリックすると、そのソースの詳細なライセンスソース情報が表示されます。ソース名と種類、および各カテゴリのライセンスの数と種類 (仮想ステーションの種類、仮想ステーション機能、およびコントローラ機能) が一覧表示されます。

# サポートされているツール

仮想ステーションでサポートされるツールは、コントローラーの仮想ステーションのタイプによって異なる場合があります。

サポートされているツール | BatchControl | JointControl | StationControl | CriticalControl | ProcessControl
--- | --- | --- | --- | --- | ---
BCP / BCV | X | - | - | - | -
TensorSB | - | X | X | - | -
TensorSL | - | - | X | X | X
TBP | - | - | X | X | X
TensorST | - | - | X | X | X
TensorSTR | - | - | X | X | X
SRB | - | - | X | X | X
TensorSTB | - | - | X | X | X
STWrench | - | - | X | X | X
TensorES | - | X | X | - | -
TensorSR | - | - | X | X | X
QST（固定スピンドル） | - | - | X | X | X
TBPS | - | X | X | - | -
MWR-S（メカトロニックレンチ信号） | - | - | - | - | -
MWR-T（メカトロニックレンチトルク） | X | X | X | X | -
MWR-TA（メカトロニックレンチ トルク角） | - | - | X | X | X
外部ツール | X | X | X | X | X
ITB-A | - | - | X | X | X
ICB-A | - | - | X | X | X
ITB-P | - | - | X | X | X

# インストールとアップグレード

このセクションでは、製品の初期インストールや、バージョンを別のバージョンにアップグレードする際に役立つ情報を見つけることができます。

# ライセンスのインストール

# コントローラへのライセンスのインストール

ライセンスソースは1つのライセンスサーバー（TT2）と9つのFMSポータブル（ドングル）に同時に制限されることにご注意ください。ライセンスは、サーバー (ToolsTalk 2) またはFMSポータブル経由でインストールされます。ライセンス ソースの制限に達した場合、別のソースからのライセンスを追加するために、1つのソースからのすべてのライセンスをコントローラから削除する必要があります。

サーバー（ToolsTalk 2）を介してライセンスをインストールする前に、コントローラの時刻がサーバーの時刻と同期していることを確認してください。

## サーバーからのインストール

サーバーベースのライセンスの配布は、ToolsTalk 2を使用して行います。ライセンスのインストール手順については、ToolsTalk 2のユーザーガイドを参照してください。

ToolsTalk 2を使用してライセンスをインストールするには、正しいライセンスサーバーを構成する必要があります。

1. [設定] メニューをクリックして、[サーバー接続] タブをクリックします。

2. アトラスコプコ ライセンスマネージャーフィールドで、スイッチを[オン]に設定します。

3. 正しいサーバーホストIPアドレス（通常はToolsTalk 2のIPアドレスと同じもの）とサーバーポートを挿入します。

4. 適用を選択します。

## FMSポータブル（USB）からのインストール

機能管理システム（FMS）は、特殊なFMSポータブルデバイスを使用して、コントローラとの間で機能を転送します。USBフラッシュドライブには、汎用メモリ領域とコントローラ内のライセンスマネージャのみがアクセスできる信頼できる記憶領域の両方が含まれています。購入した機能項目は、アトラスコプコから汎用領域にダウンロードされます。ライセンスマネージャーを使用してコントローラに FMS ポータブルを初めて挿入すると、ファイルが検出されてデコードされ、機能アイテムはライセンスマネージャからのみアクセス可能な信頼できるストレージ領域に転送されます。

ライセンスがインストールされているUSBドライブがある場合は、以下の手順を実行してライセンスをコントローラにインストールします。

1. USBをコントローラのUSBポートに挿入します

   USBライセンス管理ウィンドウがGUIでポップアップ表示されます。[プール] 列には、すべてのソースからのコントローラのライセンス数の合計が表示されます。[FMS Pで使用可能]列には、このドングルで使用可能なライセンスが表示され、他方、[このFMS Pから]列には、この特定の FMS P からこのコントローラに移動されたライセンスの数が表示されます。

2. コントローラから、インストールするライセンスの横にある左向きの矢印を選択します。

   [FMS Pで使用可能]列の数値が1つ分減少し、[このFMS Pから]列の数値が1つ分増加します。

ライセンス転送の開始と終了の両方のイベントがユーザーに対してコントローラ上に表示されます。

## ライセンス同期

既存のライセンスは、2時間ごとにライセンスサーバーに対して照合されます。14日間ライセンスサーバーからの応答が取得できない場合、対応するライセンスは取り消されます。ライセンスの有効期限が近づくと、ユーザーにも警告が表示されます。ライセンスの有効期限の7日前になると、2時間に1回警告が表示されます。ライセンスが更新されないとライセンスは失効し、対応する機能はもはや利用できなくなります。

関連情報

- コントローラからのライセンスの削除
- ライセンスソース

# コントローラからのライセンスの削除

FMSポータブルインストールライセンスを削除する1つの方法が説明されています。サーバーインストールライセンスを削除する方法については、 ToolsTalk 2ユーザーガイドを参照してください。

## FMS ポータブルがインストールしたライセンスの削除

1. FMS ポータブルがコントローラの USB ポートに挿入されていることを確認します。

2. [USBライセンスマネージャーウィンドウが表示されない場合]ライセンス割り当てメニューを選択します。

3. ウインドウの右上にあるUSBアイコンを選択します。

   USBライセンスマネージャーウィンドウがポップアップします。

4. コントローラから、インストールするライセンスの横にある左向きの矢印を選択します。

   仮想ステーションに割り当てられているライセンスは、コントローラから削除できます。ただし、その結果として仮想ステーションは使用できなくなります。

関連情報

- バーチャルステーションからのライセンスの割り当て解除

# 設定

このセクションでは、製品設定を作成、変更、および確認する方法の詳細について説明します。

# [締め付け]タブの使用

警告

傷害のリスク

締め付けプログラムの構成が変更されると、締め付けプログラムが使用中のシステムで、予期しないトルク、回転方向、速度を引き起こす可能性があります。これにより、大怪我をしたり、物的損害を引き起こしたりすることがあります。

- 新しいプログラムを追加した後、または既存のプログラムに変更を適用した後は、締め付けプログラムの構成を確認してください。

セクションにかかわらず締め付けプログラムを変更するには、GUIの右下隅にある[適用]ボタンをクリックして、適用を確定する必要があります。または、同じ場所にある[元に戻す]ボタンをクリックすると、元に戻すことができます。

変更したセクションから（戻る、ホーム、または結果ボタンを使用して）出る場合、変更を適用または元に戻すことができる警告ポップアップが表示されます。ユーザーは変更を適用または元に戻すことなく、先に進めることはできません。

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

POWER FOCUS 6000 締め付けプログラムでは、締め付けを行うためにパラメータを設定する必要があります。戦略と、目標トルクまたは目標角度のどちらかの選択は必須です。他の設定は、ソフトスタート、Selftap、およびトルク補正のようにオプションです。さらに、トルク、ナットの回転角度が維持しなければならない範囲を加えることで、実行中の締め付けを監視することも可能です。

締め付け手順は次の 4 つのステップに分かれます。[開始]、[ランダウン]、[締め付け]、[停止]。

本セクション内

- 締め付けプログラム
- マルチステッププログラム
- ステップ構成の段階
- 締め付けプログラム構成 - 一般パラメータ

# 締め付けプログラム

締め付けプログラムを選択すると、ジョイントへのクランプ力（またはプレロード）をかける方法が選択できます。異なるジョイントでは、必要なクランプ力をかけ、不要なサービス中の影響を最小限に抑える方法について異なる戦略が必要です。

- TurboTight 戦略により、手動プログラミングやクイックプログラミングを使用するオプションが可能になります。詳細情報についてはTurboTightの段落を参照してください。

- クイックステップ、2ステップ、3ステップの戦略により、ターゲットトルクかターゲット角度の値に向けて締め付けの選択が可能になります。

- 外部結果戦略は、OK締め付けが外部デジタル信号によって示される場合に使用されます。詳細については、「外部結果」の段落を参照してください。

すべての締め付けプログラムで、少なくともターゲットトルクまたはターゲット角度の値を設定することが必要です。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
戦略 | 使用可能な締め付けプログラム TurboTight: 追加の締め付け挙動はデフォルトとして使用されません。ターゲット値のみ使用されます。 クイックステップ: 最初の締め付け段階を追加して、プリロード散乱を低減します。 2 ステップ: さらに短期的な緩和効果に対処するために、最初と最終の締め付けステップ間にポーズを追加します。 3 ステップ: 定義済みの第 1 トルク値まで締め付け、次にネジを緩めてすぐに目標トルクまたは目標角度に締め直します。 レンチ - 生産: STwrenchで使用する締め付け戦略。 レンチ - 品質: STwrenchによる締め付けの品質テストで使用する戦略。 回転: 指定した速度と角度でスピンドルを回転します。 外部結果：測定されたトルク / 角度の代わりに、所定の締め付け結果を示します。 マルチステップ: 制限とモニターを使用する、複数の構成可能なステップで構成される締め付け戦略です。 | TurboTight
ターゲットの種類 | 最終ステップのターゲット値の種類を定義します。 ターゲットトルク：最終ステップを実行するときの締め付けは、指定されたターゲット値を目指します。 ターゲット角度：最終ステップを実行するときの締め付けは、指定されたターゲット値を目指します。 |
目標トルク | 最終ステップの締め付けの目標トルクを定義します。 |
目標角度 | 締め付けまたは最終ステップのターゲット角度を定義します。 |
ターゲット速度 | 手動での最終ステップのツール速度設定またはデフォルト速度の使用を有効にします。 自動：ツール最大速度に基づいて計算する値を使用します。 手動：ツール速度を手動で指定します。 | 自動
<Manual> | 締め付け時または最終ステップ中のツール速度。 |

関連情報

- TurboTight
- 外部結果
- 目標トルク制限

本セクション内

- TurboTight
- クイックステップ
- 2 ステップ
- 3 ステップ
- STwrench
- パルスツール戦略
- 回転
- 外部結果
- 締め付けプログラムとエラー報告の検証
- 締め付けプログラムツール互換性テーブル

# TurboTight

TurboTight はデフォルト締め付け戦略であり、ツールの最高速度（ツール最高速度）に基づいて非常に高速かつ人間工学的な締め付けを実施するよう設計されています。この戦略には、2　つのオプションがあります。

- クイックプログラムでは、締め付けを実施するために、目標トルクのみ設定が必要です。

- 手動では、ユーザーが複数の締め付けパラメータを設定することができます。

TurboTight 締め付け戦略を使用する際に締め付け終了時における予期しない飛び出しのリスクを最小化するために、[時間] 監視を有効にしてください。

TurboTight 締め付け戦略を使用する際の締め付け終了時における予期しないジャークのリスクを最小限に抑えるために、[最大時間制限] を確実に設定してください。

時間制限は既定で有効になっていますが、関連する値を設定する必要があります。締め付け段階で、[角度制限]を[完了ランダウンから]に設定します。
通常の締め付けを停止させることなく、 最長時間をできるだけ低い値に設定します。ランダウン段階で、 ランダウン完了トルクを設定して、トルクが増加し始めたときにトリガされるようにします。

ジョイントの特性に応じて、例えば、ジョイントが非常に硬いか非常に柔らかい場合、TurboTight　と異なる締め付け戦略が必要になることがあります。

TurboTight　は、ジョイントコントロールでは使用できません。

## TurboTight 戦略の微調整

TurboTight締め付け戦略は目標トルクを指し、結果は目標を下回るか上回るかのいずれかになります。TurboTight締め付け戦略で最も重要なパラメーターは速度です。ほとんどの締め付けで最大速度を維持することは可能ですが、すべてまたは一部の締め付けがオーバーシュートした場合は、速度を小刻みに下げます。ランダウン完了トルクは、締め付けの制御には使用されません。制限と結果の計算にのみ使用されます。

# クイックステップ

クイックステップは、所定のトルクと速度で最初のステップを追加し、次に最終ステップのターゲット速度を低下させることでジョイントのプレロード散乱を低減させるために使用する締め付け戦略です。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
最初のトルク | 最初のステップのターゲットトルク |
最初のトルク | 最初のステップ時のトルク | ターゲットトルクの 80%
最初の速度 | 最初のステップのターゲット速度 |
最初の速度 | 最初のステップ時のツール速度 | ツール最高速度の 50%

# 2 ステップ

2 ステップ戦略は、ジョイントの短期的緩和効果にさらに対処するよう最初のステップと最後のステップの間に小さな遅延時間を追加したこと以外で、クイックステップの戦略と非常に似ています。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
最初のトルク | 最初のステップ時のトルク | ターゲットトルクの 80%
最初の速度 | 最初のステップのターゲット速度 |
一時停止時間 | 最初のステップと第 2 ステップの間の時間 | 50 ms

## 2ステップ戦略の微調整

最初のターゲットに達すると、ツールは、最終ステップを続行する前に指定された時間の間即時停止します。最初のトルク値と一時停止時間は、手持ちツールの人間工学を改善するよう選択してください。

# 3 ステップ

3 ステップ戦略では、最初のステップと最終ステップの間に緩めステップを追加して、根入れによる短期的な緩和効果に対処し、プレロード散乱を減少させます。これは、ジョイントの調整と呼ばれることがあります。これは、例えば、多くの隣接面のあるジョイントで有用であり、根入れが少なくなる表面の平滑化のために再利用したパーツよりも新しいパーツに大きな影響を与えることになります。

ジョイントの調整は、最初のステップを所定トルク最初のトルクまで締め付け、次に、ナットを指定調整角だけ回転させて荷重を解放し、ナットをその目標トルクまたは目標角度まで再度締め付けて行います。

ターゲットトルクは、ランダウン後の最初のステップ時に達するトルクよりも低くすることができます。ターゲットトルクを最初のトルクよりも低くなるようにするには、ターゲットトルク（締め付けパラメータ > 締め付けステップ > 最終ステップ > ターゲットトルク）を最初のトルク（締め付けパラメーター > 締め付けステップ > 最初のステップ > 最初のトルク）よりも小さな値に設定します 。

角度を締め付けプログラムでターゲットとして使用する場合、ターゲット角度は、緩め段階（コンディショニング）の終了時の位置から測定します。

## 測定トルクおよび測定角度の動作

測定トルクと測定角度の結果評価で測定した最大トルク値とピークトルクの値は、それぞれ締め付け全体で測定された最高値を表します。つまり、ターゲットトルクが最初のトルクよりも低く設定されると、結果評価値が終了値よりも高くなります。締め付けの最終値を表示するには、測定トルクと測定角度の両方を、シャットオフ時の値に設定しなければなりません。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
最初のトルク | 最初のステップ時のトルク | ターゲットトルクの 80%
最初の速度 | 最初のステップ時のツール速度 | ツール最高速度の 50%
調整速度 | 調整ステップ時のツール速度 | ツール最高速度の 50%
調整角度 | 調整ステップ時のソケットの回転角 | 180°

## 3ステップ戦略の微調整

最初のターゲットに達し、調整ステップを入ると、ツールが即時停止し、最終ステップを続行する前に反転します。この調整ステップは、場合により手持ちツールの人間工学を改善するよう微調整する必要があります。

# STwrench

STwrenchは、無線接続を使用して、コントローラに接続され、コントローラ GUI または Web GUI から構成します。

STwrenchは、他の締め付け戦略と同じように締め付けメニューの下で構成します。

STwrenchには、高速バックアップユニット（RBU）があります。RBU は、レンチの機能を定義し、締め付けプログラムを保存します。コントローラは、現在、生産タイプの RBU のみサポートしています。

STwrenchのエンドフィッティングツール (ソケット) には、プログラム可能な番号の RFID TAGが含まれています。このレンチは、この番号を使用して、ツールと、どのプログラムが使用できるかを自動的に認識します。RFID TAGは、トルクと角度補正係数も保存します。

STwrenchには、生産締め付けと品質管理の両方で複数のプログラムがあります。

STwrench は、ツールでサポートされている締め付けプログラム（レンチ生産およびレンチ品質）のみをサポートできます。

STwrench の詳細については、STwrenchユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

本セクション内

- STwrench 開始ステップパラメーター
- STwrench ランダウンステップパラメーター
- ST レンチ締め付けステップパラメーター
- STレンチ緩み
- ST レンチ停止ステップパラメーター

# STwrench 開始ステップパラメーター

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ST レンチ開始ステップのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
タグ番号 |  | オン ：TAG チェックスイッチを有効にした後（[構成]> [ツール構成]> [TAG チェック]> [オン] ）、締め付けプログラムを実行するには正しいTAG番号が必要です。 オフ: タグ番号はチェックされません。 | オフ
必要なタグ番号 | タグ番号 = オン | この締め付けプログラムで必要なタグ番号。 | 1
リヒット検出 |  | パラメーターのオプションは次のとおりです。 完了またはオフ。 | オフ
トルク補正係数 |  | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数の計算の詳細については、STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID タグに保存されます。 | 1.0
角度補正 |  | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、ST レンチユーザーガイドを参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID タグに保存されます。 | 0°

注記

補正係数で、ST レンチ測定値が変わります。これにより、不適切な読み取りを引き起こす可能性があります。補正を行う前に、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。

# STwrench ランダウンステップパラメーター

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ランダウン完了は、締め付けステップが開始する時点であるサイクル開始として定義される ST レンチ文書にあります。

ST レンチランダウンステップのパラメーター
パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウン完了トルク | ランダウン完了点の定義 | スマートヘッド最小ロード（通常、公称トルクの 5％）により変わります
ラチェット時間 |  | 5000 ms

# ST レンチ締め付けステップパラメーター

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ST レンチ締め付けステップのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
ターゲット |  | ターゲットをドロップダウンメニューから選択します。 パラメーターのオプションは次のとおりです。 トルク 、 角度 、 トルクまたは角度 。 | トルク
目標トルク |  | 締め付けステップに対するターゲットトルクを定義します。 | 0 Nm
目標角度 | 目標 = 角度 | 締め付けステップに対する目標角度を定義します。 | 360°
トルク限度 | 目標 = トルク | スイッチによる選択。 自動または手動位置。 |
最小トルク | トルク制限　=　手動 | 下限のトルク値 | 0 Nm
最大トルク | トルク制限　=　手動 | 上限のトルク値 | 0 Nm
角度限界 | 目標 = 角度 | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 自動または手動。 最大と最小の角度値が可能であり、選択できます |
角度限界 | 目標 = トルク | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 オフ: 角度制限監視なし。 完了ランダウンから：監視ウィンドウは、ランダウン完了トルクに達した時から設定します。 トルクから：監視ウィンドウは、特定のトルク値に達した時から設定します。 |
最後の角度監視トルク |  | 角度制限が監視される時点からのトルク値 | 18.75 Nm
最小角度 | 角度制限 = オンまたは手動で | 角度値下限 | 324°
最大角度 | 角度制限 = オンまたは手動で | 角度値上限 | 396°
角度検索制限 | 角度制限 = 手動で |  |
トルク測定点 |  | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 最大トルク値 ピーク角度時の値 |
最終的に目標を下回るNG |  | スイッチによる選択。 オンまたはオフ位置。 | オフ
ボルト制限を変更します |  |  | 50 Nm

戦略がレンチ - 生産、およびスナグによる PVT 補正である場合の ST レンチ締め付けステップでのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
トルク補正点 | トルク補正 = オン |  | 0°
PCT 距離 | トルク補正 = オン |  | 360°
PVT 間隔 | トルク補正 = オン |  | 180°
遅延監視 | トルク補正 = オン |  | 0°
最小トルク | トルク補正 = オン | 下限のトルク値 | 1 Nm
最大トルク | トルク補正 = オン | 上限のトルク値 | 20 Nm
補正値 | トルク補正 = オン | ドロップダウンメニューから選択します。パラメーターのオプションは次のとおりです。 平均トルク ピークトルク |

# STレンチ緩み

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ST レンチ緩めステップのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
緩め制限 |  | このパラメーターが0を上回る値に設定されている場合、Power Focusは、締め付け中にこの値を超える負のトルクが適用されているかどうかを確認します。その場合、締め付けの全体的なステータスは「不合格（NG）」とマークされます。この機能は、レンチがサイクル開始に達したときに開始されます（締め付けを開始する前に、緩めが可能で、結果は生成されません）。この機能は、締め付け終了時の不要な緩めを検出するために使用します (たとえば、レンチがジョイントから外された場合など)。 | 0 Nm

# ST レンチ停止ステップパラメーター

テーブルで示すパラメーターは、ST レンチ戦略の 1 つが使用される場合に使用できます。複数の戦略の組み合わせがあります。パラメーターの一部は、特定の戦略に対してのみ利用可能であり、他の戦略では表示されないことがあります。

パラメーターのルールは自動的にチェックされます。違反が発生した場合、エラーインジケーター が、不正なパラメーターの横に表示されます。エラーインジケーターを選択すると、エラーの詳細情報が表示されます。

戦略間の切り替えにより、エラーインジケータが表示されることがあります。これは、選択された組み合わせが無効であることを示しており、修正する必要があります。

STwrench の詳細については、STレンチユーザーガイド（印刷物番号9836 4134 01）を参照してください。

ST レンチ緩めステップのパラメーター
パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
終了サイクル時間 |  | トルクがサイクル開始を下回り、STレンチLEDで設定された3番目のパーセンテージ値に達した場合に適用されます。 | 100 ms

# パルスツール戦略

コントローラーソフトウェアのバージョンが締め付けプログラムをサポートする場合、戦略を選択することができます。パルス化ツールは、通常の回転ツールに比べて高いトルクを得ることができます。

本セクション内

- パルス締め付けプログラム
- 直接駆動式電動ツールによるパルス締め付け
- TensorPulse プログラムを使用した締め付け
- インパルスシングルステップ締め付けプログラム

# パルス締め付けプログラム

## 開始

開始ステップの間に、ツールは、パルスなしの高速モードで回転します。

パラメーター名 | 説明
--- | ---
ソフトスタート | ボルトがネジに入るのを容易にするために、ツールの速度、角度、最大トルクの設定ができます。 ラジオボタンで選択されます。 オフ: ソフトスタートがオフになります。 オン: ソフトスタートがオンになります。
Speed (速度) | ソフトスタート時の速度を定義します。
Time (時間) | ソフトスタート期間を定義します。
角度 | ボルトがネジに入るようスピンドルの回転ターゲット角度を定義します。
最大トルク | ソフトスタート時にかかるトルク上限値を定義します。トルク最大を超過すれば、締め付けは NOK と見なされます。
リヒット検出 | 早期：既に締め付けたねじ / ボルトが検出されると直ちに締め付けを終了します。締め付けは NOK とみなされます。ソフトスタートが有効になっていることが必要です。 完了：すでに締め付けたネジ / ボルトが検出されても、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けは終了しません。締め付けは NOK とみなされます。ソフトスタートがアクティブでない場合にリヒット検出を行うには、リヒット検出完了オプションを選択する必要があります。リヒット検出完了では、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けを終了しません。速度がランダウン速度の半分に達しなかった場合、その締め付けはリヒットと見なされ、リヒットエラーが表示されます。 オフ: リヒット検出は実施されません。 コンビネーションソフトスタート = オフとリヒット = 早期は許可されません。
正 | TrueAngle 補正は、ツールの回転を検出し、設定された制限内で角度補正を行うことができます。
負 | TrueAngle 補正は、ツールの回転を検出し、設定された制限内で角度補正を行うことができます。
アタッチメント調整を使用 | アタッチメントは、ラジオボタンで選択されます。
変速比 | ソケット回転速度 = ツール速度／ギア比。
効率の調整 | 例えば、0.9 は 10％ の効率の損失を意味します。

## ランダウン

ランダウンの間に、ツールは、一定のモーター速度となる高速モードかパルスモードのいずれかを使用することができます。選択は、遭遇したトルクと、設定で指定されたトルク制限に応じて行われます。

パラメーター名 | 説明
--- | ---
高速ランダウン | ランダウンステップは、オーバーシュートすることなく時間を最短にするために高速で行うことができます。これは、指定された角度長さに対して高速でツールを作動させることで行うことができます。この角度に達すると、速度は、ランダウン速度パラメーターに指定されている低速に変更されます。SRB ツールでのみ使用できます。 長さ：既定値 3600°、最大値 99999° Speed (速度)：ツール最大速度は、ランダウン速度（rpm）よりも高くなければなりません。
ランダウン速度 | ランダウン速度は最大か手動のいずれかに設定できます。 ランダウン速度が手動に設定されている場合、ツール速度を rpm で入力します。
ランダウン角度範囲 | オフ: ランダウン角度制限はオフになっています。 トリガーから：ランダウン角度限界はオンになります。システムは、ツールトリガが押され、角度範囲に違反していると報告があると同時に、システムが締め付け角の監視を始めます。 トルクから：ランダウン角度限界はオンになります。システムは、指定のトルク値からの締め付け角の監視を始め、角度範囲に違反していることを報告します。
ランダウン角度監視トルク | ランダウン角度制限が設定されている場所からのトルク値。
最小角度 | 開始点からの低角度範囲の角度値
最大角度 | 開始点からの高角度範囲の角度値
最短時間 | ステップの最短時間。
最長時間 | ステップの最長時間。
ランダウンパルス制限 | ショートカットメニューから選択： オフ: ランダウンパルス制限はオフになっています。 トリガーから：ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、ツールトリガーが押され、パルス制限に違反していると報告があると同時にパルスの監視を始めます。 トルクから：ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、指定のトルク値からのパルスの監視を始め、パルス制限に違反していることを報告します。
ランダウンパルス監視トルク | ランダウンパルス制限監視が開始する場所からのトルク値。値は、連続最大トルクより大きな値に設定する必要があります。
パルス最小 | ランダウン完了トルク値に到達するまでのパルスの最小数。
パルス最大 | ランダウン完了トルク値に到達するまでのパルスの最大数。
ランダウン完了トルク < 0 | スナグに達してランダウンが完了した際のトルク値を定義します。プログラムは、締め付けを進め、ランダウン時にすでに完了していなければパルスモードで起動します。

## 締め付け

パラメーター名 | 説明
--- | ---
ターゲットトルク | 締め付けののための最終ターゲットトルク。
パルスエネルギー | パルスエネルギー ツールが各パルスで送達できる最大エネルギーのパーセントとして表示したアクションパルスで送られたもの。
反力調整係数 | ツールによって送られるエネルギーをパーセント値で表したもの。反力調整係数は、アクションエネルギーに基づいており、快適な反応をもたらします。
残留トルクの相関係数 | [残留] トルクの相関係数の用語は、較正と同様であり、電気ツールで測定する動的トルクと制御ツールで測定する残留トルク間で調整します。
トルク限度 | 制限は、自動的にまたは手動で選択できます
最小トルク | ステップの最小トルク。
最大トルク | ステップの最大トルク。
角度限界 | オフ： 角度制限はオフになっています。 ランダウン完了から：角度制限はオンになっています。システムは、ランダウン完了に達し、角度制限の違反報告と同時に、締め付け角度の監視を始めます。 トルクから：ランダウン角度制限がオンになります。システムは、指定のトルク値からの締め付け角の監視を始め、角度範囲に違反していることを報告します。
ランダウン角度監視トルク | ランダウン角度制限監視が開始する場所からのトルク値。
最小角度 | 開始点からの低角度範囲の角度値。
最大角度 | 開始点からの角度上限の角度値。
最短時間 | ステップの最短時間。
最長時間 | ステップの最長時間。
パルス制限 | オフ: パルス制限監視なし。 完了ランダウンから：監視は、ランダウン完了トルクに達した時点で開始します。 トルクから：指定トルク値に達すると監視が開始します。
最後のパルス監視トルク | パルス制限が監視される時点からのトルク値
パルス最小 | 最終ターゲットに達するためのパルスの最小数。
パルス最大 | 最終ターゲットに達するためのパルスの最大数。
早期のトルク喪失検出時間 | トルクの一定の増加はランダウンから締め付けに移動するときが想定されます。ソケットが抜けたり、ネジ頭が壊れると、トルクが低下する可能性があります。これは、監視ウィンドウで検出されることがあります。

# 直接駆動式電動ツールによるパルス締め付け

以下の原理は、直接駆動電動ツールに適用されます。アトラスコプコの SRB ツールシリーズに適用可能です。

パルス締め付けでは、モーターにおける電流をパルス化する技術を使用し、以下の二つの異なる機能を備えています。

- 締め付け方向に正のトルクを付加するアクション電流。

- 逆トルクを付加することで快適な反応を作り出す反応電流。

パルス締め付け原理

A | 締め付け緑をかけるアクションパルス
B | 快適さのための反応パルス

図は、電流パルス締め付け戦略の一般的な原理を示します。詳細な曲線は、ツールタイプと締め付けアルゴリズムによりって異なります。

アクション電流と反応電流とともに図に示すように、パルス周期は、2 つのフェーズで構成されます。最終ターゲットに達するまで、各アクションパルスはトルクを締め付けに追加します。各反応パルスは、快適な反応を提供する反力を作り出します。

アクションフェーズと反応フェーズのエネルギーレベルは、設定可能なパラメーターです。これら 2 つのパラメーターの組み合わせにより、オペレーターの快適さをもたらす効率的な締め付けを作り出します。

# TensorPulse プログラムを使用した締め付け

以下の原理は、直接駆動電動ツールに適用されます。アトラスコプコの SRB ツールシリーズに適用可能です。

各パルス期間の後に、ネジで得られるトルクが増加します。一連のパルス後、最終的なトルクターゲットに達します。

最大パルスエネルギーの TensorPulse

A | パルス N の最大の正エネルギー
B | パルス N+1 の最大の正エネルギー
C | エネルギーの増加（トルク）

アクションフェーズと反応フェーズのエネルギーレベルは、ユーザーが設定可能なパラメーターです。これら 2 つのパラメーターの組み合わせにより、オペレーターの快適さをもたらす効率的な締め付けを作り出します。各期間で送ることのできる最大エネルギーのパーセントとして、2 つの段階でエネルギー量を設定することができます。

- パルスエネルギー：パルス期間中にかけることのできる最大エネルギーのパーセンテージとして、各正パルスにかかるエネルギーの量。この値は、10～100％ の間になります。

- 反力保持率：パルス期間中にかけることのできる最大エネルギーのパーセンテージとして、各反力パルスにかかるエネルギーの量。この値は、0～75％ の間になります。

低下した正のパルスエネルギーの TensorPulse

A | パルス N の低下した正エネルギー
B | パルス N+1 の低下した正エネルギー
C | 最大パルスエネルギーを使用したトルクのビルドアップに対して得られる曲線。
D | 低下したパルスエネルギーを使用したトルクのビルドアップに対して得られる曲線。

- 小さなパルスエネルギー（低下したエネルギー）では、トルクが小さなステップで増加するため、ターゲットトルクに達するために、より多くのパルスが必要です。小さなステップでは、ターゲットに達したときの締め付け終了で、より良い精度が得られます。小さなパルスでは、ツールの動きが小さくなり、オペレーターの快適性が向上します。

- 正しく調整した反力保持率により、必要なオペレーターの快適さが得られます。この率が高すぎると、オペレーターは、ツールの時計回りの回転を感じます。この率が低すぎると、オペレーターは、ツールの反時計回りの回転を感じます。

- 理想的な構成では、反力エネルギーにより緩み力を生じません。ターゲット値に達するためのパルスの量が増加する場合、この値の設定が高すぎ、小さな緩みが各パルスで起こります。

パルスエネルギーと反力保持率の最適な値を調整して、ツールの最適なパフォーマンスと最高のオペレーターの快適さを得る必要があります。

# インパルスシングルステップ締め付けプログラム

## ランダウン

パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
ランダウン速度 |  | ラジオボタンで選択されます。 ランダウン速度は、最大と手動間で選択できます。 | 最大値
ランダウン速度 | ランダウン速度 = 手動 | ランダウンステップ時のツール速度を指定します。 |
ランダウン時間制限 |  | ショートカットメニューから選択： オフ： ランダウン時間制限はオフになっています。 トリガーから：ランダウン時間制限はオンになっています。システムは、ツールトリガーが押され、時間制限に違反していると報告があると同時に時間の監視を始めます。 トルクから：ランダウン時間制限はオンになっています。システムは、指定のトルク値からの時間の監視を始め、時間制限に違反していることを報告します。 | オフ
ランダウン時間監視トルク | ランダウン時間制限 = トルクから | ランダウン時間制限監視が開始する場所からのトルク値。 |
最短時間 | ランダウン時間制限 = オン | ランダウンに対する最小許容時間。 | 10ms
最長時間 | ランダウン時間制限 = オン | ランダウンに対する最大許容時間。 | 5000ms
ランダウンパルス制限 |  | ショートカットメニューから選択： オフ： ランダウンパルス制限はオフになっています。 トリガーから：ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、ツールトリガーが押され、パルス制限に違反していると報告があると同時にパルスの監視を始めます。 トルクから：ランダウンパルス制限はオンになっています。システムは、指定のトルク値からのパルスの監視を始め、パルス制限に違反していることを報告します。 | オフ
ランダウンパルス監視トルク | ランダウンパルス制限 = トルクから | ランダウンパルス制限監視が開始する場所からのトルク値。 | 2.5Nm
パルス最小 | ランダウンパルス制限 = オン | ターゲットに達するためのパルスの最小数 | 2
パルス最大 | ランダウンパルス制限 = オン | ターゲットに達するためのパルスの最大数 | 50
ランダウン完了トルク |  | スナグに達してランダウンが完了した際のトルク値を定義します。 | 5Nm

## 締め付け

パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
目標トルク |  | 締め付けののための最終ターゲットトルク。 |
パルスエネルギー |  | パルスエネルギー ツールが各パルスで送達できる最大エネルギーのパーセントとして表示したアクションパルスで送られたもの。 |
残留トルクの相関係数 |  | [残留] トルクの相関係数の用語は、校正と同様であり、電気ツールで測定する動的トルクと制御ツールで測定する残留トルク間で調整します。 | 100%
トルク限度 |  | ラジオボタンで選択されます。 制限は、自動的にまたは手動で選択できます |
最小トルク | トルク制限 = 手動 | ステップの最小トルク。 |
最大トルク | トルク制限 = 手動 | ステップの最大トルク。 |
時間制限 |  | ショートカットメニューから選択： オフ： 時間制限はオフになっています。 完了ランダウンから：時間制限はオンになっています。システムは、ランダウン完了に達し、時間制限の違反報告と同時に時間の監視を始めます。 トルクから：時間制限はオンになっています。システムは、指定のトルク値からの時間の監視を始め、時間制限に違反していることを報告します。 | オフ
時間監視トルク | 時間制限 = トルクから | 時間制限監視が開始する場所からのトルク値。 |
最短時間 | 時間制限 = オン | 締め付けに対する最小許容時間。 | 10ms
最長時間 | 時間制限 = オン | 締め付けに対する最大許容時間。 | 1000ms
パルス制限 |  | ショートカットメニューから選択： オフ: パルス制限監視なし。 完了ランダウンから：ランダウン完了トルクに達し、パルス数が範囲外であることが報告されると監視が開始します。 トルクから：特定のトルク値に達して、パルス数が範囲外であると報告されれば、監視が開始します。 | オフ
最後のパルス監視トルク | パルス制限 = トルクから | パルス制限が監視される時点からのトルク値 |
パルス最小 | パルス制限 = オン | 最終ターゲットに達するためのパルスの最小数。 | 2
パルス最大 | パルス制限 = オン | 最終ターゲットに達するためのパルスの最大数。 | 50
早期のトルク喪失検出時間 |  | トルクの一定の増加はランダウンから締め付けに移動するときが想定されます。ソケットスリップ、または壊れたネジヘッドにより、トルクの低下を引き起こす可能性があります。これは、監視ウィンドウで検出されることがあります。 | 200 ms

# 回転

回転戦略は、主にテストや実証目的のための戦略です。ツールを自由に回転させる場合、可能な限り低いトルクを使用して指定角だけソケットを回転させます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ターゲット速度 | 回転戦略のターゲット速度 |
<Target speed> | 回転戦略時の手動ツール速度 | ツール最高速度の 16.5%
ターゲット角度 | スピンドルの回転角 | 360°

# 外部結果

外部結果は、外部のデジタル信号 (締め付け中に測定されるトルクまたは角度の値ではなく) で締め付けに OK が示される際に使用される戦略です。

信号が送信されると、結果ビューは、締め付けプログラム（指定されたトルク値、角度値、またはテキスト文字列）で与えられたターゲットパラメーターの値を表示します。これら (トルクおよび角度) の値は、実測値を示すものではなく、挿入されたテキストのみを示します。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
トルク <目標トルク> | 所望の表示されたターゲットトルク値の数値 | 0.00
角度 <目標角度> | 所望の表示されたターゲット角度値の数値 | 360°
テキスト | 希望する表示されたテキストの英数字文字列。 |

本セクション内

- ツールを接続した状態で外部結果の締め付け戦略を実行する
- ツールを接続せずに外部結果の締め付け戦略を実行する

# ツールを接続した状態で外部結果の締め付け戦略を実行する

1. ホームビューで、[締め付け]タブを選択します。次に、 外部結果戦略を使用して締め付けプログラムを作成します。

2. ホームビューに戻り、[仮想ステーション] タブを選択します。

   [ライセンス] ウィンドウで、 外部結果 ツールを接続した状態での締め付け戦略 機能を使用するには、ライセンスを割り当てて仮想ステーションで使用する必要があります。

3. ツールウィンドウで、必要なツールを選択します。次に、ツール構成を選択します。

4. タスクウィンドウで、 外部結果戦略を使用した締め付けプログラムを選択します。

5. 仮想ステーションにEXTERNAL_OK信号を送信します。

6. 結果に行くボタンを選択して結果を表示します。
   結果は、仮想ステーションに接続されているツールのツール構成から送信されます。

関連情報

- 仮想ステーションへのツールの接続
- 仮想ステーションへのライセンス割り当て

# ツールを接続せずに外部結果の締め付け戦略を実行する

1. ホームビューで、[締め付け]タブを選択します。次に、 外部結果戦略を使用して締め付けプログラムを作成します。

2. ホームビューに戻り、[設定] タブを選択します。次に、[外部ツール] を選択します。

3. GUIの右上隅にあるプラスアイコンを選択して、外部ツールを作成します。

   最大10個の外部ツール構成を作成できます。

4. [外部ツール]ウィンドウで、モデル、シリアル番号、外部ツールの説明を入力します。

   シリアル番号は必須のテキストボックスです。
   シリアル番号を使用して、必要なツールの識別子（メーカーのシリアル番号など）を提供できます。[シリアル番号]テキストボックスの最大文字数は32文字です。

   外部ツールウィンドウの右上隅にあるスイッチを [オン]に設定したら、ホームビューに戻り、[ツール]タブを選択します。追加された外部ツールが、使用可能なツールのリストに表示されます。

5. ホームビューに戻り、[仮想ステーション] タブを選択します。

   [ライセンス] ウィンドウで、 外部結果 ツールが接続されていない締め付け戦略 機能を使用するには、ライセンスを割り当てて仮想ステーションで使用する必要があります。

6. ツールウィンドウで、必要な外部ツールを選択します。次に、ツール構成を選択します。

7. タスクウィンドウで、 外部結果戦略を使用した締め付けプログラムを選択します。

8. 仮想ステーションにEXTERNAL_OK信号を送信します。

9. 結果に行くボタンを選択して結果を表示します（シリアル番号）。
   シリアル番号は、仮想ステーションに接続されている外部ツールのツール構成から送信されます。

関連情報

- 仮想ステーションへのツールの接続
- 仮想ステーションへのライセンス割り当て

# 締め付けプログラムとエラー報告の検証

締め付けプログラムは、新しい値が入力されるか、変更されると同時にパラメータ規則とツールのプロパティで自動的に検証します。検証でエラーを検出すると、エラーの説明とともにエラーがレポートされます。

本セクション内

- 検証エラー報告
- 締め付けプログラムでのツール検証

# 検証エラー報告

検証がエラーになると、パラメータの隣のアイコンまたはエラーの原因となったパラメータとともに表示されます。アイコンをタップすると、エラーの簡単な説明が示されます。

例（イメージ参照）：

1. ターゲットトルクは、トルク最小値 23.75 Nm およびトルク最大値 24.5 Nm（この値は、画像のポップアップウィンドウで隠されている）に設定した[最終]トルク制限値で 25 Nm に設定されています。

2. トルク最大パラメータの隣にある検証エラーのアイコンをタップすると、ターゲットトルクがトルク最大値より大きい（トルク最大値 <= ターゲットトルク）というエラーの簡単な説明が表示されます。

3. エラーを修正するには、トルク最大値を調整して、ターゲットトルクより大きくなるようにすると、エラーアイコンが表示されなくなります。

# 締め付けプログラムでのツール検証

1. ホームビューで、[締め付け]タブに行きます。必要に応じて、リストで特定のプログラムを選択します。

   検証は、プログラムのリスト全体、または個々のプログラムの両方に対して行うことができます。

2. 右上にあるツールアイコンを選択します。

3. ポップアップウィンドウで、締め付けプログラムを検証するためのツールを選択し、検証をクリックします。

   締め付けプログラムが、選択したツールと互換性がない場合は、感嘆符とともに赤い円で示されます。

# 締め付けプログラムツール互換性テーブル

締め付け戦略が使用できるかどうかは、そのコントローラにインストールされているライセンスによって異なります。

締め付け戦略 | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (低電圧) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | 外部ツール
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2 ステップ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
クイックステップ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
3 ステップ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
TurboTight | X | - | X | X* | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
回転 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
外部結果 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
TensorPulse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
インパルス - シングルステップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
レンチ生産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
レンチ品質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

* SR31でのみ使用できます。

締め付け機能 | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (低電圧) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2.1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | 外部ツール
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
真の角度 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -

# マルチステッププログラム

警告

傷害のリスク

締め付けプログラムの構成が変更されると、締め付けプログラムが使用中のシステムで、予期しないトルク、回転方向、速度を引き起こす可能性があります。これにより、大怪我をしたり、物的損害を引き起こしたりすることがあります。

- 新しいプログラムを追加した後、または既存のプログラムに変更を適用した後は、締め付けプログラムの構成を確認してください。

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

マルチステップ締め付けとは、複数のステップで行われる締め付けです。ステップ数およびステップのタイプは、行われる締め付けに応じて変わります。マルチステップ締め付けプログラムは、監視機能と制限を含む、高度な設定が可能です。

マルチステップ締め付け戦略は、STB ツールには実装されていません。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=x1PbTNkwzuE

本セクション内

- マルチステップ GUI インターフェース
- 締め付けステップ
- ステップモニター
- ステップ制限
- 結果レポーター
- マルチステッププログラムの追加
- マルチステッププログラムの削除
- マルチステッププログラムの設定
- STB ツールとマルチステップ

# マルチステップ GUI インターフェース

マルチステップ締め付けプログラムは、コントローラー画面から選択でき、編集プログラムは Web GUI のみで実行できます。

グレー表示されている締め付けプログラムやマルチステッププログラムは、 ToolsTalk から配布されているグローバルプログラムであることを示しています。これらのプログラムはコントローラーの GUI を通じて変更できません。グローバルプログラムは、ToolsTalk を通じてのみ変更できます。詳細については、ToolsTalk ユーザードキュメントを参照してください。

マルチステッププログラムのインターフェイスは主に 3 つのエリアに分けられます。

上部には、マルチステップ締め付けプログラムのプロパティのドロップダウンメニューがあります。ここでは、プログラム名、全体のプログラムモニター、検証などの一般的なプロパティが入力できます。

右側には、マルチステッププログラムを構築するために使用できるステップ、モニター、制限を含む 3 つのタブがあります。項目を使用するには、該当するタブをクリックし、リスト中の項目を締め付けエリアにドラッグします。機能に合わせて、項目をプログラムの開始と終了の間にドロップする (ステップの場合) か、特定のステップの上にドロップ (モニターと制限の場合) します。

インターフェイスの主なエリアは締め付けエリアで構成されています。ここには、締め付けプログラムのすべてのステップが含まれます。

画面の左下には、ズームボタン (+ と -) と削除ボタンがあります。ズームボタンは、締め付けエリアをズームインまたはズームアウトするために使用します。

# 締め付けステップ

締め付けステップ、モニター、および制限を使用できるかどうかは、コントローラにインストールされているライセンスによって異なります。

## 一般パラメーター

以下のステップ パラメータは多数のステップタイプで共通です。パラメータは、締め付けプログラムでステップを選択するときに表示されるステッププロパティウィンドウで設定しす。

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | ステップの名前。
回転方向 | 各締め付けステップは、前方 (ネジを締め付ける) または後方 (ネジを少し緩める) のいずれかで実行できます。矢印がこの方向を示します。角度に合わせて締め付け、トルクに合わせて締め付けなど、多くの締め付けステップには方向が前方にハードコードされています。角度に合わせて緩めやトルクに合わせて緩めなどのステップでは、方向が後方（逆方向）に自動的に設定されます。 リバースの設定は 、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールでは使用できません。締め付けプログラムの締め付け方向は、締め付けの実行を可能にするために、オープンエンドツールの締め付け方向と同じである必要があります。オープンエンドツールの締付けプログラムに緩めプログラムを割り当てることは可能ですが、方向スイッチが緩めプログラムを実行するように設定されている場合、ツールはロックされます。
ステップカテゴリ | 各ステップに、ステップカテゴリを選択するオプションがあります。ステップカテゴリを選択すると、NG 締め付けが、関連する詳細ステータスと該当するマルチステップエラー情報を示してイベント結果ビューにリスト表示されます。選択しないと、削除されたステータスは「未分類マルチステップエラー」に設定されます。関連する削除されたステータスは分類できます。
角度ウィンドウ | ネジが完全なトルクまで締め付けられ、着座ポイントからさらに 30 度以下回転すると、ジョイントはハードとみなされます。ソフトジョイントは、着座ポイントまで締め付けられた後に 720 度以上回転します。ハードさのパラメータが、勾配計算の角度ウィンドウを定義します。ジョイントがハードになるほど、角度ウィンドウが小さくなります。
速度ランプ/加速（ToolsTalk 2でのみ使用可能） | ほとんどのステップで、目標速度までの加速を達成する方法を指定できます。ハード、ソフト、手動の 3 つの設定が指定できます。ステップが開始されるたびに、定義された加速が使用されます。ツールがステップの開始時に異なる速度ですでに作動していても、これに関わらずランプが使用され、ステップの目標速度まで加速されます。ステップの開始時の速度が目標速度より速い場合または遅い場合でも、同様となります。
速度ランプ - ハードおよびソフトモード | ハード：2000 rpm/s (1000 ～ 10000 rpm/s の速度ランプはハード加速。) ソフト：500 rpm/s (200 ～ 1000 rpm/s の速度ランプはソフト加速。)
速度ランプ - 手動モード | 速度： 既定値: 60 rpm 最小限度：> 0 最大限度：≤ ツール最高速度 加速： 既定値: 500 rpm/s 最小限度：> 0 最大限度：≤ ツール最高加速
スピードシフトの使用 | 速度がシフトするステップ中に、1～5個のアングルトリガーまたはトルクトリガーを定義することができます。 1つのステップでは、すべてのスピードシフトトリガは、トルクまたは角度の同じプロパティに基づきます。1つのステップでこれを組み合わせることはできません。 トルクトリガと角度トリガは、ステップタイプとトリガタイプに合わせて、ステップ目標より小さくなければなりません。 トルクトリガとトルク速度もツールの最大トルクと最大速度で検証されます。スピードシフト設定がツールの最大値またはステップの最大値を超えると、警告またはエラーインジケーターが示されます。 トルクトリガと角度トリガは、ステップタイプとトリガタイプに合わせて、ステップ目標より小さくなければなりません。 トルクトリガとトルク速度もツールの最大トルクと最大速度で検証されます。スピードシフト設定がツールの最大値またはステップの最大値を超えると、警告またはエラーインジケーターが示されます。 締め付けプログラムに警告が示されるとツールに設定をプッシュ送信できますが、締め付けプログラムにエラー（障害）インジケーターの場合はプッシュできません。 速度シフトは、[構成] フィールドに追加できます。スピードシフトを追加するには： スピードシフトが使用できるステップのダイアログ ボックスで、スピードシフトの追加を選択します。次に、角度範囲またはトルク範囲を選択します。 スピードシフトの角度/トルクのフィールドが開きます。以下の表に従って値を追加します： 角度/トルク トリガー：> 0 であること 速度：> 0 であること 速度ランプタイプ：ハードまたはソフト
ブレーキタイプ | マルチステップ締め付けプログラムの制動動作は、プログラムの2つの場所で制御することができます。締め付け方向の逆転に先行するステップ、および/または締め付けプログラムの最終ステップの2つの場所です。締め付けプログラムの他の場所にあるステップの一般設定から、制動パラメータを使用することはできません。制動はエルゴ停止または 慣性のいずれかに設定できます。エルゴ停止 はより人間工学的な締め付けの減速を可能にする一方、慣性 は工具を完全に制動します。 慣性には追加パラメータはありません。 エルゴ停止パラメータ 適合型制動：適合型制動をオンまたはオフに設定します ランプ時間：適合型制動がオフに設定されている場合にのみ使用できます。時間をms（ミリ秒）で挿入します。
MCT モードで除外 | マルチステッププログラムのステップでは、[MCT モードで除外] オプションをオンにすることができます。マルチステッププログラムで MCT モードを使用する場合、[MCT モードで除外] がオンになっているステップは除外されます。 待機ステップまたは方向切り替えの前に間を置かれないように [MCT モードで除外] オプションをオンに設定してしまうと、MCT モードで実行時にエラーが発生します。 終了パスと修復パスは固定式システムでは無視されます。つまり、これらがトリガーされた場合、締め付けは NG MC 締め付けとしてマークされます。 MCT モードはテスト時にのみ使用してください。ツールを生産ラインに戻す前に、MCT モードが無効になっていることを確認してください。

次の締め付け手順は、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

- A – 角度に合わせて締め付け/角度に合わせて緩め

- TrR – トリガーリリースに合わせて緩める

- T - トルクに合わせて締め付け/トルクに合わせて緩め

- E – 噛み合わせ

- SR - ソケット解除

- DT – DynaTork に合わせて締め付け

- TPT - TensorPulse トルクに合わせて締める / トルクに合わせて緩める

- IT - インパルス トルクに合わせて締める / トルクに合わせて緩める

- IA – 角度に合わせてインパルス締め付け/角度に合わせてインパルス緩め

- AP - アダプティブパルス

- ITrR – トリガーリリースに合わせてインパルス緩め

## トレース設定

トレース構成がプログラムレベルで有効になっている場合、トレース分解能はステップレベルで構成できます。トレース設定の設定は、特定の各ステップでサンプリングを行う方法を定義します。

パラメーター | 説明
--- | ---
トレース設定 | プログラムプログラムレベルで定義されている設定を使用します。 手動：プログラムレベルのトレースサンプルタイプ、つまり [時間] または [角度] が使用されます。別のサンプルレートを使用すると、プログラムレベルの設定が上書きされます。
サンプル時間 | ドロップダウンリストからサンプル時間を選択します (0.25 〜 1000 ミリ秒)
サンプル角度 | ドロップダウンリストからサンプル角度を選択します (0.25～20度)

このトレース記録では、サンプルレートはすべてのステップで同じではなく、サンプルレートは各ステップの構成に依存します。つまり、トレースはステップごとに1つのトレースに分割されます。

トレース内のサンプルの最大数は4096です。

締め付けによって4096個を超える値が生成される場合、ダウンサンプリングが実行されます。これは、締め付け全体から1秒おきのトレースサンプルを削除し、半分の分解能で記録を続行することによって行われます。このプロセスは、4096のサンプル制限に達するたびに繰り返されます。

合計で2048個以上が記録された場合、このプロセスにより、2048～4096個のサンプルがトレースされます。

4096 のサンプル個数の制限に達すると、設定されたトレースサンプル倍数に従わなくなります。代わりに、ダウンサンプリングが行われた回数に応じて、サンプル倍数が2倍または4倍などとなります。ただし、すべてのステップがダウンサンプリングされるため、ステップ間の関係は変わりません。ステップが別のステップと比較して2倍のサンプル時間で構成されていた場合でも、ダウンサンプリングが何回行われたかにかかわらず、最終トレースではこのサンプル時間が引き続き適用されます。

トレースチャンネル | 注記
--- | ---
トルク | トルクトランスデューサーを装備したすべてのツールで利用可能
角度 | すべてのツールで利用可能
トルク秒 | 2つのトルクトランスデューサーを備えたツールでのみ使用可能
角度秒 | 2つの角度トランスデューサーを備えたツールでのみ利用可能
電流 | すべてのツールで利用可能
勾配 | ステップ/制限/モニターが勾配値を生成する場合に使用可能

各システムタイプに対して使用可能なツール
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 同期締め付け / Power Focus 8 同期締め付け | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus CONNECT |  |  |
XB |  |  |

締め付けステップ
ツール
検索

# A – 角度に合わせて締め付け/角度に合わせて緩め

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

A – 角度に合わせて締め付け

このステップでは、目標角度に達するまでツールが作動します。目標角度は、ステップの開始から測定されます。

A - 角度に合わせて緩める

このステップは、角度目標に達するまで、ツールを逆方向に速度nで回転させます。目標角度は、ステップの開始から測定されます。

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

パラメーター

パラメーター | 説明
--- | ---
目標角度 | 目標の角度。> 0 であること。
速度 | 既定：60 rpm。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標角度

## マイクロビデオ

A – 角度に合わせて締め付け/角度に合わせて緩め

# DI – デジタル入力まで実行

ツール
ES STR SL ST SR QST

この手順では、[デジタル入力]で指定された入力が[停止条件]の値に応じて高または低になるまで、パラメーター方向によって定義された方向にツールを作動させます。

パラメーター | 説明
--- | ---
向き | 前方向または後方向
デジタル入力 | コントローラー上の次のローカルデジタル入力のいずれかを選択できます。 ローカル DI 1 ローカル DI 2 ローカル DI 3 ローカル DI 4
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。
停止条件 | 立ち下がりエッジ: ステップは、ステップの開始後に立ち下がりエッジが検出されるまで実行されます。 立ち上がりエッジ ：ステップは、ステップの開始後に立ち上がりエッジが検出されるまで実行されます。 任意のエッジ ：ステップは、ステップの開始後に立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジが検出されるまで実行されます。 低：低い値が検出されるまで、ステップが実行されます。 高 ：高い値が検出されるまで、ステップが実行されます。
速度 (rpm) | 既定：60 rpm。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合に使用できます。既定：500 rpm/s。

## マイクロビデオ

DI – デジタル入力まで実行

# DT – DynaTork に合わせて締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップでは、 目標トルクに達するまで、ツールを速度nで順方向に作動させます。その後、ツールは DynaTork 時間中、目標トルクの DynaTork パーセンテージで電流を一定に保持します。

ツールの過熱を避けるため、ツールの最大トルクの 40% を超えて DynaTork を作動させないことを強く推奨いたします。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | トルク目標。> 0 であること。
DynaTork 時間 | DynaTorkがアクティブになる時間。
DynaTork パーセント | トルクターゲットのパーセンテージ。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
速度 (rpm) | 既定：60 rpm。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク
B | DynaTork 時間中に保持されるトルクレベル
C | Ts のパーセンテージ
D | Ts のパーセンテージ
E | DynaTork 時間中に保持されるトルクレベル
F | DynaTork 時間

## マイクロビデオ

DT – DynaTork に合わせて締め付け

# E – 噛み合わせ

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップでは、ソケットがネジに噛み合うまで両方向にツールが作動します。ステップは、噛み合わなければ継続がはいに設定されている場合は、目標トルクまたは目標角度に達するまで継続します。いずれかの方向で目標角度に達すると、方向が反転します。噛み合わせの最大試行回数を入力すると、検索の繰り返し回数を制限できます。いずれかの方向で目標トルクに達すると、ステップは OK のステータスで終了します。

## マイクロビデオ

E – 噛み合わせ

# Ext - 外部結果

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB BCP BCV 外部ツール

外部結果は、外部のデジタル信号 (締め付け中に測定されるトルクまたは角度の値ではなく) で締め付けに OK が示される際に使用される戦略です。この外部信号は、デジタル信号をコントローラに供給できるあらゆる手段 (I/O バスを介して) を介して供給できます。

信号が送信されると、結果ビュー (記録されているデータ) は、締め付けプログラム (指定されたトルク値、角度値、またはテキスト文字列) で与えられたターゲットパラメーターの値を表示します。これら (トルクおよび角度) の値は、実測値を示すものではなく、挿入されたテキストのみを示します。

パラメータ | 説明
--- | ---
トルク <目標トルク> | 希望する表示された目標トルク値の数値。例えば、クリック式レンチからの信号は <目標トルク> と表示されます。
角度 <目標角度> | 希望する表示された目標角度値の数値。例えば、クリック式レンチからの信号は <目標角度> と表示されます。
テキスト | 希望する表示されたテキストの英数字文字列。例：「オイルが交換されました」。

# IT - インパルス トルクに合わせて締める / トルクに合わせて緩める

ツール
IxB

インパルスステップは IPB-P ツールでのみ有効です。

インパルス トルクに合わせて締め付け

このステップは、トルク目標に到達するまで、順方向に締め付けパルスを生成します。

インパルス トルクに合わせて緩める

このステップでは、トルクがトルク目標を下回るまで、逆方向の締め付けパルスを生成します。

パラメーター | 説明
--- | ---
トルク目標 - Ts | トルク目標は、0 からツールの最大トルクまでの範囲である必要があります。
パルスエネルギー - Pe | パルスエネルギーは、各パルスのエネルギー/電流の量を制御するために使用されます。 パルスエネルギーは 10% から 100% の範囲内にある必要があります。 既定値: 100%。
自動速度 | オン: このツールは、パルスを使用しているときでもパルスを使用していないときでも、両方で、インパルスエネルギー (回転) 速度で動作します。パルスエネルギー速度はステップ全体を通じて使用されます。 オフ: ツールは、パルスを使用していないときは入力された速度で、パルスを使用しているときはインパルスエネルギー速度で動作します。ステップ内では異なる速度が使用されます。

# MWR -　メカトロニック レンチ

ツール
MWR

メカトロニック レンチは、メカトロニック レンチ（MWR）と組み合わせてのみ使用できる特殊なステップです。

このステップは、他のステップと組み合わせて使用​​することはできません。このステップでは、制限は使用できません。デフォルトでは、このステップには次の3つのモニターがあります。ピークトルク、角度、およびクリックです。

パラメータ | 説明
--- | ---
緩め制限 | 締付け結果がNG（締め付け方向の間違い（緩め））とマークされた負のトルク（すなわち緩め方向のトルク）の数値。 （Nm）単位。
ツールサイズ | MWR-TAに取り付けられたエンドフィッティングツールの特定の長さの数値。（mm）単位。
ツールベンド | MWR-TAに取り付けられたエンドフィッティングツールの数値。 （°/Nm）単位。
リヒット角度ウィンドウ | トルクに達した場合に既にねじが締め付けられているかどうかを判断するための角度の数値。 （°）単位。
最大角速度 | ねじを締めることができる最大速度の数値。（°/ s）単位。

# RD – ランダウン

ツール
ES STR SL ST SR QST IxB

ランダウンステップは、ネジがスレッドに入ってからネジヘッドが下位面に触れて着座ポイントに達する直前までの締め付けです。ランダウン時に必要なトルクはどのクランプ力にも寄与しません。

このステップは順方向の速度でツールを実行します。ランダウンタイプ、トルク、または着座に応じて、ステップの動作は次のとおりとなります：

ランダウンタイプ：トルクに合わせる：指定された目標トルクが見つかるとステップは停止します。

ランダウンタイプ：着座に合わせる：着座の勾配計算は、指定されたトルクトリガレベル Ｔｔ で始まります。トルクトリガが設定されていない場合は、ステップの開始時に勾配計算が開始されます。

勾配の計算は、 A d度離れた2つの角度点の間で行われ、次のように計算されます：（Tn – Tn-1）/（An – An-1）および、互いに続く2つの勾配がTSLOPEより大きくなるとすぐに 、着座点が見つかります。

パラメーター | 説明
--- | ---
ランダウンタイプ | トルクに合わせる または 着座に合わせる。
目標トルク | 既定：「設定なし」> 0 であること。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
トリガートルク | ランダウンタイプが着座に合わせるである場合、[トリガートルク]フィールドが表示されます。 既定：「設定なし」> 0 であること。
デルタ角度 | ランダウンタイプが着座に合わせるである場合、 デルタ角度フィールドが表示されます。 既定：「0」> 0 であること。
トルクレート | ランダウンタイプが着座に合わせるである場合、[トルクレート]フィールドが表示されます。 既定：「0」> 0 であること。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 着座ポイント
B | 角度デルタ
C | トルクスロープ
D | トルク目標
E | トルクトリガー

# SR - ソケット解除

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップは、目標角度に達するまで、ツールを逆方向に速度nで回転させます。目標角度は、ステップの開始から測定されます。

マルチステップ締め付けプログラムの締め付けパスの最後のステップとしてのみ、このステップの使用は許可されています。ただし、このステップの後に同期点を追加することは可能です。

パラメータ | 説明
--- | ---
目標角度 | 目標の角度。 既定：3 度、0を超える必要があります
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
速度 | 既定：60 rpm。

# SZP - ゼロ位置を設定

ツール
ES STR SL ST SR QST

「ゼロ位置を設定」ステップは、信号設定ゼロ位置をツールに送ります。位置は360度ごとに1回繰り返されます。

「ゼロ位置まで緩める」または「ゼロ位置まで締める」の手順で、ツールをゼロ位置に戻すことができます。

このステップにはパラメータがありません。

ゼロ位置は、「ゼロ位置の設定」ステップまたは信号「ゼロ位置の設定」のいずれかで保存された特定の位置です。位置は360度ごとに1回繰り返されます。

# T - トルクに合わせて締め付け/トルクに合わせて緩め

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

T - トルクに合わせて締め付け

このステップでは、目標トルクに達するまで、プログラムされた速度でツールを順方向に実行します。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | トルク目標。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

## マイクロビデオ

T - トルクに合わせて締め付け

T – トルクに合わせて緩める

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップでは、逆方向にこの速度でツールを作動させます。ステップを有効にするには、トルクが最初に目標トルクの110％を超えている必要があります。目標トルクは正の値に設定する必要があります。目標トルクに達すると、トルクが目標トルクを下回るまでステップが実行されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | トルク目標。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク

# T&A – トルクと角度まで締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

この締め付けステップは、目標トルクおよび目標角度の両方に到達するまで、指定した速度でツールを順方向に実行します。

トルクの測定は、ステップの最初から開始します。
トルクトリガーが設定されていない場合、角度の測定はステップの開始時に開始されます。
トルクトリガーが設定されている場合、トルクトリガーに達した時点で角度測定が開始されます。

このステップは次の場合に終了します：
測定されたトルク >= 目標トルク (Ts)
AND
(測定された角度 - トルクトリガーで測定された角度) >= 目標角度 (As)。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク（Ts） | 既定値：0. 0 より大きく、ツール最大トルク以下
目標角度（As） | 既定値：0. > 0 であること。
トルクトリガ（Tt） | 既定値：未設定。0 より大きく、かつ目標トルク (Ts) 未満であること。
速度（n） | 既定：60 rpm。 0 より大きく、ツール最大速度以下
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。 [手動] を選択すると、[速度ランプタイプ] が自動的に開きます。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
トルクトリガーの設定なしで、トルク AND 角度に合わせて締め付ける

A | 目標トルク
B | 目標角度

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
トルクトリガーの設定を使用して、トルク AND 角度に合わせて締め付ける

A | 目標トルク
B | トルクトリガー
C | 目標角度

# T|A – トルクまたは角度に合わせて締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

この締め付けステップでは、目標トルクまたは目標角度に到達するまで、指定した速度でツールを順方向に実行します。

トルクの測定は、ステップの最初から開始します。
トルクトリガーが設定されていない場合、角度の測定はステップの開始時に開始されます。
トルクトリガーが設定されている場合、トルクトリガーに達した時点で角度測定が開始されます。

このステップは次の場合に終了します：
測定されたトルク >= 目標トルク (Ts)
OR
(測定された角度 - トルクトリガーで測定された角度) >= 目標角度 (As)。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク（Ts） | 既定値：0. 0 より大きく、ツール最大トルク以下
目標角度（As） | 既定値：0. > 0 であること。
トルクトリガ（Tt） | 既定値：未設定。0 より大きく、かつ目標トルク (Ts) 未満であること。
速度（n） | 既定：60 rpm。 0 より大きく、ツール最大速度以下
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。 [手動] を選択すると、[速度ランプタイプ] が自動的に開きます。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
トルクトリガーの設定なしで、トルク OR 角度に合わせて締め付ける

A | 目標トルク
B | 目標角度

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
トルクトリガーの設定を使用して、トルク OR 角度に合わせて締め付ける

A | 目標トルク
B | トルクトリガー
C | 目標角度

# T+A – トルクと角度に合わせて締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

このステップでは、目標トルクに達するまでツールを作動させます。この時点から、追加の目標角度まで継続して作動します。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | トルク目標。> 0 であること。
目標角度 | 目標の角度。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
速度 | 既定：60 rpm。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク
B | 目標角度

# TC – トルク校正

ツール
QST

この手順は、複数トランスデューサーツールでのみサポートされています。

トルク校正 ステップでは、目標トルクに達するまで、指定した速度でツールを順方向に実行します。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | > 0 であること。
速度 | > 0 であること。既定：60 rpm。
トランスデューサー | トルク または トルク 2。既定：トルク。 フロントトランスデューサーを校正するには、[トルク 2] に設定します。
適合型制動 （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

# ThCT – トルクに合わせてスレッドカット

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

トルクに合わせてスレッドカット機能では、必要なランダウントルクが完全なランダウントルクより大きい場合、例えば、自己ネジ切り（またはセルフタッピング）ネジを用いて金属の薄層を締め付ける際などの締め付けが可能になります。ツールは、スレッドカット角度 (Aw) に達するまで前方向に作動します。スレッドカット角度ウィンドウは、トルクがスレッドカットトリガートルク (Ttc) を初めて超える時点から測定されます。スレッドカット角度に達した点から、ステップは目標トルク (Tt) に達するまで連続して作動します。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | > 0 であること。
スレッドカット角度ウィンドウ | 既定：0.> 0 であること。
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガから開始します。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク
B | トルクトリガー
C | スレッドカット角度ウィンドウ

# TTC – クラッチに合わせて締め付け

ツール
XCB

このステップでは、クラッチが解放されるまで、プログラムされた速度を順方向に実行します。工具がクラッチの解放を報告すると、ステップは OK ステータスで終了します。

クラッチに合わせて締め付けの締め付けは XCB ツールでのみ有効です。

パラメーター | 説明
--- | ---
変速 | 角度またはトルク
トリガー角度/トリガートルク | 速度が変化するトリガー角度 (度) またはトリガートルク (Nm)。
速度 | 目標速度 (rpm)
速度ランプタイプ | 切り替えてスピードランプのタイプを選択します: ハード、ソフトまたは手動

# TPT - TensorPulse トルクに合わせて締める / トルクに合わせて緩める

ツール
STR IxB

TensorPulseの締め付け/緩めステップを使用する前に、次のライセンスタイプがコントローラーにインストールされている必要があります。

- 低反力戦略

TensorPulseは、次のツールでのみ有効です：ETV-STR61-100-13、ETV-STR61-70-13、ETV-STR61-50-10、ITB-P。

このステップは、オープンエンドまたはクローズエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールをサポートしていません。

TensorPulse トルクに合わせて締め付け

このステップは、トルク目標に到達するまで、順方向に締め付けパルスを生成します。

TensorPulse トルクに合わせて緩める

このステップでは、トルクがトルク目標を下回るまで、逆方向の締め付けパルスを生成します。

TensorPulse締め付け/緩めステップを実行する場合は、必要な PulseDrive ソケット/アダプターを使用してください。
TensorPulse締め付け/緩めステップが PulseDrive ソケット/アダプターなしで実行された場合、すべての締め付けが NG となります。ステップエラー「PulseDrive ソケット/アダプターが検出されませんでした」は、PulseDrive ソケット/アダプターがないことを示します。

パラメーター | 説明
--- | ---
トルク目標 - Ts | トルク目標は、0からツールの最大トルクまでの範囲である必要があります。
パルスエネルギー - Pe | パルスエネルギーは、各パルスのエネルギー/電流の量を制御するために使用されます。 パルスエネルギーは10％から100％の範囲である必要があります。 デフォルトでは、100％に設定されています。
反力調整係数 | 反力調整係数は、TensorPulse ステップを実行する際の反力を調整するために使用されます。各パルスの後にツールを反対方向に動かすのは力です。 調整係数が高いと、反力とパルス周波数が高くなります。調整係数が低いと、反力とパルス周波数が低くなります。 反力調整係数は、0〜100％の範囲である必要があります。 デフォルトでは、40%に設定されています。

トレースでは、角度反転は、ツールが後方に回転してパルスを有効にすることを意味しますが、PulseDriveソケット/アダプターにより、ボルトヘッドは必ずしも後方に回転するわけではありません。

# TrR – トリガーリリースに合わせて緩め

ツール
ES STR SL ST SR STB IXB

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップは、ツールトリガが解除される（緩められる）まで逆方向に作動します。これは、プログラムの最後のステップとしてのみ使用できます。

STB ツールでは、このステップは緩めプログラムのみに適用されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
速度 | 回転速度の数値。 rpmで表します。
速度ランプタイプ | 速度ランプを選択できるオプションのリスト[ハード、ソフト、マニュアル]

# TTTR - トリガー解除まで締める

ツール
ES STR SL ST SR STB IXB

このステップは、ツールトリガが解除される（締め付けられる）まで作動します。締め付けプログラムの最後のステップとしてのみ使用できます。

パラメータ | 説明
--- | ---
速度 | 回転速度の数値。 rpmで表します。
速度ランプタイプ | 速度ランプを選択できるオプションのリスト[ハード、ソフト、マニュアル]

# W – 待機

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

このステップでは、ツールは待機タイプ条件が満たされるまで待機します。待機中はツールが回転しませんが、 ホールド条件を指定できます 。

パラメーター | 説明
--- | ---
待機タイプ | 時間：指定された時間分待ちます。 信号（Power Focus 6000 同期締め付けでのみ有効）：信号「続行ステップ」の立ち上がりエッジが受信されるまで待ちます。
待機時間 | ツールが静止する秒数 - [待機タイプ] で [時間] が選択されている場合にのみ有効です。
ホールド条件 | ホールドなし：ツールは実行せずに待機しています。 ホールドトルク: 待機中、ツールはステップに入るときに持っていたトルクを保持しようとします。 ホールドポジション：待機している間、ツールはステップに入るときの位置を保持しようとします。

# WP - レンチ生産

ツール
STwrench

STwrench を使用して行う締め付けの品質テストに使用する戦略。

パラメータ | 説明
--- | ---
コントロール戦略 | レンチ生産 ステップタイプは、次のコントロール戦略で構成できます。 トルク：この戦略は、オペレーターが目的の目標トルクに到達するようにガイドします。 角度：この戦略は、オペレーターが目的の目標角度に到達するようにガイドします。 トルクまたは角度: この戦略は、オペレーターが目的の目標角度または目的の目標トルクに到達するようにガイドします。 トルクおよび角度：この戦略は、目標トルクと角度の両方に到達するまで、オペレーターがボルトを締めるのをガイドします。 降伏点 ：この戦略により、STwrench は降伏点を自動的に検出します。トルク制限は、結果がOKである範囲を指定します。目標角度は、ユーザーが降伏点をどの程度超えて締め付けることが出来るかを指定します。 緩め：この戦略は、締め付けられたネジを緩めるために使用されます。 着座による PVT 補正：この戦略は、プリべリングトルクレベルが最終目標よりも高い場合に、プリべリングトルクを持つジョイントで望ましい目標トルクに到達出来るようにオペレータをガイドします。

選択したコントロール戦略に基づいて、以下にリストされているいくつかのパラメーターの組み合わせが表示されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | 締め付けステップに対するターゲットトルクを定義します。
トルク測定点 | トルクを測定する場所を指定します。 [ピークトルク] または [ピーク角度]のいずれかを選択します。 ピークトルク：トルク値はピークトルク値に設定されます。 ピーク角度：トルク値は、ピーク角度で測定されたトルクに設定されます。
角度検索制限 | これは、締め付けのトルク結果値を設定するために使用されるオフセットです。このパラメータを使用するには、 測定トルクをピーク角度に設定する必要があります。
ラチェット時間 | ラチェット時間の数値（デフォルトは5000 ms）。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 ラチェット時間が超過した場合、締め付けの結果は「締め付けタイムアウト」の理由でNGとしてマークされます。
終了サイクル時間 | 終了サイクル時間を示すミリ秒 (ms)単位の数値。トルクがランダウン完了を下回ったときに適用されます。
トルク補正係数 | このパラメータは、レンチに延長またはトルクマルチプライヤーを使用する場合のトルク読み取り値を補正するために使用されます。既定値は1です。
角度補正 | このパラメータは、レンチに延長またはトルクマルチプライヤーを使用する際の角度の読み取り値を補正するために使用されます。既定値は0です。
目標角度 | 締め付けステップに対する目標角度を定義します。
リヒット検出 | オンまたはオフ。リヒット検出は、角度制限設定に基づいて、締め付けがリヒットするタイミングを決定するために使用できます。[リヒット 方向] が [オン] に設定されている場合、リヒットの角度制限 が有効になります。
線形勾配係数 | 線形勾配係数は、Nm/Deg 測定単位でのトルク/角度勾配として、曲線の線形部分のジョイント剛性を特徴付けます。
補正値 | [平均トルク]または[ピークトルク]から選択します。補正値は、PVTの計算方法を指定します。 平均トルク - PVTは、以下を使用して計算された平均に基づきます： 遅延監視 PVT 間隔 PVT 距離 プリベイリングトルク最小 プリベイリングトルク最大 ピークトルク - PVTは、着座が検出される前に測定されたピーク値に基づきます。
遅延監視 | PVT計算は、このウィンドウを通過する前に開始されず、締め付け開始時に開始されます。
PVT 間隔 | PVT距離ポイントから開始して、PVTウィンドウを計算する角度を設定します。
PVT 距離 | システムがPVTウィンドウを開始する着座前の角度を設定します。
プリベイリングトルク最小 | プリべリングトルクの下限。
プリベイリングトルク最大 | プリべリングトルクの上限。

## マイクロビデオ

WP - レンチ生産

# WQ - レンチの品質

ツール
STwrench

STwrench を使用して行う締め付けの品質テストに使用する戦略。

パラメータ | 説明
--- | ---
コントロール戦略 | レンチの品質 ステップタイプは、次のコントロール戦略で構成できます。 残留トルク/時間：この戦略は、時間の関数としてトルクトレースを分析します。オペレーターは、この操作を単一の安定した動さで実行する必要があります。レンチは自動的にブレークアウェイポイントと残留点を認識します。 残留トルク/角度：この戦略は、トルク/角度トレースの残留点を探して、ジョイントの残留トルクを評価します。 残留トルク/ピーク：この戦略では、ボルトをさらに回転させるのに必要なピークトルクとして、ジョイントの残留トルクを評価します。 緩めおよび再締め付け：この戦略では、ボルトを緩め、元の位置に戻します 降伏点 ：この戦略では、レンチは降伏点を自動的に検出します。目標角度は、ユーザーが降伏点をどの程度超えて締め付けることが出来るかを指定します。

選択したコントロール戦略に基づいて、以下にリストされているいくつかのパラメーターの組み合わせが表示されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
ラチェット時間 | ラチェット時間の数値（デフォルトは5000 ms）。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 ラチェット時間が超過した場合、締め付けの結果は「締め付けタイムアウト」の理由でNGとしてマークされます。
トルク補正係数 | このパラメータは、レンチに延長またはトルクマルチプライヤーを使用する場合のトルク読み取り値を補正するために使用されます。既定値は1です。
角度補正 | このパラメータは、レンチに延長またはトルクマルチプライヤーを使用する際の角度の読み取り値を補正するために使用されます。既定値は0です。
目標角度 | 締め付けステップに対する目標角度を定義します。
リヒット検出 | オンまたはオフ。リヒット検出は、角度制限設定に基づいて、締め付けがリヒットするタイミングを決定するために使用できます。[リヒット 方向] が [オン] に設定されている場合、リヒットの角度制限 が有効になります。
線形勾配係数 | 線形勾配係数は、Nm/Deg 測定単位でのトルク/角度勾配として、曲線の線形部分のジョイント剛性を特徴付けます。

# Y – 降伏に合わせて締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST IxB

この戦略では、降伏点が検出されるまで前方にこの速度でツールを作動します。降伏点は、トルクと角度の距離測定を基に計算されるトリガートルクレベルをトルクが超えてから、トルク勾配を監視して検出されます。角度距離パラメータは、指定されたジョイントのハードさに応じて設定されます。

勾配角度ウィンドウを設定します (ハードジョイント、ソフトジョイント、角度ウィンドウの手動設定)。手動を選択する場合、角度ウィンドウを設定する必要があります。ネジが完全なトルクまで締め付けられ、着座ポイントからさらに 30 度以下回転すると、ジョイントはハードとみなされます。ソフトジョイントは、着座ポイントまで締め付けられた後に 720 度以上回転します。ハードさのパラメータが、勾配計算の角度ウィンドウを定義します。ジョイントがハードになるほど、角度ウィンドウが小さくなります。

パラメーター | 説明
--- | ---
勾配角度ウィンドウ | 角度ウィンドウの指定: ハードジョイント用角度ウィンドウ = 1度。 ソフトジョイント用角度ウィンドウ = 20度。 手動：角度ウィンドウを手動で設定します。
角度ウィンドウ | 勾配角度ウィンドウが手動に設定されている場合に使用可能です。>0 かつ <=100 でなければなりません。
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガから開始します。> = 0 かつ < ツール最大トルクであること。
制振 | 勾配が計算される頻度。> 0、かつ < 100、かつ < 角度ウィンドウである必要があります。
降伏点のパーセンテージ | >= 20％ であること
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
トルクフィルタータイプ | フィルターのタイプ： なし: トルクのフィルタリングは使用されません。未加工の値は、勾配計算でそのまま使用されます。 5ポイント：計算に使用されるトルク値は、5つのトルクサンプルのスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。 ローパス：トルク値は、単純な離散無限インパルス応答フィルターでフィルター処理されます。 スライド平均：計算で使用されるトルク値は、用途で指定されたサンプル数にわたるスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。
カットオフ周波数 | [トルクフィルタタイプ] が [ローパス] に設定されている場合に指定する必要があります。 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
サンプル数 | [トルクフィルタタイプ] が [スライド平均] に設定されている場合に指定する必要があります。 2 4 6 8 16 32
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | ピーク勾配
B | 降伏点 ：
C | シャットオフポイント
D | 角度距離
E | トルクトリガー

# UM 2-　降伏に合わせて締め付け方法 2

ツール
QST

このステップでは、降伏点が検出されるまで、指定した速度でツールを順方向に実行します。

降伏点の検索は、トルクがTtに達したときに開始されます。Af度にわたるトルクの平均が計算されます。この手順はN rs回繰り返されます。

参照傾斜は、N rsにわたる線形回帰で計算されます。この後、新しい平均値は、A f の度数にかけて、継続的に計算されます。

実際の傾斜は、最後のN sの平均点にわたる線形回帰で計算されます。傾斜が参照傾斜のPy %より小さい場合、降伏点に達します。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | > 0 であること。
フィルタ角度 | 既定：1.> 0 であること。
サンプル数 | 既定：6.>=4 であること。
pf サンプル数、基準 | 既定：6.>=4 であること。
降伏点のパーセント | 既定：90%。>20% であること。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | トルクトリガー
B | サンプル数、参照
C | 実際の勾配
D | サンプル数
E | 基準勾配
F | フィルタ角度

# ZP - ゼロ位置まで緩める

ツール
ES STR SL ST SR QST

このステップは、ゼロ位置に達するまで、ツールを逆方向に速度（N）で回転させます。ゼロ位置に到達するために回転する角度合計が最小角度 (Am) 度より小さい場合、回転はさらに 1 回転、360 度継続します。

ゼロ位置は、「ゼロ位置の設定」ステップまたは信号「ゼロ位置の設定」のいずれかで保存された特定の位置です。位置は360度ごとに1回繰り返されます。

パラメーター

パラメータ | 説明
--- | ---
最小角度 | 最小角度 (Am) [°]
速度 | 回転速度 (N) [rpm] デフォルト値は 60 rpm です。

# ZP - ゼロ位置まで締める

ツール
ES STR SL ST SR QST

このステップは、ゼロ位置に達するまで、ツールを正転方向に速度（N）で回転させます。ゼロ位置に到達するために回転する角度合計が最小角度 (Am) 度より小さい場合、回転はさらに 1 回転、360 度継続します。

ゼロ位置は、「ゼロ位置の設定」ステップまたは信号「ゼロ位置の設定」のいずれかで保存された特定の位置です。位置は360度ごとに1回繰り返されます。

パラメーター

パラメータ | 説明
--- | ---
最小角度 | 最小角度 (Am) [°]
速度 | 回転速度 (N) [rpm]デフォルト値 60 rpm

# ステップモニター

締め付けステップ、モニター、および制限を使用できるかどうかは、コントローラにインストールされているライセンスによって異なります。

ステップモニターは、角度制限やトルクなど、指定に従って締め付けが達成したことを検証する際に使用されます。各ステップには必須ステップモニターとオプションのステップモニターがあります。必須のモニターは、新しいステップをマルチステッププログラムにドラッグするときに含まれます。オプションのモニターは柔軟に設定でき、必要に応じてマルチステッププログラムに配置できます。各ステップには、それぞれ最大 8 つのモニターを設けることができます。

次のモニターは、マルチステップ締め付けプログラムに追加されているすべてのステップに自動的に追加されています。

デフォルトのステップモニター
ステップモニター | 適用可能なステップ
--- | ---
角度 | すべて
ピークトルク | すべて

各システムタイプに対して使用可能なツール
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 同期締め付け / Power Focus 8 同期締め付け | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus CONNECT |  |  |
XB |  |  |

ステップモニター
ツール
検索

# A – 角度

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB MWR-TA

このステップモニターは、監視中に達した最大角度を測定し、それが上限と下限の間にあることを確認します。

角度の測定は、モニターの開始時、または指定されている場合は、モニター中に初めてトルクがトリガートルクを通過する時点から開始されます。

パラメーター | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
停止条件 | 角度測定の終了位置を指定します。 終了 使用するエンドポイント ：モニターの端の角度。 使用ピークトルク エンドポイント：監視中に最高トルクに達した点での角度。 使用シャットオフ角度エンドポイント：ステップのシャットオフ点での角度 使用ピークエンドポイント：監視中に達した最高角度。 | シャットオフ
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガから開始します。 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：ツール最大トルク未満である必要があります | 設定なし
下限 | 最小許容角度 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：9 999 999 未満、かつ上限未満である必要があります | 設定なし
上限 | 最大許容角度 最小限度：0 より大きく、かつ下限値より大きい必要があります 最大限度：9 999 999 未満である必要があります | 設定なし

## 結果値

- 測定角度：モニターで測定された角度。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度 - 停止条件終了

A | シャットオフポイント | D | 角度高制限
B | トルクトリガー | E | 測定角度
C | 角度低制限 | F | ステップ

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度 - 停止条件ピークトルク

A | ピークトルク | E | 角度高制限
B | シャットオフポイント | F | 測定角度
C | トルクトリガー | G | ステップ
D | 角度低制限 |  |

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度、停止条件シャットオフ

A | シャットオフポイント | D | 角度高制限
B | トルクトリガー | E | 測定角度
C | 角度低制限 | F | ステップ

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度 - トルクトリガーなし、および停止条件ピークあり

A | シャットオフポイント | D | 測定角度
B | 角度低制限 | E | ステップ n-1
C | 角度高制限 | F | ステップ n

# AZP - ゼロ位置に調整

ツール
QST

このモニターは、プログラムの早い段階でゼロクロスモニターで測定した真のゼロクロス位置に戻るために使用されます。バックラッシュ角度は、プログラムの早い段階で測定された場合に使用されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
低速 | 減速距離に到達したときに使用される速度。0 < [減速距離] < [速度] の範囲にする必要があります。
ゼロ位置調整 | ゼロクロス値からの目標位置。-9,999,000 よりも大きく、かつ 9,999,999 未満である必要があります。
減速距離 | 低速を使用する目標以前の角度。0 以上かつ 9,999,999 未満である必要があります。
速度 | 既定：60 rpm。ツール最大速度未満であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフトまたは手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。

# BA - バックラッシュ角度

ツール
QST

このモニターは、ソケットのバックラッシュ角度を監視します。バックラッシュ角度測定ステップで使用します。

パラメーター | 説明
--- | ---
上限 | 角度上限。9,999,999 未満であること。

# BM -バックラッシュ角度測定

ツール
QST

このモニターは、ソケットのバックラッシュ角度を測定します。得られた角度は、ゼロ位置調整モニターの計算に使用されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
向き | 測定が終了した方向。
目標トルク | トルク目標。>= 0 であること。
速度 | 既定：60 rpm。>= 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフトまたは手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。

# C - 電流

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

このモニタは、トルクがトルクトリガーを通過した後の任意の時点における実際の電流を測定します。結果は、モニターを NG にした最初のピーク値または低い値になります。OK の場合、結果は最後に測定した電流値になります。モニター中にトルクトリガーに到達しない場合は、NG ステータスで終了し、測定値はありません。

パラメータ | 説明
--- | ---
トルクトリガ | > = 0 かつ < ツール最大トルクであること。
下限 | 最低許容電流。
上限 | 最大許容電流。

# Cl - クリック

ツール
MWR-T MWR-TA

このステップモニターは、IxB ツールでは使用できません。

クリックトルクとクリック角の結果を有効にするためのモニターです。このモニタには設定がなく、MWRのステップでのみ使用できます。

# DT - デルタトルク。

ツール
ES STR SL ST SR QST IxB

このステップモニターは、ピークトルクと低スポットトルクの差 (つまり、測定された最低トルク) を測定し、それが制限範囲内にあるかどうかを確認します。

パラメーター | 説明
--- | ---
上限 | 最高許容トルク
下限 | 最低許容トルク

# LD - 緩め検出

ツール
STwrench

このステップモニターは、STwrench ツールでは使用できません。

このモニターを使用して、トルクと方向をチェックし、 STwrench のレンチ生産ステップ戦略を使用している場合に緩めが試みられてたかどうかを確認できます。かけられたトルクが、プログラムで構成されたねじ方向と反対方向の緩め制限に対して設定された値を超えた場合、結果はNGとして報告されます。

# LST - 低スポットトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST IxB

このステップモニターは、最低トルクを測定し、それが制限範囲内にあるかどうかを確認します。

パラメーター | 説明
--- | ---
上限 | 最高許容トルク
下限 | 最低許容トルク
タイプ | 開始条件を指定します: ステップ開始：測定はステップ開始から始まり、シャットオフポイントで終了します。 角度トリガ：測定は設定した角度で始まり、シャットオフポイントで終了します。
開始角度 | [タイプ] が [角度トリガ] に設定されている場合に使用できます。

# MT – 平均トルク

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

このモニターは、モニター中に平均トルクを測定し、計算値が制限内にあることを確認します。

パラメータ | 説明
--- | ---
タイプ | 開始条件を指定します： ステップ開始：測定はステップ開始から始まり、シャットオフポイントで終了します。 トルクトリガ：測定は、トルクが トルクトリガ を初めて通過した時点から開始します。シャットオフポイントで終了します。 角度トリガ：測定は、角度が角度トリガとなり、オプションのトリガートルクから測定された時点から始まります。トリガートルクがない場合、 角度トリガはステップの開始から測定されます。シャットオフポイントで終了します。 角度ウィンドウ：角度ウィンドウ内での測定。ウィンドウは、トルクが最初にトリガートルクを通過した時点に、角度オフセットの角度トリガを加えたところから始まります。 時間間隔：締め付けの最後の時間間隔の間（秒）に測定します。
トルクトリガ | [タイプ] が [トリガートルク]、[角度トリガー]、または [角度ウィンドウ]に設定されている場合に使用できます。> = 0 かつ < ツール最大トルクであること。
角度トリガ | [タイプ] が [角度トリガー] または [角度ウィンドウ]に設定されているときに使用できます。> 0 であること。
角度ウィンドウ | [タイプ] が [角度ウィンドウ]に設定されている場合に使用できます。> 0 であること。
時間間隔 | [タイプ] が [時間間隔] に設定されている場合に使用できます。> 0 であること。
下限 | 最低許容トルク
上限 | 最高許容トルク

# PC - パルスカウント

ツール
STR

このステップモニターは、次ツールでは使用できません。

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

パルスカウント ステップモニタを使用する前に、コントローラに 低反力戦略 ライセンスをインストールする必要があります。

このモニターはパルス数を測定し、パルス数がパルスカウント下限とパルスカウント上限の間にあるかどうかを確認します。
トルクトリガーレベルが設定されている場合、測定されたトルクがトルクトリガーレベルを超えるとすぐにチェックが開始されます。

パルスカウントステップモニターで締め付けステップを実行する場合は、必要なPulseDriveソケット/アダプターを使用してください。
締め付けステップが PulseDrive ソケット/アダプターなしで実行された場合、すべての締め付けがNGとなります。ステップエラー「PulseDrive ソケット/アダプターが検出されませんでした」は、PulseDrive ソケット/アダプターがないことを示します。

パラメータ | 説明
--- | ---
パルスカウント上限 - n+ | パルスカウント制限は、測定されたパルス数がOKかNGかを判断するために使用されます。 測定されたパルス数は、パルスカウント下限とパルスカウント上限の間にある場合はOKとなります。 次の場合、測定されたパルス数はNGとなります： パルスカウント上限を超えている場合。 パルスカウント下限を下回る場合。 トリガートルクレベルに達していない場合。 パルスカウント上限は、1〜9999999の範囲である必要があります。パルスカウント下限以上である必要があります。 パルスカウント上限テキストボックスは空にすることができます。
パルスカウント下限 - n- | パルスカウント制限は、測定されたパルス数がOKかNGかを判断するために使用されます。 測定されたパルス数は、パルスカウント下限とパルスカウント上限の間にある場合はOKとなります。 次の場合、測定されたパルス数はNGとなります： パルスカウント上限を超えている場合。 パルスカウント下限を下回る場合。 トリガートルクレベルに達していない場合。 パルスカウント下限は、1〜9999999の範囲である必要があります。パルスカウント下限以下である必要があります。 パルスカウント下限テキストボックスは空にすることができます。
トルクトリガ - Tt | トルクトリガは、0からツールの最大トルクまでの範囲である必要があります。 トルクトリガテキストボックスは空にすることができます。

# PrT - プリベリングトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

モニターはウィンドウの長さでプリベリングトルク値を計算し、それがトルク制限内であることを確認します。角度ウィンドウは、シャットオフ点から逆方向に開始角度に設定された角度で開始します。これは、角度ウィンドウ長さで逆方向に設定された角度にまで及びます。開始角度が空白の場合、角度ウィンドウはシャットオフ点から始まります。計算されたプリべリングトルク値は、ウィンドウ長さ中の平均値またはピークトルク値です（ユーザーが設定したパラメータによります）。計算された値は、測定されたプリベリングトルクの結果データとして保存されます。トルク補正をオンに設定すると、測定されたプリベリングトルクが、連続ステップのすべてのトルク結果値から減算されます。以前に計算されているプリベリングトルク補正値は、トルク結果値からは減算されなくなります。トルク補正がオフに設定されている場合、連続ステップで減算は行われません。

ステップの合計角が、開始角度とウィンドウの長さの合計より小さい場合、モニターは NG を報告します。

プリべリングトルクは、測定値の平均として、またはピークトルクで測定できます。これら 2 つのモードの間で選択するには、[値の使用] パラメータを平均トルク (平均値の場合) またはピークトルク (ピーク値の場合) に設定します。

パラメーター | 説明
--- | ---
トルク補正 | オンまたはオフ。
開始角度 | > 0 であること
ウィンドウ長さ | >= 0 であること
下限 | > 0 であること
上限 | >= 0 であること
使用する値 | 平均トルク （平均値の場合）、またはピークトルク （ピーク値の場合）。

# PT – ピークトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA MWR-T

このステップモニターは、監視中に達した、オーバーシュートを含む最大トルクを測定し、それが上限と下限の間にあることを確認します。

パラメータ | 説明
--- | ---
下限 | 最低許容トルク
上限 | 最高許容トルク

# PTCA – ポストスレッドカット角度

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

このステップモニターは、監視中に達した最大角度を測定し、それが上限と下限の間にあることを確認します。

トリガートルクレベルは、スレッドカット角度ウィンドウの終了に達するまで無視されます。その後、測定トルクがトリガートルクを超えると同時に角度の測定が開始されます。

パラメーター | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
停止条件 | 角度測定の終了位置を指定します。 終了 使用するエンドポイント ：モニターの端の角度。 使用ピークトルク エンドポイント：監視中に最高トルクに達した点での角度。 使用シャットオフ角度エンドポイント：ステップのシャットオフ点での角度 使用ピークエンドポイント：監視中に達した最高角度。 | シャットオフ
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガーから開始します。 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：ツール最大トルク未満である必要があります | 0
下限 | 最小許容角度 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：9 999 999 未満、かつ上限未満である必要があります | 設定なし
上限 | 最大許容角度 最小限度：0 より大きく、かつ下限値より大きい必要があります 最大限度：9 999 999 未満である必要があります | 設定なし
スレッドカットトリガートルク | 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：ツール最大トルク未満である必要があります | 設定なし
スレッドカット角度ウィンドウ | 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：9 999 999 未満である必要があります | 0

## 結果値

- 測定角度：モニターで測定された角度。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター - ポストスレッドカット角度

A | シャットオフポイント | E | 角度低制限
B | トルクトリガー | F | 角度高制限
C | トルクトリガー スレッドカット | G | 測定角度
D | スレッドカット角度ウィンドウ |  |

# PTCPT – ポストスレッドカットピークトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

オーバーシュートを含む、監視中に達した最大トルクを測定し、それがトルク制限内であることを確認します。すべてのトルク値は、スレッドカット角度ウィンドウの終了に達するまで無視されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
スレッドカットトリガートルク | >= 0 であること
スレッドカット角度ウィンドウ | > 0 であること
下限 | >= 0 であること
上限 | > 0 であること > 下限であること

# PVTH - ポストビュートルク高

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

このモニタは、角度ウィンドウの長さ内のすべてのトルク値が上限を下回っていることを確認します。

角度ウィンドウは、シャットオフ点から逆方向に開始角度に設定された角度で開始します。これは、角度ウィンドウ長さで逆方向に設定された角度にまで及びます。開始角度が空白の場合、角度ウィンドウはシャットオフ点で開始します。モニターに使用されるトルク値は、サンプル数について計算される平均トルク値に基づきます。ステップの合計角が、開始角度と角度ウィンドウの長さの合計より小さい場合、モニターは NG を報告します。

パラメータ | 説明
--- | ---
開始角度 | >= 0 であること
ウィンドウ長さ | > 0 であること
サンプル数 | 最小値 = 1 最大値 = 80
上限 | 最高許容トルク

# PVTL – ポストビュートルク低

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

ポストビュートルク高のモニターと同様ですが、このモニターは角度ウィンドウの長さのすべてのトルク値が下限より大きいことを確認します。

パラメータ | 説明
--- | ---
開始角度 | >= 0 であること
ウィンドウ長さ | > 0 であること
サンプル数 | 最小値 = 1 最大値 = 80
下限 | 最低許容トルク

# SOC - シャットオフ電流

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

シャットオフ点は、ステップがその目標に達する点です。電流は、シャットオフポイントで測定され、上限と下限の間にあることが確認されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
下限 | 最低許容電流。
上限 | 最大許容電流。

# SOT – シャットオフトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

シャットオフ点は、ステップがその目標に達する点です。トルクは、シャットオフポイントで測定され、上限と下限の間にあることが確認されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
下限 | 最低許容トルク
上限 | 最高許容トルク

# SSD - スティックスリップ検出

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

このステップモニターは、ステップ中のスティックスリップ効果を検出し、報告します。検出は、トルクがトリガレベルを下回った回数を数えることによって行われます。回数が 最大振動数より大きい場合、スティックスリップエラーが報告されます。モニターは、動的と固定の 2 つのモードで動作します。このモード間の違いは、トリガレベルの計算方法です。

動的トルク：トリガーレベルは、監視中に到達した電流の最大トルクのピークトルクパーセンテージとして動的に計算されます。監視は、トルクがトリガートルクを越えると同時に開始されます。

固定トルク：トリガーレベルは、ユーザーの指定する固定されたトリガートルクです。このモードでは、パーセンテージは必要ありません。

トルクがトリガートルクに達しない場合、モニターは開始されず、ステータスは NG になります。

パラメータ | 説明
--- | ---
タイプ | モニタの [スティックスリップ検出] で実行する [スティックスリップ検出] の種類を指定します。既定：動的トルク
ピークトルクパーセンテージ | 既定：80%、>=10 かつ <100 であること。
トリガートルク | 既定：5、> = 0 かつ < ツール最大トルクであること。
最大振動数 | 既定：5、>=3 かつ <20 であること。

# TAW – 角度ウィンドウのトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

このモニタは、角度ウィンドウ内のすべてのトルク値がトルク制限内であることを確認します。

パラメータ | 説明
--- | ---
トリガートルク | >= 0 であること
開始角度 | > 0 であること
ウィンドウ長さ | <= 0 であること
下限 | >= 0 であること
上限 | > 0 であること > 下限であること
ウィンドウを通過した場合はNG | [はい]に設定すると、角度ウィンドウの終わりに達していない場合、このモニターのステータスはNGになります。

# TC – トルク校正

ツール
QST

このステップモニターは、複数トランスデューサーを備えたツールでのみ使用できます。

トルク校正モニターは、到達した最大トルクがトルク制限内であることを確認します。

パラメーター | 説明
--- | ---
Transducer type (トランスデューサータイプ) | トルク または トルク 2 ツールのフロントトランスデューサーの [トルク 2] に設定します。
下限 | >= 0 であること
上限 | > 0 であること > 下限であること

# TG - トルク勾配

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

このモニターは、勾配が制限内にあることを確認します。

パラメータ | 説明
--- | ---
勾配角度ウィンドウ | 角度ウィンドウの指定: ハードジョイント用角度ウィンドウ = 1度。 ソフトジョイント用角度ウィンドウ = 20度。 手動：角度ウィンドウを手動で設定します。
角度ウィンドウ | 勾配角度ウィンドウが手動に設定されている場合に使用可能です。>0 かつ <=100 でなければなりません。
エンドポイントチェック | [はい]に設定すると、ステップのシャットオフポイントで測定された勾配のみが制限内にあるかどうかがチェックされます。
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガから開始します。> 0 かつ < ツール最大トルクであること。
制振 | 勾配が計算される頻度。> 0、かつ < 100、かつ < 角度ウィンドウである必要があります。
下限 | 最低許容トルク勾配。>= -100 であること。
上限 | 最大許容トルク勾配。> -100、かつ >下限である必要があります。
トルクフィルタータイプ | フィルターのタイプ： なし: トルクのフィルタリングは使用されません。未加工の値は、勾配計算でそのまま使用されます。 5ポイント：計算に使用されるトルク値は、5つのトルクサンプルのスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。 ローパス：トルク値は、単純な離散無限インパルス応答フィルターでフィルター処理されます。 スライド平均：計算で使用されるトルク値は、用途で指定されたサンプル数にわたるスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。
カットオフ周波数 | [トルクフィルタタイプ] が [ローパス] に設定されている場合に指定する必要があります。 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
サンプル数 | [トルクフィルタタイプ] が [スライド平均] に設定されている場合に指定する必要があります。 2 4 6 8 16 32
角度オフセット | エンドポイントチェックがいいえに設定されている場合に使用できます。トリガートルクを初めて通過した後、勾配の計算が開始する角度を指定します。

# Ti – 時間

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

監視中の経過時間を測定し、時間制限内であることを確認します。時間の測定は、モニターの開始時に開始されるか、トリガートルクが指定されている場合は、監視中にトルクがトリガートルクを初めて超える時に開始されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
トリガートルク | > = 0 かつ < ツール最大トルクであること。
下限 | >= 0 であること
上限 | > 0 であること > 下限であること

# TRD – トルクレートと偏差

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

このステップモニターは、トルクと角度の比であるトルクレートを測定して確認します。計算されたトルクレートは、上限 と 下限 で定義されているトルクレート制限内にあることが確認されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
トリガートルク | 角度の始点のトルク。
開始ポイント角度 | トリガートルクで開始点の角度が測定されたら、トルクの測定が開始されます。
降伏ポイント角度 | トルクの測定を停止する角度点。
終了ポイントトルク | トルクの測定が停止されるトルク。
下限 | 最低許容トルク
上限 | 最高許容トルク
限度 | > 0 であること

# YA – 降伏点からの角度

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

このモニターは、降伏点から到達したピーク角度を測定し、ピーク角度が制限内であることを確認します。

パラメータ | 説明
--- | ---
勾配角度ウィンドウ | 角度ウィンドウの指定: ハードジョイント用角度ウィンドウ = 1度。 ソフトジョイント用角度ウィンドウ = 20度。 手動：角度ウィンドウを手動で設定します。
角度ウィンドウ | 勾配角度ウィンドウが手動に設定されている場合に使用可能です。>0 かつ <=100 でなければなりません。
降伏点のパーセンテージ | >= 20％ であること
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガから開始します。> 0 かつ < ツール最大トルクであること。
制振 | 勾配が計算される頻度。> 0、かつ < 100、かつ < 角度ウィンドウである必要があります。
下限 | 最小許容角度>= 0 であること
上限 | 最大許容角度> 0 であること
トルクフィルタータイプ | フィルターのタイプ： なし: トルクのフィルタリングは使用されません。未加工の値は、勾配計算でそのまま使用されます。 5ポイント：計算に使用されるトルク値は、5つのトルクサンプルのスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。 ローパス：トルク値は、単純な離散無限インパルス応答フィルターでフィルター処理されます。 スライド平均：計算で使用されるトルク値は、用途で指定されたサンプル数にわたるスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。
カットオフ周波数 | [トルクフィルタタイプ] が [ローパス] に設定されている場合に指定する必要があります。 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
サンプル数 | [トルクフィルタタイプ] が [スライド平均] に設定されている場合に指定する必要があります。 2 4 6 8 16 32

# ZC - ゼロクロス

ツール
QST

このモニターは、スプリング圧縮の実際の開始を計算します。

パラメーター | 説明
--- | ---
トリガートルク | 監視が開始する時点からのトルク値。終点ポイントトルク未満である必要があります。
終了ポイントトルク | 測定停止時のトルク値。トリガートルクより大きい必要があります。
開始ポイント角度 | 監視が開始する時点からの角度値。終了ポイントトルク未満である必要があります。
降伏ポイント角度 | 測定停止時の角度値。開始ポイントトルクよりも大きい必要があります。
トルクレート上限 | 最大トルクレート。トルクレート下限未満で、かつ 999 未満である必要があります。
トルクレート下限 | 最小トルクレート。999 未満で、トルクのレート上限未満である必要があります。

# ステップ制限

締め付けステップ、モニター、および制限を使用できるかどうかは、コントローラにインストールされているライセンスによって異なります。

予期しない事態が発生した場合に確実に締め付けを停止させるために、マルチステップ締め付けプログラムに制限を追加することができます。これらの制限では、例えば、最大トルクに達していないことや、マルチステップ締め付けの一部の実行に時間がかかりすぎないことをテストできます。各ステップには独自の必須ステップ制限とオプションのステップ制限があります。必須制限は、新しいステップをマルチステッププログラムにドラッグすると設定されます。すべてのステップには、それぞれ最大 4 つの制限を設けることができます。

Power Focus 6000 と Power Focus 8の同期締め付けでは、締付プログラムで同期点を使用できます。制限に設定された条件が満たされた場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期ポイント（Power Focus 6000、Power Focus 8、Flex でのみ有効）、またはプログラムの最後にジャンプします。同期締め付け のないコントローラーでは、ツールはただちに停止し、プログラムはプログラムの最後にジャンプします。

Flex の場合のみ：

各制限ごとに、[修復可能] = [はい]を選択すると、締め付けが停止したときに再試行できるようになります。

次の制限が、マルチステップ締め付けプログラムに追加されているすべてのステップに自動的に追加されています。

デフォルトのステップ制限
ステップ制限 | 適用可能なステップ
--- | ---
最大時間 | 外部結果とMWRを除くすべて
最大トルク | 角度に合わせて締め付け トルクと角度に合わせて締め付け Turbo 緩め 待機 ソケット解除 デジタル入力まで実行 トリガーリリースに合わせて締め付け テンソルパルス インパルス
最大角度 | トルクに合わせて締め付け TurboTight Turbo 緩め DynaTork に合わせて締め付け 待機 デジタル入力まで実行 トルクに合わせて緩め トルクに合わせてスレッドカット ランダウン 降伏に合わせて締め付け パルスランダウン着座 テンソルパルス

各システムタイプに対して使用可能なツール
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 同期締め付け / Power Focus 8 同期締め付け | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus CONNECT |  |  |
XB |  |  |

ステップ制限
ツール
検索

# A – 最大角度

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

角度を測定する制限です。測定した角度が最大限度に達すると、ツールは直ちに停止します。角度は制限の開始から測定されるか、指定されている場合は、制限中にトルクがトリガートルクを初めて超える時に開始されます。

パラメータ | 説明
--- | ---
トリガートルク | 指定されている場合、これは角度が測定されるトルクです。
最大限度 | この限度に達すると、ツールは直ちに停止します。

# C - 電流

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

このステップ制限は Power Focus XC ではサポートされていません。

この制限は、トルクがトルクトリガーを通過する実際の電流をチェックします。実際の電流が制限値を超えると、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期点またはプログラムの最後にジャンプします。結果は、モニターを NG にした最初のピーク値または低い値になります。OK の場合、結果は最後に測定した電流値になります。制限中にトルクトリガーに到達しなかった場合、ステータスは OK で終了します。

パラメータ | 説明
--- | ---
トルクトリガ | > = 0 かつ < ツール最大トルクであること。
下限 | 最低許容電流。
上限 | 最大許容電流。

# CRh - クラッチリヒット

ツール
XCB

締め付けがまだ角度範囲内にある間にツールクラッチを離すと、ステップ制限がトリガーされます。これにより、締め付けがすぐに停止し、NG の結果が出ます。このステップ制限は、「クラッチに合わせて締め付け」締め付けステップでのみ有効です。

パラメーター | 説明
--- | ---
角度範囲 | クラッチリヒットのステップ制限がトリガーされる角度範囲 (度単位)。

# CTh – 食違いネジ

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

この制限は、トルクが開始トルク (T1) を超える時点から、トルクが終了トルク (T2) を超える時点までの角度を確認します。開始トルク (T1) から測定される角度が、最大限度 (Amax) より高い場合、ツールが直ちに停止します。

トルクが終了トルク (T2) を超えると、測定された角度が最小限度 (Amin) と比較して確認されます。角度がこの制限より低い場合、ツールは直ちに停止します。

パラメータ | 説明 | 図中
--- | --- | ---
開始トルク | <=0 であること。 | T1
終了トルク | <=0 であること。 | T2
最小限度 | 角度の下限。 | Amin
最大限度 | 角度の上限。 | Amax

# PCH - パルスカウント高

ツール
STR IxB

この制限は、次のツールでのみ使用できます：

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

- ITB-P

パルスカウント 制限を使用する前に、コントローラーに 低反力戦略 ライセンスをインストールする必要があります。

この制限により、パルスカウントが制限され、指定したパルスカウント上限を下回っていることが保証されます。
測定されたパルス数がパルスカウント上限を超える場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期ポイントまたはプログラムの終了に進みます。
トルクトリガーレベルが設定されている場合、測定されたトルクがトルクトリガーレベルを超えるとすぐにチェックが開始されます。

パルスカウント高ステップ制限で締め付けステップを実行する場合は、必要なPulseDriveソケット/アダプターを使用してください。
締め付けステップが PulseDrive ソケット/アダプターなしで実行された場合、すべての締め付けがNGとなります。ステップエラー「PulseDrive ソケット/アダプターが検出されませんでした」は、PulseDrive ソケット/アダプターがないことを示します。

パラメーター | 説明
--- | ---
パルスカウント上限 - n+ | パルスカウント上限は、1〜9999999の範囲である必要があります。 パルスカウント上限テキストボックスは空にすることができます。
トルクトリガ - Tt | トルクトリガは、0からツールの最大トルクまでの範囲である必要があります。 トルクトリガテキストボックスは空にすることができます。

# Rh - リヒット

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

この制限はトルクをチェックします。測定されたトルクが検出トルクを超えた場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期点 (Power Focus 6000 同期締め付け および Power Focus 8 同期締め付けの場合) またはプログラムの最後にジャンプします。

マルチステップ締め付けプログラムの最初のステップにのみステップリヒット制限を追加できます。最初のステップにリヒット制限が追加されると、締め付けプログラム内の他の位置にステップを移動させることはできません。締め付けプログラムの他の位置に移動させるには、最初のステップからリヒット制限を削除する必要があります。

パラメーター | 説明
--- | ---
検出トルク | 測定されたトルクが検出トルクを超えた場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期点 (Power Focus 6000 同期締め付け および Power Focus 8 同期締め付けの場合) またはプログラムの最後にジャンプします。ゼロより大きくなければなりません。
角度ウィンドウ | 角度ウィンドウは、ステップの開始から測定されます。角度ウィンドウが設定されていない場合、制限はステップ全体でアクティブになります。

# RT - トルクの無効化中

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

この制限はトルクをチェックします。測定されたトルクがツール制限の条件を下回ると、ツールは直ちに停止し、プログラムは次の同期点 (Power Focus 6000 同期締め付けおよび Power Focus 8 同期締め付けの場合) またはプログラムの最後にジャンプします。

- トルク制御プロセス
  制限条件は、測定されたトルクです。制限が有効になるには、トルクはトルクの無効化限度の 110 % を超える必要があります。

- 角度制御プロセス
  この制限は、制限中に到達した最大トルクをチェックします。制限が有効になるには、トルクがまず、トリガートルクを超える必要があります。

トルク制御プロセス
パラメーター | 説明
--- | ---
トルク限度の解除 | 既定：10 Nm。> 0 であること。

角度制御プロセス（Power Focus 6000 同期締め付けおよび Power Focus 8 同期締め付けでのみ有効）
パラメーター | 説明
--- | ---
トリガートルク | > 0 であること。
ピークトルクのパーセンテージ | 既定：95.>= 50 であること。
トルクタイムの解除 | 既定：20.>=5 かつ <=500 でなければなりません。
トルクの無効化角度 | > 0 であること。

ケーブルツールには角度に関するトルクの無効化を選択するオプションがあります。この制限は、次の2つのパラメータで制御されます：ピークトルクのパーセンテージ および トルクの無効化時間。パーセンテージは、最終ピークトルクからの下方偏移を設定し、トルク無効化時間はその偏移の期間（5～500 ms）を設定します。両方の条件（設定された期間の示されたパーセンテージ以下）が満たされる場合にのみ、プログラムが中断され、最後にジャンプします。

# T - 最大トルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

この制限はトルクをチェックします。測定したトルクが最大限度に達すると、ツールは直ちに停止します。

パラメータ | 説明
--- | ---
最大限度 | トルクがこの指定された制限に達すると、ツールはすぐに停止します。

# TAW – 角度ウィンドウのトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

この制限は、角度ウィンドウの長さの測定されたトルクがトルク制限内であることを確認します。測定されたトルクが限度範囲外の場合、ツールは直ちに停止し、プログラムは最後にジャンプします。角度ウィンドウの長さは、トルクが初めてトリガートルクを越える時点から、開始角度で開始されます。トリガートルクが設定されていない場合、開始角度は制限の開始時に開始されます。

角度ウィンドウの長さの終了に達しない場合、制限のステータスは NG になります。

パラメータ | 説明
--- | ---
トリガートルク | >= 0 であること
開始角度 | >= 0 であること
ウィンドウ長さ | > 0 であること
最小限度 | >= 0 であること
最大限度 | < = 最小値であること

# TCD - トルクと電流の偏差

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

制限は、該当するトルクに変換されたすべての電流測定が、トルクトランスデューサで測定された実際のトルクからの差が最大偏差であることを検証します。制限は、ステップ中にトルクが初めてトリガートルクに達すると開始され、ステップがその目標に達するまで有効です。

トリガートルクに達しない場合は、モニターは OK を報告します。

パラメータ | 説明
--- | ---
トリガートルク | >= 0 であること
最大偏差 | 既定：1、> 0であること

# TG - トルク勾配

ツール
ES STR SL ST SR QST IXB

この制限は勾配を確認し、それが限度の範囲外の場合、ツールが直ちに停止され、プログラムはプログラムの最後にジャンプします。

パラメータ | 説明
--- | ---
勾配角度ウィンドウ | 角度ウィンドウの指定: ハードジョイント用角度ウィンドウ = 1度。 ソフトジョイント用角度ウィンドウ = 20度。 手動：角度ウィンドウを手動で設定します。
角度ウィンドウ | 勾配角度ウィンドウが手動に設定されている場合に使用可能です。>0 かつ <=100 でなければなりません。
トリガートルク | > 0 かつ < ツール最大トルクであること。
制振 | 勾配が計算される頻度。> 0、かつ < 100、かつ < 角度ウィンドウである必要があります。
最小限度 | >= -100 であること。
最大限度 | > -100、かつ >下限である必要があります。
トルクフィルタータイプ | フィルターのタイプ： なし: トルクのフィルタリングは使用されません。未加工の値は、勾配計算でそのまま使用されます。 5ポイント：計算に使用されるトルク値は、5つのトルクサンプルのスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。 ローパス：トルク値は、単純な離散無限インパルス応答フィルターでフィルター処理されます。 スライド平均：計算で使用されるトルク値は、用途で指定されたサンプル数にわたるスライド平均フィルターを使用してフィルター処理されます。
カットオフ周波数 | [トルクフィルタタイプ] が [ローパス] に設定されている場合に指定する必要があります。 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
サンプル数 | [トルクフィルタタイプ] が [スライド平均] に設定されている場合に指定する必要があります。 2 4 6 8 16 32

# Ti – 最大時間

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

時間を確認する制限です。最大限度に達すると、ツールは直ちに停止します。

パラメータ | 説明
--- | ---
最大限度 | この時間が経過すると、ツールは直ちに停止します。

# 結果レポーター

結果レポーターを使用すると、選択した生成元の特定の値を結果から抽出できるようになります。結果レポーターはステップに属しますが、値を読み取るモニター/制限に関連付けられている必要があります。結果レポーターと同じステップにあるモニターまたは制限のみを選択できます。結果レポーターはドラッグ・アンド・ドロップを使用して（モニターや制限と同じ方法で）ステップに追加します。各結果レポーターは、特定の結果値（ランダウン角度、最終トルク、プリべリングトルクなど）を報告する役割を担います。

結果レポーターは以下に関連付けることが可能です：

- プログラムモニター

- ステップモニター

- ステップ制限

各結果レポーターは、最終的な値のタイプを定義します：

- 最終角度

- 最終トルク

- プリベイリングトルク

- セルフタップトルク

- 電流

- ランダウン角度

- パルス数

## 一般パラメーター

パラメータ | 説明
--- | ---
生成元 | 値を生成するモニター/制限を指定します。
値 | 選択した生成元で表示する値を指定します。

制限事項：

- メインパスのステップまたはプログラムモニター/プログラム制限に属するモニター/制限にのみ、結果レポーターを追加することが可能です。

- タイプが異なる場合、ステップに複数のレポーターが存在する場合があります。

- たとえば、すべてのステップおよびプログラムモニター角度に、タイプ最終角度の結果レポーターが存在する場合があります。

- 複数の結果値を持つモニター/制限において、結果レポーターのタイプが異なる場合は、複数の結果レポーターを追加する事が可能です。

- ステップ中またはプログラムモニター/制限中には、同じタイプの結果レポーターが複数存在しない場合があります。

- 存在する最終値タイプ当たりレポートされる結果は 1 つのみです。

ルール：

- 結果アイテムの内部番号は、対応する結果レポーターの内部番号と同じである必要があります。

- モニタ/制限の結果の内部番号は、構成内のモニタ/制限の内部番号と同じである必要があります。

- ステップの結果は、実行の順序に従って順序付けする必要があります。最初に実行されるステップは最初に配置する必要があります。

モニター/制限/ステップに存在する場合、結果レポーターによって報告され得る値：

- モニター/制限の測定値（浮動小数点または整数）

- モニター/制限の上限と下限

- ステータス

- トルクトリガーと角度トリガー

- 角度目標とトルク目標（ステップから読み取り）

ステータスの可能な値：

- 低

- OK

- 高

- その他

- 未設定

目標値はどのステップモニターにも属さないため、目標値はモニターが属するステップから取得されます。

# マルチステッププログラムの追加

1. ホームビューで、[締め付け]タブを選択します。

2. インターフェイスの右上隅にある + アイコンを選択し、プログラムの名前を入力します。

3. 戦略選択のアイコンをクリックし、シナリオに応じて、[マルチステップ締め付け] または [マルチステップ緩め] のいずれかを選択します。

4. 締め付けエリアに、締め付けステップ、モニター、制限をドラッグアンドドロップします。

   ステップはプログラムの開始点と終了点の間にのみ配置でき、モニターと制限はステップにのみ配置できます。

   機能 |  | 説明
   --- | --- | ---
   開始点と終了点 |  | マルチステッププログラムの開始点と終了点。すべてのステップは、この 2 つの点の間に配置する必要があります。
   ステップの追加 |  | リストからステップをドラッグし、開始点と終了点の間の希望する場所にドロップします。
   ステップの移動 |  | ステップをクリックしたままで、希望する場所に移動します。
   ステッププロパティの表示 |  | ステップをクリックするとプロパティが表示されます
   ステッププロパティを閉じる |  | 締め付けエリア内をクリックすると、プロパティメニューが閉じます
   ステップの削除 |  | ステッププロパティを開いて、メニューの下部で削除をクリックします
   制限/モニターの追加 |  | リストから制限/モニターをドラッグし、適切なステップ上にドロップします。
   制限/モニターの移動 |  | アイコン (モニターにはチェックマーク、制限には停止記号) をクリックしてドラッグし、適切なステップ上にドロップします。
   制限/モニタープロパティの表示 |  | 制限/モニターアイコンをクリックすると、プロパティメニューが表示されます
   制限/モニタープロパティを閉じる |  | 締め付けエリア内をクリックすると、プロパティメニューが閉じます
   制限/モニターの削除 |  | 制限/モニタープロパティを開いて、メニューの下部で削除をクリックします
   ステップエラー |  | ステップで検証エラーが発生すると、そのステップがマークされます。ステッププロパティを開くと、エラーを発生させたパラメータもマークされます。
   モニター/制限エラー |  | モニターまたは制限で検証エラーが発生すると、そのモニターまたは制限がマークされます。モニター/制限プロパティを開くと、エラーを発生させたパラメータもマークされます。
   禁止されている配置 |  | 特定の配置 (ステップ、モニター、制限) が許可されていない場合、プレースホルダーアイコンは表示されません。

# マルチステッププログラムの削除

1. ホームビューで、[締め付け]タブに行きます。

2. 削除するマルチステップ締付けプログラムをリストから選択します。

3. 選択したプログラムのパラメータの一番下に移動し、[削除] を選択します。警告が表示されます。

4. [はい] を選択して削除を確認します。

# マルチステッププログラムの設定

## 一般設定

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | マルチステッププログラムのユーザ定義名。
スレッド方向 | 時計回り (CW) または反時計回り (CCW) のスレッドの方向。
緩めプログラム | 緩めプログラムが使用できるかどうかを示します。コントローラーで使用可能な緩めプログラムのリストから選択します。
タイプ | 締め付けまたは緩めのプログラムのタイプ。
プログラム開始 | 結果を生成するためのトルクレベルを提示します。空白の場合、ツールが起動するたびに結果が生成されます。設定する場合は、結果は設定したトルクレベルからのみ生成されます。
プログラム終了トルク | マルチステップの締め付けを停止するトルク値を指定します。 信号168-プログラム終了は、マルチステップ締め付けでプログラム終了トルクに達し、 プログラム終了タイムアウトが経過したときに真になります。 プログラム終了トルクのデフォルト値は、ツール最大トルク * 0.03です。
プログラム終了タイムアウト | マルチステップの締め付けを停止する時間値 (秒単位) を指定します。 信号168-プログラム終了は、マルチステップ締め付けでプログラム終了トルクに達し、 プログラム終了タイムアウトが経過したときに真になります。 プログラム終了タイムアウトのデフォルト値は0秒です。
TrueAngle補正 | TrueAngle補正をオンまたはオフにします (デフォルトはオフ)。
「トリガー喪失」時に NG | トリガー喪失の NG スイッチは、ターゲット条件に達する前ツールトリガーを解放することが認められているかどうかを制御します。 切り替えはオンまたはオフに設定することができます。 オフ - 最後のステップで目標条件に達する前にトリガーを解放すると、他のすべての条件が満たされている限り、締め付けは OK になります。 オン (デフォルト値) - 任意のステップで目標条件に到達する前にトリガーを解放すると、トリガーが失われたものとして扱われ、NG の締め付けが行われます。

## アッタチメントの調整

パラメーター | 説明
--- | ---
アタッチメント調整を使用 | 添付ファイルのチューニングをオンまたはオフにするかどうかを選択します。
変速比 | 変速比値は 0.5 ～ 100.0 の間が可能です。
効率の調整 | 効率の調整値は 0.5～1.0 の間が可能です。
逆回転方向 | 回転方向を反転できる設定。 はい: 逆転 いいえ: 逆転なし (デフォルト)

## プログラムモニター

角度
パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | プログラム全体での角度モニタリングをオンまたはオフにします。ステップでアクティブとトリガートルクを空白にすると、プログラムの開始時に角度監視が始まります。
ステップ単位でアクティブ | このモニターが有効なステップの範囲を設定します。 開始ステップが指定されていない場合、このモニターはプログラムの開始時に開始されます。 終了ステップが指定されていない場合、このモニターはプログラムの最後のステップで停止します。
タイプ | 角度監視のタイプ。次から選択します。 ピーク角度：監視中に達する最高角度 ピークトルクでの角度：監視中に最高トルクに達すた点での角度 (STB ツールでは使用できません) シャットオフ角度：ステップのシャットオフ点での角度 終了時の角度：ブレーキがアクティブな場合はブレーキを含む、モニタリング終了時の角度
トリガートルク | 角度監視のトリガートルクの値を設定します。 STB ツールでは、トリガートルクは、締め付けプログラムの実行中には締め付け方向のみにアクティブになり、緩めプログラムの実行中は緩め方向のみにアクティブになります。
下限 | 角度モニタリング (プログラム) の下限を設定します。
上限 | 角度モニタリング (プログラム) の上限を設定します。

トルク
パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | プログラム全体でのトルクモニタリングをオンまたはオフにします。ステップでアクティブを空白にすると、プログラムの開始時にトルク監視が始まります。
ステップ単位でアクティブ | このモニターが有効なステップの範囲を設定します。 開始ステップが指定されていない場合、このモニターはプログラムの開始時に開始されます。 終了ステップが指定されていない場合、このモニターはプログラムの最後のステップで停止します。
タイプ | 角度モニタリングのタイプ： ピークトルク：監視中に達する最高トルク。 シャットオフトルク：ステップのシャットオフ点でのトルク。
下限 | トルク監視 (プログラム) の下限を設定します。
上限 | トルク監視 (プログラム) の上限を設定します。

時間
パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | プログラム全体での時間モニタリングをオンまたはオフにします。このモニタリングは、時間が指定した範囲内にあるかどうかをチェックします。
ステップ単位でアクティブ | このモニターが有効なステップの範囲を設定します。 開始ステップが指定されていない場合、このモニターはプログラムの開始時に開始されます。 終了ステップが指定されていない場合、このモニターはプログラムの最後のステップで停止します。
トリガートルク | このモニターが開始するトリガートルクの値を設定します。
下限 | 時間モニタリング (プログラム) の下限を設定します。
上限 | 時間モニタリング (プログラム) の上限を設定します。

## プログラムの制限

パラメーター | 説明
--- | ---
最大時間限度 | 秒で設定します。この制限は、締め付けの合計時間を確認し、時間高の限度を超えると、ツールは直ちに停止します。時間は、プログラムの開始から測定されます。
最大トルク限度 | この制限は、トルクを確認し、測定されたトルクがトルク高の限度を超えると、ツールは直ちに停止します。

角度
パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | プログラム全体での角度制限をオンまたはオフにします。この制限は、角度が指定された角度制限内にあることを確認します。
ステップ単位でアクティブ | この制限が有効なステップの範囲を設定します。 開始ステップが指定されていない場合、この制限はプログラムの開始時に開始されます。 終了ステップが指定されていない場合、この制限はプログラムの最後のステップで停止します。
トリガートルク | この制限が開始するトリガートルクの値を設定します。
上限 | 角度制限 (プログラム) の上限を設定します。

時間
パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | プログラム全体での時間制限をオンまたはオフにします。この制限は、時間が指定された制限時間内にあることを確認します。
ステップ単位でアクティブ | この制限が有効なステップの範囲を設定します。 開始ステップが指定されていない場合、この制限はプログラムの開始時に開始されます。 終了ステップが指定されていない場合、この制限はプログラムの最後のステップで停止します。
トリガートルク | この制限が開始するトリガートルクの値を設定します。
上限 | 時間制限 (プログラム) の上限を設定します。

## レポーター

これにより、ユーザーは (モニター/制限から) どの値を最終値として表示するかを選択できます。[追加]をクリックして、プログラムモニター/制限値に関連付ける結果レポーターを選択します。

パラメーター | 説明
--- | ---
レポーター | 結果レポーターを選択します。
生成元 | 値を生成するモニター/制限を選択します。
値 | 選択した生成元で表示する値を選択します。

## 残留トルクの相関係数

この設定は、反力の低い締め付けステップでのみ有効です。以下のステップがサポートされています。

- TensorPulse トルクに合わせて締め付け (TPT)

- TensorPulse トルクに合わせて緩める (TPT)

- インパルス トルクに合わせて締め付け (IT)

- インパルス トルクに合わせて緩める (IT)

パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | 残留トルク相関係数をオンにするかオフにするかを選択します。
残留トルクの相関係数 | 値は 50 ～ 150 の範囲となります。

## トレース構成

トレース構成は、プログラムレベルまたは各ステップで行うことができます。デフォルトの構成はプログラムレベルで設定され、必要に応じて各ステップで上書きできます。

ここで、この機能を有効にすると、構成をプログラムレベルで実行できます。

パラメーター | 説明
--- | ---
有効 | オン: プログラムレベルでトレース解決構成を有効にします。 オフ: トレース記録は、締め付け全体で同じ分解能で行われます。この場合、トレースポイントは、締め付け全体にわたって時間的に均等に分布されます。各タイムスロット (0.25 ms) について、2つの値 (最小および最大測定値) がトレースに表示されます。この形式のサンプルの最大数は2000です。
サンプルタイプ | サンプル時間 ：サンプル時間をミリ秒単位で指定して、サンプルをトレースに保存する頻度を指定します。 サンプル角度 ： サンプルを度数で指定して、トレースにサンプルを保存する頻度を指定します。
サンプル時間 | ドロップダウンリストからサンプル時間を選択します (0.25 〜 1000 ミリ秒)
サンプル角度 | ドロップダウンリストからサンプル角度を選択します (0.25～20度)

## 確認

パラメーター | 説明
--- | ---
ツール値に対する検証 | ツールがわかっている場合にはオンを使用し、最大トルクと最高速度を設定します。 ツールがわかっていない場合にはオフを使用します。
ツール | 検証するツールを選択するためのドロップダウン。
最大トルク | 検証に使用するツールの最大トルク。
最大速度 | 検証に使用するツールの最高速度。

関連情報

- プログラムの終了 - 168

# STB ツールとマルチステップ

ワイヤレスである STB ツールの性質のため、一部のマルチステップ機能と動作は異なる場合があります。ここに示す一般的な制限のほかに、必要な場合は、マルチステップ機能の説明に STB ツールの追加情報を示します。

## プログラムの検証

すべての締め付けプログラムは、プログラムがツールにダウンロードされる前に、STB ツールとの互換性が検証されます。選択した締め付けプログラムにツールとの互換性がない場合は、ツールはロックされます。このエラーが発生すると、イベント 5030、「構成の複雑性を超えました」がトリガされます。

ツールをロック解除するには、締め付けプログラムの複雑性を低下させるか、別の締め付けプログラムを選択します。

# ステップ構成の段階

コントローラ締め付けプログラムでは、プログラムを実施するためにパラメータを設定する必要があります。戦略と、目標トルクまたは目標角度のどちらかの選択は必須です。その他の設定はオプションです。さらに、トルクまたは回転角度が維持しなければならない範囲で限度を加えることで、実行中の締め付けを監視することも可能です。

締め付け手順は次の 4 つの段階に分かれます。[開始]、[ランダウン]、[締め付け]、[停止]。

一般的な締め付け曲線

この図は、一般的に説明される締め付けを示します。曲線は時間の経過に伴う速度、トルク、角度の変化を表します。すべての締め付け戦略はこのように表されます。パラメータ、監視、限度も詳細な図に示されます。

タスクは、トリガが押された時点から、締め付け目標に到達するか、エラーが発生するまでで定義されます。

締め付け戦略と特定のパラメータ設定を組み合わせることで、締め付けプログラムが作られます。

ユーザーは多数の締め付けプログラムを作成して、その 1 つを実行時に選択できます。

本セクション内

- 開始段階
- ランダウン段階
- 停止段階
- ネジの緩め
- ステージパラメーターの説明

# 開始段階

オプションの [開始] ステップで、締め付けを開始し、ソケットとスレッドの検出とリヒットを検出するオプションが有効になります。

本セクション内

- Direction (向き)
- ソフトスタート
- リヒット検出
- 電流モニタリング
- TrueAngle 補正

# Direction (向き)

方向では、スピンドルの締め付け方向を時計回り（CW）にするか反時計回り（CCW）にするかを定義します。スピンドルの回転は、緩め時と、スリーステップ戦略で使用する調整ステップ時を除き、常にこの方向になります。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
スレッド方向 | スピンドルの締め付け方向を定義します。 | 時計回り

# ソフトスタート

ソフトスタート中、ネジがスレッドに入るのを助け、ツールトリガを押した際にツールが所定位置から急に飛び出さないように、速度、最大トルク、回転角度の設定ができます。

パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ソフトスタート | ネジがスレッドに入るのを容易にするために、ツールの速度、角度、最大トルクの設定ができます。 オフ: ソフトスタートがオフになります。 オン: ソフトスタートがオンになります。 | オン
速度 | ソフトスタート時の速度を定義します。 | 35 rpm
角度 | ネジがスレッドに入るようスピンドルの回転角度を定義します。 | 90°
最大トルク | ソフトスタート時にかかるトルク上限値を定義します。トルク最大値が超過すると、締め付けが中止され、エラーメッセージが表示されます。締め付けは NG とみなされます。 | 1.25 Nm

# リヒット検出

リヒット検出が有効になると、既に締め付けられたネジを検出できます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
リヒット検出 | 既に締め付け済みのネジが締め付けられようとしていることを検出します。 早期： リヒットの検出早期オプションは、リヒットが検出されるとすぐに締め付けを終了し、可能な限り人間工学に基づいた方法で締め付けを終了します。 [リヒット検出] の早期オプションを使用するには、[ソフトスタート] を [オン] に設定する必要があります。この理由は、ソフトスタート最大トルク値がトルク制限値として使用されるため、制限値以上の締め付けがリヒットとみなされるためです。 締め付けはNＧと見なされ、リヒットエラーが表示されます。 完全：ソフトスタートが使用されていないときにリヒット検出を行うには、 リヒット検出完了オプションを使用する必要があります。リヒット検出 [完全]では、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けを終了しないため、時間がかかります。速度がランダウン速度の半分に達しなかければ、その締め付けはリヒットと見なされ、リヒットエラーが表示されます。締め付けは NG とみなされます。 オフ: リヒット検出は実施されません。 | 早期

# 電流モニタリング

現在の監視は、締め付けトルクを監視するために、特別なセキュリティを提供し、ツールのトルクセンサを補完するものです。

最終目標トルクで、回転子電流が測定され、トルク値に変換されます。計算したトルクが測定トルクの 10％ 以内であれば、締め付けは、OK とみなされます。

パラメータ | 説明 | 既定
--- | --- | ---
電流監視 | オン/オフ位置のあるスイッチ オフ: 現在の監視が無効になり、ツールトルクは、トルクセンサによって測定されます。 オン: 電流は最終トルク目標で測定され、トルク値に変換されます。計算トルクは、測定トルクと比較されます。差が 10％ 以内で​​あれば、締め付けは、OK とみなされます。 | オフ

Turbo Tight、Rotate、Pulsing、STwrench 戦略では、電流モニタリングは実装されていません。

# TrueAngle 補正

特定のツールでは、ジャイロを備えており、締め付け時のツールの回転を測定できます。ツールが締め付け中に回転する場合、角度測定が壊れている可能性があります。角度リファレンスに合わせて行った場合、締め付けの不具合につながります。指定制限値内での変動について、コントローラーは、これらの回転を補正し、正しい締め付けを行うことができます。

ツールの回転が指定の制限外となった場合は、締め付けが中止され、結果ステータス NG がレポートされます。追加情報でツール移動超過が報告されます。

パラメータ | 説明 | 既定
--- | --- | ---
TrueAngle 補正 | 回転を除くすべての締め付け戦略で利用可能。 クロウフットがアタッチメントとしてインストールされているツールは、パラメーターTrueAngle補正をサポートしていません。 | オン
ツール移動制限 - 負 | TrueAngle補正がオンの場合のみ表示されます。 ツールの最大の負の回転を定めます。値が超過すると、締め付けが終了し、エラーがレポートされます。数値角度値で表現 最小値：1 最大値：180 | 30
ツール移動制限 - 正 | TrueAngle補正がオンの場合のみ表示されます。 ツールの最大の正の回転を定めます。値が超過すると、締め付けが終了し、エラーがレポートされます。数値角度値で表現 最小値：1 最大値：180 | 30

ジャイロを備えたツールのみ、ツールの移動を測定する機能があります。

# ランダウン段階

ネジがスレッドに入ってからネジヘッドが下位面に触れてスナグに達する直前までの締め付けの一部です。ランダウン時に必要なトルクはどのクランプ力にも寄与しません。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウン速度 | ランダウンステップ時の速度を定義します。 | ツール最高速度

本セクション内

- セルフタップ
- ランダウントルク制限
- ランダウン角度制限
- ポストビュートルク
- ランダウン完了

# セルフタップ

セルフタップステップでは、必要なランダウントルクが完全なランダウントルクより大きい場合、例えば、自己ネジ切り（またはセルフタッピング）ボルトを用いて金属の薄層を締め付ける際の締め付けが可能になります。トルク値が SelftapTorqueMin/2 になると、セルフタップウィンドウが起動します。トルクは SelftapTorqueMin より大きくなければなりませんが、角度ウィンドウの間、SelftapTorqueMax を超えてはなりません。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
セルフタップ | セルフタップ 段階を有効にします。 | オフ
速度 | セルフタップ 時の速度を定義します。 | ソフトスタート速度またはToolMaxSpeed の 5 %
長さ | セルフタップ 時のソケット回転角度を定義します。開始ステップの終了から測定。 | 360°
最小トルク | セルフタップ下限のトルク値。 | 0 Nm
最大トルク | セルフタップ上限のトルク値 | ツール最大トルク

# ランダウントルク制限

ナットとジョイント間の摩擦は変動する可能性があります。これにより、ジョイント面に到達する前に、ランダウンを実行するのに必要なトルクも同様に変化させる可能性があります。これらの効果は、例えば、穴の干渉、プリベリングトルクまたは潤滑の変動があります。

ナットが振動で緩むのを防止するために、プラスチック製インサートのあるロックナットを締め付ける際にランダウントルクを監視することが役立ちます。これには、干渉に対処するためのプリベリングトルクと呼ばれる高トルクが必要です。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウントルク範囲 | ランダウントルクの制限を[オン]または[オフ]に設定します。 オフ: 範囲が設定されていません。 オン: トルク制限と角度間隔を設定します。 | オフ
オフセット | 角度間隔が開始する前の角度オフセット | 0°
長さ | ランダウントルク範囲を定義する角度 | 360°
最小トルク | ランダウントルク下限値 | 0 Nm
最大トルク | ランダウントルク上限値 | ターゲットトルクの 19%

# ランダウン角度制限

ランダウン中の回転角度を監視することで、ワッシャの有無、ネジサイズまたは長さが不正なネジなどのエラーを検出することができます。たとえば、スレッドが長すぎる場合、ネジが着座するまでのボルトの回転角が大きくなります。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウン角度範囲 | ランダウン角度範囲を有効にします。角度範囲は、ツールトリガを押したとき、あるいは指定トルクの値に達したときについて設定します。Selftap が有効であれば、Selftrap 中に角度範囲はチェックされません。 オフ: 範囲が設定されていません。 トリガから：システムは、ツールトリガが押され、角度または時間範囲に違反していると報告があると同時に、システムが締め付け角の監視を始めます。 トルクから：システムは、指定の <From torque> 値からの締め付け角の監視を始め、角度または時間範囲に違反していることを報告します。 | オフ
<From torque> | ランダウン角度範囲が設定されている場所からのトルク値 | ターゲットトルクの 10%
最小角度 | 開始点からの低角度範囲の角度値 | 100°
最大角度 | 開始点からの高角度範囲の角度値 | 1000°
最短時間 | ステップの最短時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 10 ms
最長時間 | ステップの最長時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 5000 ms

# ポストビュートルク

一部のジョイントでは、完全なランダウン前にトルクピークがあります。ポストビュートルクにより、2 つの指定角度間隔でトルク値を監視することができます。この間隔の開始は、完全なランダウン前の角度として定義され、その後、指定の角度間隔に対してトルクが監視されます。

したがって、ポストビュートルクは、最大および最小の限界を互いに独立して設けることができること、ランダウンステップの結果を良好に管理するよう長さを異ならせることができることを除き、[ランダウン] トルク限界と同様です。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ポストビュートルク | ポストビュートルクにより、2 つの指定角度間隔でトルク値を監視することができます。 | オフ
最小トルク | ポストビュートルク下限のトルク値 |
最小トルクオフセット | ポストビュートルク最小間隔が始まる前の角度オフセット。 | 720°
最小トルク長さ | [ポストビュー]トルク最小セクションを定義する角度長さ | 90°
最大トルク | ポストビュートルク上限のトルク値。 |
最大トルクオフセット | ポストビュートルク最大間隔が始まる前の角度オフセット。 | 360°
最大トルク長さ | [ポストビュー]トルク最大セクションを定義する角度長さ | 90°

# ランダウン完了

ランダウン完了は、ネジが着座している場合に設定します。ランダウンステップを完了し、締め付けステップに入ります。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ランダウン完了 | 着座した時点の制御方法を指定します。 トルク：ランダウンステップが完了した際のトルク値を指定します。 | トルク
<At torque> | スナグに達してランダウンステップが完了した際のトルク値を定義します。ランダウン完了は、マルチステップ戦略の最初のトルクまたは、TurboTight 戦略の目標トルクより小さくなければなりません。 |

# 停止段階

ソケットを離すことができるよう停止段階で締め付けを終了します。

## ソフトストップ

ソフトストップは人間工学的に締付け停止を行います。

不快な停止に感じられることが知られているため、50～300ミリ秒の時間間隔でツールを停止しないでください。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
ソフトストップ | ソフトストップのオンとオフを切り替えます。 オフ: ソフトストップを使用しません。 オン: ソフトストップが有効です。目標トルクに達すると、ツール速度はすぐに 75% まで低下します。その後、速度は最長 40 ミリ秒でゼロまで低下します。 | オフ

# ネジの緩め

緩めパラメータを設定すると、特定の締め付けプログラムの緩め動作を制御できます。どのツールを使うかに関係なく、ネジスレッドが壊れないように、必要に応じてネジを確実に緩めるように緩め速度とトルクを指定します。

ランアップトルクに達すれば、緩めは OK とみなされます。ただし、そのときまでにネジはおそらく完全にランアップされません。ここでネジは、低トルクを使って回すことができ、速度を向上させることができます。オペレータは、終了したとみなされるまで、緩めを続行する必要があります。

パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
検出トルク | 緩め操作を開始して緩めの結果をもたらすために必要な最小トルク。 | 7% ToolMaxTorque
ランアップトルク | トルクがランアップトルクを下回ると、緩みは[OK]とみなされます。 注記！ネジ長の変化に応じて、システムは、ネジがいつ完全にランアップされたかは判断できません。オペレータがこれを決定しなければなりません。 | 3.5% ToolMaxTorque
緩め速度 | 緩め速度は、ランアップトルクに達すれば得られる。 | ToolMaxSpeed

# ステージパラメーターの説明

# 目標トルク制限

ターゲットトルク制限値を設定すると、最終トルクが指定トルク範囲内にならない場合に締め付けを破棄することができます。トルクが高すぎると、降伏点を超えてボルトが変形し、場合によっては破損し、ネジのストリッピングに至る可能性があります。トルクが不十分であると、ジョイントの設計力に耐える十分なクランプ力にならないことがあります。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
トルク限度 | トルクの結果が最小トルクと最大トルクで定義された範囲外にある場合、締め付けは NOK とみなされます。 自動：トルク範囲は、最小トルクと最大トルクで指定されたデフォルト値に自動的に設定されます。 手動：トルク制限値が手動で設定できるようになります。 | 自動
最小トルク | 低トルク範囲のトルク値手動が選択されている場合に入力できます。 | ターゲットトルクの 95%
最大トルク | 高トルク範囲のトルク値手動が選択されている場合に入力できます。 | ターゲットトルクの 120%

パラメータ測定トルクは別の値にすることができます。デフォルトで、トルクは、トルクピークで測定されます。パラメーターの可能な値は、以下の表に記載されています。

名前 | 説明
--- | ---
最大トルク値 | 締め付け時の最大トルク値を測定します。
ピーク角度時の値 | 最大角度値でのトルク値を測定します。
シャットオフ時の値 | ブレークステップに入る前に、最後のトルク値を測定します。

# 目標角度制限

ターゲット角度限度が設定されていると、締め付け時にナットが必要角度回転されているかを監視できます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
角度限界 | 角度を監視する締め付けセクションを度で選択します。 オフ: 範囲が確認されていません。 ランダウン完了から：監視ウィンドウは、ランダウン完了トルクに達した時から設定します。 トルクから：監視ウィンドウは、指定のトルク値に達した時から設定します。トルクは、[ランダウン]完了トルクより大きくなければなりません。 最初のターゲットから：最初のターゲットに達したときから監視を設定します。TurboTight が選択されると、このオプションは使用できません。 自動：角度監視制限値は、コントローラによって自動的に計算されます 手動：角度監視制限値は、手動で入力します。 | オフ
<From torque> | 角度範囲が設定されている場所からのトルク値 |
<From torque> | 角度範囲が設定されている場所からのトルク値 | ターゲットトルクの 75%
最小角度 | 低角度範囲の角度値 | 90°
最大角度 | 高角度範囲の角度値 | 720°
最短時間 | ステップの最短時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 10 ms TurboTight　の場合：0 ms
最長時間 | ステップの最長時間（ミリ秒）。ステップの開始から測定。 | 1000 ms TurboTight　の場合：40 ms

ターゲットがトルクであれば、位置 1 ～ 4 が有効です。ターゲットが角度であれば、位置 5 ～ 6 が有効です。

パラメーター測定角度は別の値にすることができます。使用する締め付けプログラムに対して角度監視をオンにすると、パラメーターのみ使用可能になります。デフォルトでは、角度は最大角度値で測定されます。パラメーターの可能な値は、以下の表に記載されています。

名前 | 説明
--- | ---
ピークトルク時の値 | 最大トルク値で角度を測定します。
最大角度値 | 締め付け時の最大角度を測定します。
シャットオフ時の値 | ブレークステップに入る前に、最後の角度値を測定します。

# トルク補正

トルク補正を使うと、ジョイントにかかる実際のクランプ力がより良好に求められ、ジョイントにかかるクランプ力のばらつきを低減することができます。

トルク補正点は、ランダウン完了から指定角度を再度参照し、ランダウン時に用いるトルクの値を計算することで設定されます。次に、ターゲットトルクにトルク補正点で計算したトルク値を追加して、ネジ内のプレロード作成時に補正されます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
トルク補正 | ランダウンステップで使用するトルクに対してターゲットトルクを調整できるようになります。 オフ: 補正が行われていません。 オン: トルク補正点を手動で設定します。 | オフ

# 残留トルクの相関係数

[残留] トルクの相関係数の用語は、較正と同様であり、電気ツールで測定する動的トルクと制御ツールで測定する残留トルク間で調整します。

残留トルク相関係数は、TurboTight戦略とTensoPulse締め付け戦略を実行するすべてのツールで使用できます。コントローラーがサポートしているバッテリーパルスツールでも使用できます。

100 とは異なる残留トルクの相関係数を用いる場合、報告される最終トルクは、ツール変換器で測定する動的トルクではありません。

動的トルク測定では、常にトルクを測定する内部トルク変換器を使用します。目標トルクに達すると、ツールが停止し、その結果は評価され、報告されます。変換器で測定された最終トルクは、ジョイントの状態、ツール速度、ギアおよびソケットの影響を受けます。

締め付けが完了した後に残留トルクを測定します。これは、より高いレベルに締め付けを継続するか、再起動するのに必要なトルクです。残留トルクは、ジョイント内のクランプ力を決定します。

動的トルク測定は、非常に反復的ですが、ツールタイプとツール速度間で異なる場合があります。 | ハンドヘルド較正済みトルクレンチにより、残留トルクを高精度で測定しますが、ジョイントの緩み、トルク減衰、摩擦やオペレーターの技術により大きな変動があります。

残留トルクの相関係数は、動的トルクと残留トルク間の補正です。この係数は、実験によって決定する必要があります。選択した締め付けプログラムが数回行われ、動的トルクが記録されます。締め付けは手動でも測定され、残留トルクを決定します。

残留トルクの相関係数は、動的トルクにより残留トルクを除することで計算できます。残留トルクの相関係数は、パーセントで示され、デフォルトでは 100％ です。つまり、報告される動的トルク値は変更されていません。

パラメーター | 機能
--- | ---
ターゲットトルク | TurboTight 戦略を使用した締め付けに対するツールの目標トルクが設定されます。
最終動的トルク | 最終トルクが、締め付け実施の結果として報告されます。
動的トルク | 動的トルクは、基準変換器によって測定します。
残留トルク | 必要なクランプ力を確実に得るために必要な残留トルクです。
残留トルクの相関係数 | 残留トルクと動的トルクの間の補正係数

トルク調整使用方法の例：

TurboTight 戦略を選択します。ジョイントは、必要なクランプ力に達するように、12 Nm まで締め付けなければなりません。以下のセットアップを行います：

設定例 | 値 | 機能
--- | --- | ---
ターゲットトルク | 12 Nm | コントローラー内のプログラムされた必要な目標トルク
残留トルクの相関係数 | 100 | 残留トルクと動的トルクの間の補正係数

複数の締め付けを行います。締め付け毎に、較正済みトルクレンチでジョイントを確認します。平均値を算出し、以下の結果が得られました。

初期パラメーターと結果 | 値 | 機能
--- | --- | ---
ターゲットトルク | 12 Nm | コントローラー内のプログラムされた目標トルク
Final torque (最終トルク) | 12 Nm | 最終トルクが、締め付け実施の結果として報告されます。
動的トルク | 12 Nm | ツール変換器からの未補正測定トルク。
残留トルク | 10 Nm | 較正済みトルクレンチまたは他のテストツールで測定した残留トルク。
残留トルクの相関係数 | 100 % | 残留トルクと動的トルクの間の補正係数

テストにより、必要なクランプ力を発生させるには残留トルクが低すぎることが示されています。残留トルクの相関係数は、0.83（83％）と計算されます。調整係数の調整が行われ、次の結果が得られます。

最終パラメーターと結果 | 値 | 機能
--- | --- | ---
ターゲットトルク | 12 Nm | コントローラー内のプログラムされた目標トルク
Final torque (最終トルク) | 12 Nm | 最終トルクが、締め付け実施の結果として報告されます。
動的トルク | 14.5 Nm | ツール変換器からの未補正測定トルク。
残留トルク | 12 Nm | 必要なクランプ力を確実に得るために必要な残留トルクです。
残留トルクの相関係数 | 83 % | 残留トルクと動的トルクの間の補正係数

これは、差異を補正してジョイントの必要目標に達するのに、指定の目標よりも若干多めに締め付ける必要があることを意味します。

相関を、生産で使用するのと同じツールタイプおよびパラメーター較正で行うことが重要です。

# トリガー喪失

プログラム締め付け段階の[結果評価]ウィンドウの、[トリガー喪失時にNG] スイッチは、目標条件に達する前にツールトリガーを解放できるかどうかを制御します。設定はオンまたはオフに設定することができます。以下に 2 つの状態の説明を示します。

スイッチ設定 | 説明
--- | ---
オン | ターゲット条件に達する前にトリガーを解放すると、NOK 締め付けになります。
オフ | ターゲット条件に達する前にトリガーを解放すると、他の全ての条件が満たされている限り、OK 締め付けになります。

デフォルトの動作は、早期のトリガー解放が認められないというものです。

可用性

トリガー喪失でのNGは、以下の締め付け戦略で利用できます：回転、クイックステップ、2ステップ、3ステップ、インパルス - シングルステップ。

締め付け戦略の回転、クイックステップ、2ステップ、3ステップの場合、[トリガー喪失]設定は、プログラムの目標が（トルクではなく）角度に設定されている場合にのみ使用できます。

# 締め付けプログラム構成 - 一般パラメータ

セクションにかかわらず締め付けプログラムを変更するには、GUIの右下隅にある[適用]ボタンをクリックして、適用を確定する必要があります。または、同じ場所にある[元に戻す]ボタンをクリックすると、元に戻すことができます。

変更したセクションから（戻る、ホーム、または結果ボタンを使用して）出る場合、変更を適用または元に戻すことができる警告ポップアップが表示されます。ユーザーは変更を適用または元に戻すことなく、先に進めることはできません。

一般的な締め付けプログラム設定を使用して、ユーザーは、締め付けプログラムに名前をつけることで締め付けプログラムをセットアップして管理し、締め付け戦略、[手動] または [クイックプログラム] モードの選択といった一般的な締め付け設定を行い、締め付けプログラムターゲット値を設定できます。

締め付けパラメータの詳細については、「開始ステージ」、「ランダウンステージ」、「締め付け戦略」、「停止ステージ」を参照してください。

緩みパラメータの詳細については、「ねじを緩める」を参照してください。

関連情報

- ネジの緩め
- ランダウン段階
- 開始段階
- 停止段階
- 締め付けプログラム

本セクション内

- 名前
- 戦略
- 目標
- 時間監視（経過時間）
- アッタチメントの調整

# 名前

名前フィールドを使って、締め付けプログラムに名前を付けます。この名前は、締め付け結果とともに保存され、ToolsNet に送られます（該当する場合）。名前の長さは最大 32 文字までで指定できます。

# 戦略

戦略では、締め付けプログラムとともに使用する締め付け戦略を設定します。

使用可能な戦略と関連パラメータの詳細については、「締め付け戦略」を参照してください。

関連情報

- 締め付けプログラム

# 目標

クイックステップ、ツーステップ、スリーステップの戦略により、ターゲットトルクかターゲット角度の値のいずれかに向けて締め付けの選択が可能になります。TurboTight がアクティブになった場合のみ、ターゲットトルクオプションが利用できます。

# 時間監視（経過時間）

時間監視は、回転を除くすべての締め付け戦略で利用可能です。角度制限がアクティブ化されたときに、時間監視はアクティブ化できます。時間監視は、ランダウンステップと締め付けステップの最終ステップで利用可能です。

TurboTight 締め付け戦略を使用する際に締め付け終了時における予期しない飛び出しのリスクを最小化するために、[時間] 監視を有効にしてください。

トレースの扱いには時間がかかるため、[経過時間] ステップに対してプログラム経過時間で常に短時間の違いがあります。これは、1 ステップのみを含むプログラムで特に顕著です。

すべての監視オプションがオンであれば、STB ツールを使用している際に時間監視は使用できません。

# アッタチメントの調整

アタッチメント調整では、ツールでフロントアタッチメントを補正することができます。補正は、各締め付けプログラムに対して行うことができます。

オペレーターは、アタッチメントをホットスワップしてから、その特定のアタッチメントに対して調整した締め付けプログラムを選択することができます。

アタッチメントの調整は、ST レンチを除くすべての従来の戦略で利用可能です。

1. 締め付けプログラムの設定で、アタッチメント調整有効をはいに設定します

2. 締め付けパラメーター > 編集をクリックします

3. 開始ステップをクリックします。

4. アッタチメントの調整で、アタッチメント調整を使用をはいに設定します

5. ギア比と効率の調整（下表参照）の必要なパラメーターを設定します。

アタッチメント調整のためのパラメーター
アッタチメントの調整 | 説明 | デフォルト
--- | --- | ---
アタッチメントギア比 | アタッチメントギア比は、角度を補正するために必要です。 最小：0.5 最大：100 ソケット回転速度 = ツール速度／ギア比 | 1.0
効率の調整 | 効率の調整と組み合わせたアタッチメントのギア比は、トルクを補正するために必要です。 最小：0.5 最大：1.0 例えば、0.9 は 10％ の効率の損失を意味します。 | 1.0

# [バッチシーケンス]タブの使用

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

バッチシーケンスは、所定の順序で特定の締め付け数を実施するために使用します。各バッチシーケンスには名前が与えられます。

本セクション内

- バッチシーケンス設定
- バッチ構成

# バッチシーケンス設定

バッチシーケンスは、最大250の締め付けのバッチサイズをもつ最大99バッチで構成できます。バッチシーケンスのバッチは、正リストで表示した順番に、あるいはソケットセレクターを使ってどのバッチを実行するかを決めて実行します。

バッチシーケンスパラメーター
パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
バッチシーケンスロックツール完了。 | バッチシーケンスカウンタがバッチシーケンスのサイズに等しくなると、バッチシーケンスは完了します。 オン: このツールはロックされており、締め付けを続けるには、締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを選択する必要があります。 オフ: 完了後、バッチシーケンスを繰り返す準備ができています。 | オン
自由な順序 | いいえ：設定したバッチは、締め付けを実施するよう設定されていれば、リストで表示した順序で実行されます。ソケットが指定されている場合、バッチを実施する際に、ソケットに対してシステムがプロンプト表示します。 はい：設定したバッチは、任意の順序で実行できます。オペレーターは、ソケットセレクターを使用してどのバッチを実行するかシステムに示す必要があります。 すべてのジョイントが完了するとバッチが完了したとみなされます。 | なし
NG で増加 | 締め付けが NG として報告されていても、バッチカウンタ値を増やすことが可能になります。動作する最大の連続 NG（シングルボルトが締め付けできる最大回数）については、NG の増分をいいえに設定する必要があります。このパラメーターを [はい] に設定すると、シーケンスを次の締め付けに移動することができます。 | なし
最大連続 NG | 最大連続 Not OK 締め付け（NG）は、バッチ内の連続 NG 所定最大許容締め付け数です。最大連続​NG数に達すると、イベントNG締め付けが多すぎます（4020）が表示されます。 | 0
緩め時の減少 | 現在有効なバッチでのカウンタを減少します。完成したバッチを減少することはできません。 一度も見ない：設定はオフです。有効なバッチで緩めを行う際に、カウンタは減少しません。 常に: 緩めが実行されるとき、バッチカウンタは減少します。 前回の締め付けが OK だった場合：前回の締め付けがOKであった場合、緩めが実行されるとき、バッチカウンタは減少します。 | 一度も見ない
シーケンス中止タイマー | オン: 選択したバッチシーケンスは、指定した制限時間内に中止できます オフ: 選択したバッチシーケンスを中止することは、できません。 | オフ
中止時間（10〜600） | 選択したバッチシーケンスを中止することができる秒数。 | 10

# バッチ構成

同じ締め付けプログラムを使用して指定数の連続締め付けを実施するようバッチを設定します。バッチには、実行するために指定した締め付けプログラムとバッチサイズがなければなりません。

バッチ構成パラメーター
パラメータ | 説明
--- | ---
締め付けプログラム | バッチで使用する締め付けプログラム。
バッチサイズ | バッチが実施する締め付け数 バッチ内の最大締め付け数は250です。 バッチサイズ 0 は、バッチに無制限の回数の締め付けを行います。
ID 番号 | ソケットセレクターを使用する場合、これは、バッチを有効にするのに用いられるソケット位置です。

# [ソース]タブの使用

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

締め付けのためのタスクとして使用される外部信号は、ソースメニューで構成します。ソースは、仮想ステーションに接続されたアクセサリーまたは類似品です。2 つのタイプのソースタスクがあります。

- ソース締め付けタスク

- ソースバッチタスク

ソース締め付けは、単一の締め付けプログラムを選択するのに使用します。

ソースバッチは、一連の締め付けプログラムであるバッチシーケンスを選択するのに使用します。

タスクの選択の詳細については、「仮想ステーションへのタスクの割り当て」を参照してください。

本セクション内

- ソース締め付け
- ソースバッチシーケンス

# ソース締め付け

締め付けメニューがソース締め付け構成のリストを示します。別々のリストを、当該の仮想ステーションに移動して、作業、作業の変更を選択することで、仮想ステーションにリンクできます。ここで、ソースを作業として選択することができます。ソース締め付けでは、特定の締め付けプログラムを指定子番号にリンクします。識別子番号を（外部デジタル信号により、あるいはソケットセレクターが使用される場合は、セレクターの対応ソケットを持ち上げることで）コントローラーに送ると、リンクされたプログラムは、異なる信号が送られる（またはソケットがピックアップされる）まで何度も実行されます。バッチカウントはありません。

ソース締め付けリストは、コントロールまたは確認モードのいずれかで設定できます。

コントロールに設定すると、外部ソースでは、識別子番号を要求することで締め付けプログラムを選択します。ソケットセレクターの場合、識別子番号は、ソケットセレクターの対応するソケットにリンクされ、ソケットを持ち上げると、締め付けプログラムが選択されます。

確認モードでは、ソケットセレクターは、管理ソースとして使用することができません。このモードで、識別子番号は、締め付けプログラムと特定のソケット（リスト内の追加列で表示）の両方にリンクされます。識別子番号が（外部信号により）要求されると、対応するソケットは、ソケットセレクターでダイアログを表示され、オペレーターがソケットを持ち上げると（他のソケットは無効）、締め付けプログラムが有効になります。ソケットが指定されない場合（つまり、ソケットコラムで 0 に設定されている場合）、締め付けプログラムが直接起動され、ソケットの状態は無視されます。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=vVAaKtp3O5k

本セクション内

- ソース締め付けの構成
- ソース締め付けのプロパティ

# ソース締め付けの構成

セクションにかかわらず締め付けプログラムを変更するには、GUIの右下隅にある[適用]ボタンをクリックして、適用を確定する必要があります。または、同じ場所にある[元に戻す]ボタンをクリックすると、元に戻すことができます。

変更したセクションから（戻る、ホーム、または結果ボタンを使用して）出る場合、変更を適用または元に戻すことができる警告ポップアップが表示されます。ユーザーは変更を適用または元に戻すことなく、先に進めることはできません。

1. ソースメニューに移動し、その後、左側のナビゲーションの締め付けを選択します。

2. ワークスペースの右上のプラスアイコンをクリックします。

3. ソース締め付けに名前を与え、正しいセレクターモード（必要とされる内容に応じて、管理または確認）を選択します。

4. 既定では、新しいソース締め付けを作成する際に、編集可能な識別子番号は一つしか利用できません。画面の下部で、プラスアイコンをクリックして、さらに追加します。

5. すべての項目に識別子番号を付けます

   ソケットセレクターが使用される場合、識別子番号は、ソケットセレクターの位置に対応します。すなわち、識別子番号 1 はソケットセレクターのソケット番号 1 に対応します。

6. プログラムをクリックして、締め付けプログラムのリストから選択することで、各識別子番号にリンクする締め付けプログラムを選択します。

関連情報

- ソース締め付け

# ソース締め付けのプロパティ

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | ソース締め付けに付けられた名前。
セレクターモード | コントロール：外部ソースでは、識別子番号を要求することで締め付けプログラムを選択します。識別子番号は、ソケットセレクターの対応するソケットにリンクされ、ソケットを持ち上げると、締め付けプログラムが選択されます。 確認：ソケットセレクターは、管理ソースとして使用することができません。このモードで、識別子番号は、締め付けプログラムと特定のソケット（リスト内の追加列で表示）の両方にリンクされます。識別子番号が（外部信号により）要求されると、対応するソケットは、ソケットセレクターでダイアログを表示され、オペレーターがソケットを持ち上げると（他のソケットは無効）、締め付けプログラムが有効になります。ソケットが指定されない場合（つまり、ソケットコラムで 0 に設定されている場合）、締め付けプログラムが直接起動され、ソケットの状態は無視されます。
プログラムごとの最大連続NG | オン：バッチカウンタは、締め付け操作が失敗した場合でも増加します。 オフ：締め付けに最大連続​NG を設定します。締め付けが成功した場合にのみ、バッチが前進します。
最大連続 NG | 許可される連続​NG 結果数を設定します。値を 0 に設定すると、NG 締め付けはチェックされません。最大連続​NG に達すると、ツールはロックされ、シーケンスの実行は停止されます。
バッチコントロール | ソース締め付けの実行方法を選択します。使用可能なオプションは以下のとおりです： バッチコントロールなし 選択した締め付けプログラムを繰り返し実行します。 内部バッチコントロール 識別子セレクター構成セクションの各プログラムに対して、そのプログラムが選択されたときに使用するバッチ サイズを設定します。 外部バッチコントロール 外部システムは、Open Protocol またはフィールドバスのいずれかを使用してバッチサイズを設定できます。バッチサイズは外部システムで設定する必要があります。プログラムの選択時に設定しないと、ツールはロックされます。 バッチ制御が 内部 または 外部 の場合、ソースの締め付けは次のように構成できます: バッチシーケンス完了時にツールをロック 有効にすると、指定されたバッチ サイズに達するとツールが自動的にロックされます。 NG で増加 有効にすると、締め付けが成功した場合と失敗した場合の両方でバッチ カウンタが増加します。 外部：オープンプロトコルまたはフィールド外部プロトコルを使用して行われる、ソース締め付けの実行回数を構成します。構成を変更すると、ソース締め付けをクリアし、クリーンな既知の状態から開始されます（バッチ内のバッチカウントは 0 にリセットされます）。変更が有効になる前に、進行中の締め付けを終了させることができます。
ジョイント ID を使用 | ソース締め付けは、各結果にジョイント ID を付けるように構成できるため、ToolsNet などのデータ分析ソフトウェアでのトレーサビリティが向上します。ジョイント ID を使用を有効にすると、識別子セレクター構成セクションで各プログラムのジョイント ID を構成できます。 ジョイント ID を空にする この選択したプログラムの結果にはジョイント ID は割り当てられません。 バッチを実行していない場合のジョイント ID プログラムを選択すると、構成したジョイント ID が各結果に付けられます。プログラムが複数回実行されると、すべての反復で同じジョイント ID が使用されます。 バッチ実行時のジョイント ID ジョイント ID の動作は、その形式によって異なります。 ジョイント ID の末尾が数字でない場合は、バッチ内のすべての締め付けに同じジョイント ID が使用されます。 ジョイント ID が数字で終わる場合、 この数は、バッチカウンタが増えるたびに増加します。 ジョイント ID の終了番号がバッチカウンタと一致しない場合があります。 例：2 回締め付けた後に最初のジョイント ID が 5 で終わる場合: バッチカウンタは 2 になります。 ジョイント ID は 7 で終わります。

# ソースバッチシーケンス

ソースバッチ構成は、ソースメニューのバッチオプションにあります。

コントローラーは、識別子号または識別子文字列のいずれかに基づいて、バッチシーケンスを選択するように構成できます。

入力 | 説明
--- | ---
ID 番号 | この番号は、アクセサリーから、または外部の制御エンティティからくる正の整数でなければなりません。
識別子文字列 | この文字列は、ASCII 文字セットで構成され、スキャナーから、または外部の制御エンティティからことがあります。
ソケットセレクタ | 1 つ以上のソケットセレクターの使用。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

本セクション内

- ソースバッチの作成
- バーコード文字列を読み込む有効位置の構成
- 識別子文字列の組み合わせ

# ソースバッチの作成

1. ソースメニューに移動し、その後、左側のナビゲーションのバッチシーケンスを選択します。

2. ワークスペースの右上のプラスアイコンをクリックします。

3. ソースバッチに名前を付けます

4. 新規識別子文字列のスキャンで前のスキャンを中止しなければならない場合は、新規識別子を中止をはいに設定します。

5. 識別子の方法（テキストの文字列、または数値文字列の数）を選択します

6. 文字列を任意の順序でスキャンできるようにするには、自由な順序をオンに設定します。

   識別子文字列は、最大 4 つの異なる文字列で構成することができます。自由な順序をいいえに設定すると、文字列がシステムに認識されるには、文字列が特定の順序でスキャンされる必要があります。

7. 必要であれば、識別子文字列構成セクションでプラスアイコンをクリックして、識別子文字列を追加します。

8. （ポップアップウィンドウの）プロパティを変更する識別子文字列の名前ラベルをクリックします。次のプロパティが、各文字列に指定できます。

   - 名前 - 文字列の名前

   - 長さ - 文字列の長さ文字列連結の詳細については、識別子文字列の組み合わせを参照してください。

   - 有効位置を用いて、事前に定義した文字列と一致するよう文字列を組み合わせた際にバーコードの文字列でどの文字を読み込むかを指定します。有効位置の数は、事前に定義した文字列の文字数と一致する必要があります。

   - 保存位置 - ソースバッチで使用される各文字列のどの部分が保存され、ログでどのように表示されるかを表示します。このフィールドで、保存する必要のある文字列の位置を示します。位置は、完全な文字列の部分のみで構成できます。フィールドが空のままの場合、全（連結）文字列が保存されます。以下の表は、保存された位置の組み合わせのいくつかの例を示します。

     保存位置の値はカンマ区切り（スペースなし）であり、範囲はハイフンを使用して示されます。

   識別子文字列 | 位置
   --- | ---
   文字列 1：1234567 | 1-7
   文字列 2：abcdef | 8-13
   文字列 3：GHIJKL | 14-19
   文字列 4：890 | 20-22

   保存位置の例
   保存位置 | 保存された結果
   --- | ---
   （空き） | 1234567abcdefGHIJKL890
   1-3,9,11,15,20-22 | 123bdH890
   8-12,1-7,19,20-21 は 1-12,19-21 に自動的に変更1-12,19-21 | 1234567abcdeL89

   文字列プロパティウィンドウの ID フィールドは変更できませんが、文字列間の移動にのみ使用できます。

   自由な順序をオンに設定して、文字列間で長さが重複するとエラーが発生する場合があります。この場合、締め付けプログラムにスキャンされる順序はアクティブになりません。このエラーを解決するには、自由な順序をオフに設定するか、文字列の長さを調整します。

9. 編集をクリックします。

10. 編集ウィンドウで、どの文字列（文字列の内容列）がどのバッチシーケンス（アクティブ化列）にリンクされなければならないかを示します。さらに文字列を追加するには、下部のプラスアイコンをクリックします。

    「文字列の内容」の入力には、ワイルドカードが使用できます。ワイルドカードは文字列の任意の位置で使用できます。あいまいな一致結果には、バッチシーケンスはアクティブになりません。

    ワイルドカードは「.」（ピリオド）です。

関連情報

- バーコード文字列を読み込む有効位置の構成
- 識別子文字列の組み合わせ

# バーコード文字列を読み込む有効位置の構成

バーコード文字列の位置は、1～1024 の間の数に関連します。文字列の最初の位置は 1 であり、最後は 1024 です。

重要な位置は、次の表で示す規則に従って指定する必要があります。バーコード文字列：
説明 | 有効位置 | 有効な構成 | 事前に定義した文字列と一致するバーコードの文字列
--- | --- | --- | ---
重要な位置の順序 | 1,2,3,7,8 | Ok | ABCGH
重要な位置の任意の順序 | 7,1,2,3,8 | Ok | GABCH
番号の範囲 | 1–3,7-8 | Ok | ABCGH

# 識別子文字列の組み合わせ

マッチングで使用する識別子文字列は、工場管理システムから最大 4 文字列、または 1 つの文字列に組み合わせる必要がある最大 4 スキャナ入力の組み合わせです。

追加および削除コマンドボタンは、組み合わせる文字列の数を管理します。次のパラメーターが使用できます。

識別文字列を組み合わせるためのパラメーター
パラメータ | 説明
--- | ---
チェックボックス | 削除される場合にエントリを選択します。
名前 | 文字列には名前が与えられなければなりません。
長さ | 文字列の長さはわかっていなければならず、入力する必要があります。これは、正しい文字列識別子を組み合わせることができる上で重要です。
有効位置 | 照合で使用される合成文字列の（ハイフンで区切られた）カンマ区切り位置または範囲。
保存位置 | 結果に保存される文字列のカンマで区切られた位置または範囲。

複数の識別子文字列を使用する場合、次の段階を実施します。

1. 新しいエントリをテーブルに作成するには、追加コマンドボタンを押します。

2. 文字列に名前を発行します。

3. 文字列の長さを入力します。

4. 追加する文字列全てに段階 1 ～ 3 を繰り返します。最大 4 つの文字列を組み合わせることができます。

各行のスタートエンドパラメーターは、マッチングプロセスの次の段階で使用する組み合わせ文字列識別子のここの文字列位置を定義します。

入力として識別子文字列を使用するタスク選択プロセスの最初の部分は、アクティブにする文字列内の位置を定義します。

- 識別子文字列のどの位置をマッチングで使用するかを定義するには、有意な位置を入力します。これらの位置は、カンマで区切られているか、範囲で指定されるかのいずれかである必要があります。

# [ツール]タブの使用

情報を表示するには、ツールをツールメニューのコントローラに接続する必要があります。

本セクション内

- ツール情報
- ツールの接続
- トランスデューサー情報
- ツール正常性
- ツールメンテナンス
- ツールの校正
- ツール診断
- ゼロオフセットとシャント
- ゼロ位置
- ツールのモーター調節
- Bluetooth 接続のペアリングを解除
- フロントエンドの構成
- 無線ツール用 WLAN と Bluetooth

# ツール情報

ツール情報表示には、サービス担当者が適切なヘルプとサポートを与える、あるいはどのツールがコントローラーに接続されているかをオペレータが確認できるように、コントローラーに接続されているツールに関する正確な情報をサービス担当者に与えるために使用される情報が含まれています。

ツール情報
情報 | 説明
--- | ---
型式 | ツールモデル名
最大トルク | ツールが締め付けで使用できる最大トルク。
最小速度 | ツールの最小回転速度。
最大速度 | ツールの最高回転速度。
最小最終速度 | ツールの最小最終回転速度 (BCP / BCV-REツールのみ)。
最大最終速度 | ツールの最大最終回転速度 (BCP / BCV-REツールのみ)。
変速比 | 出力ギヤの角速度に対する入力ギヤの角速度の比率
シリアル番号 | 正しいスペアパーツやサービス指示を得るために正しいバージョンの製品指示が必要な場合、ツールのシリアル番号が必要になることがあります。
ソフトウェアバージョン | ツールのソフトウェアバージョン。
製品番号 | ツールの品番または注文番号。
製造日 | ツールの製造日。

IxB Connect ツール情報
情報 | 説明
--- | ---
接続タイプ： | コントローラーへのツールの接続タイプ (WLAN/Bluetooth/移動体通信)。
IP アドレス | WLAN 経由で接続した場合のツール IP アドレス。
MAC アドレス | 接続されているデバイスの MAC アドレス。

IPB-P ツール情報
情報 | 説明
--- | ---
トルク調整係数 | パルスツールのトルク調整は % 単位で表示されます。

## ツール TAG 情報

このツールTAG情報は、ツールタイプが STwrenchである場合のみ使用可能です。

STwrenchツール情報
情報 | 説明
--- | ---
TAG ID | エンドフィッティングツール (ソケット) にプログラムされるプログラム可能な RFID TAG識別番号。
トルク補正係数 | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。
角度補正係数 | 場合によっては、アプリケーションに適合するために拡張子が必要かもしれません。この場合、レンチ測定は、正しい値を表示するように補正しなければなりません。 補正係数を計算するには、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。 パラメーターは、エンドフィッティングツールの RFID TAGに保存されます。
公称トルク | STwrenchのsmartHEADにはトルクトランスデューサーが搭載されており、レンチの公称トルクを定義します。詳細情報については、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。

注記

補正係数で、ST レンチ測定値が変わります。これにより、不適切な読み取りを引き起こす可能性があります。補正を行う前に、最新バージョンの STWrench ユーザーガイド (印刷物番号 9836 4134 01) を参照してください。

# ツールの接続

ツールの接続領域は、ツールが接続されているバーチャルステーションがどれかを示しています。

関連情報

- 仮想ステーションへのツールの接続

# トランスデューサー情報

QST および IxB ツールでのみ有効です。

ツールには、ツールの種類に応じて複数のトルクおよび角度トランスデューサーが備わっている場合があります。画像にトランスデューサーの位置を示します。

トルクトランスデューサーまたは角度トランスデューサーの詳細については、[詳細] を選択してください。トランスデューサーのタイプに応じて、次の情報が表示されます。

角度トランスデューサー
情報 | 説明
--- | ---
有効 | トランスデューサーが有効かどうかを示します。
変速比 | トランスデューサーとツールの外軸との間のギヤ比。
ワインドアップ | 角度トランスデューサーのワインドアップ補償係数。

トルクトランスデューサー
情報 | 説明
--- | ---
有効 | トランスデューサーが有効かどうかを示します。
シリアル番号 | 文字列としてのトランスデューサーのシリアル番号。
品番 | 文字列としてのトランスデューサーの品番。
校正値 | トランスデューサーの校正値をNmで表します。

# ツール正常性

正常性ビューには、ツール温度の情報を表示する温度エントリが含まれています。

## ツール温度

ツール温度 (ケーブル接続ツールとバッテリーツールの両方) は、POWER FOCUS 6000 によって継続的に監視されます。サポートされる温度単位は、摂氏 (℃) 華氏 (°F) ですが、摂氏がデフォルトの単位です。コントローラーの再起動は必要とせずに、2 つの単位間で切り替えることが可能です。重要部品の温度が最高温度を超えると、ツールがロックされ、警告 (2014) が表示されます。このツールは、重要部品が温度制限を下回ったときに再びロック解除されます。

ツール温度は、STwrench ツールでは表示されません。

## ツール温度のモニタリング

1. ホームビューで、[ツール] タブをタップします。

2. 正常性ビューを選択すると、さまざまなコンポーネントの温度が表示されます。

3. ピーク温度 ビューを選択すると、各コンポーネントの最高温度ピークのリストが表示されます。

4. コンポーネントの温度を継続的に監視するには、リアルタイム温度 ビューを選択します。

# ツールメンテナンス

このツールは、サービス間隔数を保存し、ツールのメンテナンスまたはサービスが必要になる前に締め付けを何回実行することができるかをカウントします。

## メンテナンスアラームの設定

1. ホームビューで、[設定]タブをタップし、[ツール]を選択します。

2. [サービスインジケーターアラーム]を[オン]に設定します。

3. ホームビューに戻り、[ツール]タブをタップして、アラームを設定するツールを選択します。

4. [サービス間隔] ボックスに値を入力します。

   サービス間隔は、特定の場合を除き、通常 10,000 単位で設定されます。

   - 標準条件では、10,000 の倍数でない値はすべて、最も近い 10,000 の倍数に四捨五入されます。

   - 例外的なケースでは、入力に任意の整数を使用できます。

   パルスツールで作業する場合、締め付け回数とパルス数の両方に対してサービス間隔が設定されます。いずれか最初に到達した間隔で、アラームをトリガします。

メンテナンスパラメーター
フィールド | 説明
--- | ---
最後の点検 | 最後の点検が実施された日時。最後のサービス日付は、修理工場で設定されます。最後のサービス日は、サービスカウントのリセットボタンが押された時点の現在の日時に設定されます。
サービスでの総締め付け数 | 最初にツールが使用されてから、ツールが行った締め付けの合計数。この値は、サービスで利用可能になり、次のサービスまで同じままです。
残りの締め付け数 | サービス間隔に達するまでの残りの合計締め付け回数
締め付けの総数 | ツールの総寿命を締め付け回数で示します。
メンテナンス回数 | ツールがメンテナンスされた回数。
締め付けサービスのインジケーター | サービス間隔の低下率を示します。
サービス間隔 | 2 つのサービスイベント間に実施される締め付け回数。通常、10,000 の倍数で入力できます。
サービスでの総パルス数 | [パルスツールのみ] 最初にツールが使用されてから、ツールが行ったパルスの合計数。この値は、サービスで利用可能になり、次のサービスまで同じままです。
残りのパルス | [パルスツールのみ] サービス間隔に達するまでの残りの合計パルス数
サービス間隔 | [パルスツールのみ] 2 つのサービスイベント間に実施されるパルス数。10,000 の倍数で設定できます。
サービスカウンターをリセットします。 | 残りの締め付けカウンタをリセットし、最後のサービス日を現在の日付に設定します。
サービスデータのリセット | [パルスツールのみ] 残りの締め付けカウンターと油の状態をリセットし、最終サービス日を現在の日付に設定します。

# ツールの校正

ツール校正は、ツールが基準トランスデューサにどの程度対応するかを管理するために使用されます。

ツールメモリに保存されている校正値を使って、正しいトルク値がコントローラで表示されるようツールのトルクトランスデューサで示されるトルク値を調整します。コントローラは、ツールが最後に校正された日付を表示します。

校正パラメーター
フィールド | 説明
--- | ---
最終校正 | 最後の校正が実施された日時。
校正値 | 校正対象のトルク値。
次の校正日 | このツールの次の校正が必要となる日。

本セクション内

- 校正の準備
- ツールの校正
- STa6000 または STpad を介したツール校正

# 校正の準備

1. ツールとコントローラが締め付けを実施するよう設定されていることを確認してください。

2. STa6000、STpad または JSB Bench などのトルク基準トランスデューサを使ってツールを設定します。

   セットアップの説明については、トルク基準トランスデューサのユーザーガイドをご参照ください。

3. ツールで通常使用する締め付けに対応するターゲットトルクの締め付けプログラムを選択します。

   適切な締め付けプログラムの設定と有効化に関するチュートリアルについては、基本的締め付け設定をご参照ください。

# ツールの校正

ツールで使用する校正値は、以下の式により、コントローラとトルク基準トランスデューサのトルク測定値から計算します。

新しい校正値 = 前の校正値 x 平均（基準値/Power Focus値）

1. ホームビューで、[ツール]タブをタップし、校正するツールを選択します。次に、[校正] に移動します。

2. 校正値テキストボックスにある古い校正値を書き留めます。

   キャリブレーション値を 10% 以上調整した場合、変更がシステムの精度と性能に大きな影響を与える可能性があるため、確認メッセージが表示されます。

3. 少なくとも 3 回の締め付けを行い、平均トルク値を算出するためにコントローラーと基準トランスデューサー（ACTA など）から読み取ったトルク値を使用します。

4. 新しい校正値の式を使用して新しい校正値を計算します。

5. 校正値テキストボックスに算出した値を入力し、適用するをタップしてツールメモリに新しい校正値を保存します。

校正が完了したら、締め付けを行って新しい値が正しいことを確認します。

# STa6000 または STpad を介したツール校正

## STa6000/STpad の接続

STa6000/STpad は、次の2通りの方法でコントローラに接続できます。

- STa6000 の接続

接続 | 備考
--- | ---
COM ポート | ACTA シリアルケーブルを使用して、Atlas Copco の USB 対シリアルアダプタをコントローラの USB ポートに接続します。USB ケーブルを使用して、STa6000 をシリアルアダプタに接続します。
イーサネットポート | STa6000 とコントローラの工場イーサネットポートまたは工場ネットワークの間に、イーサネットケーブルを接続します。

- STpad の接続

接続 | 備考
--- | ---
COM ポート | ACTA シリアルケーブルを使用して、STpad をコントローラの COM ポートに接続します。
イーサネットポート | STa6000 とコントローラの工場イーサネットポートまたは工場ネットワークの間に、イーサネットケーブルを接続します。

## STa6000またはSTpadを介したQA校正の実行

1. ツールが接続されており、コントローラの仮想ステーションに割り当てられていることを確認してください。

   単一の締め付けプログラムは、校正のために使用することはできません。バッチプログラムが選択されていることを確認してください。

2. ホームビューで、[ツール]タブをタップします。次に、[QA 校正] をクリックし、[QA 校正] を [ オン] に設定します。

3. 校正するツールが接続されている仮想ステーションを選択し、使用する接続タイプを選択します（COM ポートのTCP）。

   デフォルトの通信用ポートは 4561 です

4. STa6000/STpad をコントローラに接続し、正しい仮想ステーションを選択します。

5. STa6000/STpad で校正を開始します。

   STa6000/STpad がツール情報と締め付けプログラムを含むコントローラ情報を要求します。

6. 締め付けを実行します。校正装置が締め付けを検出すると、コントローラからの締め付け結果を要求します。

7. バッチ内のすべての締め付けが実行されるまで、このステップを繰り返します。

   完了すると STa6000/STpad がレポートを生成し、ツールの新たな校正値を計算します。

8. 新たな校正値をコントローラに送信するため、STa6000/STpad で保存を選択すると、コントローラがツールにこれを書き込みます。

校正中に締め付けプログラムが変更される、またはシーケンス/バッチが更新されると、校正は終了します。

校正に使用されるバッチサイズには上限はありません。ただし、STa6000 はバッチサイズを最大 2 桁で表示します。そのため、Sta6000 のカウンターは、100 を 00 として表示します。

校正が完了したら、締め付けを行って新しい値が正しいことを確認します。

# ツール診断

診断では、以下を実行できます：

- センサートラッキング

- 診断テスト

## センサートラッキング

ツール、角度センサー、またはトルクセンサーを診断するために、ツールメニューからセンサートラッキングセッションを開始することができます。センサートラッキングセッションは 20 分でタイムアウトします。タイムアウトする 5 分前に警告が表示され、そのときセッションを延長したり停止したりすることができます。

センサートラッキングはケーブルツールでのみ可能です。

ツールごとに同時に開始できるセンサートラッキングセッションは、コントローラーあたり 1 つのみです。

センサートラッキングセッションを開始する

1. [ホーム] ウィンドウで、[ツール] を選択します。

2. [診断] で [ケーブルツール] と [センサートラッキング] を選択します。

3. [センサートラッキングを開始] をオンにします。

4. ツールの角度、トルク、速度が表示されます。

センサートラッキング情報
ツール角度 | センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後にリセットしてから、ツールがどの程度回転したかを示します。
トルク | 読み出し： トルクの瞬時値。 ピーク値： センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後のリセット以降に測定された最大トルク値。
速度 | 読み出し： 速度の瞬時値。 ピーク値： センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後のリセット以降に測定された最大速度値。

## 診断テスト

ツールが正しく動作するかどうかを確認するには、ツールの診断テストを実行できます。実行できるテストの種類は、接続されているツールによって異なります。次の 3 種類のテストを実行できます：

- 自動生産テスト：ユーザーの操作を必要としません。

- 確認なしの手動テスト：ユーザーはテスト中にいくつかのタスクを実行する必要があります。

- 確認付きの手動テスト：ユーザーはツールの動作を監視し、フィードバックを提供する必要があります。

ツールごとに同時に開始できる診断テストは、コントローラーあたり 1 つのみです。

診断テストが開始すると、セッションは他のクライアントに対してロックされます。診断テストセッションは 20 分でタイムアウトします。タイムアウトする 5 分前に警告が表示され、そのときセッションを延長したり停止したりすることができます。

診断テスト情報
自動生産テスト | 確認なしの手動テスト | 確認付きの手動テスト
--- | --- | ---
トルクトランスデューサーのシャントチェック トルクトランスデューサー 2 のシャントチェック | スタートボタン/トリガー 安全トリガー リバースリング/スイッチまたはボタン プッシュスタート 機能ボタン | スピーカー/ブザー LED

診断テストセッションを開始する

1. [ホーム] ウィンドウで、[ツール] を選択します。

2. [診断] で [ケーブルツール] と [診断テスト] を選択します。

3. 診断テストを有効にします。

4. 実行するテストを選択します。

5. 画面に表示される指示に従って進みます。

   すべてのテストでは、結果が緑または赤で表示されます。

   20 秒以内に操作がない場合、診断テストはタイムアウトします。

6. テストセッションが完了すると、診断テスト結果が表示されます。

   診断テストページから移動すると、結果は消えます！

7. テスト結果をエクスポートするには、[エクスポート] ボタンを選択します。

# ゼロオフセットとシャント

QST ツールでのみ使用できます。

各トルクトランスデューサーについて、ゼロオフセットとシャントのキャリブレーション制限を表示および変更できます。

情報 | 説明
--- | ---
シャント値 (1～100) | 測定されたシャント校正値の最大許容値 (%)。
シャントドリフト値 (1～100) | 測定されたシャント校正値の最大許容変化 (%)。
ゼロオフセット値 (1～50) | 許容される最大ゼロオフセット補正 (%)。
ゼロオフセットリフト値 (2～100) | 許容されるゼロオフセット補正の最大 (%)。

# ゼロ位置

この構成により、システムは、締め付けまたはシーケンスごとに常に元の開始位置に戻ります。ゼロ位置は、ハンドヘルドと固定具の両方で、ツールごとに個別に設定されます。ゼロ位置は、ツールの現在の位置を設定します。進行中の締め付けまたはシーケンス中にゼロ位置を設定することはできません。

ゼロ位置を設定：

1. ホームビューで、[ツール] を選択します。

2. 右側のメニューで [ケーブルツール] を選択し、次に [ゼロ位置] を選択します。

3. [設定] を選択します。ツールの現在の位置は「ゼロ位置」に設定されます。

# ツールのモーター調節

モータチューニングでは、パフォーマンスを最適化してエネルギー損失を最小限にするようツールのモータ制御を調整します。

ケーブルツールについて、モータ調節は、コントローラとツールの特定の組み合わせ毎に実施する必要があります。STB ツールは、新しいモータ調節を行うことなく別のコントローラに移動させることができます。

モータの調節を実行する前に、ツールが仮想ステーションに接続され、コントローラが締め付けを実行するよう設定されていることを確認してください。

モータ調節を行うのには約 1 分間かかり、終了するまで、時計回り (CW) と反時計回り (CCW) の両方向にスピンドルを回転させます。

オープンエンドギアフロントアタッチメント（GFA）で構成されたツールの場合、モーター調節を実行する前に、ツールからオープンエンド延長を取り外します。

## ツールモータ調整を行います。

1. ホームビューで、[ツール]タブを選択します。続いて、モーターの調整を行うツールを選択して、モータ調節に移動します。

2. [実行]を選択し、ツールのトリガーを押します。

3. OKを選択して、モータ調節を開始します。

   画面上の指示に従って、モーター調整が完了するまでツールトリガーを押し続けます。

   - モータ調節が成功すると、OK　イベントが表示されます。

   - モータ超背うtが成功しなかった場合、またはモータチューニングが終了する前にツールトリガーが放された場合、NG イベントが表示されます。

# Bluetooth 接続のペアリングを解除

ツールとコントローラーのペアリングを解除するには、[実行] を選択します。再接続するには、ツールを Bluetooth 経由で再度ペアリングする必要があります。

# フロントエンドの構成

正しいフロントエンド アタッチメントを使用するようにツールを構成します。

1. ホームメニューの [ツール] に移動し、[ケーブルツール] > [フロントエンドの構成] を選択します。

2. フロントエンドタイプを選択します。

   [オープンエンド] を選択した場合、以下のパラメータを設定できます：

   オープンエンドかクローズエンドかにかかわらず、ギアフロントアタッチメント (GFA) を使用する前は、ツールヘッドとツール本体が適切に組み立てられ、構成されていることを確認してください。これを怠ると、ツールが間違った方向に動作した場合に、特にオープンエンド型では、ヘッド内の機械的なストッパーが損傷する可能性があります。

   設定 | 説明
   --- | ---
   逆回転方向 | 回転方向を示します。 はい: 逆転 いいえ: 逆転なし (デフォルト)
   締め付け方向 | CW (時計回り)：デフォルト 締め付け方向は時計回りに設定されています。 反時計回り 締め付け方向は反時計回りに設定されています。
   位置決め限界 | 手動 トルクの位置決め制限を設定します。 自動：デフォルト トルク位置決め制限は、最大トルクの 2% に自動的に設定されますが、少なくとも2 Nm となります。

3. [適用] を選択して構成をセットアップします。ツールが再起動します。

## オープンエンドの調整を行います

オープンエンドの調整機能は、オープンエンドギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールで使用できます。この機能は、ツールと延長を組み合わせた真のギア比を計算し、それをツールに保存します。調整の実行には約 2 分かかります。

オープンエンドの調整が完了したら、オープンエンド延長を取り付けた状態でツールを校正する必要があります。

1. [実行] を選択し、ツールのトリガーを押します。

2. 画面上の指示に従って、オープンエンド調整が完了するまでツールトリガーを押し続けます。

   - オープンエンド調整が成功すると、OKイベントが表示されます。

   - オープンエンド調整が成功しなかった場合、または調整が終了する前にツールトリガが放された場合、NG イベントが表示されます。

# 無線ツール用 WLAN と Bluetooth

POWER FOCUS 6000 コントローラは、ペアリングプロセスでコントローラに無線ツールが接続できるようにするビルトイン無線 LAN と Bluetooth の無線モジュールを備えています。ペアリングが確立されると、ツールがコントローラの範囲内であれば、コントローラに自動的に接続します。コントローラとペアリングされたツールは、他のコントローラが同じ無線チャネルを使用するように設定されている場合でも、その特定のコントローラにのみ接続できます。

コントローラの WLAN 無線モジュールは、一度に 3 つのツールに接続することができ、Bluetooth モジュールは同時に 6 つの接続が可能です。

本セクション内

- STBツールとSTwrenchのペアリングモード
- Bluetooth の要件
- 無線ツールの制限
- コントローラへのワイヤレスツールのペアリング
- IxB ツールの制限

# STBツールとSTwrenchのペアリングモード

## STBツールをペアリングモードにする

1. ツールから（充電済み）バッテリを外します。

2. バッテリーを取り付け直す間、ツールトリガーを引きます。

3. ツールの LED が消灯したら、ツールトリガを外します。

4. ツールの LED が再び点灯したら、ツールトリガを押します。

5. ツールの LED が再び消灯したら、ツールトリガを解除します。両方の LED が点滅を開始します（約 10 秒後）。

6. ここでツールはペアリングモードになります。LED は、ツールがペアリングモードになっていると点滅し続けます。

ツールの両方の LED が点滅する前に、Power Focus ペアリング手順を開始しないでください。30 秒以内にペアリングを開始しなければ、ツールがタイムアウトすることがあります。

ツールがペアリングモードになれば、[接続タイプ] をタップしてペアリングプロセスを始めます。

## STwrench をペアリングモードにする

1. ST レンチをオンにします。

2. セルおよびジャイロスコープの調整時には、STwrenchキーボード上の[上]、[右] および [バーコード] ボタンをこの順番に押してください。

3. ゼロ調整の終了時に、レンチはペアリングモードになります。

ツールがペアリングモードになれば、[接続タイプ] をタップしてペアリングプロセスを始めます。

# Bluetooth の要件

POWER FOCUS 6000 で Bluetooth を使用するには、次の要件を満たす必要があります。

- POWER FOCUS 6000 ソフトウェア 2.6 以降

- Bluetooth モジュールの装備されている無線ツール

- ツールソフトウェアブートバージョン 9.1.6 以降

- ツールソフトウェアアプリバージョン 3.6.1 以降

# 無線ツールの制限

すべての WLAN (3) または Bluetooth スロット (6) が使用されている場合、コントローラとペアリングされた別の無線ツールを、既存のペアリングされているツールの代わりに使用できます。この代替にはいくつかの規則があります。

WLAN には、以前にペアリングされていたツールの 1 つがランダムに代替されます。

Bluetooth の場合は、オフラインツールが最初に使用され、その後にオンラインツールが使用されます。バーチャルステーションにリンクされているツールは代替されません。バーチャルステーションに 6 つの無線 Bluetiooth ツールがすでにリンクされているコントローラに、別の Bluetooth 対応ツールをペアリングする場合は、必ずバーチャルステーションからペアリングされているツールを 1 つ削除してから、別のツールにペアリングします。バーチャルステーションから切断されたツールが、新しいツールで代替されます。

# コントローラへのワイヤレスツールのペアリング

メカトロニックレンチとコントローラのペアリングは、他のワイヤレスツールとは異なり、コントローラにMWRKitを接続する必要があります。詳細については、ツールの製品説明書を参照してください。

ペアリングプロセスを開始する前に：

- コントローラーでWLANまたはBluetoothが有効になっていることを確認します（ペアリングするワイヤレスツールによって異なります）。

- 利用可能なペアリングスロットがあることを確認します（WLAN用に3つ、Bluetooth用に6つ）

- 使用する無線チャネルを確認します

- ツールをペアリングモードにする方法を確認します。これを行う方法については、STB ユーザーガイド (9836 3043 01) を参照するか、以下の指示に従ってください

- 可能であれば、ツールとコントローラ間の障害を取り除きます

- 他のツールが、同時にコントローラとペアリングされていないことを確認します

1. [設定]> [WLAN]に移動して、内部WLANを有効にします。有効スイッチをオンにドラッグします。

   WLAN 対応スイッチがオフに設定されている場合は、ツールをコントローラにペアリングできません。[有効]スイッチを[オフ]に設定すると、すでに内部WLANに接続されているツールは切断されます。

2. 無線ツールで使用する無線チャンネルを設定します。ホームビューで、[設定]タブをタップし、[ WLAN ]をクリックします。

3. 無線チャネル領域で、チャンネルリストをタップして、適切なチャンネルを選択します。

   チャンネルを変更すると、コントローラとペアリングされたすべてのワイヤレスツールを永続的に切断します。

4. ホームビューに戻り、[ツール]タブをタップします。次に、右上隅にあるペアリングアイコンをタップします。

5. ツールをペアリングモードにします。ワイヤレスツールをペアリングモードにするを参照してください。

6. ペアリングダイアログボックスで、実施するをクリックしてペアリングプロセスを開始します。

7. ペアリングプロセスは、以下の結果のいずれか 1 つが出ると終了します。

   - ペアリング成功 - ツールが、選択されたチャネルを使ってコントローラとペアリングされました。

   - ペアリング失敗 - これは、次のいずれかの理由が考えられます：

     - ペアリングプロセス中にツールが検出されませんでした。ツールが範囲内でペアリングモードになっていることを確認し、[閉じる] をクリックしてもう一度試してください。

     - ペアリングプロセス中に複数のツールが見つかりました。他のツールがペアリングモードになっていないことを確認し、[閉じる]をクリックしてもう一度やり直してください。

     - ペアリングは既に進行中です。他のユーザーがコントローラでペアリングプロセスを実行していないことを確認し、[閉じる] をクリックしてもう一度やり直します。

     - ペアリングに失敗しました。[閉じる]をクリックしてもう一度やり直してください。

IRC-Wインフラストラクチャツールは、工場のワイヤレスインフラストラクチャを使用してコントローラーに接続するツールです。ツール構成(ADHOCまたはインフラストラクチャモード)は、ToolsTalk Service 2で設定されます。IRC-Wインフラストラクチャツールとして構成されたツールは、コントローラー独自の組み込みネットワークを使用して、ADHOC接続ツールとしても接続できます。ただし、ツールが再起動すると、IRC-Wインフラストラクチャとしての構成ツールに戻ります。

# IxB ツールの制限

## IxB 接続機能の要件

IxB 接続機能には以下が必要です：

- バージョン 13 以降の PF6000 コントローラー

- PF8 コントローラー リビジョン 5 以上

## ツール接続の最大数

コントローラー | 接続タイプ | IxB ツール ツール数 | IxB およびその他のワイヤレス ツール ツール数
--- | --- | --- | ---
PF6000 | 無線 LAN | 6 | 6 (組み合わせは問いません)
Bluetooth 対応ツール = IxB/XB ツールのみ | 4 | 適用外
Bluetooth 対応ツール = IXB/XB ツール以外 | 0 | 6 つのワイヤレスツール
PF8 | 無線 LAN | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (組み合わせは問いません)

# [仮想ステーション] タブの操作

バーチャルステーションは、バーチャルステーションメニューで構成します。

バーチャルステーションは、物理的なステーションのソフトウェアを要約したものであり、特定のツールを使用して、ツールを使って異なるタスクをリモートで実行するよう設定することができます。

POWER FOCUS 6000 では、コントローラごとに 16 台のバーチャルステーションを設定できます。各バーチャルステーションは、1 つのツールと​複数のアクセサリーに接続できます。

仮想ステーションを使用することで、オペレータは、複数のツールを操作し、同じコントローラーを使用してさまざまなタスクを実行することができます。1 つのケーブルツールと複数の STB ツールをコントローラーに同時に接続することができます。

さまざまなツールを構成する場合、[開始ソース]の選択した開始信号が選択したツールと一致しており、選択したタスクが特定のツールで実行すできることを確認してください。

締め付けを開始できるようになる前に、仮想ステーションメニューでタスクを選択する必要があります。タスクは、次の 3 つのタイプのうちの 1 つです。

- 締め付けプログラム

- バッチシーケンス

- ソース

選択は、オペレーターにより手動で、または外部信号により行うことができます。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0zO5fGSD8

本セクション内

- 仮想ステーションの作成
- 仮想ステーションへのライセンス割り当て
- バーチャルステーションからのライセンスの割り当て解除
- 仮想ステーションへのツールの接続
- 仮想ステーションでのタスクウィンドウの構成
- 仮想ステーションのプロトコルウィンドウの構成
- 仮想ステーションでのアクセサリウィンドウの構成
- 仮想ステーションでのフィールドバスウィンドウの構成

# 仮想ステーションの作成

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

仮想ステーションの作成

新規仮想ステーションを作成するには

1. 正符号をタップします。

2. 名前と他のパラメータを編集します。

仮想ステーションを削除するにはパラメータのリストの下部にある削除をタップします。

作成された仮想ステーションのリストが作成順に示されます。

ツールを割り当てるときに、ツール構成がない場合、新規ツール構成が自動的に作成され、仮想ステーションに割り当てられます。

この自動作成ツール構成には、トリガーのみに設定されたスタートソースと、オフに設定されたトレースがあります。STB　ツールでは、スタートリクエストは、オンに設定されます。

# 仮想ステーションへのライセンス割り当て

仮想ステーションを機能させるためには、仮想ステーションタイプライセンスを割り当てる必要があります。

1. バーチャルステーションメニューに移動し、ライセンスを割り当てるバーチャルステーションを選択します。

2. ライセンスのセクションで、バーチャルステーションタイプフィールドにある矢印を選択します。

   ライセンスタイプの変更ウィンドウが表示されます。

3. バーチャルステーションに割り当てるバーチャルステーションタイプを選択します。

4. [追加のバーチャルステーション機能を割り当てる必要がある場合] 機能フィールドで編集を選択します。.

   機能の選択ウィンドウが表示されます。

5. バーチャルステーションに割り当てるすべての機能にチェックマークを入れて、OKを選択します。

# バーチャルステーションからのライセンスの割り当て解除

1. バーチャルステーションメニューを選択し、ライセンスの割り当てを解除するバーチャルステーションを選択します。

2. ライセンスのセクションで、バーチャルステーションタイプフィールドにあるライセンス名を選択します。

   ライセンスタイプの変更ウィンドウが表示されます。

3. 割り当てを解除する割り当て済み仮想ステーションタイプの名前を選択します。

   ライセンスタイプの変更が閉じてバーチャルステーションタイプフィールドがなしと表示されます。すべての機能はコントローラからも削除されます。

仮想ステーションが削除されると、その仮想ステーションに関連付けられたライセンスが自動的にプールに戻されます。

# 仮想ステーションへのツールの接続

仮想ステーションは、接続されたツールを 1 つしか持つことができません。コントローラーに接続されているツールの一つのみケーブルツールとすることができます。追加された仮想ステーションは、コントローラーにペアリングされた無線ツールを接続できます。

各仮想ステーションは、ツールに加えて、ツール構成を一つ有する必要があります。ツール構成は、構成メニューで作成します。

1. バーチャルステーションメニューに移動し、ツールを接続するバーチャルステーションをタップします。

2. ツール領域で、ツールの選択をタップして、使用可能なツールのリストを開きます。

   または、ツールがすでに選択されている場合、ツールの変更をタップして、変更することが可能なツールのリストを開きます。

3. 使用可能なツールのリストで、バーチャルステーションに接続する予定のツールをタップします。

   使用できないツールはグレー表示されます。このようなツールを接続するには、まずバーチャルステーションから切断しなければなりません。

4. 新規ツールを接続すると、ツール構成が添付されます。利用可能な構成が複数ある場合は、ツール構成のリストが示されます。

5. 仮想ステーションのツール構成を置き換えるには

   - 現在の構成の名前の横にある矢印をクリックします。

   - リスト内の構成の別の構成を選択します。

   別の利用可能な構成を選択するためだけに、構成を選択解除することはできません。

関連情報

- ツール構成

# 仮想ステーションでのタスクウィンドウの構成

選択したタスクは、締め付けプログラムを実行しているか、バッチシーケンスを実行しているか、あるいはソースメニューで較正したソースを使用してタスクを有効にしている可能性があります。

タスクはコントローラから監視することができ、タスクの結果は、操作中に発生した可能性のあるイベントとともに表示することができます。

本セクション内

- 仮想ステーションでの手動モードの構成

# 仮想ステーションでの手動モードの構成

仮想ステーションの手動モードは、ツールがロックモードになっている状態でタスクを実行するために使用します。特定の理由でツールがロックされている場合（例えば、ツールが TLS のフットプリント外にある場合）でも、緊急作業を行うといった特定の作業をツールで行う必要があるかもしれません。仮想ステーションを手動モードに構成することで、ユーザーは、手動モードを入力する際にどの信号が送られるか（入力信号）、手動モードの場合にどの作業が実施できるか（二次作業）、手動モードを終了する際にどの信号が送られるか（終了信号）を決定できます。

所望のシナリオは異なるユーザー間で変わるため（すなわち、開始と終了時にどの信号が送信されるか、どの作業を実施するか）、手動モードは、各仮想ステーションで完全に構成可能です。

構成は、入力信号、終了信号および二次タスク（一次タスクは、タスクの下にある仮想ステーションに割り当てられる（自動）タスクの意味）の 3 つの要素から成ります。

1. 仮想ステーションメニューに移動し、仮想ステーション上をクリックして構成し、次に作業の下にある手動モードの設定をクリックします。

2. 手動モードの構成画面で、二次作業を設定します。これにより、手動モードでどの作業を実施しなければならないかを決定します。

   二次作業が設定されていない場合、手動モードでは一次作業が使用されます。

   すべてのタスクタイプ（締め付け、バッチシーケンス、ソース）は、一次作業のような二次作業に対して設定できます。

3. 入力セクションの下にあるプラスアイコンをクリックして、送信する入力信号を設定します。以下の入力信号のパラメーターを参照してください。

4. 終了セクションの下にあるプラスアイコンをクリックして、送信する終了信号を設定します。以下の終了信号のパラメーターを参照してください。

入力および終了の設定が可能な信号には 99 個の制限があります。

本セクション内

- 入力 / 終了信号

# 入力 / 終了信号

入力信号と終了信号のパラメーターは同じです。

信号には次の 2 つのタイプがあります。ブール値と整数 / 文字列タイプ。ブール値タイプ信号に対して、オン / オフ（真 / 偽）スイッチが使用されます。整数 / 文字列タイプ信号について、（I/O）信号または文字列を示すことができるテキストフィールドが使用されます。

信号 | タイプ | デフォルト値
--- | --- | ---
シーケンスの中止 | ブール値 | オフ
イベントを確認します。 | ブール値 | オフ
ツールスキャナのアクティブ化 | ブール値 | オフ
結果のクリア | ブール値 | オフ
フィールドバスの無効化 | ブール値 | オフ
オープンプロトコルコマンドを無効化 | ブール値 | オフ
ツールスキャナーの無効化 | ブール値 | オフ
ダイナミック バッチサイズ | 整数 | 0
外部識別子 | 整数 | 0
外部監視 [1～8] | ブール値 | オフ
フラッシュツール緑 LED（外部プロトコル） | ブール値 | オフ
一般的な IO [1～10] | 整数 | 0
ダイナミック バッチサイズの ID | 整数 | 0
バッチをリセット | ブール値 | オフ
バッチシーケンスのリセット | ブール値 | オフ
双安定リレーをリセットします。 | ブール値 | オフ
多すぎるNOKをリセットします。 | ブール値 | オフ
入力の選択 | 整数 | 0
双安定リレーを設定します。 | ブール値 | オフ
完了時にツールをロック解除 | ブール値 | オフ
無効なツールのロックを解除 | ブール値 | オフ

# 仮想ステーションのプロトコルウィンドウの構成

仮想ステーションメニューのタブ [プロトコル] で、使用中の現在のライセンスに応じて利用可能な通信プロトコルのリストを見つけます。Open Protocol は、すべてのライセンスで利用可能です。

ILM Protocol 機能にアクセスするには、ILM Protocol ユーザーガイドを参照してください。

Open Protocol を介して機能にアクセスするには、各仮想ステーションの固有ポートを定義する必要があります。

1. Open Protocol スイッチを [オン] にします。

2. サーバーのポート番号 を入力します。

3. PLCインデックス値を1〜6の範囲で入力します。

   PLC インデックスは、共有メモリ内で Open Protocol のコマンドが書き込まれる場所をマッピングするために使用されます。既定値は 1 ですが、1 ～ 6 の値を入力できます。

4. 通信タイムアウト値を 15 ～ 60 秒の範囲で入力します。

5. クライアントへの接続が失われたときに適用されるアクションを選択します。

   切断設定は、接続エラーが発生したときに適用されるアクションをコントロールします。

   - なし - 締め付けプログラムが正常に続行します。

   - ロックツール - ツールは、現在の締め付けを正常に終えた後にロックされます。

   - タスクの割当解除 - 進行中の作業を終えた後に締め付けが終了します。タスクが終了後に削除されるプレーンの締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを除きます。

   - ツールを常時ロック - 結果にかかわらず、ツールは、現在の締め付けを終えた後にロックされます。

6. レガシーカウンターを使用

   レガシーカウンター設定では、シーケンスのすべての締め付けをカウントし、その数値を二次システムに出力します。この設定を有効にするには、レガシーカウンターを使用をはいに設定します。

7. MID0015 選択した識別番号をエコーする

   この設定により、[MID0015 Echo 選択による識別番号] が [はい] に設定されている場合に、MID0015 PSET_SELECTED で選択された識別番号の値に応答できます。それ以外の場合は、実際の締め付けプログラム ID が送信されます。

8. MID2500緩めプログラム

   この設定により、リストからMID2500緩めプログラムを選択できます。

9. 準備ができたら[適用]をタップまたは選択します。

SoftPLC インデックス の既定値は常に 1 で、使用中かどうかを確認するチェックは行われないため、仮想ステーションの追加時に同じインデックスが複数回構成されるようにシステムを構成している可能性があります。この場合、Soft PLC は、受信 MID がどの仮想ステーションから発信されているかを判断できません。

# 仮想ステーションでのアクセサリウィンドウの構成

仮想ステーションへの QIF アクセサリの接続と切断については、「仮想ステーションへの QIF アクセサリの接続」および「仮想ステーションへの QIF アクセサリの接続」を参照してください。

I/O 診断の助けを借りたアクセサリのトラブルシューティングについては、デジタル信号診断を参照してください。

関連情報

- デジタル信号診断
- 仮想ステーションから QIF アクセサリの切断
- 仮想ステーションへの QIF アクセサリの接続

本セクション内

- デジタル信号診断
- 診断の構成
- 通常の操作
- デジタル信号の監視
- デジタル信号の強制

# デジタル信号診断

展開時、トラブルシューティング時に、コントローラー診断ツールは非常に有用です。仮想ステーションメニューのデバイス構成やフィールドバスマッピングの情報タグの下にある分析で利用可能です。

コントローラーは、通常モードまたは診断モードで動作できます。通常モードでは、デジタル入力信号と出力信号が正常に動作し、内部コントローラーロジック間、および外部アクセサリーまたはコネクタにルーティングされます。

診断モードは、モニターモードと強制モードに分けられます。モニターモードでは、信号が正常に働きますが、信号動作のライブ監視を行います。強制モードでは、コントローラーの内部ロジックと外部アクセサリー間の接続が開かれ、入力信号と出力信号を所望の状態に導くことができます。

一度に 1 つのデバイスまたは 1 つのフィールドバスのデジタル信号を診断することが可能です。

# 診断の構成

特定のアクセサリまたはフィールドバスのための診断は、アクセサリまたはフィールドバスの仮想ステーション表示の情報オプションを介してアクセス可能です。

1. 情報をタップし、次の画面で、診断をタップします。

2. スイッチで監視モードまたは強制モードを有効にします。

3. 入力信号と出力信号の状態は、それぞれのタブの下にあります。

単一のユーザまたは機能から診断に同時にアクセスすることだけできます。診断がすでに使用されている場合は、情報メッセージが画面で表示されます。

# 通常の操作

通常の操作モードでは、外部入力信号は内部コントローラロジックに送られ、コントローラ出力信号は、診断モジュールの介入なしに、外部ターゲットに送られます。

A | コントローラの内部状態機械とロジック機能
B | デジタル出力信号経路
C | デジタル入力信号経路
D | 診断モジュール

# デジタル信号の監視

診断モードでは、コントローラの内部論理回路に出入移動する全ての信号が監視されます。信号タップは診断モジュールで接続され、信号の状態は、Web GUI またはコントローラ GUI で表示されます。

A | コントローラの内部状態機械とロジック機能
B | デジタル出力信号経路
C | デジタル入力信号経路
D | 診断モジュール
E | ユーザインターフェイス
F | 出力信号タップ
G | 入力信号タップ

# デジタル信号の強制

診断モードでは、コントローラの内部論理回路に出入移動する全ての信号が所望する状態に強制されます。信号のラインは、診断モジュールで表示されます。ユーザーインターフェイスからの入力信号と出力信号の両方を定常状態に強制できます。ユーザーインターフェースは、Web GUI またはコントローラ GUI のいずれかです。

シグナルが強制される間、コントローラは正常に作動します。診断モードと強制モードを出ると、すべての信号は、コントローラの現在の動作状態に設定されます。この設定は、望ましくない動作を生み出すデジタル出力の状態変化に繋がる場合があります。

A | コントローラの内部状態機械とロジック機能
B | デジタル出力信号経路
C | デジタル入力信号経路
D | 診断モジュール
E | ユーザインターフェイス
F | 強制出力信号挿入ポイント
G | 強制入力信号挿入ポイント

# 仮想ステーションでのフィールドバスウィンドウの構成

GUI のフィールドバスエントリは、コントローラーに割り当てられたフィールドバスマッピングを示します。

コントローラーのフィールドバス構成とフィールドバス構成を分析するには、フィールドバスマッピングの診断フィールドにある [実行] を選択します。詳細については、「仮想ステーションでのアクセサリウィンドウの構成」を参照してください。

フィールドバスのマッピングを構成するには、ToolsTalk 2が必要です。

仮想ステーション - フィールドバス

# [構成]タブの操作

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=PY1WGo3YYIw

本セクション内

- ツール構成
- デジタル信号
- 手動モードのトリガー
- セレクタ構成
- 一般仮想ステーション
- QIF アクセサリの構成
- スキャナーの構成

# ツール構成

[構成] > [ツール構成]メニューで、ツールで使用可能なアクセサリ機能を構成できます。

ツールのタイプによって、異なる機能が利用可能です。

## ツールのアクセサリ機能の構成

1. ツールタイプによるフィルタリングを選択します。次に、必要なツールを選択します。

2. [編集] を選択して、必要な機能を構成します。

   仮想ステーションに割り当てられた構成を削除することはできません。

3. 使用可能な場合は、関連するボックスを選択して、ツールLED、機能ボタン、ブザー、方向スイッチを構成します。
   各ボックスには、特定の機能の番号に対応する番号が表示されます（たとえば、1はツールLED、2は機能ボタン、3はブザー、4は方向スイッチに対応します）。

4. 可能な場合は、お客様の必要に応じて、一般設定、開始条件、およびアクセサリバスを構成します。

## 一般設定

ツールの一般的設定は、一般的設定セクションで設定できます。

パラメーター | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
アイドル時間タイムアウト | 一定時間使用しない状態が続いた後、ツールの電源をオフにするかどうかを決定します。 | オン
<アイドル時間タイムアウト> | アイドル時間タイムアウトがオンに設定されている場合、シャットダウンまでの分数を設定します。 | 120 min
前面の LED | 前面の LED 白色ライトの使用を設定します。この機能はワイヤレスツールでのみ使用できます。サポートされているツールの前面 LED 結果表示（緑と赤のライト）を使用するには、オンに設定する必要があります。 オフに設定すると、ツールトリガーを押したり放したりしてもフロント LED は点灯しません。 オンに設定すると、ツールトリガーを押すと前面の LED 白色ライトが点灯します。サポートされているツールでツールトリガーを放すと、緑色または赤色のライトが点灯して結果を示します。結果インジケーターを構成するには、ツール LED を参照してください。 | オン
トリガー解放後の時間 | ツールのトリガが解除されてから、前面の 白色 LED が点灯し続ける期間を設定します（秒単位）。 この構成は、結果インジケーター表示の持続時間 (緑色または赤色のライト) には影響しません。結果インジケーター表示の持続時間を構成するには、ツール LED を参照してください。 ケーブルツールの場合、前面の LED はツールのトリガが押されてから 10 秒間点灯します。 | 0 秒
トレース | 締め付けのグラフィック表示を有効にします。 マルチステッププログラムでは、トレースは常にトリガ押しからオンになります。 ワイヤレスツールの場合、トレースを作成するには、[トリガー押し]または[ランダウン完了]を選択します。 | オフ
TAGチェック | ツールのTAGチェックを有効にします。プログラムに付属のTAGがSTwrench smartHEADに挿入されたものと異なる場合、ツールはロックされます。 TAG チェックは、STWrench に対してのみ、またはツール構成の検証時にツールが選択されていない場合にのみ使用できます。 | オフ
TAG選択 | バッチシーケンス/ソース締め付け/ソースバッチを使用して、締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択するために使用されます。 締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスには、STwrench smartHEADに挿入されたTAGのTAG番号に対応するTAG番号が構成されています。 STwrenchディスプレイでは、STwrenchsmartHEADに挿入されたTAGに対して、どの締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスが選択されているかがオペレーターに通知されます。 TAG 選択は、STWrench に対してのみ、またはツール構成の検証時にツールが選択されていない場合にのみ使用できます。 | オフ

関連情報

- TAGチェック
- TAG選択

本セクション内

- ツール LED
- 機能ボタンの構成
- ブザーの構成
- 方向スイッチの構成
- 開始条件の構成
- アクセサリバスの構成
- 複数トランスデューサーの構成
- オープンエンドの構成

# ツール LED

## ツール LED には次の機能があります。

- 前面 LED は作業エリアを照らし、サポートされているツールの結果ステータスを示すのに使用できます。

- 青色 LEDはツール LED の一部であるか、サポートされているツールの EHMI または RHMI の一部でを成します。出力信号は青色 LED に接続できます。

- ステータス LEDは、赤、黄、緑のリング、または特定のピストルツールでそれぞれが分割されたマルチカラーリングで構成されています。出力信号はステータス LED に接続できます。

- 結果インジケーターでは、締め付け結果のステータスを示すツール LED の点灯方法と、サポートされているツールにおける点灯表示の持続時間を構成できます。

出力信号は、イベントタイプまたは状態タイプのいずれかとなります。

出力信号が有効であれば、状態信号は有効になります。

イベント信号は、構成された時間範囲内で有効になります。

## 青色　LED

青色 LED は、イベントまたはステータス出力信号で構成できます。信号ステータスは常時点灯で表示されます。

青色 LED を構成するには:

- 青色 LED に接続する信号を選択します。

- オプション: イベント信号の継続時間を設定します。

特定のツールタイプにおける青色 LED は、EHMI または RHMI の青色の表示で、置き換えられるか補完されます。

## 結果インジケーター

この結果インジケーターでは、締め付け結果のステータスを示すツール LED の点灯方法と、点灯表示の持続時間を構成します。

構成は、サポートされているツールの前面 LED とステータス LED の結果表示に影響します。これには点灯パターンと点灯期間が含まれます。パターンがオフに設定されている場合、ツール構成ビューで前面 LED がオンに設定されていても、結果表示は使用されません。

サポートされているツールで前面 LED の結果表示を使用するには、ツール構成ビューで前面 LED をオンに設定する必要があります。

前面 LED では緑色と赤色が使用できます。黄色を使用するパターンは、前面 LED で黄色に表示されません。

結果インジケーター信号
信号 | 説明
--- | ---
オフ | 結果にかかわらず、LED は締め付け後に点灯しません
緑 | 締め付け作業に問題がなければ、緑色 ライトが常時点灯します。
赤：高：黄：低 | 締め付けが正しく終了しなかった場合 (NG)、赤色の LED は最終値が高すぎることを示し、黄色の LED は値が低すぎることを示します。赤と黄が同時に点灯します（トルクが高すぎる場合や、角度が小さすぎる場合など）。
赤：高（prio）：黄：低 | 締め付けが正しく終了しなかった場合 (NG)、赤色の LED は最終値が高すぎることを示し、黄色の LED は値が低すぎることを示します。赤と黄は同時に点灯できません。高と低の値が同時に発生する場合には赤のみが点灯します。
赤：NG：黄：低 | 赤の LED は、締め付けが不正に終了したことを示します (NG)。値が低すぎる場合、追加の黄色の LED を示すことができます。
赤：NG | 赤の LED は、締め付けが不正に終了したことを示します (NG)。追加の LED は表示されません。

## ステータス LED

ステータス LED は、赤、黄、緑の 3 色の LED で構成されています。各ライトは点灯または点滅します。これらのライトは、LED に接続できる合計 6 個の異なる信号を提供します。

ステータス LED を構成するには

- 各色と各機能（常時点灯、点滅）について、ショートカットメニューから出力信号を選択します。

- オプション: イベント信号の継続時間を設定します。

ツールで、ステータス LED 信号と結果表示を同時に表示させることはできません。以下の条件が適用されます：

- 締め付けが進行中でない場合と制御出力信号が有効になった場合にのみ、LED は構成済みの信号によってオンになります。

- イベントタイプの信号が構成された時間に達していなかったり、状態タイプの信号に対して制御出力信号が無効になっていなくても 、次の締め付けが開始すると LED はオフになります。

- 構成された信号に対して更新 (有効化または無効化) が行われた場合、ステータス LED の結果表示は無効化します。

## 持続時間

持続時間は、トリガーが放された後、結果表示の点灯が持続する時間を決定します。

パラメーター | 説明
--- | ---
次の締め付けへ | 青色LED、ステータスLED、および結果表示は、次の締め付けが開始するまで点灯状態を保ちます。
時間 | 有効化した後、構成した時間分だけ青色 LED が点灯します。 ステータス LED は、起動後、または次の締め付けが始まるまで、構成した時間分だけ点灯します。 結果表示は、トリガーが解除されてから構成された期間が切れるまで、または次の締め付けの開始まで点灯し続けます。

# 機能ボタンの構成

利用可能な入力信号を最大 6 つ制御するには、ツールの機能ボタンを使用します。ボタンの 3 つの可能な条件状態、方向スイッチの　2　つの可能な状態で組み合わせられます。

機能ボタンの状態 | 方向スイッチの状態
--- | ---
シングルプッシュ | CW
シングルプッシュ | 反時計回り
ダブルプッシュ | CW
ダブルプッシュ | 反時計回り
ボタン入 | CW
ボタン入 | 反時計回り

2 つの構成可能なパラメータが、プッシュ時間を制御します。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
プッシュ検出間隔 | ワンプッシュの場合：時間押されているボタンとリリースされているボタン間の最長プッシュ時間（ミリ秒）。 | 300 ms
次のプッシュ間隔 | ダブルプッシュの場合：最初のプッシュ後にリリースされたボタンと再び押されたボタン間の最長時間（ミリ秒）。 | 300 ms

# ブザーの構成

ブザーは、利用可能な信号のリストから選択された信号に音声を割り当てることで構成されます。

音声は、表に記載されたパラメータのセットで構成されます。音声のある信号は、1　から　10　の間で優先順位付けできます（1　が最高の優先順位、10　が最低の優先順位）。デフォルトで、信号と音声は優先順位　5　を有しています。最大　20　音声を信号に割り当てできます。

パラメータ | 説明
--- | ---
周波数 | 正確な周波数（Hz）。
オン時間 | ブザーが音声を発する時間（ミリ秒）。
オフ時間 | ブザーが音声を出さない時間（ミリ秒）。
繰り返し | ブザーがオン　/　オフシーケンスを繰り返す回数。
音量 | ブザーの音量（最大音量の割合）。

# 方向スイッチの構成

ツールの方向スイッチは、時計回り（CW）から反時計回り（CCW）に、またはその逆に、すばやく（500ミリ秒の持続時間で）切り替えられたときに特定の入力信号をトリガーするように構成できます。

## リモートスタートのシステム

システムがリモートスタートを使用しており、ユーザーがツール構成で方向スイッチに割り当てられた信号をトリガーさせたい場合は、それぞれの信号を割り当てて、トリガーさせるのに必要な持続時間500ミリ秒間、信号10029 - 緩めの選択を使用する必要があります。機能させるには、ToolsTalkで追加の構成ステップが必要です。ToolsTalkの[ハードウェア構成]で、ツールアイコンをクリックしてツールの構成を設定する必要があります。

# 開始条件の構成

開始要求、開始ソース、トレース、STwrenchのTAG条件などの、ツールに対する開始条件はここで構成されます。機能は、それぞれのセクションで説明されています。

本セクション内

- 要求の開始
- ソースの開始
- トレース構成
- TAGチェック
- TAG選択

# 要求の開始

開始要求により、STB ツールのツールとコントローラー間の永続的な接続の要件が有効になります。これにより、ツールが締め付けプログラムまたはバッチ設定で、また締め付けを行う際に、コントローラーの他の設定で常に最新になるようにできます。

開始要求がオンに設定されると、ツールがコントローラーとの接続を失った場合にツールがロックされます。つまり、ツールが締め付けまたはバッチシーケンスの途中で接続を失った場合、ツールは進行中の締め付けを終了してから停止します。ツールが接続を再確立するまで、ツールはロックされます。

開始要求で使用可能なパラメーター
パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
要求の開始 | ツールがコントローラーとの接続を失うと、ツールをロックします。 オン: ツールがコントローラーとの接続を失うと、ツールは締め付けを行ってからロックされます。 オフ: ツールは、コントローラーとの接続を失っても、締め付けを続けて行うことができます。 | オン

# ソースの開始

ツール開始ソースを使って、ツールを開始する方法を設定します。デフォルト値は、トリガーのみです。

開始ソースは、特定のツールタイプでのみ使用できます。

開始ソースのオプション
ソースを開始 | 説明
--- | ---
トリガーのみ | 締め付けを開始するには、ツールのトリガーを押します。
トリガまたはプッシュ | ツールトリガを押すかツールをジョイントに押して付けて、締め付けを開始します。
トリガとプッシュ | ツールトリガを押してツールをジョイントに押して付けて、締め付けを開始します。
プッシュのみ | ツールをジョイントに押して付けて、締め付けを開始します。
デジタル入力 | 締め付けの開始をトリガするために、デジタル入力を使用する信号があります。リモートスタートスイッチをオンに設定する必要があります。
トリガーおよびデジタル入力 | デジタル入力を使用して信号を受け取り、ツールトリガーを押して締め付けを開始します。リモートスタートスイッチをオフに設定する必要があります。
安全トリガー | （トリガーとプッシュのように）2 つのトリガーが、締め付けを開始するのに相互に 500 ミリ秒以内に有効になります。

# トレース構成

トレースにより、締め付けのグラフィック表示をユーザに対して行います。[トレース] は、トリガを押したとき、あるいはランダウンが完了した後のいずれかで開始できます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
トレース | グラフィック形式で結果を表示することができます。 オフ: トレースが行われていません。 トリガ押し：トレースは、ツールトリガを押した際に作成します。 ランダウン完了：トレースは、ランダウン完了に達した時から作成します。 | オフ

トレース点の最大数は 2000（STB ツールには 200）です。トレース点の最大数を超えると、結果が 1 つおきに消去されます（サンプリングレートが半分になる）。トレースは締め付けがアクティブな限り続行し、トレース点の最大数に達するたびにトレース点の半分が消去され、トレースが継続できるようにします。締め付けの最終段階が終了すると、トレースは停止します。

# TAGチェック

TAGチェック機能は、ツールのTAGチェックを有効にします。TAGチェックがPower Focus 6000とSTwrenchの両方で有効になっている場合、プログラムに付属のTAGがSTwrenchsmartHEADに挿入されたものと異なる場合に、ツールがロックされます。

TAG番号は、作業タスクに応じて異なる方法で指定されます。

汎用締め付け戦略の場合、TAG番号は締め付けプログラムで指定されます。

マルチステップ締め付け戦略の場合、TAG 番号は[ソース/バッチシーケンス]メニューで選択した内容に応じて異なります。

- [ソース締め付け]([ソース] > [締め付け] > [ソース締め付け] > [セレクタモード - 確認]) を実行している場合は、[ソケット] ボックスでTAG番号を指定します。

- [バッチシーケンス] （[バッチシーケンス] > [シーケンスライブラリ] > [シーケンス] > [バッチ設定 - 編集]）を実行している場合、TAG 番号は識別子番号となります。

- [ソースバッチ] （[ソース] > [バッチシーケンス]> [ソースバッチ] ）を実行している場合、TAG番号は上記のセクションのように[バッチシーケンス]で指定されます。

バッチシーケンスおよびソースバッチの場合、 自由な順序（バッチシーケンス内）をいいえに設定します。

TAGチェックはSTwrenchでのみ使用できます。

TAGチェックのオプション | 説明
--- | ---
オフ | 挿入されたTAGに関係なく、ツールはロックしません。
オン | TAG番号が締め付け戦略の構成で指定されたTAG番号と異なる場合、ツールはロックされます。

# TAG選択

TAG選択機能は、STwrenchsmartHEADに挿入されたTAGのTAG番号に対応するTAG番号が構成されている締付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択するために使用されます。

TAG選択はSTwrenchでのみ使用できます。

TAG選択のオプション | 説明
--- | ---
オフ | STwrenchは、締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択するようにコントローラに信号通知しません。
オン | バッチシーケンス/ソース締め付け/ソースバッチで構成されたTAG番号に従って、締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択します。

# アクセサリバスの構成

ツールアクセサリは、アクセサリバスを介してツールに接続されます。ツールアクセサリは、コントローラ上の各ツール構成に対して別々に構成されます。

アクセサリバスの構成
タイプ | 説明
--- | ---
ST セレクタ | 構成に応じてタスクまたはプログラムを選択するために使用する小型のディスプレイとボタン。
TLS タグ | オペレーターに対して出力信号を提供するのに用いるツール位置システムタグ。
EHMI | 構成に応じてタスクまたはプログラムを選択するために使用する小型のディスプレイとボタン。

本セクション内

- ST セレクタ
- TLS タグ
- EHMI

# ST セレクタ

ST セレクタはツールアクセサリです。ツール上にインストールされ、ツールアクセサリバスに接続されます。小型ディスプレイ、2 つの入力ボタンおよび出力 LED を備えています。

## ディスプレイ

ディスプレイは、一度に 1 件の情報を表示し、すべてのページに別のプリセット項目を表示するように構成できる 4 つの異なるページがあります。

パラメータ | 説明
--- | ---
ページ 1 | リストから表示するメッセージを選択します： バッチカウント数 現在実行中のバッチ 最終角度 最終トルク 一般的な IO 1 一般的な IO 2 一般的な IO 3 一般的な IO 4 一般的な IO 5 一般的な IO 6 一般的な IO 7 一般的な IO 8 一般的な IO 9 一般的な IO 10 残りのバッチ 選択シーケンスID 選択された締め付けプログラム シーケンスのサイズ 目標トルク／最終トルク 目標トルク 残りシーケンスカウンタ合計 合計シーケンスカウンタ シーケンスの合計サイズ
ページ 2
ページ 3
ページ 4

## スイッチ時間

パラメータ | 説明
--- | ---
スイッチ時間 | 次のメッセージが表示される前に 1 つのメッセージを表示する時間を選択します。

## ボタン

2 つのボタンを、表示された情報に基づいて作用するように構成して、リスト表示した項目を移動するのに用いることができます。

パラメータ | 説明
--- | ---
左ボタン | ショートカットメニューから 1 つの操作を選択します。
右ボタン | ショートカットメニューから 1 つの操作を選択します。

## ステータス LED

ステータス LED を有効化または無効化することができます。

パラメータ | 説明
--- | ---
結果表示 LED | 目的のオンまたはオフのラジオボタンを選択します。
追加表示 LED | 目的のオンまたはオフのラジオボタンを選択します。

結果 LED は、赤、緑、黄色であり、主要なツールの LED と同じ情報を示します。

2 つの追加 LED は、バッチ OK とバッチシーケンス OK を表示できます。これらの両方の LED は、次の締め付けでオフになります。

# TLS タグ

ツール位置システム (TLS) タグはツールのアクセサリーです。TLS タグはツール上にインストールされ、ツールアクセサリーバスに接続されます。これは、Ubisense 位置決めシステムの一部であり、コントローラから独立して処理されます。位置決めに加えて、TLS タグは、オペレーターに情報を提供するために使用することができます。選択した出力信号は、異なる LED ライトの組み合わせを生成することができます。

最大 10 個の異なる出力信号をライトの優先度にマッピングできます。

TLS タグ構成パラメータ
パラメータ | 説明
--- | ---
信号 | ショートカットメニューから LED ライトをトリガーする信号を選択します。 イベントタイプの信号について、信号の持続時間を選択します。
色 | LED の色を選択します。
優先度 | 音に対して 10 個の優先度レベルが利用可能であり、そのうち 1 つは、最も優先度の高いレベルです。デフォルトの優先度は 5 です。

2 つの同時信号の場合は、優先度の高い信号が優先となります。同じ優先度を持つ 2 つの信号が LED をトリガすると、最初に到着した信号が優先されます。

出力信号は、イベントタイプまたは状態タイプになる場合がありです。

状態が有効であれば、状態信号は有効になります。

設定可能時間中、イベント信号は有効です。

# EHMI

EHMI はツールアクセサリです。ツール上にインストールされ、ツールアクセサリバスに接続されます。グラフィカルディスプレイ、3 つの機能ボタン、オプションのスキャナがあります。ディスプレイは、締め付けプログラム、バッチシーケンスを選択し、締め付けからの結果を表示する機能をもつコントローラ GUI のサブセットです。コントローラとのやり取りは、機能ボタンを使用して行います。

EHMI 構成で、機能ボタンがオンまたはオフであるかを判断することができます。

EHMI ボタン
パラメータ | 説明
--- | ---
機能ボタンの有効化 | オン = ボタンには、表示されたメニュー内の設定を構成するための全機能があります。 オフ = 機能ボタンは、EHMI で必要なダイアログを確認するためだけに使用できます。

# 複数トランスデューサーの構成

QST および IxB ツールでのみ有効です。

ツールの種類とトランスデューサーの数に応じて、締め付け時にトルクトランスデューサーと角度トランスデューサーをどのように使用するかを設定できます。トランスデューサーは、制御用または監視用に構成できます。

複数のトランスデューサー
パラメーター | 説明
--- | ---
制御トルク トランスデューサー | 締め付けに使用するようにトルクトランスデューサーを設定します。 使用可能な設定: 自動：QST ツールでは、デフォルトで トルク が使用されます。IxB ツールでは、デフォルトで トルク 2 が使用されます。IxB ツールタイプで トルク 2 が使用できない場合は、 トルク が使用されます。 トルク トルク 2
制御角度トランスデューサー | 締め付けに使用される角度トランスデューサーを設定します。 使用可能な設定: 自動：QST ツールでは、デフォルトで モーター角度 が使用されます。 モーター角度 角度 角度 2

詳細を選択すると、詳細設定を含むサブメニューが開きます。

トルクの監視と報告
パラメーター | 説明
--- | ---
監視トルク値を報告する | 設定すると、制御トランスデューサーと監視トランスデューサーの両方から最終トルク値が報告され、両方のステータス (OK/高/低) の評価も含まれます。
冗長エラー報告トルク | 制御トランスデューサーで測定された最終トルクが監視トランスデューサーで測定された値と異なる場合、冗長エラーが報告されます。
冗長エラー発生時にツールをロックする | 冗長エラーが検出された場合は、ツールをロックしてください。

トルク トランスデューサーのその他の設定
パラメーター | 説明
--- | ---
デュアルトルクが必要 | 設定されている場合、接続されたツールが締め付けを実行できるようにするには、デュアルトルクトランスデューサー (無効になっていない) が必要です。
トレース内のトルク監視 | 設定されている場合、監視トルクトランスデューサーからの値がトレースに含まれます。

デュアルトルク制限
パラメーター | 説明
--- | ---
ダブルトルク制限の有効化 | 設定すると、ダブルトルクトランスデューサーの制限が有効になります。
最大トルク差 | 二重トルク差制限の限界

角度の監視と報告
パラメーター | 説明
--- | ---
監視角度値を報告する | 設定すると、制御トランスデューサーと監視トランスデューサーの両方から最終角度値が報告され、両方のステータス (OK/高/低) の評価も含まれます。
冗長エラー報告角度 | 制御トランスデューサーで測定された最終角度が監視トランスデューサーで測定された値と異なる場合、冗長エラーが報告されます。
冗長エラー発生時にツールをロックする | 冗長エラーが検出された場合は、ツールをロックしてください。

角度トランスデューサーのその他の設定
パラメーター | 説明
--- | ---
デュアル角度が必要 | 設定されている場合、接続されたツールが締め付けを実行できるようにするには、デュアル角度トランスデューサー (無効になっていない) が必要です。
トレース内の監視角度 | 設定されている場合、監視角度トランスデューサーからの値がトレースに含まれます。

デュアル角度制限
パラメーター | 説明
--- | ---
ダブル角度制限の有効化 | 設定すると、ダブル角度トランスデューサーの制限が有効になります。
最大角度差 | ダブル角度差制限の限界。

# オープンエンドの構成

オープンエンドツールを使用する前に、ツールヘッドとツールボディが正しく組み立て・構成されていることを確認してください。そうしなかった場合、ツールが間違った方向に動く可能性があり、オープンエンドヘッドの機械的停止装置が損傷する可能性があります。

オープンエンドツールで締め付けを行った後、オープンエンド構成を通じて、オープンエンドツールを再び開位置に戻すことができます。

HMI (ヒューマンマシンインターフェイス) を使用して、オープンエンドの戦略と設定を構成します。

オープンエンド構成は、 ケーブルツール、IXB ツール 、および STB ツールにのみ適用できます。
オープンエンド構成は Flex および同期締め付けには適用されません。

## オープンエンドの構成

オープンエンドの設定
設定 | 説明
--- | ---
自動位置決め | オープンエンドツールで締め付けを行った後、オープンエンドツールを自動で開位置に戻すことができます。 トグルキーは 自動位置決めを オン または オフに切り替えます： オン：有効にすると、締め付け後にオープンエンドツールが持ち上げられると、オープンエンドツールは自動的に再びオープン位置に戻ります。 オペレーターは、完全なプロセス ( 締め付け+自動位置決め) の間、ツールトリガーを押し続ける必要があります。自動位置決めが完了する前にオペレータがツールトリガを放すと 、オープンエンドツールは選択した位置決め戦略を通じてオープン位置に戻ります。 オフ：デフォルト値。 無効にすると、締め付け後、オープンエンドツールが持ち上げられたときに、オープンエンドツールは自動的に再び開位置になりません。オープンエンドツールが持ち上げられたら、オペレーターはツールトリガーを放す必要があります。 オープンエンドツールを再びオープン位置に戻すには、オペレーターは 自動ポジショニングの間すべてを通じて、ツールトリガーをもう一度押し続ける必要があります。 自動位置決めは、マルチステップ締付けプログラムにのみ適用できます。 自動位置決めは、ケーブルツールと IXB ツールにのみ適用できます 。
位置決め戦略 | 締め付け後にオープンエンドツールを開いた位置に戻すには、位置決め戦略を選択します 。 正転：デフォルト値。 オープンエンドツールは、締め付け方向と同じ方向に、開位置に向かって正転方向に回転します。 逆転：オープンエンドツールは、締め付け方向と反対方向に、開位置と逆に回転します。 逆トルクベース：オープンエンドツールは、ゆっくり逆転してトルクを監視することによる、ゆっくりとした逆回転によって開位置に達します。 正転高速スタート：オープンエンドツールはできるだけ早く開位置に到達します。 前部が回転するオープンエンドツールでは逆トルクベース と 正転高速スタート の戦略の使用をお勧めします 。 逆転トルクベース と 正転高速スタート 戦略は ケーブルツール と IXBツール にのみ適用可能です。 STB ツールの位置決め戦略が [逆転トルクベース] または [正転高速スタート] の場合、デフォルトの位置決め戦略 が自動的に実行されます。逆転トルクベースの場合、既定の位置決め戦略は逆転方向となります。正転高速スタートの場合、デフォルトの位置決め戦略は正転方向となります。
位置決め速度 | [位置決め速度] は、ツールが開位置に達する速さを定義します。 位置決め速度は、オープンエンドツールの最高速度に対するパーセンテージ (%) で表されます。 オペレーターは、5% ～ 100% の範囲の [位置決め速度] の値を入力できます。 既定では、[位置決め速度] は 38% に設定されています。

# デジタル信号

# 入力信号

入力信号は、例えば、アクセサリのボタンまたはスイッチ、ツールアクセサリまたは　QIF　アクセサリのいずれかを使って、あるいは I/O 入力プラグに信号を接続することで実行するシステムコマンドです。

入力信号のロックツールは、各仮想ステーションに対する複数のアクセサリで構成してはなりません。

# 出力信号

出力信号は、システムの状態またはイベントです。出力信号は、ツールアクセサリまたは　QIF　アクセサリのいずれかにリンクできます。

# 手動モードのトリガー

手動モードは、スイッチまたは外部システムによって有効にできます。例えば（以下に示す）、操作パネル上のボタンは、手動モードを有効にするよう構成できます。

1. 構成メニューに移動し、左側のナビゲーションのオペレーターパネルを選択します。

2. オペレーターパネルに構成がない場合は、作業スペースの上部右側にあるプラスアイコンをクリックします。その他の場合は、次のステップに進みます。

3. 変更する構成で、編集をクリックします。

4. オペレーターパネル構成ウィンドウで、構成する [A,B,C,D,E,F,G,I] 位置をクリックします。

5. 位置構成ウィンドウで、コンポーネントリストをクリックします。リストで、一方向キースイッチをクリックします。

6. 入り切り信号リストをクリックします。リストで、手動モードを選択します（必要に応じて、リスト内を移動するのに矢印ボタンを使用します）。

7. 位置構成ウィンドウを閉じます。

手動モードが開始または終了したことをユーザーに通知する必要がある場合は、イベント 4070 および 4071 をそれぞれ構成する必要があります。

関連情報

- イベントの構成

# セレクタ構成

# デジタル入力情報

接続されたデジタル入力に関する情報は、締め付けをタップし、その後ソースメニューのデジタル入力をタップすれば見つけることができます。

# ソケットセレクタの構成

ソケットセレクタは、例えばバッチシーケンスを通してユーザをガイドするために使用できる LED をもつソケットトレイです。複数の締め付けプログラムを使用する場合、セレクタを使用するのが便利です。ソケットを持ち上げると、対応する締め付けプログラムが選択されます。複数のソケットセレクタを各仮想ステーションに接続できます。

接続されたソケットセレクタに関する情報は、締め付けをタップし、その後ソースメニューのソケットセレクタをタップすれば見つけることができます。

本セクション内

- ソケットセレクタの構成
- 仮想ステーションへのソケットセレクタへの接続

# ソケットセレクタの構成

1. 構成に移動し、その後、ソケットセレクタに移動し、右上にあるプラスをクリックして新しい構成を作成します

2. 構成に名前を付けます。

3. 編集をクリックします

4. 正しいソケットスロット数に対して追加または削除をクリックし、その後、アクティブにする必要のあるすべてのスロットを選択します（青色で表示）

# 仮想ステーションへのソケットセレクタへの接続

1. バーチャルステーションメニューで、使用するバーチャルステーションに移動し、アクセサリーに移動し、アクセサリーを選択をタップします。

2. アクセサリーの下で、アクセサリーの選択をクリックし、その後、ソケットセレクタータブに移動します。

3. 構成欄（左）で、ソケットセレクターで使用する構成を選択します（ソケットセレクタの構成参照）

4. 接続されたアクセサリー欄（右）で、使用するソケットセレクターを選択します。

# I/O バスを介したソケットセレクタの設定

1. コントローラーの I/O バスにソケットセレクターを接続します。

2. 仮想ステーション > アクセサリー > アクセサリーの選択 > ソケットセレクターで、接続されたアクセサリー欄（右）でセレクターが表示されることを確認します

# イーサネットケーブル / 無線経由でのセレクタ 6 の設定

セレクタ 6 の主な概要

セレクタ正面図

A | ソケットまたはビット用ホルダー
B | 位置に対するインジケータ LED
C | ステッカーエリア
D | 各コーナーの取り付け穴
E | サービスポート
F | バッテリーステータス LED（無線バージョンでのみ利用可能）
G | WLAN ステータス LED（いくつかのセレクタで利用可能）
H | バッテリー（無線バージョンでのみ利用可能）
I | モビリティモジュール（無線バージョンでのみ利用可能）

セレクタ 6 接続の概要

セレクタ下面図

A | コネクタカバー
B | 外部 DC 電源イン、Kycon（DC DIN）コネクター
C | イーサネットイン、アップストリーム接続。M12 D コード化メスコネクター
D | セレクタ背面側
E | デジタル入出力コネクター
F | イーサネットアウト、ダウンストリーム接続。M12 D コード化メスコネクター
G | バッテリ

セレクタ 6 サービスポートの概要

サービスインターフェイス

A | RJ45 サービスポート
B | RBU スロット
C | 機能ボタン

一般的なセットアップ

1. コントローラで、設定 > ネットワークに移動し、工場イーサネットポートで、IP アドレスを確認します（無線接続を介して設定する場合にのみ必要）。

2. セレクタのサービスポートカバーを開きます。カバーを 2mm 六角ネジで固定します。

3. サービスインターフェイス内で PC と RJ-45 コネクター間でイーサネットケーブルを接続します。

4. PoE または外部電源もしくはバッテリのいずれかによりセレクタに電源供給されていることを確認します。

5. PC で Web ブラウザーのウィンドウを開きます。

6. Web アドレス 169.251.1.1 を入力し、Enterキーを押します。セレクタの Web サーバーが応答し、セレクタの Web インターフェイスを表示します。

7. 設定を左側のナビゲーションで選択します（これは、既定で選択されます）。設定ワークスペースは、構成メニューを表示し、次の 5 つの異なる設定に分かれています。基本設定、サービスポート、イーサネットイン、WLAN、および POWER FOCUS 6000。

8. イーサネットインセクションで、希望する LED コントロールソースで外部モードオンまたはオフを選択します。

9. セットアップにおける次のステップは、ソケットセレクタがコントローラに接続される方法によって変わります（コントローラに直接イーサネットケーブル（既定）、工場ネットワークへのイーサネットケーブル、または工場ネットワークへの無線）。お客様のセットアップについては、以下の手順を参照してください。

ソケットセレクタの設定 - コントローラに有線接続したイーサネット（既定）

1. デバイスとデイジーチェーンコントローラを接続するためのイーサネットポート（RJ45）は、新しい PF6 モデルでのみ利用可能です。古いコントローラモデルにイーサネットケーブルを経由してセレクタ 6 を接続するために、アダプタケーブルを使用して、コントローラ COM PORT にイーサネットケーブルを接続する必要があります。

2. イーサネットインセクションで、ドロップダウンに接続済みでPF6000（既定）を選択します。

3. ワークスペースの右上の保存ボタンをクリックします。

4. サービスポートからイーサネットケーブルを取り外します。

5. サービスポートを蓋で閉じ、六角ネジで固定します。

   ソケットセレクタは、接続済みアクセサリリスト（仮想ステーション > アクセサリ > アクセサリの選択 > ソケットセレクタ）で表示されます

セレクタの設定 - 工場ネットワークに有線接続

1. イーサネットインセクションで、ドロップダウンに接続済みから工場ネットワークを選択します。

2. 動的または静的 IP アドレス構成に対して DHCP オンまたはオフを選択します。静的 IP アドレスが必要な場合は、IP アドレスフィールドに、ソケットセレクタの IP アドレスを入力します。

3. PF6000 セクションで、セレクタが接続されるコントローラのコントローラ IP アドレス（上記参照）を入力します。

4. ワークスペースの右上の保存ボタンをクリックします。

5. サービスポートからイーサネットケーブルを取り外します。

6. サービスポートを蓋で閉じ、六角ネジで固定します。

   ソケットセレクタは、接続済みアクセサリリスト（仮想ステーション > アクセサリ > アクセサリの選択 > ソケットセレクタ）で表示されます

ソケットセレクタの設定 - 工場ネットワークに無線接続

1. イーサネットインセクションで、ドロップダウンに接続済みから工場ネットワークを選択します。

2. WLAN セクションで、次のパラメータを記入します：

   - 有効：ラジオボタンを YES に設定します

   - SSID：ソケットセレクタの SSID 名を記入します

   - パスワード：接続する無線ネットワークのパスワードを記入します

   - 暗号化のタイプ：無線ネットワークの正しい暗号化タイプを選択します（WPA-PSK、または WPA2-PSK、EAP-TLS）

3. PF6000 セクションで、セレクタが接続されるコントローラのコントローラ IP アドレス（上記参照）を入力します。

4. ワークスペースの右上の保存ボタンをクリックします。

5. サービスポートからイーサネットケーブルを取り外します。

6. サービスポートを蓋で閉じ、六角ネジで固定します。

   ソケットセレクタは、接続済みアクセサリリスト（仮想ステーション > アクセサリ > アクセサリの選択 > ソケットセレクタ）で表示されます

# 一般仮想ステーション

一般仮想ステーションで、異なる特定の結果レポートおよび締め付け設定を保存できます。特定の結果をフィルター処理する各種フィルターを作成できます。締め付け設定では、ツールのロック解除動作などの特性を設定できます。これらの構成は、その後、仮想ステーションに割り当てることができます。

## 構成の追加および編集

1. 構成メニューで、[一般仮想ステーション] タブをクリックし、続いて右上コーナーにあるプラス符号のアイコンをクリックします。

2. 新しい構成に名前を付け、編集を選択します。

3. [レポートの結果フィルター] ウィンドウで、結果に含めるパラメーターのスイッチを [オン] に設定します。既定では、すべてのパラメータがオンに設定されています。

   結果フィルターをオンにすると、それぞれの結果が送信されなくなりますが、結果は引き続きコントローラーに表示されます。

   以下のパラメーターは、レポート用の結果フィルターセクションで設定できます。

   - 緩め

   - バッチ増分

   - バッチ減分

   - バッチをリセット

   - 締め付けプログラムのバイパス

   - シーケンスの中止

   - 開始されていないシーケンスを中止

   - バッチシーケンスのリセット

4. [締め付け設定] ウィンドウで、リストされているパラメータのいずれかに値を設定します。既定では、すべてのパラメータがオフに設定されています。

   [締め付け設定]セクションでは、次のパラメータを設定できます：

   - 緩めでツールのロックを解除：NG 締め付け後、ツールがロックされていることを確認します。

   - 緩め無効化：緩めが許可されていないボルトを、オペレーターが緩めないことを確実化します。

   - 締め付け無効化：締め付けが許可されていないボルトを、オペレーターが締め付けないことを確実化します。

   - 最大連続緩め回数：構成された回数を超えて工具を連続で緩めることができないようにし、工具がロックするのを確実にします。

## 緩めでツールのロックを解除する設定

設定 | 説明
--- | ---
オフ | 無効化されたツールは、緩めのステータスに関係なく無効化されたままになります。
OK時 | 無効化されたツールは、OK の緩めが実行された後にロック解除されます。
常時 | 無効化されたツールは、緩めのステータスに関係なく、緩めるとすぐにロック解除されます。

## 緩め無効化設定

誤ってボルトを緩めないようにするには、緩め無効化機能を使用してください。緩めを無効にする設定には次の 4 つがあります:

設定 | 説明
--- | ---
オフ | 緩めが常に有効になります。ボルトを緩めることは常に可能です。
締め付け OK 時 | OK 締付け後は緩め不可となります。正しく締めたボルトを緩めることはできません。
締め付け NG 時 | NOK 締付け後は緩め不可となります。締め付けが正しくないボルトを緩めることはできません。
常時 | 緩めが常に無効になります。ボルトを緩めることはできません。
すべての操作後 | 締め付け OK/NG、緩め OK/NG、およびツールが自由実行を実行している場合 (結果なし) など、どの操作を行った後も、緩めは無効になります

これらの設定は、タスクの実行中に有効です。緩めは、設定と最後の締め付けのステータスに応じて有効または無効になります。新しいタスクの場合、緩め無効化の開始状態は次のように設定されます：

設定 | 新しいタスクの開始状態
--- | ---
オフ | 緩め有効。ボルトを緩めることが可能です。
締め付け OK 時 | 緩め無効。ボルトを緩めることはできません。
締め付け NOK 時 | 緩め無効。ボルトを緩めることはできません。
常時 | 緩め無効。ボルトを緩めることはできません。
すべての操作後 | 緩め無効。ボルトを緩めることはできません。

開始状態は、新しいタスクが仮想ステーションに割り当てられるとき、またはタスクが再開されたときに適用されます。開始状態は、次に説明するように、タスクの種類に応じて異なる場合があります。

締め付けプログラムと同期モード

緩めの有効化または無効化の設定は、緩め無効の設定に従い、最後の締め付け時の状態に設定されます。

バッチシーケンス

バッチシーケンス中、緩めの有効化または無効化は緩め無効の設定に従い、最後の締め付け時の状態に設定されます。これは、バッチがバッチシーケンス内の次のバッチに進む場合にも当てはまります。バッチシーケンスが再開されると、新しいタスクの開始状態に応じて緩めが有効または無効になります。

ソースバッチ

緩めの有効化と無効化は、バッチシーケンスで説明した手順と同じです。進行中のソースバッチが再開されるか、新しいバッチが選択された場合、新しいタスクの開始状態に応じて緩めが有効または無効になります。

ソース締め付け (バッチ制御なし)

バッチ中は、前回の締付けの状態に応じて有効化と無効化が設定されます。別のプログラムを選択すると、新しいタスクの開始状態に応じて有効化と無効化が設定されます。プログラム、ツール、またはソケットの変更が行われた場合、新しいタスクの開始状態に応じて有効化と無効化が設定されます。

マルチスピンドルの締め付け

緩めの有効/無効は、常に最後の締め付けのステータスに従います。これは新しい同期モードにも適用されます。

## 締め付け無効化設定

オペレーターが誤ってボルトを締め付けないようにするため、締め付け無効化という機能があります。締め付けを無効にする設定には次の 4 つがあります:

設定 | 説明
--- | ---
オフ | 締め付けが常に有効になります。ボルトの締め付けは常に可能です。
締め付け NG 時 | NG 締付け後は締め付け不可となります。ツールのロックが解除されるまで、正しくない締め付けが行われたボルトをさらに締め付けることはできません。
締め付け OK 時 | OK 締付け後は締め付け不可となります。ツールのロックが解除されるまで、正しい締め付けが行われたボルトをさらに締め付けることはできません。
すべての締め付け後 | 締め付けは毎回の締め付け後に必ず無効になり、次回の締め付けのためにツールを有効にするには、信号または緩めによってロックを解除する必要があります。
すべての操作後 | 締め付け OK/NG、緩め OK/NG、およびツールが自由実行を実行している場合 (結果なし) など、どの操作を行った後も、締め付けは無効になります。次回の締め付けのためにツールを有効にするには、信号または緩めによってロックを解除する必要があります。

これらの設定は、タスクの実行中に有効です。締め付けは、設定と最後の締め付けのステータスに応じて有効または無効になります。新しいタスクの場合、締め付け無効化の開始状態は次のように設定されます：

設定 | 新しいタスクの開始状態
--- | ---
オフ | 締め付け有効
締め付け OK 時 | 締め付け有効
締め付け NOK 時 | 締め付け有効
すべての締め付け後 | 締め付けが無効です
すべての操作後 | 締め付けが無効です

開始状態は、新しいタスクが仮想ステーションに割り当てられるとき、またはそのタスクが再開されたときに適用されます。開始状態は、「緩め無効化設定」セクションで説明されているように、タスクの種類によって異なる場合があります。

電波の届かない場所で STB、SRB、および TBP を使用して締付設定を使用する場合、次のような制限がいくつかあります:

- すべての操作後の緩め無効化の設定は、ツールがコントローラーに接続されている場合にのみ機能します。電波の届かない場所での動作は、締め付け OK 時のデフォルトに戻ります。

- すべての操作後の締め付け無効化の設定は、ツールがコントローラーに接続されている場合にのみ機能します。電波の届かない場所での動作は、各締め付け後のデフォルトに戻ります。

- 最大連続緩め回数の設定は、ツールがコントローラーに接続されている場合にのみ機能します。電波の届かない場所にある間は、カウンターは機能せず、ツールはロックされません。

## 最大連続緩め回数の設定

オペレーターがボルトを許容回数以上緩めないようにするには、最大連続緩め回数に達した後にツールがロックされるように構成します。この値は 0 ～ 250 の間で設定できます。

- 0 に設定すると、オペレーターはボルトを無制限に緩めることができ、ツールはロックされなくなります。

- 0 より大きい数値に設定すると、ツールは各緩めをカウントします。構成された数に達するとロックされ、それ以上緩めることができなくなります。

連続した緩めカウンターは、成功 (OK) か失敗 (NG) かにかかわらず、締め付けを試みるたびにリセットされます。

ツールがロックされると、緩めることはできませんが、締めることはできます。ロックされた状態で緩めを試行すると、イベント 4021 - 「連続した緩め回数が多すぎます」のエラーメッセージが表示されます。「最大連続緩め回数に達しました - 245」 の信号が発動し、フィールドバスを介して外部システムに送信したり、スタックライトに表示したりできます。

カウンターのロックを解除してリセットするには、外部システムがフィールドバスまたはアクセサリ経由で「緩め回数が多すぎます - 10151」の信号をトリガーする必要があります。「マスターロック解除 - 10005」信号でツールをロック解除して緩めることもできますが、カウンターはリセットされません。緩めがロックされている状態で締め付けを実行すると、ツールの緩めに対するロックが解除され、さらに緩めが可能になり、カウンターがリセットされます。

## 無効にしたツールを緩めた後にロック解除できるようにする

- ツールが接続されている仮想ステーションに割り当てられている一般的な仮想ステーション構成で、緩めでツールのロックを解除を [OK]または[常時]に設定します。

上記の設定を有効にするには、次の条件を満たす必要があります：

- [緩めを無効にする] パラメータが [オフ] または [常時] に設定されていない必要があります。

- [緩めを無効にする] パラメータを [締め付け無効化] と同じ値に設定することはできません。

- 使用される締め付けプログラムで、緩めが有効になっている必要があります。

無効状態であるために、ツールの締め付けまたは緩めがロックされた場合、次の入力信号のいずれかによってロック解除することができます。

- マスターロック解除 - 10005

- 無効時にツールのロック解除 - 10059

- 無効時に締め付けのロック解除 - 10149

- 無効時に緩めのロック解除 - 10150

[緩めでツールのロック] が [常時] に設定されている場合、無効化されたツールを入力信号でロック解除することはできません。

## 仮想ステーションに構成を割り当て

各仮想ステーションは独自の構成を持つことができ、複数の仮想ステーションが同じ構成を共有することができます。構成を有効化するには、構成を仮想ステーションに割り当てる必要があります。

1. ホームビューで、[仮想ステーション] タブを選択します。左側のペインで、構成を割り当てる仮想ステーションを選択します。

2. 右側のメニューで [一般] までスクロールすると、最初の構成がデフォルトで選択されます。構成名の横にある省略記号アイコンを選択します。

3. ポップアップ ウィンドウで、リストから構成を選択します。選択すると、ポップアップ ウィンドウが閉じます。

4. 割り当てを完了するには、右側の [適用] または [元に戻す] を選択します。

本セクション内

- ライブ結果の表示設定を構成する
- 最終トルクとトレースの保存を構成する

# ライブ結果の表示設定を構成する

[ライブ結果の表示設定] ウィンドウでは、PrT 補正値を含めずに最終トルクを表示し、ライブ結果に PrT 補正値を表示することができます。

## ライブ結果表示設定の構成ウィンドウ

1. ホームビューで、[構成]タブを選択します。次に、左側で[ 一般仮想ステーション]を選択します。

2. 必要な構成ウィンドウで、 [編集]を選択します。
   [構成の編集]画面が表示されます。

3. [ライブ結果の表示設定] ウィンドウで、目的の結果に応じて、関連するスイッチをオンまたはオフに設定します。

   [PrT 補正値を表示] スイッチが [オン] に設定されている場合、[ライブ結果] ウィンドウに PrT 補正値が表示されます 。

   [PrT補正で最終トルクを表示]スイッチがオンに設定されている場合、[ライブ結果]ウィンドウに、 PrT補正を含む最終トルクが表示されます。

   [ライブ結果の表示設定]ウィンドウでスイッチをオンまたはオフに設定しても、次の場合を除いて影響はありません：

   - マルチステッププログラムには、補正スイッチがオンに設定されたプリベリングトルクステップモニターを含む締め付けステップがあります。

## ライブ結果の表示設定

[ライブ結果の表示設定]ウィンドウには、さまざまな構成オプションがあります。

PrT 補正値を表示: オン PrT補正で最終トルクを表示：オン | PrT 補正値を表示: オン PrT補正で最終トルクを表示：オフ | PrT 補正値を表示: オフ PrT補正で最終トルクを表示：オン | PrT 補正値を表示: オフ PrT補正で最終トルクを表示：オフ
--- | --- | --- | ---
詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。 | 詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

本セクション内

- PrT補正で最終トルクを表示：オン / PrT 補正値を表示: オン
- PrT補正で最終トルクを表示：OFF / PrT 補正値を表示: オン
- PrT補正で最終トルクを表示：OFF / PrT 補正値を表示: オフ
- PrT補正で最終トルクを表示：オン / PrT 補正値を表示: オフ

# PrT補正で最終トルクを表示：オン / PrT 補正値を表示: オン

## PrT補正で最終トルクを表示：オン

[ライブ結果]ウィンドウには、PrT補正値が含まれた最終トルクが表示されます。

EHMI と ST セレクターがオンになっており、構成されている場合、PrT 補正値が含まれた最終トルクが表示されます。

## ライブ結果にPrT補正値を表示：オン

[ライブ結果]ウィンドウには、関連する補正アイコン（）とともにPrT補正値が表示されます。

補正値が複数ある場合は、利用可能な最新のステップに適用された補正値が表示されます。

PrT 補正で最終トルクを表示のスイッチおよびPrT 補正値を表示のスイッチの構成は次に影響しません：

- ToolsNetおよびToolsTalkに送信される最終トルク値：PrT補正を含む最終トルク値は、常にToolsNetおよびToolsTalkに送信されます。

- 履歴結果とともに表示される最終トルク値。

- ライブおよび履歴結果に基づくトレース。

- オープンプロトコルメッセージの値。

- 信号。

- プロトコルアダプタ。

関連情報

- 保存された結果

# PrT補正で最終トルクを表示：OFF / PrT 補正値を表示: オン

## PrT補正で最終トルクを表示：オフ

[ライブ結果]ウィンドウには、PrT補正値を含まない最終トルクが表示されます。最終トルクにはPrT補正値が含まれていないため、斜体で表示されます。

## PrT 補正値を表示: オン

[ライブ結果]ウィンドウには、関連する補正アイコン（）とともにPrT補正値が表示されます。

補正値が複数ある場合は、利用可能な最新のステップに適用された補正値が表示されます。

PrT 補正で最終トルクを表示のスイッチおよびPrT 補正値を表示のスイッチの構成は次に影響しません：

- ToolsNetおよびToolsTalkに送信される最終トルク値：PrT補正を含む最終トルク値は、常にToolsNetおよびToolsTalkに送信されます。

- 履歴結果とともに表示される最終トルク値。

- ライブおよび履歴結果に基づくトレース。

- オープンプロトコルメッセージの値。

- 信号。

- プロトコルアダプタ。

関連情報

- 保存された結果

# PrT補正で最終トルクを表示：OFF / PrT 補正値を表示: オフ

## PrT補正で最終トルクを表示：オフ

[ライブ結果]ウィンドウには、PrT補正値を含まない最終トルクが表示されます。最終トルクにはPrT補正値が含まれていないため、斜体で表示されます。

## PrT 補正値を表示: オフ

[ライブ結果]ウィンドウには、関連する補正アイコン（）およびPrT補正値が表示されません。

PrT 補正で最終トルクを表示のスイッチおよびPrT 補正値を表示のスイッチの構成は次に影響しません：

- ToolsNetおよびToolsTalkに送信される最終トルク値：PrT補正を含む最終トルク値は、常にToolsNetおよびToolsTalkに送信されます。

- 履歴結果とともに表示される最終トルク値。

- ライブおよび履歴結果に基づくトレース。

- オープンプロトコルメッセージの値。

- 信号。

- プロトコルアダプタ。

関連情報

- 保存された結果

# PrT補正で最終トルクを表示：オン / PrT 補正値を表示: オフ

## PrT補正で最終トルクを表示：オン

[ライブ結果]ウィンドウには、PrT補正値が含まれた最終トルクが表示されます。

EHMI と ST セレクターがオンになっており、構成されている場合、PrT 補正値が含まれた最終トルクが表示されます。

## PrT 補正値を表示: オフ

[ライブ結果]ウィンドウには、関連する補正アイコン（）およびPrT補正値が表示されません。

PrT 補正で最終トルクを表示のスイッチおよびPrT 補正値を表示のスイッチの構成は次に影響しません：

- ToolsNetおよびToolsTalkに送信される最終トルク値：PrT補正を含む最終トルク値は、常にToolsNetおよびToolsTalkに送信されます。

- 履歴結果とともに表示される最終トルク値。

- ライブおよび履歴結果に基づくトレース。

- オープンプロトコルメッセージの値。

- 信号。

- プロトコルアダプタ。

関連情報

- 保存された結果

# 最終トルクとトレースの保存を構成する

[PrT 補正して保存] スイッチはデフォルトで ON に設定されており、最終トルクとトレースが PrT 補正値とともに保存されることを意味します。
ライブ結果表示設定の PrT 補正で最終トルクを表示設定により、ライブ結果に表示される内容が決まります。

## PrT 補正による保存の設定変更

1. ホーム画面で、[構成] を選択します。

2. 下にスクロールして、左側のペインで [一般仮想ステーション] を選択します。

3. 「構成」ウィンドウで、[構成] を選択し、続いて [編集] を選択します。[構成の編集] ウィンドウが表示されます。

4. [最終トルクとトレースの保存] までスクロールし、PrT 補正による保存] のスイッチを目的の位置に設定します。

# QIF アクセサリの構成

合計 15 の QIF アクセサリーを 1 つのコントローラに接続できます。各コントローラにいくつかのスキャナを追加することができます。

コントローラーに接続したすべての QIF アクセサリーは、同じ仮想ステーションに接続できます。アクセサリーおよぼ複数のソケットセレクターの各タイプの 1 つ。

QIF アクセサリーの機能は、様々な入出力信号に接続できます。

本セクション内

- 仮想ステーションへの QIF アクセサリの接続
- 仮想ステーションから QIF アクセサリの切断

# 仮想ステーションへの QIF アクセサリの接続

仮想ステーションに QIF アクセサリを接続するには

仮想ステーションに QIF アクセサリを接続するには

1. 構成メニューでアクセサリを構成します。

2. コントローラの I/O バスにアクセサリを接続します。

3. 仮想ステーションメニューで、仮想ステーションを選択し、次にアクセサリの下にあるアクセサリを選択をタップします 。

4. 適切なアクセサリタブで、アクセサリと構成を両方タップして、両者を接続します。

   1. 接続したアクセサリがすべての接続で表示されます。

# 仮想ステーションから QIF アクセサリの切断

仮想ステーションから QIF アクセサリまたはスキャナを切断するには

1. 仮想ステーションメニューで、仮想ステーションを選択し、次にアクセサリの下にあるアクセサリを選択をタップします 。

2. すべての接続で、右の切断アイコンをタップして切断します。

# スキャナーの構成

このメニューで、スキャナ構成を追加できます。スキャナは、コントローラでスキャンされたストリングを処理するか、外部システムに渡すように構成できます。スキャンされたストリングが渡される場合、コントローラはストリングを基にタスクを選択しませんが、出力信号でストリングを外部装置に渡します。

## スキャナの追加と通過の有効化

1. 構成 > スキャナで右上にあるプラス記号を選択します。

2. スキャナ構成に名前を付けます。

3. パススルーを有効にするには、[編集]を選択し、[パススルーモード]を[オン]に設定します。

関連情報

- 仮想ステーションへの QIF アクセサリの接続

本セクション内

- スキャナ構成

# スキャナ構成

スキャナを用いて、適切なバッチシーケンスを選択するための情報を含むバーコード文字列または QR コードを読み取ります。

スキャナは、ソースタブで構成します。

スキャナは、指定してテキストの文字列を構成するよう組み込んだ文字を読み込みます。このテキスト文字列は、コントローラで指定した事前に定義された文字列に一致し、両者が一致する場合は、予め定義された文字列に連結されたバッチシーケンスが選択されます。

最大 1024 文字の長さのバーコード文字列を読み取ることができます。これは、ASCII テーブルの位置32～126の文字を含めることができます。バーコードが 1024 文字より長い文字列を含む場合、文字列の残りの部分は、すなわち位置 1025 から前の部分は廃棄されます。

本セクション内

- スキャナの構成
- 有効なスキャナ

# スキャナの構成

スキャナ自体は、US キーボードを使ってセットアップする必要があります。スキャナは、バーコードの文字列を終了するためのキャリッジ リターン文字を発行します。

# 有効なスキャナ

POWER FOCUS 6000 コントローラで使用するために検証したスキャナのリストについては、お近くのアトラスコプコ販売代理店までお問い合わせください。

# [コントローラ]タブの使用

POWER FOCUS 6000 コントローラーのシステム管理タスクは、コントローラーメニューで扱います。メニューは、コントローラー GUI、Web GUI、またはTools Talk 2 GUI を介してアクセスします。

本セクション内

- インテリジェントアプリケーションモジュール
- ソフトウェア
- ハードウェア
- エクスポート/インポート
- 同期締め付け

# インテリジェントアプリケーションモジュール

インテリジェントアプリケーションモジュール (IAM) は、コントローラ内にある不揮発性記憶装置です。ストレージモジュールには、すべてのコントローラのプログラム、構成、結果が含まれます。特定のモジュールは、追加で読み込まれた機能項目も含む場合があります。

利用可能な IAMS とその機能の完全なリストについては、アトラスコプコの販売担当者にお問い合わせください。

IAM 情報

# ソフトウェア

POWER FOCUS 6000 コントローラで利用できるソフトウェアの 2 つのバージョンのバージョン番号は、ソフトウェアタブの下にあります。

複数のコントローラ上で更新を行う場合、第 2 バージョンのコントローラソフトウェアをインストールしておくと便利です。更新されたソフトウェアへの製品の切り替え準備ができれば、新しいソフトウェアバージョンの有効化は、Web GUI または ToolsTalk を備えたリモートコンピューターから、コントローラ GUI 上でローカルに行います。

新しいソフトウェア配布は、コントローラの USB ポートにソフトウェアを含む USB フラッシュドライブを接続するか、Web GUI を使用することにより、どちらにもインストールできます。

ソフトウェア更新オプションは、PC からコントローラ GUI にアクセスするときのみ表示されます。有効なソフトウェアバージョンを備えた大容量記憶装置が USB ポートに挿入されると、ソフトウェアを更新するためのプロンプトが表示されます。

ソフトウェア更新ファイルは解凍せずに、USBフラッシュドライブのルートディレクトリにある PFImages という名前のフォルダに保存する必要があります 。

ソフトウェアのアップグレード中に予期しない障害が発生すると、データが失われる可能性があります。
ソフトウェアバージョンをアップグレードする前に、「すべてのコントローラー情報」をエクスポートして、コントローラー構成のバックアップを取ることをお勧めします。

関連情報

- 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート

本セクション内

- USB 経由のコントローラソフトウェアの更新
- Web GUI 経由のコントローラソフトウェアの更新
- コントローラのソフトウェアを有効化する
- コントローラー Bluetooth モジュール ソフトウェアのダウングレード

# USB 経由のコントローラソフトウェアの更新

1. USBフラッシュドライブをコントローラに接続します。インストールウィザードが自動的に起動します。

   いくつかのソフトウェアのバージョンが USB フラッシュドライブで使用可能な場合、異なるソフトウェアのアップグレードファイルのリストが表示されます。

2. インストールを完了するには、インストールするソフトウェアのアップグレードファイルを選択し、指示に従います。

USB　フラッシュドライブは、利用可能なパーティションがあり、Linux 用に動作するようフォーマットする必要があります。可能なフォーマットは、例えば、FAT または NTFS です。

新しいソフトウェアバージョンにアップグレードした後、または新しいソフトウェアバージョンからダウングレードした後、すべての同期メンバーコントローラーを手動で再起動します。

関連情報

- 同期締め付け

# Web GUI 経由のコントローラソフトウェアの更新

1. [コントローラ]メニューで、[ソフトウェア]に移動し、 [ソフトウェアの更新]を選択します。次に、[参照]をクリックします。

2. ソフトウェアで .zip ファイルを参照、選択して、指示に従ってインストールを完了させます。

新しいソフトウェアバージョンにアップグレードした後、または新しいソフトウェアバージョンからダウングレードした後、すべての同期メンバーコントローラーを手動で再起動します。

関連情報

- 同期締め付け

# コントローラのソフトウェアを有効化する

コントローラには、インストール済みソフトウェアバージョンを 2 つ保存することができます。ソフトウェアの有効化を使用すると、どのソフトウェアのバージョンを使用するか選択できます。ソフトウェアの有効化は、コントローラ GUI からローカルに、または Web GUI からリモートで、のいずれかで行うことができます。

有効にするためには、コントローラを再起動する必要があります。

1. [コントローラ] メニューで、[ ソフトウェア] に移動します。

2. ソフトウェアのアクティブ化スイッチをスワイプして保存し、指示に従います。

# コントローラー Bluetooth モジュール ソフトウェアのダウングレード

コントローラーの Bluetooth モジュール ソフトウェアは、ダウングレードすることができます。

1. コントローラーのユーザーインターフェイスで、[ハードウェア] を選択します。

2. [Bluetooth モジュール] セクションで、バージョン番号の右にあるアイコンを選択します。

   [項目の選択] ビューが表示されます。

3. ダウングレードする Bluetooth モジュール ソフトウェア バージョンを選択します。

   [警告] ビューが表示されます。

4. Bluetooth モジュールソフトウェアをダウングレードするには、[はい] を選択します。

# ハードウェア

ハードウェアタブには、モデル指定とシリアル番号、正常性、タッチスクリーンの校正、およびコントローラ内の様々な電子機器ボードに関する情報といったコントローラの情報が含まれています。

本セクション内

- 正常性

# 正常性

正常性ビューには、バッテリ状態やコントローラ温度に関する情報が含まれています

## バッテリーステータス

コントローラのフロントパネル内にある POWER FOCUS 6000 バッテリは、内部クロックなどの一部のシステム要素に対するバックアップ電源として機能します。バッテリの状態は一日一回、さらにコントローラの再起動時に更新されます。バッテリーが完全に空に近い状態になると、警告 (3011) が表示されます。警告がポップアップ表示されたときは、できるだけ早くバッテリを交換しなければなりません。

## コントローラ温度

[コントローラ] > [ハードウェア] > [正常性]

コントローラー内のさまざまなコンポーネントの温度は、POWER FOCUS 6000 によって継続的に監視されます。サポートされる温度単位は、摂氏 (℃) 華氏 (°F) ですが、摂氏がデフォルトの単位です。コントローラの再起動は必要とせずに、2 つの単位間で切り替えることが可能です。重要部品の温度が最高温度を超えると、ドライブステージが無効になり、警告 (3010) が表示されます。ドライブステージは、コンポーネント温度が温度制限を下回ったときに再び有効になります。

ディスプレイを使用して、または Web GUI を通して、測定された最新のコンポーネント温度と、測定が行われたときのタイムスタンプにアクセスすることができます。各コンポーネントのフィールドをクリックすると、コンポーネントのグラフビューで温度を継続的に監視できます。

# エクスポート/インポート

エクスポート/インポートタブはユーザーが次のいずれかの操作を実行できるようにします。エクスポート、インポート、および自動バックアップ。

[エクスポート]ウィンドウでは、ユーザーによるコントローラーの構成、設定、結果、およびイベントのエクスポートがサポートされています。さらに、ツールログをエクスポートすることも可能で、アトラスコプコのサービス担当者と共有して、ツールに関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

[インポート]ウィンドウでは、ユーザーがコントローラーの構成と設定をインポートできます。

同時に有効にすることが可能なエクスポートまたはインポートは１つのみです。進行中のエクスポート/インポートがある最中に新しいエクスポート/インポートを開始しようとすると、拒否されます。

自動バックアップウィンドウでは、ユーザーによるバックアップファイルの自動生成がサポートされています。

次のいずれかのデバイスを介してデータをエクスポート/インポートすることができます：

- USBフラッシュドライブ（Linuxで動作するようにフォーマットされており、パーティションされたもの。可能なフォーマット例：FATまたはNTFSなど）

- Web GUI

- ToolsTalk 2

エクスポート/インポートプロセス中に、進行状況バーは、エクスポート/インポートが進行中であることをユーザーに通知します。エクスポート/インポートの実行時間は、結果、イベント、およびログファイルの数によって異なります。

## コントローラー間のエクスポートとインポート

コントローラーには、さまざまな機能を備えたさまざまなIAMタイプがある場合があります。
コントローラーは、現在のタイプの IAM モジュールに適用可能なすべての構成をエクスポートできます。

コントローラーは、異なるタイプの IAM モジュールからエクスポートしたファイルをインポートすることはできません。これは、ToolsTalk 2 を使用する場合にも該当します。

関連情報

- 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート
- 「結果」のエクスポート
- 「接続ツールからのログ」のエクスポート
- 「設定と構成」のエクスポート
- コントローラ構成と設定のインポート
- 自動バックアップ

本セクション内

- 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート
- 「設定と構成」のエクスポート
- 「接続ツールからのログ」のエクスポート
- 「結果」のエクスポート
- 「システムログと情報」のエクスポート
- コントローラ構成と設定のインポート
- 自動バックアップ

# 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート

コントローラーの構成、設定、結果、およびイベントをエクスポートして、さらに処理することができます。エクスポートの一部は、ケーブルツールと接続されたワイヤレスツールの両方から実行されます。

エクスポートに含まれるすべてのデータは、ファイル「PFExport_<IAM 名>_<日時 (表示される下位の値は秒)>.tar.gz」に保存されます。これには、次のファイルとディレクトリが含まれます：

- 「PFExport_<日時> _Results.csv」 – 利用可能なすべての結果

  結果はCSV形式のテキストファイルでエクスポートされます。最新の実行結果は、最初のCSVファイルです。

  締め付けと緩めについて、次の結果情報をエクスポートすることができます：

結果情報 | Power Focus 6000 - 締め付けプログラム | Power Focus 6000 - マルチステッププログラム | 同期締め付け
--- | --- | --- | ---
識別番号 | - | - | X
締め付けのタイプ | X | X | X
仮想ステーション名 | X | X | X
VIN（識別子文字列） | X | X | X
選択した識別番号 | X | X | X
日時 | X | X | X
独自のツール識別子 | X | X | -
バッチシーケンス名 | X | X | -
バッチシーケンスカウンタ | X | X | -
バッチカウント | X | X | -
ボルト名 | - | - | X
合計ステータス | - | - | X
総ステータス情報 | - | - | X
ステータス | X | X | X
ステータス情報 | X | X | X
モード名 | - | - | X
締め付けプログラム/マルチステップ名 | X | X | X
停止エラー | - | X | X
エラー | - | X | X
失敗ステップ | - | X | X
チャネル | - | - | X
目標トルク (Nm) | X | X | -
最終トルク (Nm) | X | X | X
目標角度(度) | X | X | -
開始最終角度 (Nm) | X | X | X
最終角度(度) | X | X | X
ランダウン角度(度) | X | - | -
残留トルクの相関係数 | X | X | -
経過時間 (s) | - | X | X
角度下限（度） | X | X | X
角度上限（度） | X | X | X
トルク下限 (Nm) | X | X | X
トルク上限 (Nm) | X | X | X
パルス数 | X | - | -
シャットオフ時の電流 (A) | X | X | X
TrueAngle補正（度） | X | X | -
ランダウン完了までの時間 (ms) | X | - | -
最終トルクまでの時間 (ms) | X | - | -
ターゲットテキスト | X | X | -
ステップデータ | - | X | X
セルフタップトルク | X | X | X
プリベイリングトルク | X | X | X
ランダウン角度トリガー | X | X | X

フィールドの区切り文字と数値の形式は、言語設定によって異なります：

言語 | 日付/時刻 | フィールド区切り記号 | 数値形式
--- | --- | --- | ---
英語（en_US） | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
チェコ語（cs） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
ドイツ語（de_DE） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
スペイン語（es_ES） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
フランス語（fr_FR） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
韓国語（ko_KR） | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
イタリア語（it_IT） | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
日本語（ja_JP） | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
ポルトガル語（pt_BR） | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
ロシア語（ru_RU） | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
スウェーデン語（sv_SE） | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
中国語（zh_CN） | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

PF6000-同期締め付けの場合、利用可能なすべての結果は「PFExport_<日時>_Results.csv.zip」という名前のファイルにあります。

- 「PFExport_<日時>_Events.csv」 – 利用可能なすべてのイベント

  次のイベント情報は、CSV形式のテキストファイルでエクスポートされます。

  - 重要度

  - 日付

  - 時間

  - コード

  - 説明

  - イベントをトリガーした仮想ステーション (PF6000-ハンドヘルド専用にエクスポート)

  - キャリア（PF6000-同期締め付け専用にエクスポート）

  - チャンネル（PF6000-同期締め付け専用にエクスポート）

- 「/settings」 - 設定と構成 (インポートで使用)

フィールドバスでエクスポートされた設定と構成の場合：

- 一般的なフィールドバス構成（IPアドレスを含む）

- フィールドバス構成

- フィールドバスマッピング（ProcessDataFrameへの仮想ステーションマッピング）

- 「jsonConfigurations.zip」 - マルチステップの締め付けおよび緩めプログラムは、.json ファイルとしてエクスポートされます（MID2500で使用）

- 「atlas_sys_d.zip」 - ドライブアプリケーションからのログファイル

- 「atlas_sys_i.zip」 - ITアプリケーションからのログファイル

- 「atlas_protocol_log.zip」 – 外部プロトコルアダプタからのログファイル

- 「exportInfo.txt」 - AMとコントローラーに関する情報を含むテキストドキュメント

- 「atlas_plc.zip」 - PLC 構成

- 「licenseInformation.zip」 – ライセンス情報とシステム機能

## 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[すべてのコントローラー情報]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PF/IXBExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。

# 「設定と構成」のエクスポート

コントローラの構成と設定のみをエクスポートすることもできます。

エクスポートされたデータは、IAM名とエクスポートされた日時で識別される圧縮ファイルに保存されます。
ファイル内のデータには、コントローラーのすべての構成と設定が含まれているため、エクスポートファイルをインポートして、同じバージョンまたは新しいリリースバージョンで別のコントローラーをセットアップすることができます。
エクスポートされたデータには、IAMとコントローラーに関する情報、およびMID2500ソリューションで使用される事前にフォーマット済みのマルチステップ締め付けおよび緩めプログラムも含まれます。

## 「設定と構成」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[設定と構成]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PFExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。

# 「接続ツールからのログ」のエクスポート

ツールログのエクスポートにより、サービス技術者はツールログデータをアトラスコプコのサービス担当者と共有して、ツールの問題のトラブルシューティングを行うことができます。

次のツールからツールログをエクスポートできます：STB、SRB、TBP/TBP-S、QST-M。

ツールログをエクスポートするには、ツールをコントローラーに接続する必要があります。仮想ステーションにツールが割り当てられている必要はありません。

ツールログのエクスポートに含まれるすべてのデータは、ファイル「PFExport_<IAM 名>_<日時 >.tar.gz」に保存されます。これには、次のファイルとディレクトリが含まれます：

- 「atlas_tool_i.zip」 – 利用可能なすべての結果

  接続されたツールごとに、個別のファイルが作成されます。ツールログファイルのファイル形式は「tool-<ツールタイプ> -<ツールシリアル番号>.log」です。

- 「ExportInfo.txt」 - IAM、コントローラー、および接続されたツールに関する情報を含むテキストドキュメント

## 「接続ツールからのログ」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[接続ツールからのログ]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PFExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。

# 「結果」のエクスポート

コントローラから締め付け結果のみをエクスポートすることも可能です。

## 「結果」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [エクスポート]ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[結果]を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   マルチスピンドルシステム（固定式）の場合、自動的にダウンロードされるエクスポートファイルは .zip 形式であり、それ以外のファイルは .csv 形式です。

# 「システムログと情報」のエクスポート

システムログと情報のエクスポートにより、サービス技術者はシステムのログとその情報をアトラスコプコのサービス技術者と共有することができます。
コントローラなどのシステムに関する問題のトラブルシューティングは、システムログと情報をエクスポートすることで容易化します。

システムログと情報のエクスポートには、接続されているツールからのログは含まれません。
接続されたツールからのエクスポートログが必要な場合は、必要なエクスポート方法を選択してください。

システムログと情報のエクスポートに含まれるすべてのデータは、 PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz ファイルに保存されます。これには次のファイルとディレクトリが含まれます：

- atlas_sys_d.zip - ドライブアプリケーションからのログファイル

- atlas_sys_d.zip - IT アプリケーションからのログファイル

- atlas_protocol_log.zip – 外部プロトコルアダプタからのログファイル

- exportInfo.txt - IAMとコントローラーに関する情報を含むテキストドキュメント

- licenseInformation.zip – ライセンス情報とシステム機能

- atlas_systeminformation.zip — 現在のシステムの正常性とセットアップに関するアトラスコプコ研究開発部へ送る情報

- atlas_workflow_log.zip — 外部プロトコルアダプタからのワークフローのログファイル

## 「システムログと情報」のエクスポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で [エクスポート/インポート] タブを選択します。

2. [エクスポート] ウィンドウで、ドロップダウンメニューを開き、[システムログと情報] を選択します。

3. [エクスポート]ウィンドウで、[エクスポート]を選択します。
   エクスポートプロセスの最後に、エクスポートポップアップウィンドウにより、エクスポートが完了したことを確認します。
   PF/IXBExport_<IAM 名>_<日時>.tar.gz ファイルが自動的にダウンロードされます。

関連情報

- 拡張ロギングの構成

# コントローラ構成と設定のインポート

ユーザーがコントローラーの構成と設定をインポートすると、既存の構成と設定は、インポートされたコントローラーの構成と設定に置き換えられます。

次の構成はインポートまたは選択解除できません：

- コントローラネットワーク設定がインポートされない

- 結果とイベントがインポートされない

- ライセンス割り当てがインポートされない

- 仮想ステーションに割り当てられたタスクが選択解除されている

- 「jsonConfigurations.zip」 （マルチステップの締め付けおよび緩めプログラム）がインポートされない

- 「licenseInformation.zip」 （ライセンス情報とシステム機能）がインポートされない

## コントローラ構成と設定のインポート方法

1. ホームビューで、[コントローラー]タブを選択します。次に、左側で[エクスポート/インポート]タブを選択します。

2. [インポート]ウィンドウで、[インポート]を選択します。

   情報ポップアップウィンドウは、締め付けプログラム、バッチ、アクセサリ、およびコントローラのすべての設定が、インポートされたファイルの設定に置き換えられることを確認します。
   ただし、ネットワークの設定、PIN、結果、イベントはインポートされません。

   [続行] を選択します。

3. [インポート]ポップアップウィンドウで、[ファイルの選択]を選択します。次に、コントローラーにインポートするファイルを選択します。

   インポートプロセスの最後に、コントローラーは自動的に再起動します。

   インポートプロセスが開始前にインポートが中断された場合、またはファイルが消えた場合は、ユーザーに通知され、コントローラーを再起動する必要があります（有効な状態であることを確認するため）。
   インポートプロセスが中断されたものの、ファイルが破損しておらず、存在する場合は、インポートを完了できます。

# 自動バックアップ

自動バックアップウィンドウは、sFTPエクスポートを有効または無効にします。

デフォルトでは、 sFTP エクスポートスイッチ有効化 はオフに設定されています。
sFTPエクスポート有効化スイッチをオンにすると、最後の構成変更の10分後にエクスポートファイルが作成されます。
システムの起動時にsFTPエクスポート有効化スイッチがオンに設定されている場合、エクスポートファイルは2〜3分以内に自動的に作成されます。システムがシャットダウンする前に行われた可能性のある変更を反映するために、エクスポートファイルは2〜3分以内に作成されます。

新しいバックアップファイルが使用可能になる前に、古いバックアップファイルが削除されます。

エクスポートされたファイルのデータには、コントローラーのすべての構成と設定が含まれます。

sFTPユーザーは、システムの次のディレクトリに保存されているエクスポートファイルを取得できます：/Export/<エクスポートファイル名>

sFTPをサポートするシステムが必要となります。

sFTPユーザーはファイルを取得するためにパスワードを使用する必要はありません。

sFTPユーザーのユーザー名は次のとおりです：

ユーザー名 | 自動エクスポート

# 同期締め付け

低反力締め付け戦略や全コントローラーにわたる機能などのコントローラ機能は、機能管理システム（FMS）を介して配布されるライセンスを必要とします。特定のライセンスなしで機能の構成は可能であるのに対して、これらの機能の割り当てと使用には、コントローラに正しいライセンスがインストールされている必要があります。ライセンスの詳細については、ライセンス（FMS）を参照してください。

同期締め付けは ToolsTalk 2 でのみ構成できます。

同期締め付け機能を使用すると、複数の Power Focus 6000 コントローラーを接続し、同期した締め付けを実行することができます。構成内の最初のコントローラーは Sync Reference と呼ばれ、すべての締め付けとデータの報告を処理します。次に、Power Focus 6000 デイジーチェーンケーブルを介して最大で5個の追加 Power Focus 6000 コントローラーが接続できます(「同期締め付けのセットアップ」参照)（ハードウェア）。また、これらは同期メンバーと呼ばれ、これらの唯一の機能はツールの処理機能です。

## Sync Reference

Sync Referenceコントローラーは、システム内の頭脳です。これは締め付け設定とすべてのデータ報告を処理します。また、全システムの構成と、ToolsTalkおよびToolsNetへの接続も処理します。すべてのアクセサリまたはフィールドバスは、Sync Referenceに直接接続されています。

## Sync Member

同期メンバーコントローラーは、特別な機能を持たないドライブとして機能します。IT部が稼動していないため、外部アクセサリやプロトコルをSync Memberに接続することはできません。各Sync Memberにはチャンネル番号が割り当てられています (2-64)。チャンネル番号は、ToolsTalk 2のハードウェアレイアウト構成内のツールとドライブを識別するために使用されます。また、同期モードでの締め付けに含めるべきものを選択したり、結果報告作成にも使用されます。また、障害のある部分を特定できるようにする、エラーイベントにも使用されます。

## 締め付け

マルチステップ締め付けプログラム実行のみが可能です。各ツール間の締め付けを同期を可能にするために、同期点が使用されます。これらのツールは、締め付けプログラムの次のステップに進む前に、この点でお互いを待つことになります。締め付けプログラムには、最大で25ステップ（同期点を数えない）を含めることができます。修復パスまたは終了パスは許可されません。締め付けプログラムの割り当ては、ToolsTalk 2を介してのみ行うことができることにご留意ください。コントローラーは、締付けプログラム割り当て機能を提供しません。

## ライセンス

同期締め付けは FMS の機能です。ライセンスを必要とするのはSync Referenceのみで、追加ライセンスなしで任意の Power Focus 6000 コントローラーをSync Memberに変更することができます。Sync Referenceのライセンスは、FMSコントローラー機能のアドオンとなります。

Sync Reference ライセンスを削除すると、同期締め付けモードでは締め付けを実行できなくなります。ライセンスサーバーへの接続が失われた場合でも、ライセンスは48時間引き続き動作します。コントローラーは有効な Sync Reference のライセンスを1時間ごとにチェックします。

関連情報

- 同期締め付けのセットアップ (ハードウェア)

本セクション内

- 同期締め付けのユーザーインターフェイス
- 同期締め付けの構成
- 同期締め付けのセットアップ (ハードウェア)
- 同期締め付け
- 同期締め付けの結果
- 同期締め付け信号
- 同期締め付け用ツールボックス
- 同期締め付け CAN アクセサリ

# 同期締め付けのユーザーインターフェイス

同期締付けのユーザーインターフェイスは、通常の POWER FOCUS 6000 インターフェイスを簡略化したものです。さまざまなインターフェイス要素の詳細については、このマニュアルの各章およびセクションを参照してください。ユーザーインターフェイスは Sync Reference でのみアクセス可能であることにご留意ください。

同期締め付けインターフェイスのさまざまなメニュー項目において、使用できない機能もあります。次の機能は、インタフェースからアクセス可能で編集可能です：

- ツール：全ての情報を利用できます。

- 仮想ステーション：新しい仮想ステーションの作成、タスクの割り当て（締め付けプログラム）、ツールの割り当てなどを除いた、すべての機能にアクセスできます。

- 構成：全ての機能を利用できます。

- コントローラー：全ての機能を利用できます。Sync Referenceと同期メンバーに接続されている、ツールに関する情報を得ることのできるチャンネルという追加のセクションがあることにご留意ください。

- レポート：イベント（すべてのイベントを表示）。

- 設定： 以下の機能は利用できません：

  - 締め付け

  - 無線

  - イベント

- 診断：同期締め付け / Flex 固有のメニュー。

- ライセンスの割り当て: 全ての機能を利用できます。

# 同期締め付けの構成

ハードウェアのセットアップを実行する前に、Sync Referenceとすべての同期メンバーの構成を完了する必要があります。

## Sync Referenceの構成

1. [コントローラー] メニューを選択し、[同期締め付け] タブを選択します。

2. 同期締め付けのセクションで、[同期なし] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. Sync Referenceを選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動し、通常の Power Focus 6000 GUI の簡易版である同期締め付け構成で起動します。

## 同期締め付けの有効化

同期締め付けを動作させるには、Sync Reference で有効にする必要があります。同期締め付けを有効にするには、次の 2 つの方法があります：

1. I / O信号操作の有効化（10055）を高に設定するか、または

2. Sync Reference で [構成] に移動し、[一般仮想ステーション] タブから、目的の構成の [編集] をクリックします。次に固定ステーションフィールドから 自動有効化を 常時に設定します。

同期締め付けが有効になっていない場合、実行時に「起動できません、有効化信号が低です。」というエラーメッセージが表示されます。

## 同期メンバーの構成

1. [コントローラー] メニューを選択し、[同期締め付け] タブを選択します。

2. 同期締め付けのセクションで、[同期なし] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. [同期メンバー] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. チャンネルフィールドで、チャンネル番号を選択して同期メンバーのチャンネル番号を設定します。次に、同期メンバーの適切なチャネルを選択します。

   同じセットアップ内の同期メンバーのチャンネル番号は一意でなければなりません。

5. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動され、同期メンバーの構成に入ると、同期メンバーのチャネル番号のみが表示されます。

## 切り替えて通常の Power Focus 6000 モードに戻ります（同期締め付けを終了）

1. PF6 FlexSystem メニューを選択してから、[同期締め付け] タブを選択します。

2. 同期締め付けのセクションで、[Sync Reference] を選択します。

   同期締め付けモードウィンドウが表示されます。

3. 同期なしを選択します

   同期締め付けモードウィンドウが閉じます。

4. 適用を選択します。

   コントローラーが再起動され、通常の構成で起動します。

# 同期締め付けのセットアップ (ハードウェア)

セットアップの競合が起きる可能性があるので、競合を避けるため、ハードウェアの設定を完了する前にソフトウェア構成を実行する必要があることにご留意ください。

同期締め付け機能により、同期された締め付けを行うための、POWER FOCUS 6000 を複数接続することができます。

1. 各コントローラーが正しく構成されていることを確認してください（詳しくは、「同期締め付けの構成」を参照してください）。

2. Power Focus 6000 デイジーチェーンケーブルを使用して、Sync Reference ComポートBを最初の同期メンバーのComポートAに接続します。

3. 別のPF6000デイジーチェーンケーブルを使用して、最初の同期メンバのComポートBを2番目の同期メンバのComポートAに接続します。後続のすべてのコントローラーで同じ操作を行います。

   同期締め付けシステムは、最大5個の同期メンバーで構成できます。

A | Sync Reference | D | COMポートAに接続済み
B | Sync Member | E | Power Focus 6000デイジーチェーンケーブル
C | COMポートBに接続済み |  |

関連情報

- 同期締め付けの構成

# 同期締め付け

同期締め付けでは、マルチステップ締め付けプログラムのみを使用できます。同期点は、セットアップ内のツールを同期するために使用されます。これらのツールは、マルチステップ締め付けプログラムで次のステップに進む前に、この点でお互いを待ちます。

ToolsTalk2 では、締め付けプログラムをさまざまなツールに割り当てることのみが可能です。

同期締め付け用のマルチステップ締め付けプログラムの例

A | 同期点

締め付けプログラムには、最大で25ステップ（同期点を含まない）で構成できます。

利用可能な手順

- 角度に合わせて締め付け

- トルクに合わせて締め付け

- トルクと角度に合わせて締め付け

- DynaTork に合わせて締め付け

- 待機

- ソケット離脱

- トルクまたは角度に合わせて締め付け

- 角度に合わせて緩め

- トルクに合わせて緩め

- ランダウン

- 降伏M2に合わせて締め付け

- 降伏に合わせて締め付け

- トルクと角度まで締め付け

- トルクに合わせてスレッドカット

- 噛み合わせ

利用可能なモニター

- 角度

- ピークトルク

- シャットオフトルク

- トルクレートと偏差

- 角度ウィンドウ内トルク

- ポストビュートルク高

- ポストビュートルク los

- 降伏からの角度

- プリベイリングトルク

- シャットオフ電流

- ポストスレッドカット角度

- ポストスレッドカットピークトルク

- スティックスリップ検出

- 時間

利用可能なステップの制限

- 最大トルク

- 最大角度

- クロススレッド

- トルクの無効化中

- トルク勾配

- 角度表示のトルク

- トルクと電流の偏差

締付不良管理(リジェクトマネジメント)

オフに切り替えたとき：

失敗した場合のアクション | 説明
すべて終了 | すべてのチャンネルが締め付けを終了し、ステータスNGを報告します。 エラー自体がない締め付けは、他のボルトで終了した追加情報を報告します。
続行OK | 失敗したチャンネルはNGの状態で締め付けを終了します。 残りのチャンネルはそれ以外の締め付けプログラムで継続されます。

オンに切り替えたとき：

パラメータ | 説明
--- | ---
最大失敗ステップ数 | 全体の締め付け中に失敗を許容するステップの最大数を指定します。同じステップが2回以上失敗しても、1つの失敗したステップとしてカウントされます。 設定しない場合、無制限の数のステップの失敗が許容されます。
超えた場合の対処 | 失敗したステップの最大数を超えた場合のアクションを指定します。
修復中に NG が発生した場合の対処 | 修復の進行中に新しいエラー（NG）が検出された場合の処置を指定します。

# 同期締め付けの結果

同期締め付けのすべてのツールの結果は、Sync Reference のコントローラー GUI とそれに対応する Web GUI に表示されます。同期メンバーのGIUには結果が表示されません。

結果ビューには3つの異なるビューがあります。最初のビューには、締め付け全体（OK または NG）とOKおよび NG ボルトの総数の概要ステータスを示します。2つ目は、それぞれのボルトの状態を別々に表示し、3つ目は各ボルトのトルクと角度値を表示します。

全体的なステータスビューの例
ボルトステータスを含む全体的なステータスビューの例
詳細ステータスビューの例

# 同期締め付け信号

同期締め付けシステムは、以下の表にリストされているのと同じ I/O 信号をサポートします。これらは、フィールドバス構成とアクセサリ構成でマッピングできます。一部は Open Protocol を通じて入手することもできます。

本セクション内

- 入力信号
- 出力信号
- 入力信号：サブ信号
- 出力信号：サブ信号

# 入力信号

コンバーター
信号タイプ
値のタイプ
最小サイズ [ビット]
最大サイズ [ビット]
デバイス
検索

# チャンネルコマンド - 10054

チャネルコマンドは、個々のツールを禁止し、それらのツールが次の締め付けに含まれるのを防ぐ入力信号です。Sync Mode構成で構成された締め付けプログラムまたはボルト番号を置き換えることも可能です。最大で64チャネルがサポートされています。

SoftPLCでの名前：CHANNEL_COMMAND

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | uint32 配列 | 1 | 64

信号チャネルコマンド -1 0054には、サブ信号が含まれています（詳細については次を参照してください：「入力信号：サブ信号」）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ステップを続行 - 10128

ステップを続行は、待機締め付けステップを停止する入力信号です。
信号が待機タイプとして設定された状態で締め付けが待機締め付けステップに達すると、信号のステップを続行の立ち上がりエッジにより、システム（1つまたは複数のスピンドル）が解放されます。

詳細については、次を参照してください：サブ信号チャンネルコマンド - 10054：ステップを続行。

SoftPLCでの名前 ： CONTINUE_STEP

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# データドロップ - 10125

締め付け終了時に DATADROP が true に設定されている場合、DATADROP 信号は締め付けの結果をドロップします。結果は永続的に保存されたり、ToolsNetやプロトコルアダプタなどのデバイスやクライアントに送信されたりすることはありません。

SoftPLCでの名前 ： DATADROP

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# データ保持 - 10124

締め付け終了時に信号 DATAHOLD が true に設定されている場合、結果データの送信は停止されます。

SoftPLCでの名前 ： DATAHOLD

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# テストボルトを無効化 - 10057

SoftPLCでの名前: DISABLE_TESTBOLT

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 操作の有効化 - 10055

SoftPLCでの名前 ：ENABLE_OPERATION

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# PF への フィールドバス AsyncData - 10077

SoftPLCでの名前 ：

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | uint8 配列 | 16 | 2048

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# サイクルステータスのリセット - 10056

SoftPLCでの名前 ：RESET_CYCLE_STATUS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# システムエラーのリセット - 10062

SoftPLCでの名前 ：RESET_SYSTEM_ERROR

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ゼロ位置を設定 - 10135

ハンドヘルドツールの場合、入力信号 ゼロ位置を設定 はツールの現在の位置をホームポジションとして保持します。進行中の締め付け中に信号が送信された場合、信号はそのまま無視されます。

固定式ツールの場合、入力信号 ゼロ位置を設定 はツールの現在の位置をホームポジションとして保持します。信号は、仮想ステーションに関係なく、システム内のすべてのツールに影響します。信号は、進行中の締め付けの一部である固定式ツールによってそのまま無視されます。

SoftPLCでの名前： IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩め開始、パルス - 10072

SoftPLCでの名前 ：SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール開始、パルス - 10113

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 停止(パルス) - 10129

この信号が生成されると、進行中の締め付けまたは緩めが停止します。10024 または 10072と組み合わせて使用​​します。

SoftPLCでの名前: EXTERNAL_STOP_PULSE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 停止(状態) - 10133

この信号が設定されると、進行中の締め付けまたは緩めが停止します。また、高に設定されている間は、すべての開始試行をブロックします。10024 または 10072と組み合わせて使用​​します。

SoftPLCでの名前: IN_EXTERNAL_STOP_STATE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 出力信号

コンバーター
信号タイプ
値のタイプ
最小サイズ [ビット]
最大サイズ [ビット]
デバイス
検索

# ボルトの締め付け状態 - 79

「ボルト締め付け状態」は、同期締め付けにおける個々のボルトの状態を識別する出力信号です。100本のボルトがサポートされています。
「ボルト締め付け状態」信号は、実行中の締め付けと最後の締め付けの結果に関連する情報を示します。

SoftPLCでの名前: BOLT_TIGHTENING_STATUS

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | uint32 配列 | 32 | 32
FordResultStatus | 状態 |  | 4 | 4
CompactErrorstatus | 状態 |  | 4 | 4

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

信号ボルト締め付け状態 - 79には、サブ信号が含まれています（詳細については次を参照してください：「出力信号：サブ信号」）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# チャンネルのハードウェア状態 - 81

「チャンネルのハードウェア状態」は、個々のチャンネルのハードウェアステータスを識別する出力信号です。64チャンネルがサポートされています。
「チャンネルのハードウェア状態」信号は、ハードウェアステータスに関する情報と可能性としてのエラーを示します。

SoftPLCでの名前 ：CHANNEL_HARDWARE_STATUS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | uint32 配列 | 1 | 64

信号チャンネルのハードウェア状態 - 81には、サブ信号が含まれています（詳細については次を参照してください：「出力信号：サブ信号」）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# チャンネルの締め付け状態 - 80

「チャンネルの締め付け状態」は、同期締め付けにおける個々のチャンネルの状態を識別する出力信号です。64チャンネルがサポートされています。
「チャンネルの締め付け状態」信号は、実行中の締め付けと最後の締め付けの結果に関連する情報を示します。

SoftPLCでの名前: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | uint32 配列 | 1 | 64
FordResultStatus | 状態 |  | 4 | 4
CompactErrorstatus | 状態 |  | 4 | 4

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

信号チャンネルの締め付け状態 - 80には、サブ信号が含まれています（詳細については次を参照してください：「出力信号：サブ信号」）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩みを確認 - 206

緩めが選択されているかどうか、開始可能かどうかを示します。つまり、緩め同期モードまたは緩めプログラムが存在し、選択されているかどうかです。

SoftPLCでの名前: CONFIRM_LOOSENING

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# サイクル完了 - 77

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_COMPLETE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# サイクルが非常停止しました - 202

最後の締め付けまたは緩めが非常停止によって中断されたことを示します。

SoftPLCでの名前: CYCLE_EMERGENCY_STOPPED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# サイクル NG - 76

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_NOK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# サイクル OK - 75

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_OK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# サイクルの開始準備完了 - 82

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_READY_TO_START

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# サイクル実行中 - 78

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_RUNNING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# データドロップ有効 - 199

この信号は、DATADROP 機能がアクティブなときは常に「高」に設定されます。DATADROP 信号が設定されており、DATADROP をサポートするワークタスクを選択した場合。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# データ保持有効 - 198

この信号は、DATAHOLD 機能がアクティブなときは常に「高」に設定されます。DATAHOLD 信号が設定されており、DATAHOLD をサポートするワークタスクを選択した場合。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# PF からの フィールドバス AsyncData - 107

SoftPLCでの名前 ：

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | uint8 配列 | 48 | 2048

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最後のサイクル結果なし - 200

この信号は、締め付けがフリーランと見なされる場合、締め付けが行われた後に設定されます。

SoftPLCでの名前: LAST_CYCLE_NO_RESULT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# システムエラーなし - 83

SoftPLCでの名前: NO_SYSTEM_ERROR

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# システム警告なし - 102

SoftPLCでの名前 ：NO_SYSTEM_WARNING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択モード ID - 72

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_MODE_ID

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 1 | 32
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 1 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 同期モード有効 - 207

選択した同期モードが有効かどうかを示します。つまり、それが存在し、適切に構成されているかどうかです。

SoftPLCでの名前: SYNC_MODE_VALID

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# テストボルト作動 - 91

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_MODE_ID

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ゼロ位置にあるツール - 210

出力信号 ゼロ位置にあるツール は、ハンドヘルドツールでのみ使用できます。

出力信号 ゼロ位置にあるツール は、ツールがホームポジションにあるかどうか (たとえば、正転または逆転位置ステップの終了時など) を定義します。
信号はリアルタイムで更新されないため、何らかの理由でツールが所定の位置から外れた場合、信号は機能しません。

SoftPLCでの名前： TOOLS_IN_ZERO_POSITION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ToolsNet 接続が失われました - 133

ToolsNetとコントローラー間の有効な接続が中断されたか、期待どおりに機能しているかを示します。

SoftPLCでの名前: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ToolsTalk 接続が失われました - 208

ToolsTalk とコントローラー間の有効な接続が中断されたか、期待どおりに機能しているかを示します。

SoftPLCでの名前: TOOLSTALK_CONNECTION_LOST

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 残りシーケンスカウンタ合計 - 205

バッチシーケンスで完了する残りの締め付け回数。

SoftPLCでの名前: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# シーケンスカウンタ合計 - 204

バッチシーケンスで完了した締め付け回数。

SoftPLCでの名前: TOTAL_SEQ_COUNTER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# シーケンスサイズの合計 - 203

バッチシーケンスで完了する残りの締め付け合計回数。

SoftPLCでの名前: TOTAL_SEQ_SIZE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- ツール機能：FALSE

- TLS タグ：FALSE

# 続行の待機中 - 201

「続行の待機中」は出力信号です。これは、条件信号が待機タイプとして構成された状態で、締め付けが待機締め付けステップに到達したことを意味します。
システム（1つまたは複数のスピンドル）は、次の信号を待って締め付けを一時停止します：ステップを続行 - 10128 （システムリリースの場合）またはサブ信号チャンネルコマンド - 10054：ステップを続行 (個々のスピンドルリリースの場合)。

詳細については、次を参照してください：サブ信号ボルト締め付け状態 - 79：続行の待機中およびチャンネルの締め付け状態 - 80：続行の待機中。

SoftPLCでの名前 ： WAITING_FOR_CONTINUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力信号：サブ信号

関連するサブ信号を調べるために必要な入力信号を選択します：

- チャンネルコマンド - 10054

本セクション内

- チャンネルコマンド - 10054：サブ信号

# チャンネルコマンド - 10054：サブ信号

# ステップを続行

条件信号が待機タイプとして構成された待機締め付けステップの場合、サブ信号ステップを続行を介して、ツールを個別に制御し、締め付けを続行することができます。

詳細については、次を参照してください：入力信号ステップを続行 - 10128。

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

値のタイプ | 開始ビット | 長さ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
ブール値 | 3 | 1 | 1 | 1

# ボルト ID の強制

SoftPLCでの名前 ：CHANNEL_COMMAND_FORCE_BOLT_ID

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
整数 | 1 | 8

# Pset の強制

SoftPLCでの名前 ：CHANNEL_COMMAND_FORCE_PSET

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
整数 | 1 | 8

# 結果なしを阻害

SoftPLCでの名前 ：CHANNEL_COMMAND_NO_RESULT

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# NG 結果を阻止

SoftPLCでの名前 ：CHANNEL_COMMAND_NOK_RESULT

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# OK 結果を阻止

SoftPLCでの名前 ：CHANNEL_COMMAND_OK_RESULT

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ゼロ位置を設定

SoftPLCでの名前： CHANNEL_COMMAND_SET_ZERO_POSITION

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 出力信号：サブ信号

関連するサブ信号を調べるために必要な出力信号を選択します：

- ボルトの締め付け状態 - 79

- チャンネルの締め付け状態 - 80

- チャンネルのハードウェア状態 - 81

本セクション内

- ボルトの締め付け状態 - 79：サブ信号
- チャンネルの締め付け状態 - 80：サブ信号
- チャンネルのハードウェア状態 - 81：サブ信号

# ボルトの締め付け状態 - 79：サブ信号

# すべての信号

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_ALL

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
整数 | 1 | 32

# サイクル実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_RUNNING

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 選択モードで

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 禁止

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_INHIBITED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクル角度高

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクル角度低

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクルハードウェアエラー

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクル阻止済み

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクル NG

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後の締め付けを含まない

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクルOK

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# その他による最終サイクル終了

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクルタイムアウト

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクルトルク高

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクルトルク低

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後の緩めNG

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後の緩めOK

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終締め付け NG

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終締め付け OK

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 緩め実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 修理実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_REPAIR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 終了処理実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TERMINATE

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 締め付け実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール LED ミラー緑

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール LED ミラー赤

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール LED ミラー黄

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 続行の待機中

条件信号が待機タイプとして構成された待機締め付けステップで、サブ信号続行の待機中を介して、個々のボルトは、関連するステータスが入力の続行を待機しているかどうかを示します。

詳細については、次を参照してください：出力信号続行の待機中 - 201。

SoftPLCでの名前 ： CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

値のタイプ | 開始ビット | 長さ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
ブール値 | 7 | 1 | 1 | 1

# チャンネルの締め付け状態 - 80：サブ信号

# すべての信号

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_ALL

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
整数 | 1 | 32

# サイクル実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_RUNNING

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 選択モードで

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 禁止

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_INHIBITED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクル角度高

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_HIGH

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクル角度低

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_ANGLE_LOW

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクルハードウェアエラー

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_HW_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクル阻止済み

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_INHIBITED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクル NG

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後の締め付けを含まない

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_NOT_INCLUDED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクルOK

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_OK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# その他による最終サイクル終了

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TERMINATED_BY_OTHER

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクルタイムアウト

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TIMEOUT

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終サイクルトルク高

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_HIGH

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後のサイクルトルク低

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_CYCLE_TORQUE_LOW

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後の緩めNG

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_NOK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最後の緩めOK

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_LOOSENING_OK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終締め付け NG

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_NOK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 最終締め付け OK

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_LAST_TIGHTENING_OK

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 緩め実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_RUNNING_LOOSENING

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 修理実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_REPAIR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 終了処理実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TERMINATE

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 締め付け実行中

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_RUNNING_TIGHTENING

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール LED ミラー緑

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_GREEN

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール LED ミラー赤

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_RED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール LED ミラー黄

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_TOOL_LED_MIRROR_YELLOW

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 続行の待機中

条件信号が待機タイプとして構成された待機締め付けステップで、サブ信号続行の待機中を介して、個々のチャンネルは、関連するステータスが入力の続行を待機しているかどうかを示します。

詳細については、次を参照してください：出力信号続行の待機中 - 201。

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

値のタイプ | 開始ビット | 長さ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
ブール値 | 7 | 1 | 1 | 1

# チャンネルのハードウェア状態 - 81：サブ信号

# すべての信号

SoftPLCでの名前 ：CYCLE_STATUS_ALL

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
整数 | 1 | 32

# ドライブ 任意のハードウェア エラー

このサブ信号は、ドライブのハードウェアエラーが検出されるたびに設定されます。これは、ドライブ温度高、ドライブ電圧エラー、またはドライブ切断済みのいずれかです。

SoftPLCでの名前: CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_ANY_HARDWARE_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ドライブが切断されました

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_DISCONNECTED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ドライブ温度高

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_TEMP_HIGH

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ドライブ電圧エラー

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_DRIVE_VOLTAGE_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 緊急停止有効

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_EMERGENCY_STOP_ACTIVE

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 一般的なハードウェアエラー

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_GENERAL_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# モーター調節が必要

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 作動準備完了

このサブ信号は、ツールまたはドライブに次のエラーが見つからない場合に設定されます:

- ツールが接続されていません

- ドライブが切断されています

- ツール 任意のハードウェア エラー

- ドライブ 任意のハードウェア エラー

- 緊急停止有効

SoftPLCでの名前: CHANNEL_HW_STATUS_READY_TO_OPERATE

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール 任意のハードウェア エラー

このサブ信号は、ツールのハードウェアエラーが検出されるたびに設定されます。これは、 ツール温度高、モーター調節必要、ツールケーブル無効、 ツール 切断、 トルクトランスデューサエラー、 ツール ハードウェアエラーのいずれかです。

SoftPLCでの名前: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツールケーブル無効

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_CABLE_INVALID

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# Tool Disconnected

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_DISCONNECTED

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール ハードウェア エラー

このサブ信号は、正常性パラメータの集まりに対して設定され、次のいずれかを示すことができます：ToolGround、ToolIndicatorBoard、ToolFanVoltage、ToolAccessoryBusVoltage、ToolParameterFile また ToolTriggerS。

SoftPLCでの名前: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_HARDWARE_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# ツール温度高

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_TEMP_HIGH

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# トルクトランスデューサエラー

SoftPLCでの名前 ： CHANNEL_HW_STATUS_TORQUE_TRANSDUCER_ERROR

値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | ---
ブール値 | 1 | 1

# 同期締め付け用ツールボックス

## コントローラー

コントローラーには次の 2 つのタイプがあります：

- PF6000/PF8 Sync Reference

- PF6000/PF8 Sync Member

ハードウェアレイアウト構成には、最大 63 つのSync Memberコントローラーを追加できます。[Sync Reference] コントローラーは常に最初に来ます。その後にSync Memberコントローラーとツールを追加する必要があります。

## ツールボックス

ツールボックスには、2つのコントローラータイプとサポートされているすべてのツールが含まれています。特定のツールタイプでフィルタリングできるドロップダウンリストがあります。

ツールボックスからハードウェアレイアウト構成に追加できるのは、次の表に示すサポートされているツールのみです。同期締め付けコントローラーに接続されているサポートされていないツールは、ハードウェアレイアウト構成で [サポートされていないツール] アイコンで表示されます。これらのツールは、同期締め付け構成内の現在の位置で ToolsTalk 2 に表示され、この位置はハードウェアレイアウト構成ワークスペースで変更できません。サポートされていないツールがこのワークスペースから削除された場合、ユーザーはハードウェアレイアウト構成のセットアップを続行する前に、構成をコントローラーにプッシュしてツールを追加することができます。

ツールは、まだ接続されていないコントローラーにのみ追加できます。

ツールファミリー | サポートされているモデル
Tensor STR | ETV、ETD、ETP
Tensor ST | ETV、ETD、ETP
Tensor SL | ETV、ETD、ETP、ETF
Tensor SR | ETV、ETD、ETP
QST | すべて

# 同期締め付け CAN アクセサリ

次の CAN アクセサリは、Power Focus 6000 同期締め付けシステムでサポートされています：

- 内部入出力

- 入出力拡張器

- オペレータパネル

- スタックライト（積層式信号灯）

- インジケータボックス

これらのアクセサリは Sync Reference にのみ接続できます。同期メンバーに接続できるアクセサリーはありません。

# [設定] タブの操作

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=-nkc9mmzoBo

本セクション内

- ネットワークの構成
- HTTPS の構成
- プロトコルの構成
- IxB Connect の構成
- プリファレンスの構成
- PIN設定の構成
- ツールアラームの構成
- 無線設定の構成
- BCP/BCV-RE ツールの構成
- イベント設定の構成
- フィールドバスの構成
- 結果の構成
- 拡張ロギングの構成
- リセット

# ネットワークの構成

POWER FOCUS 6000 は、アトラスコプコのソフトウェア ToolsTalk から、またはローカルエリアネットワーク（LAN）上の Web ブラウザからアクセスするように設定することができます。また、接続された PC から直接アクセスすることもできます。IPv4 プロトコルを使用します。

イーサネット設定にアクセスして変更するには、編集を選択します。

工場イーサネットポートのみ構成できます。サービス イーサネットポートには、ローカルネットワークに接続してはならない指定 IP アドレス（169.254.1.1）があります。

本セクション内

- LAN 上のコントローラへのアクセス
- Web GUI を通じたコントローラへのアクセス
- ファイアウォールの構成

# LAN 上のコントローラへのアクセス

設定メニューを選択して編集をクリックして、工場用イーサネットポートウィンドウにアクセスします。イーサネット設定はここで変更することができます。

ネットワークケーブルを工場 Ethernet ポートに接続し、次に手動で必要な情報を指定するか、適宜、DHCP サーバーから提供される情報を使用します。必要な情報は、

- IP address (IP アドレス)

- サブネットマスク

- Gateway (ゲートウェイ)

この情報は、ローカルのシステム管理者から提供されます。

手動オプションを使用する場合、DNS サーバーの使用で利用可能なオプションの設定があります。

# Web GUI を通じたコントローラへのアクセス

ストレートスルー Ethenet ケーブル（RJ45）を使って PC をサービス Ethernet ポートに接続します。Web ブラウザから IP アドレスでコントローラーにアクセスします。

# ファイアウォールの構成

コントローラーは、ファイアウォールを使用するようにセットアップできます。ファイアウォールは信頼できるホストの原則に基づいており、有効になっているポートまたはホワイトリストに登録されているアドレスを介した着信接続のみを許可します。

デフォルトでは、ファイアウォールは無効になっています。

ファイアウォールは、工場イーサネットポートの着信接続にのみ適用されます。

## ファイアウォールのアクティブ化と構成

1. ホームビューで、[設定] を選択します。

2. 左側のパネルで [ネットワーク] を選択します。

3. 右側のパネルで、[ファイアウォール] までスクロールダウンします。

4. [編集] を選択し、ファイアウォールを [オン] に設定します。ポートフィルタリング（4 層ファイアウォール）と事前定義されたそのすべてのフィルターが、デフォルトで有効になります。

5. サービスをオン/オフに設定するか、アドレスを手動で入力して、さまざまなファイアウォールレイヤーの設定を構成します。

   - ポートフィルタリング（4 層ファイアウォール）：ファイアウォールを介して到達可能なサービスを開いて指定します。

   - IP フィルタリング（3 層ファイアウォール）：すべてのサービスにアクセスできるネットワーク上の信頼できるホストを IP で指定します。

   - MAC フィルタリング（2 層ファイアウォール）：信頼できるホストを MAC で指定します。

   ファイアウォール層が有効になっていない場合、すべての受信接続が許可されます。

## ポートフィルタリング（4 層ファイアウォール）

ポートフィルタリング (4 層ファイアウォール) がオンに設定されている場合、ファイアウォールは宛先ポートに基づいてパケットをフィルタリングします。開いているポートに送信されたパケットはすぐに受け入れられます。一致しないパケットは、受け入れられるか拒否される前に、他のファイアウォールタイプ（IP フィルタリングおよび MAC フィルタリング）によっても処理されます。

ポートフィルタリング（4 層ファイアウォール）がオフの場合、このポートフィルタリングは無効になり、他のすべてのオプションが非表示になります。

事前定義されたサービスには、それぞれ独自のイネーブルスイッチがあります：

- Web用のポートを開く（TCP 80、TCP 8080）

- SSHおよびSFTPのポートを開く（TCP 22）

- ワイヤレスツール用のポートを開く（UDP 6677、TCP 6678）

- アクセサリ用ポートを開く（TCP 25000）

- 追加のTCPポート

- 追加のUDPポート

事前定義されたサービス | 説明
--- | ---
開いている IxB Connect 用にポート (デフォルト 62000、構成可能) | 工場ネットワークを介して IxB Connect ツールをコントローラに接続するために必要なポート。IxB Connect には、設定済みの「ベースポート」+ 1ポート/接続済みのツールが必要です。新しいツールを接続するたびに、オフセットが増加することに注意してください。たとえば、2 つのツールが接続されている場合、使用されるポートはツール 1 で 62001、ツール 2 で 62002 となります。ツールのオフセットは、アップグレード後もシステム上に保持されます。このオフセットは、工場出荷時設定にリセットした後にのみ削除されます。 ツールが切断されると、そのツールに対応するポートは使用できなくなります。たとえば、ポート 62002 のツール 2 が切断された場合、接続する新しいツールには 62003 を使用する必要があります。許可されるポートは 62000（ベースポート）で、ツール 1 とツール 3 ではそれぞれ 62001 と 62003 である必要があります。
Web用のポートを開く（TCP 80、TCP 8080） | Webサービスに必要なポートで、コントローラーが工場ネットワーク経由でアクセスできるようにします。 Web用のポートを開く（TCP 80、TCP 8080）をオフに設定すると、Web HMIとの接続が失われる可能性があるという警告がトリガーされます。
SSHおよびSFTPのポートを開く（TCP 22） | 工場イーサネットポートのSSHおよびSFTP機能に必要なポート。
ワイヤレスツール用のポートを開く（UDP 6677、TCP 6678） | ワイヤレスツールが工場ネットワークを介してコントローラに接続するために必要なポート。
アクセサリ用ポートを開く（TCP 25000） | アクセサリが工場ネットワークを介してコントローラーと通信するために必要なポート。これはソケットセレクタ 6 に適用されます。
追加のTCPポートを開く | ダッシュ（-）を使用したポート範囲とコンマ区切りのポートの両方が使用できます。例： 1、2、3、4、～、10と入力すると、1から10までのすべてのポートが開きます。 無効なポートエントリは、即座にポップアップ警告をトリガーします。 [適用]ボタンを選択すると、ポートが自動的に並べ替えられます。
追加のUDPポートを開く

オープンプロトコルを使用するには、[追加の TCP ポートを開く] 入力ボックスにポート番号を手動で追加します。例：4545,4546,4547（[仮想ステーション] > [仮想ステーション1] > [プロトコル] > [オープンプロトコル] > [サーバーポート]）で構成されたポートによって異なります）。

NTP サーバーを使用するには、[追加の UDP ポートを開く] 入力ボックスで 123 ポートを手動で追加します。

カンマ区切りを使用して、複数のポートを追加できます。ポート範囲はダッシュを使用して追加します。

## IPフィルタリング（3層ファイアウォール）

IP フィルタリング (3 層ファイアウォール)で信頼できるホストまたはネットワークを指定するには、IP ホワイトリスト入力ボックスに IP アドレスを入力します。入力ボックスにアクセスするには、スイッチをオンに設定します。受け入れられるエントリは、IP テーブルとしてのIPアドレスまたはネットワークアドレスのリスト、つまり、ホスト IP アドレスまたはネットワーク IP アドレスです。ネットワークマスクは、マスクの長さ（たとえば、/ 24）またはネットワーク IP アドレス（たとえば、/ 255.255.255.0）として入力できます。ホワイトリストに登録されたIPアドレスからのパケットはすぐに許可されます。他のパケットは、他のファイアウォール層（ポートフィルタリングとMACフィルタリング）によってスクリーニングされます。

IPアドレスのホワイトリストの例

セキュリティ上の理由により、ホスト名またはネットワーク名の入力は受け入れられません。

NATing （ネットワークアドレス変換）などのプロセスにより、送信元IPアドレスが変更される場合があることに注意してください。送信元IPアドレスに基づいてホストをホワイトリストに登録する必要がある場合は、ローカルネットワーク管理者に相談してお問い合わせください。

## MACフィルタリング（2層ファイアウォール）

MACフィルタリング（2層ファイアウォール）を使用すると、[MACホワイトリスト]入力ボックスにMACアドレスを入力して、信頼できるホストまたはネットワークを指定できます。入力ボックスにアクセスするには、スイッチをオンに設定します。受け入れられるエントリは、MACアドレスのコンマ区切りのリストです。ホワイトリストに登録されたMACアドレスからのパケットはすぐに許可されます。他のパケットは、他のファイアウォール層（ポートフィルタリングとIPフィルタリング）によってスクリーニングされます。

MACアドレスのホワイトリストの例

無効なエントリは、即座にポップアップ警告をトリガーします。

ルーティングによって送信元MACアドレスが変更される場合があることに注意してください。送信元MACアドレスに基づいてホストをホワイトリストに登録する必要がある場合は、ローカルネットワーク管理者に相談してお問い合わせください。

## パケットカウンター

各ファイアウォール層のファイアウォール統計を表示するには、[設定] > [ネットワーク] > [ファイアウォール] > [パケットカウンタ]を選択します。

[更新]セクションには、次のボタンがあります：

- 更新 ： 表示されたパケットカウンタの更新に使用します。

- リセット ： パケットカウンタをゼロにリセットするために使用します。

両方のボタンには、操作完了後に自動的に元の位置にリセットされるスイッチがあります。

[許容されるパケットカウンタ]セクションには、各ファイアウォールタイプと拒否されたパケットのカウンタが表示されます。

- ポートフィルタリング ： ポートフィルタリングのファイアウォールタイプによって受け入れられたパケットのパケットカウンタを表示します。

- IPフィルタリング ： IPフィルタリングのファイアウォールタイプによって受け入れられたパケットのパケットカウンタを表示します。

- MACフィルタリング ： MACフィルタリングのファイアウォールタイプによって受け入れられたパケットのパケットカウンタを表示します。

- 拒否済み ： 拒否されたパケットのパケットカウンタを表示します。

ポート、IP、およびMACフィルタリングルールによって受け入れられ、したがってカウントされるパケットには、接続を確立する最初のパケットのみが含まれます。

拒否されたパケットはすべてカウントされ、表示されます。

## ファイアウォールのステータス

一般的なファイアウォール機能とそのファイアウォール層のステータスは、[設定] > [ネットワーク]のすぐ後に来るファイアウォールのメインビューに表示されます。

ステータス | 説明
--- | ---
OK | ファイアウォールが有効になり、ファイアウォール構成が適用されます。
Disabled (無効) | ファイアウォールは無効になり、ファイアウォール構成は適用されません。
構成エラー | ファイアウォールは有効になりますが、内部エラーのためファイアウォール構成が適用されません。 安全上の理由から、フェールオープンポリシーが適用されます。つまり、すべての接続が許可されます。

一般的なファイアウォールステータスがOKの場合、それぞれのファイアウォール層のステータス（有効/無効）も表示されます。

# HTTPS の構成

HTTPS は、ウェブブラウザーとコントローラー間のエンドツーエンドのトラフィックを暗号化するために使用されます。HTTPS を使用するには、ウェブブラウザーによって信頼される証明書が必要です。コントローラーソフトウェアは、初回起動時に自己署名認証局を生成し、その認証局を使用して HTTPS に使用される初期証明書を生成します。コントローラーの自己署名認証局を、外部の認証局が署名した認証局に置き換えることで、信頼の連鎖を構築できます。

デフォルトでは、HTTP はブラウザーの HTTPS にリダイレクトします。これは、HTTPS のコントローラーの設定で [HTTP を HTTPS にリダイレクトする] トグルで設定できます。

本セクション内

- HTTPS の構成

# HTTPS の構成

コントローラーで HTTPS を設定するには、次の手順に従います:

1. コントローラーのウェブインターフェイスにアクセスします。自己署名証明書であるため、ブラウザから警告メッセージが表示されます。[詳細設定] を選択し、リスクを承諾して続行します。

2. [設定] に移動して [HTTPS] タブを選択します。

3. HTTPS の設定で、[CA CSR の作成] を選択します。

4. ポップアップウィンドウで、[作成] を選択して証明書署名要求を作成し、ダウンロードが完了したら [閉じる] を選択します。

5. 証明書署名リクエストに署名し、生成された CA 証明書をコントローラーにアップロードします。

6. [サーバー証明書を生成する] を選択し、指定された形式でサブジェクトの代替名 (SAN) を入力して、[生成] をクリックします。

7. 生成が完了すると、ポップアップウィンドウが表示され、セッションが自動的に再開されます。

# プロトコルの構成

POWER FOCUS 6000 は、アトラスコプコのライセンスマネージャを実行しているサーバーだけでなく、2 つのアトラスコプコソフトウェア ToolsTalk と ToolsNet と通信するように設定することができます。ToolsTalk は、1 つ以上のコントローラを構成するのに使用します。ToolsNet は、結果レポートを処理するのに使用します。

本セクション内

- ToolsTalk接続の構成
- ToolsNet接続の構成
- ライセンスマネージャの構成
- リモートロギング接続の構成

# ToolsTalk接続の構成

ToolsTalk にコントローラーを接続するには、コントローラー上の ToolsTalk プロトコル設定を構成して有効にします。

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[サーバー接続]を選択します。

2. ToolsTalkウィンドウで、次のパラメーターを設定します：

   フィールド | 説明
   --- | ---
   オン/オフ | ToolsTalk サーバーとの通信を有効/無効にします
   サーバーポート | ToolsTalk サーバーポート
   サーバーホスト | ToolsTalk サーバーの IP アドレス
   暗号化 | ToolsTalk 通信には TLS 暗号化を使用してください

3. [適用] を選択します。

ToolsTalk接続ステータスを表示するには、[結果]アイコンを選択し、[ライブ結果]ビューに移動します。次に、ボタンを選択します。表示されるダイアログボックスで、[サーバー接続]タブを選択します。

ToolsTalkの構成方法については、ToolsTalk 2ユーザーガイドを参照してください。

関連情報

- プロトコルステータスの表示

# ToolsNet接続の構成

ToolsNetにコントローラーを接続して締め付け結果を収集するには、コントローラーのToolsNetプロトコル設定を構成して有効にします。

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[サーバー接続]を選択します。

2. ToolsNetウィンドウで、次のパラメーターを設定します：

   フィールド | 説明
   --- | ---
   オン/オフ | ToolsNet サーバーとの通信を有効/無効にします
   サーバーポート | ToolsNet サーバーポート
   サーバーホスト | ToolsNet サーバーの IP アドレス
   暗号化 | ToolsTalk 通信には TLS 暗号化を使用してください

3. [適用] を選択します。

ToolsNet接続ステータスを表示するには、[結果]アイコンを選択し、[ライブ結果]ビューに移動します。次に、ボタンを選択します。表示されるダイアログボックスで、[サーバー接続]タブを選択します。

ToolsNetの構成方法については、ToolsNet 8ユーザーガイドを参照してください。

関連情報

- プロトコルステータスの表示

# ライセンスマネージャの構成

アトラスコプコのライセンスマネージャはコントローラに接続され、プロトコルの設定は、設定メニューのサーバー接続タブからコントローラ上で有効になります。

フィールド | 説明
--- | ---
オン/オフ | アトラスコプコのライセンスマネージャとの通信を有効／無効にします。
サーバーホスト | アトラスコプコのライセンスマネージャサーバーの IP アドレス
サーバーポート | アトラスコプコのライセンスマネージャサーバーのポート

# リモートロギング接続の構成

コントローラーをリモートロギングサーバーに接続するには、コントローラーでリモートロギング設定を構成してアクティブにします。

1. ホームビューで、[設定]タブに行き、左側のペインで[サーバー接続]を選択します。

2. リモートロギング ウィンドウで、次のパラメータを構成します。

フィールド | 説明
--- | ---
オン/オフ | リモートロギングサーバーとの通信を有効/無効にします。
TCP/UDP | TCP または UDP プロトコルを選択します
サーバーホスト | リモートロギングサーバの IP アドレス
サーバーポート | リモートロギングサーバーポート

## ログレベルの構成

リモートロギングサーバーに保存されるログを構成するには、次の手順に従います。

1. ホームビューで、[設定]タブに行き、左側のペインで[サーバー接続]を選択します。

2. [リモートロギング]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [設備の構成] ウィンドウで、該当するチェックボックスを選択します。

   カテゴリ | SysLog 分類
   --- | ---
   エラー | アラート、クリティカル、非常、エラー
   警告 | 警告
   情報 | 情報、通知

   選択内容を前の構成に戻すには、[元に戻す] を選択します。

4. 適用を選択します。

# IxB Connect の構成

1. ホームビューで、[設定]タブに移動し、[IxB Connect] を選択します。

2. IxB ツールの通信ポートをセットアップするか、デフォルトのポート値 62000 を使用します。

# プリファレンスの構成

[環境設定] には、日時、言語、トルクの単位、起動画面といった一般的な設定が含まれています。

本セクション内

- 日付と時刻の構成
- 表示するコントローラ言語の構成
- 表示されるトルク単位の構成
- スタートアップ画面の構成

# 日付と時刻の構成

日時は、イベントや結果が生じたときに正しいタイムスタンプを取得するように設定する必要があります。

9007201068760971

時間は、次の 3 つの利用可能なソースのいずれかから取得します。

- マニュアルモード

- NTP

- ToolsNet

ソースが手動に設定されている場合、日付、時刻およびタイムゾーンは手動で設定します。

ソースがNTPに設定されている場合、日付と時刻は、GUI で定義されている　NTP　サーバーから取得します。

ソースがToolsNetに設定されている場合、日付と時刻は、ToolsNet サーバーから取得します。

日時を設定するためのパラメーター
フィールド | 説明
--- | ---
ソース | 時刻を取得するためのソース。
Date (日付) | ソースが手動に設定されている場合は、手動で入力した日付。
時間 | ソースが手動に設定されている場合は、手動で入力した時刻。
タイムゾーン | タイムゾーン。現地のタイムゾーンまたは UTC（協定世界時）などの標準タイムゾーンのいずれか
NTP サーバー | コントローラに対して日時を提供する NTP サーバーの IP アドレス。

# 表示するコントローラ言語の構成

コントローラ GUI は、12 の言語に翻訳されています。GUI の言語を変更するには、

1. 現在使用中の言語の名前の横にある矢印をタップするかクリックします。

2. リストから言語を選択します。

言語の変更はすぐに反映されます。

利用可能な GUI 言語
言語 | コントローラで表示のとおり
--- | ---
英語 | 英語
チェコ語 | Čeština
ドイツ語 | Deutsch
スペイン語 | Español
フランス語 | Français
韓国語 | 한국어
イタリア語 | Italiano
日本語 | 日本語
ポルトガル語 | Português
ロシア語 | Русский
スウェーデン語 | Svenska
中国語 | 中文

# 表示されるトルク単位の構成

トルクの値や結果で使用する単位を選択します。トルクの結果は、締め付けを行った後と、結果リストに保存した際の両方で、選択した単位で表示されます。

コントローラの GUI で使用されるトルク単位を変更するには、

1. 現在使用中の単位の名前の横にある矢印をタップするかクリックします。

2. リストから単位を選択します。

トルクの単位の変更はすぐに反映されます。

使用可能なトルク単位
ユニット | 説明
--- | ---
cNm | センチニュートンメートル
dNm | デシニュートンメートル
Nm | ニュートンメートル
kNm | キロニュートンメートル
in·lbf | インチ・ポンド力
ft·lbf | フィート・ポンド力
in·ozf | インチ・オンス力
ft·ozf | フィート・オンス力
gf·cm | グラム力・センチメートル
kgf·cm | キログラム力・センチメートル
kgf·m | キログラム力・メートル

# スタートアップ画面の構成

コントローラーの起動時におけるデフォルト画面はホーム画面です。起動画面を結果画面に変更することが可能です。

設定で起動画面の変更するには、コントローラーの再起動か Web GUI を最新の情報に更新する必要があります。

# PIN設定の構成

PIN コードを使うことで、コントローラの不正利用や偶発的な変更を防ぐことができます。

有効にした場合、コントローラGUIまたはWeb-GUIからコントローラにアクセスするときに、PINコードが必要となります。

本セクション内

- PIN の構成

# PIN の構成

コントローラーには、1つまたは複数の異なるPIN構成を設定できます。ユーザーは、1つまたは複数のPIN構成を同時に有効化するかどうかを決定できます。

各PIN構成には、PINコード、ユーザー名、ユーザー/ PINを有効または無効にするためのスイッチ、およびユーザーがアクセスできる使用可能な構成のリストがあります。

PINが有効化されており、画面がロックされている場合、GUIの右上隅にロックされたた南京錠のアイコンが表示されます。ユーザーは、選択された構成にのみPINコードを入力せずにアクセスして変更を加えることができます。また、選択されていない構成は、読み取り専用アクセスのみで参照できます。選択されていない構成はグレー表示されるか、無効になります。

画面ロックは、一定時間操作がないと自動的にオンになり、この時間はユーザーが構成できます。
アイドル時間の最小値は20秒で、最大値は600秒です。アイドル時間は構成可能で、すべてのPIN構成に適用されます。

システムの起動後、現在のアイドル時間に関係なく、PINがオンの場合、コントローラーはロックされます。

構成されたユーザーとPINは、サービスポート（169.254.1.1）にも適用されます。
サービスポートでPIN保護を有効にするには、[PIN]ウィンドウで[サービスポートにPINを使用]を[オン]に設定します。

各コントローラーは、最大10人のユーザーを構成できます。
各構成のPINは一意である必要があります。コントローラーでPIN機能を有効にするには、少なくとも1つの構成が必要です。

PINは、組み込みコントローラーGUI、WebベースコントローラGUI、またはToolsTalk 2から構成できます。

## 新規ユーザーの追加

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. GUIの右上隅にあるプラスアイコンを選択します。
   [PIN-ユーザー]ウィンドウに新しいユーザーが表示されます。コントローラーに格納されているユーザーがない場合、新しいユーザーはリストの最初で唯一のユーザーになります。コントローラーに格納されている既存のユーザーが存在する場合、新しいユーザーはリストの最後になります。

4. 新規ユーザーを選択します。
   [ユーザー]ウィンドウが表示されます。
   新規ユーザーの名前とPINを入力し、PINを確認入力します。

   ユーザー名は一意である必要があります。
   [名前]テキストボックスの文字数は1〜32文字です。

   PINコードの長さは4桁（1～9）である必要があります。
   変更を適用するにはPIN入力ボックスとPIN確認入力ボックスの入力が同一である必要があります。既定では点が両方のフィールドで示されますが、これらは PIN の単なるプレースホルダーであり、実際の PINコードで置き替える必要があります。

5. [権限]を選択します。使用可能な構成のリストが表示されます。
   ユーザーがアクセスして変更できる、必要な構成の左側にあるチェックボックスを選択します。
   必要な構成を選択した後、[OK]を選択します。
   [ユーザー]ウィンドウが表示されます。

   [すべて選択]は、使用可能なすべての構成を同時に選択します。
   チェックボックスをオフにして選択を取り消すには[すべて選択解除]を選択します。

   ユーザーは、[アクセス許可]ウィンドウで選択した構成にのみアクセスして変更を加えることが可能で、選択されていない構成は読み取り専用アクセスで参照できます。選択されていない構成に対する変更は許可されません。

6. [ユーザー]ウィンドウで、[適用]を選択します。

## ユーザーの有効化

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PIN ユーザー] ウィンドウで、有効にするユーザー名の左側にあるチェックボックスをオンにします。

   [ユーザー]ウィンドウでユーザー名をクリックして有効スイッチをオンに設定すると、PINを有効にすることができます。

## PIN構成の有効化

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PIN有効化]ウィンドウで、 PINコードスイッチをオンに設定します。

   PIN は、少なくとも 1 人のユーザー / PIN が有効になっている場合にのみ有効化することができます。ユーザー / PIN が有効になっていない場合は、警告ポップアップウィンドウが表示されます。

4. 画面が自動的にロックされるまでの時間を定義するアイドル時間タイムアウト （秒単位）を入力します。

   イドル時間タイムアウトの既定値は120秒間です。これはグローバル設定であり、ユーザーごとに設定することができません。

## コントローラーGUIまたはWeb GUIのロック解除

1. ホームビューで、GUIの右上隅にある南京錠アイコンを選択します。テンキーのポップアップウィンドウが表示されます。

2. 構成したPINコードを入力して、[OK]を選択します。

   PINが有効化されており、画面のロックが解除されている場合、GUIの右上隅に開錠した南京錠のアイコンが表示されます。コントローラーGUIまたはWeb GUIは、[開錠した南京錠]のアイコンを選択すると、手動で再度ロックできます。

## ユーザーの無効化

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PINユーザー]ウィンドウで、無効にするユーザー名の左側にあるチェックボックスの選択を解除します。

   [ユーザー]ウィンドウでユーザー名をクリックして有効スイッチをオフに設定すると、PINを無効にすることができます。

## ユーザーの削除

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PIN ユーザー] ウィンドウで、削除するユーザー名の右側にある削除アイコンを選択します。

   ユーザーが削除されると、 PINも削除されます。削除されたPINを介して構成にアクセスすることはできません。

# ツールアラームの構成

アラームは、コントローラに接続されたツールのメンテナンスや校正を実行するタイミングを制御するよう設定します。

ツールサービス間隔やその他の情報は、ツールメニュー上のツールビューにあります。

別のツールアラーム
フィールド | 説明
--- | ---
点検インジケータアラーム | ツールのサービス間隔に達したときにアラームを有効にします。
アラーム後のツールロック | サービス間隔に達したときにツールをロックします。
校正アラーム | コントローラに接続されたすべてのツールに対して、ツール校正アラームを有効にします。

# 無線設定の構成

コントローラに搭載されている無線設定で、WLAN と Bluetooth の使用を有効にします。

1. [設定]メニューで[無線]タブを選択します。

2. ツールに応じて (WLAN 搭載ツールには IRC-W、Bluetooth 対応ツールには IRC-B が記載)、有効をオンに設定します。

   「短距離/距離」での伝送速度は向上しますが、コントローラーからの距離により敏感になる可能性があります。「長距離/距離」は伝送速度は低下しますが、距離と外乱に対する耐性が高くなります。

3. IxB Connect モード：[オン] から [オフ] に切り替えると、以前にペアリングされたツールはすべてペアリング解除され、使用する前にツールを再度ペアリングする必要があります。

   オフ：ユーザーは、STB などの古い Bluetooth ツールと iXB Connect ツールの両方を Bluetooth 経由で同時に接続できます。オン：ユーザーは IxB Connect ツールを Bluetooth 経由でのみ接続できます。

# BCP/BCV-RE ツールの構成

BCVツールとBCPツールをコントローラーに接続するプロセスは、他の種類のツールとは少し異なります。

1. ホームビューで、[設定]タブをタップします。次に、[BCP/BCV-RE 接続] を選択します。

2. 右上のプラス (+)アイコンをクリックして、新しいBCP/BCV-RE接続の構成を追加します。

3. 設定をオンにして、名前フィールドに名前を入力します。

4. 接続するツールのサーバー ポートとサーバー ホストをそれぞれのフィールドに入力します。これらは両方、ツールのローダーソフトウェアにあります。

これでツールがコントローラに接続されました。締め付けプログラムで使用するには、これを仮想ステーションに割り当てます。

# イベント設定の構成

以下のいずれか一つ、またはいくつかについて、コントローラで使用可能なイベントを設定できます。

- 確認済み

- ログイン済み

- 表示済み

# フィールドバスの構成

フィールドバスセクションは、使用中のフィールドバスタイプに関する情報で構成されます。この部分は、ハードウェアに依存しており、読み取り専用です。使用中のフィールドバスの一般的な設定のある設定セクションは、編集することもできます。

フィールドバスのマッピングおよび仮想ステーションへのフィールドバスマップの割り当ては、ToolsTalk を使って行います。詳細については、ToolsTalk 構成マニュアルを参照してください。

本セクション内

- 一般フィールドバス構成の作成

# 一般フィールドバス構成の作成

新しいフィールドバスモジュールをコントローラに取り付けると、ToolsTalk 2を使用せずに、GUIから直接一般フィールドバス構成の設定をセットアップできます。

フィールドバスフレームに関連した構成およびフィールドバス構成を仮想ステーションに接続するには、引き続きToolsTalk 2を使用する必要が有ります。

1. 設定メニューに移動し、フィールドバス を選択します。

2. Config作成のボタンを選択します。

   フィールドバスモジュールが取りつけられていない場合、このボタンは表示されません。

3. 次のパラメータを構成します：

   - ネットワークで設定：オン/オフ

   - 読み取り結果のハンドシェイクオン/オフ

   - フィールドバスがオフラインの場合はツールをロック：オン/オフ

   - タスクの選択で同期：オン/オフ

     - オフ - 仮想ステーションで行われたタスク変更は無視されます。

     - はい - 仮想ステーションで行われた変更はフィールドバスモジュールで同期されます。

4. インストールされているモジュールの種類に応じて、フィールドバス通信固有の設定を入力します：

   - IP アドレス

   - サブネットマスク

   - Gateway (ゲートウェイ)

5. 新しい構成が作成されました。

フィールドバス構成がすでにコントローラに存在する場合は、新しい構成を作成する前にこれを削除する必要があります。構成が削除されると、[削除]ボタンの代わりに[構成の作成]ボタンが表示されます。

# 結果の構成

[結果]メニューで、ユーザーは、[結果リスト]に表示される結果のラベル名を構成できます。

## [結果ステータス] 名の変更

1. 設定に移動してから結果に移動し、カスタマイズされた詳細ステータスをクリックします。

2. 変更する [ステータス名] を検索します。

3. 右側にある新規ステータス名の対応フィールドに新しい名前を書き込みます。

# 拡張ロギングの構成

POWER FOCUS 6000はログを自動的に作成して保存します。これらのログは、ロググループを使用して拡張ロギングを含めるように構成できます。

拡張ロギングは特別な場合にのみ使用してください。パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるため、通常の操作中に拡張ロギングを使用することは避けてください。

本セクション内

- ロググループの構成

# ロググループの構成

ロググループのデフォルト設定はオフです。ロググループの設定をオンに変更するには：

1. ホームビューで、[設定] タブに行き、左側のペインで [拡張ロギング] を選択します。

2. [ロググループ] ウィンドウで、グループを [オン] に設定します。

## ロググループのリセット

すべてのロググループをデフォルト設定にリセットすることができます。

1. ホームビューで、[設定] タブに行き、左側のペインで [拡張ロギング] を選択します。

2. [ロググループのリセット] ウィンドウで、[リセット] を選択します。
   すべてのロググループをリセットするかどうかを確認するポップアップウィンドウが表示されます。[YES] を選択します。

## 永続ロググループ

ロググループは、再起動するたびにデフォルト設定にリセットされます。リセットを防ぐには、永続ロググループを使用します。

1. ホームビューで、[設定] タブに行き、左側のペインで [拡張ロギング] を選択します。

2. [再起動後に選択を保持] ウィンドウで、[永続] を [オン] に設定します。

# リセット

# 出荷時設定リセットコントローラー

コントローラーを工場出荷時の元の設定に戻すことができます。

コントローラーをリセットすると、すべての設定、構成、および履歴データが削除されます。工場出荷時の状態へのリセットは、リセットが確実に必要な場合にのみ行ってください。

## コントローラーの工場出荷時へのリセット実行

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[リセット]を選択します。

2. [コントローラーの工場出荷時設定へのリセット]ウィンドウで、[リセット]を選択します。

   すべてのデータが削除されることを警告するポップアップウィンドウが表示されます。次に、[はい]を選択します。

   コントローラーが再起動し、新しい設定が有効になります。

# 結果のクリア

コントローラーに保存されている結果やイベントは削除することができます。

## 結果とイベントの削除

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[リセット]を選択します。

2. [結果のクリア]ウィンドウで、[クリア]を選択します。

   すべての結果とイベントが削除されることを警告するポップアップウィンドウが表示されます。次に、[はい]を選択します。

3. コントローラーの電源を切り、30秒間待ってからもう一度電源を入れます。

# 自動化ルールの使用

自動化ルールは、定義されたトリガーとアクションとともにコントローラーに保存されるルールのリストです。このルールにより、コントローラーで使用可能なブール値信号に対する論理演算が可能になります。

## ルール

- すべてのルールには、トリガーとアクションの集合があります。

- コントローラーには最大 32 のルールを追加できます。

- ルールは、オン状態またはオフ状態を有効にすることで設定できます。追加されたルールは、デフォルトでは有効オフに設定されています。

概要
設定 | 説明
--- | ---
名称 | ルールの名前を最大 32 文字の ASCII 文字で入力します。
アクティブ | オフ: ルールが無効の場合、ルールはトリガーされず、ライセンスチェックは実行されません。 オン: ルールが有効になると、構成されたトリガーとアクションに基づく入出力信号の変化に反応します。ルールにマップされているすべての仮想ステーションのライセンスが検証され、エラーメッセージが表示されます。
ルールの編集 | [編集] をクリックして、ルール内のトリガーとアクションを設定します。
ルールの削除 | 削除後、ルールはルールリストから削除されます。ルールを削除しても、進行中のアクションは停止しません。ルールを停止するには、まずルールを無効化する必要があります。
ルールの更新 | 有効なルールを更新すると、変更が適用され、ルールが再開します。
ルールの変更を保存する | [適用] を選択して、ルールへの変更を保存します。
ルールの変更を元に戻す | [元に戻す] オプションを選択して、ルールに加えられた変更を元に戻します。
構成が無効です | ルールにトリガーまたはアクションのいずれかに対して有効な信号または仮想ステーションが設定されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
ルールの作成 | コントローラーのホームページで [自動化ルール] を選択し、[+] 記号を選択します。空のトリガーと空のアクションを含むルールが追加されます。ルールを追加するには、適用ボタンを選択します。ルールは追加されますが、デフォルトで無効になっています。
ルールにライセンスを付与する | 仮想ステーションのルールにライセンスを付与するには、仮想ステーションに移動します。ライセンスで、機能と自動化ルールを選択し、ライセンスを適用します。

本セクション内

- トリガ
- アクション
- 停止
- ライセンス

# トリガ

トリガーはルールへの入力として機能します。有効なトリガーは、仮想ステーションとブール値の入力/出力状態またはイベント信号で構成されます。ルールごとに最大 10 個のトリガーを構成できます。

## トリガー条件

ルールの [オン] が有効に設定されている場合、ルールはトリガー条件セットに基づいて開始します。使用可能なトリガー条件は次のとおりです:

- IF ALL: ルールは、ルール内のすべてのトリガーがトリガーされた場合にのみ開始されます。

- IF ANY: ルールは、ルール内のいずれかのトリガーがトリガーされた場合に開始されます。

設定 | 説明
--- | ---
名称 | トリガー名を最大 32 文字の ASCII 文字で入力します。
信号 | トリガーの信号を選択するときは、ブール値 I/O 状態とイベント信号のリストから選択します。選択された信号は常に選択された仮想ステーションに接続されます。
仮想ステーション | コントローラー上の利用可能な仮想ステーションのリストから仮想ステーションを選択します。
選択した入力信号の種類に応じて、トリガーにはさまざまなオプションが表示されます。
トリガーの信号として選択された入力/出力ブール値の状態信号 | ブール値の状態信号には、信号がトリガーされたときとトリガーされなかったときの定義された状態があります。設定するには、[操作] に移動し、信号の状態 (True または False) で [Equals] または [Not Equals] を選択します。トリガーは、信号の状態条件が満たされたとき、つまり信号の値が設定された状態 (true または false) と等しいか、等しくない場合にのみ反応します。 たとえば、トリガーは、ツール実行中の信号を介してツールの実行中にのみ反応するように構成できます。構成するには、信号のリストから [ツール実行中] を選択し、[操作] を [Equals] に、状態を [True] に設定します。
トリガーの信号として選択された入力/出力ブール値のイベント信号 | ブール値イベント信号は、トリガーされると単一の状態になり、リセットされるまでその状態を維持します。イベント信号を信号リストから選択したら、イベント入力/出力信号にリセットオプションを設定する必要があります。リセット オプションは、停止から選択できます。使用可能なリセットオプションは以下のとおりです: 時間、次の締め付け、定義された信号。 たとえば、締め付け OK 信号を受信した場合にのみトリガーがトリガーされるように構成することもできます。

# アクション

アクションはルールから出力として機能します。ルールからの出力を受け取るには、アクションを信号と仮想ステーションに構成する必要があります。ルールごとに最大 10 個のアクションを構成できます。トリガーが複数ある場合、トリガー条件が満たされると、1 つまたは複数のアクションが実行されます。

アクション設定
設定 | 説明
--- | ---
名称 | アクション名を最大 32 文字の ASCII 文字で入力します。
信号 | コントローラーから使用可能なブール値入出力状態信号、またはイベント信号のリストから選択します。その後、信号はアクションで選択された仮想ステーションに公開されます。
仮想ステーション | 利用可能な仮想ステーションのリストから選択します。
出力 | トグルを使用して、トリガーがトリガーされたときに公開される出力値 True を選択します。デフォルト値は False です。
「アクションの信号」として選択された入力/出力ブール値の状態/入力信号 | 出力値は、アクションで構成された信号に公開されます。アクションは停止を使用してリセットできます。使用可能な停止構成オプション: ルールの状態、時間、次の締め付けへ、および定義された信号。構成は既定でルールの状態に設定されています。

# 停止

停止の構成は、トリガーに対する入力/出力イベントのブール信号が選択されている場合に有効になり、アクションでは常に有効になります。

停止の設定
設定 | 適用対象: | 説明
--- | --- | ---
時間 | トリガ 対処 | ユーザーは、最小値を 0 以上、最大値を 60 以下に設定して、時間 (秒単位) を設定できます。
トリガ | トリガーは指定された時間が経過すると停止します。
対処 | アクションは、指定された時間が経過すると停止します。
次の締め付けへ | トリガ 対処 | ルールの仮想ステーションに結果をクリア - 39 信号が公開されると、トリガーまたはアクションはリセットされます。
トリガ | 信号を受信すると、トリガーは停止します。
対処 | 信号が受信されると、アクションは停止します。
定義済みの信号 | トリガ 対処 | トリガーまたはアクションは、ユーザー定義の信号を受信するとリセットされます。 仮想ステーションをリセット利用可能な仮想ステーションのリストから選択します。 信号をリセット: システムから ブール値 I/O 信号を選択します。 選択したリセット信号に応じて、使用可能なシナリオは次のとおりです: イベント信号: イベント信号をリセット信号として選択すると、イベントが発生したときにリセットが行われます。 状態信号: 状態信号をリセット信号として選択すると、追加の設定を構成できます。 リセットを行う状態を構成するには、[操作] に移動し、信号の状態 (True または False) で [Equals] または [Not Equals] を選択します。
トリガ | リセット信号を受信すると、トリガーは停止します。
対処 | リセット信号を受信すると、アクションは停止します。
ルールの状態 | 対処 | トリガー条件が満たされると、アクションはユーザー構成出力値を公開します。

# ライセンス

各ルールは仮想ステーションごとにライセンスされます。仮想ステーションに自動化ルールのライセンスが付与されていない場合は、ルールを有効にすると構成エラーメッセージが表示されます。トリガーはアクティブにならず、アクションは信号を出力しません。

# 操作

このセクションには、製品の操作方法をステップ・バイ・ステップで説明します。

# リモート起動と非常停止

# リモート起動構成

締め付けは、単一および複数のコントローラ構成の両方で、アクセサリからリモートで起動できます。リモート起動を有効にするスイッチは、コントローラの正面アクセスドアの後ろのコネクタパネルにあります。

リモート起動を使用する場合、安全上の理由のため、非常停止ソリューションを必ず有効にする必要があります。緊急停止の詳細については、POWER FOCUS 6000 製品注意事項の緊急停止を参照してください。

（トリガ開始ボタンや安全レバーのような）いくつかのタイプの安全ハンドルをもつツールを使用する場合、スイッチを [オフ] にしてリモート開始を無効にする必要があります。これは、ツール内で安全機能を上書きできなくするために行います。

関連情報

- 非常停止ボタンを備えていない単一コントローラ

# 非常停止

電源供給遮断装置は、作業者がすぐ使えるように設置されたEN 60204-1:2006、5.3.2 a)、b)、c)またはd)の規格に適合したタイプであれば、非常停止装置として利用できます。電源供給遮断装置をこの用途に用いる場合は、黄色地に赤のカラーリングにする必要があります（EN 60204-1:2006、10.7.5を参照）。

POWER FOCUS 6000 は、EN ISO 13849-1 カテゴリ 3 PL dにしたがって冗長遮断による非常停止機能を構築するインフラストラクチャーを提供します。リモート開始機能を使用するときには、非常停止機能を使用しなければなりません。

非常停止機能は、（非常停止ボタンなどの）電源切断デバイスで使用することができます。非常停止ボタンがアクティブになると、コントローラへの供給電圧を遮断します。

システムの診断は、コントローラの起動時に自動的に実行されます。これは、緊急停止後と通常の起動時の両方で行われます。

非常停止機能は、単一コントローラ、または単一緊急停止チェーン中の最大 10 コントローラのいずれかで使用します。複数のコントローラ構成では、非常停止信号は、I/O バスインターフェイスを使用して相互接続されたすべてのコントローラに最初のコントローラから分配されます。チェーン内の最後のコントローラは、すべてのコントローラが非常停止信号を受信したことを示すために、フィードバック信号を返します。イベント非常停止が表示されます。

非常停止のために、コネクタパネル上の非常停止インターフェースを通る 24V DC 出力があります。

本セクション内

- 配線
- 非常停止用 PIN 構成

# 配線

# 非常停止ボタンケーブル

非常停止ボタンのケーブル寸法
単一/複数のコントローラ | 寸法 | 最大長
--- | --- | ---
単一 | 0.7 mm2 ケーブル | 400 メートル
複数 | 1.5 mm2 ケーブル | 50 メートル

# 入出力ケーブル

緊急停止信号を分配する入出力ケーブルに複数のコントローラを接続するには、次の表の最大長にしたがってください。

I/O ケーブルのケーブル寸法
AWG 22 ケーブル | 最大合計長
--- | ---
4 コントローラ | 200 メートル
5 コントローラ | 140 メートル
6 コントローラ | 100 メートル
8 コントローラ | 70 メートル
10 コントローラ | 50 メートル

# 非常停止用 PIN 構成

Power Focus は、正面のアクセスドアの後ろにあるコネクタパネルに、外部 EM 停止インタフェースおよび入出力バスを備えています。

PIN 構成は、単一コントローラソリューションであるか複数コントローラソリューションであるかによって異なります。さらに、単一のコントローラの場合、PIN 構成は、コントローラが EM 停止ボタンを備えているかどうかによって異なります。

次のセクションでは、接続パネル上で利用可能な PIN、および EM 停止ボタンを接続するための別の PIN の使用について記載します。

本セクション内

- 非常停止ボタンを備えた単一コントローラ
- 非常停止ボタンを備えていない単一コントローラ
- 非常停止ボタンを備えた複数コントローラ

# 非常停止ボタンを備えた単一コントローラ

コネクタ：Phoenix、​​6 ピンヘッダ 3.5 mm ピッチ

EM 停止ボタンを取り付けるために、次のピンを使用します。
ピン | 使用 |
--- | --- | ---
1 | 使用しないでください | 単一コントローラの接続
2 | 使用しないでください
3 | ピン 3 とピン 4 の間に非常ボタンを取り付け
4 | ピン 3 参照
5 | ピン 5 とピン 6 の間に非常ボタンを取り付け
6 | ピン 5 参照
7 | ピン 7 とピン 8 の間にジャンパーを接続
8 | ピン 7 参照
9 | ピン 9 とピン 10 の間にジャンパーを接続
10 | ピン 9 参照

# 非常停止ボタンを備えていない単一コントローラ

コネクタ：Phoenix、​​6 ピンヘッダ 3.5 mm ピッチ

警告

この構成では、リモート起動スイッチをオフに設定する必要があります

以下の PIN 構成を使用します。
ピン | 使用 |
--- | --- | ---
1 | 使用しないでください | EM 停止のない接続
2 | 使用しないでください
3 | ピン 3 とピン 4 の間にジャンパーを接続
4 | ピン 3 参照
5 | ピン 5 とピン 6 の間にジャンパーを接続
6 | ピン 5 参照
7 | ピン 7 とピン 8 の間にジャンパーを接続
8 | ピン 7 参照
9 | ピン 9 とピン 10 の間にジャンパーを接続
10 | ピン 9 参照

# 非常停止ボタンを備えた複数コントローラ

PIN 構成は、EM 停止チェーンにおけるコントローラの位置に応じて異なります。

本セクション内

- 接続した 非常停止ボタンを備える最初のコントローラ
- 最初と最後の間にあるコントローラ
- 最後のコントローラ

# 接続した 非常停止ボタンを備える最初のコントローラ

EM 停止ボタンコネクタ：Phoenix、​​6 ピンヘッダ 3.5 mm ピッチ

EM 停止入出力ケーブルコネクタ：Molex Micro-Fit、5 ピン

以下のピン構成を使用します。
ピン | 使用 |
--- | --- | ---
1 | 使用しないでください | 最初のコントローラの接続
2 | 使用しないでください
3 | ピン 3 とピン 4 の間に非常ボタンを取り付け
4 | ピン 3 参照
5 | ピン 5 とピン 6 の間に非常ボタンを取り付け
6 | ピン 5 参照
7 | ピン 7 とピン 8 の間にジャンパーを接続
8 | ピン 7 参照
9 | 使用しないでください
10 | 使用しないでください

# 最初と最後の間にあるコントローラ

EM 停止入出力ケーブルコネクタ：Molex Micro-Fit、5 ピン

プラグを抜くか、次のピン構成を使用します。

ピン | 使用 |
--- | --- | ---
1 | 使用しないでください | 中間コントローラの接続
2 | 使用しないでください
3 | 使用しないでください
4 | 使用しないでください
5 | 使用しないでください
6 | 使用しないでください
7 | 使用しないでください
8 | 使用しないでください
9 | 使用しないでください
10 | 使用しないでください

# 最後のコントローラ

EM 停止入出力ケーブルコネクタ：Molex Micro-Fit、5 ピン

以下のピン構成を使用します。
ピン | 使用 |
--- | --- | ---
1 | 使用しないでください | 最後のコントローラの接続
2 | 使用しないでください
3 | 使用しないでください
4 | 使用しないでください
5 | 使用しないでください
6 | 使用しないでください
7 | 使用しないでください
8 | 使用しないでください
9 | ピン 9 とピン 10 の間にジャンパーを接続
10 | ピン 9 参照

# DIG IN / OUTコネクタ

POWER FOCUS 6000 では、Power Focus 4000 システムと同じハードウェアアクセサリ（Stacklight、オペレータパネル等）を使用します。ただし、デジタル入力と出力コネクタでは設定が異なっており、異なるプラグを使用します。Power Focus 4000 から POWER FOCUS 6000 にプラグを再配線するには、以下のセクションのコネクタの説明を正しく使ってください。

本セクション内

- デジタル出力コネクタ
- デジタル入力コネクタ

# デジタル出力コネクタ

POWER FOCUS 6000 には、正面のアクセスドアの内側に、構成可能な内部デジタル出力（DIG OUT）が 4 つあるコネクタを備えています。

本セクション内

- Power Focus 6000 /Power Focus 8 用デジタル出力コネクタ
- Power Focus 4000 用デジタル出力コネクタ

# Power Focus 6000 /Power Focus 8 用デジタル出力コネクタ

ピン | リレー | 機能 |
--- | --- | --- | ---
1 |  | 常時閉 | 出力用コネクタ
2 | リレー 1 | 共通
3 |  | 常時開
4 |  | 常時閉
5 | リレー 2 | 共通
6 |  | 常時開
7 |  | 常時閉
8 | リレー 3 | 共通
9 |  | 常時開
10 |  | 常時閉
11 | リレー 4 | 共通
12 |  | 常時開

# Power Focus 4000 用デジタル出力コネクタ

ピン | リレー | 機能 |
--- | --- | --- | ---
12 |  | 常時閉 | 出力用コネクタ
11 | リレー 4 | 共通
10 |  | 常時開
9 |  | 常時閉
8 | リレー 3 | 共通
7 |  | 常時開
6 |  | 常時閉
5 | リレー 2 | 共通
4 |  | 常時開
3 |  | 常時閉
2 | リレー 1 | 共通
1 |  | 常時開

# デジタル入力コネクタ

POWER FOCUS 6000 には、正面のアクセスドアの内側に、構成可能な内部デジタル出力（DIG OUT）が 4 つあるコネクタを備えています。

本セクション内

- Power Focus 6000 /Power Focus 8 用デジタル入力コネクタ
- Power Focus 4000 用デジタル入力コネクタ

# Power Focus 6000 /Power Focus 8 用デジタル入力コネクタ

ピン | 機能 |
--- | --- | ---
13 | 24V |
14 | 24V
15 | 0V
16 | 0V
17 | 0V
18 | デジタル入力 -
19 | デジタル入力 1+
20 | デジタル入力 2+
21 | デジタル入力 3+
22 | デジタル入力 4+

# Power Focus 4000 用デジタル入力コネクタ

ピン | 機能 |
--- | --- | ---
22 | GND（+24 V直流絶縁） |
21 | +24 V直流絶縁
20 | デジタル入力 4-
19 | デジタル入力 4+
18 | デジタル入力 3-
17 | デジタル入力 3+
16 | デジタル入力 2-
15 | デジタル入力 2+
14 | デジタル入力 1-
13 | デジタル入力 1+

# レポートと統計

このセクションでは、使用可能なレポートと統計情報について学習できます。

# [レポート]タブの操作

# 結果

本セクションでは、POWER FOCUS 6000 コントローラで締め付け結果にアクセスする方法と、さまざまな結果表示で示される情報を読み取る方法について説明します。各締め付け後に利用できるライブ結果表示と、レポートメニューの結果で利用できる過去の結果表示の両方について説明します。

締め付けが行われると、結果はコントローラで保存されます。結果はまた、ToolsNet などの外部システムに送るか、エクスポート機能を使って分析のためにエクスポートすることができます。

関連情報

- エクスポート/インポート

本セクション内

- ライブ結果
- 保存された結果

# ライブ結果

ライブ結果ポップアップウィンドウには、コントローラー上のさまざまな仮想ステーションの結果が上部の4つのペインと下部の4つのペインに表示されます。この理由は、同じ仮想ステーションが同時に表示されるように 2 つの異なる結果表示を選択できるためです。

別の結果表示をステップ実行することのできるウィンドウを開くには、結果ウィンドウの横にある矢印をクリックして、結果ウィンドウをタップ選択します。

## 結果ビュー - 数字

最初のウィンドウは、数字で結果を表示します。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 仮想ステーション名
B | バッチシーケンス名
C | シーケンスのバッチ [OK]バッチは緑色になります。 進行中バッチは黄色になります。 NG バッチは赤色になります。
D | バッチの締め付け [OK]締め付けは緑色になります。 進行中締め付けは黄色になります。 NG 締め付けは赤色になります。
E | 結果ステータス NG 締め付けは、締め付け失敗の詳細な状態を示します。
F | ターゲットトルク/角度
G | 締め付けプログラム名
H | シーケンスの完了バッチ数
J | バッチの完了締め付け数
K | 締め付け結果

## 結果ビュー - 高低結果

グラフィック表示は、結果が、設定限度より高いか、低いか、範囲内であるかどうかを示します。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 締め付け結果が締め付けプログラムの所定限界値に対して高すぎる、または低すぎるかを示すグラフィック表示。トルク値。
B | 結果ステータス
C | 角度値

締め付けが NG であれば、詳細な理由が示されます。

## 結果ビュー - 大規模な結果

大規模な結果表示では、いくつかの追加締め付け結果が表示されます。

2 番目の表示では常に識別子（VIN）を示します。最初の画面がパラメーターで一杯になっている場合、残りのパラメーターは、2 番目の画面で表示されます。

## 結果ビュー - 識別子文字列

この結果表示は、複数のバーコードスキャンに含まれる識別子文字列を示します。

## 結果ビュー - トレース

トレース結果表示では、締め付けプログラムへの調整を行うために、締め付けがどのように動作するかをよりよく知ることができます。締め付け戦略に応じて、トレースは、さまざまな締め付けパラメータを表示します。

トレース結果は、トルク/時間とトルク/角度という 2 つの異なるグラフとして利用できます。

## 結果ビュー - 結果レポーター

リストには、結果レポーターから得られた値が表示されます。プログラムのモニター/制限に対して定義された結果レポーターがある場合、そのモニター/制限からの値が報告されます。プログラムモニター/制限に対して定義された結果レポーターがない場合、メインパスで最後に実行された結果レポーターからの値が報告されます。

同じタイプの複数のレポーターがプログラムで定義されている場合の評価順序：

1. プログラムモニター/プログラム制限に関する結果レポーター。

2. メインパスで最後に実行されたステップの監視/制限に関する結果レポーター。

対応する結果レポーターによって設定されたマルチステップ結果の最高レベルの値：

- 結果レポーターの最終角度によって設定された最終角度

- 結果レポーター最終トルクによって設定された最終トルク

- 結果レポーター電流によって設定された電流

本セクション内

- プロトコルステータスの表示

# プロトコルステータスの表示

1. [ホーム]ビューで、[結果]アイコンを選択し、[ライブ結果]ビューに移動します。

2. 右上隅で、ボタンを選択します。[プロトコルステータス]ダイアログボックスが表示されます。

3. ダイアログボックスのタブには、次の情報が表示されます：

   タブ | 説明
   --- | ---
   オープンプロトコル | 開いているプロトコル接続のステータスを表示します：OK/NG
   サーバー接続 | ToolsTalkおよびToolsNetサーバーへの接続のステータスを表示します：OK/NG 構成設定を有効/無効に変更するには、 [設定] > [サーバー接続]に移動し、構成するサーバーを選択します。
   起動ツールのステータス | さまざまなシステムアダプタの起動ツールのステータスを表示します。OK/NG

4. [閉じる]を選択します。

関連情報

- ToolsNet接続の構成
- ToolsTalk接続の構成

# 保存された結果

コントローラーは、実施したすべての締め付けと緩めの結果を保存します。

## 保存された結果を表示する

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。左側では、結果が自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。
   結果リストには次の情報が表示されます：

   - 日付：締め付けが行われた日時。

   - 仮想ステーション：締め付けを行った仮想ステーション。

   - 締め付けプログラム：締付けプログラムの列には、マルチステップ締付けプログラム名、またはバッチシーケンス名、続いてバッチシーケンス内の締付けプログラム名が表示されます。

   - 結果：トルク/角度の結果

   - 制限：[制限]列には、ユーザーが[ステップモニター]または[ステップ制限]、または[プログラムモニター]または[プログラム制限]を設定した場合にのみ値が表示されます。

     ステップモニター、ステップ制限、プログラムモニター、およびプログラム制限は、最終トルクと最終角度に適用されます。

   - 詳細：締め付け/緩め結果の詳細です。

   - トレースチェックボックス：トレースチェックボックスを選択すると、対応する結果が同期トレース結果ビューに表示されます。

[制限]列で、赤色の最小値/最大値がある場合があります。
この場合、赤色の値は、次のいずれかが発生したことを意味します：

- 測定値が、マルチステッププログラムで設定された最小値よりも低い場合。

- 測定値が、締め付けプログラムで設定された最大値よりも高い場合。

## 結果トレースの表示と読み取り値

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。左側では、結果が自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。
   結果リストが [結果] ウィンドウに表示されます。

3. 必要な結果を選択します。
   締め付けトレースが [トレース結果ビュー] ウィンドウに表示されます。

[トレース結果ビュー]ウィンドウには、締め付けのライフサイクルが段階的に表示されます。
締め付けが NG の場合、 トレース結果ビュー ウィンドウに、原因となったステップモニターまたはステップ制限が表示されます。
トレースグラフでは、ステップレベルでNGの締め付けを引き起こしたステップモニターまたはステップ制限が赤色で表示されます。

トレースグラフの右上コーナーで、左矢印/右矢印を選択して、必要なトレースグラフを表示させます。
次のトレースグラフが使用できます。

- トルク/時間

- トルク/角度

- 角度/時間

- 速度/時間

- 速度/角度

- 勾配/時間（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合）

- 勾配/角度（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合）

- 電流/時間

- 電流/角度

ステップラインはトレースグラフ上にあります。

トレースグラフでは、ズームイン/ズームアウト、トレースの移動、特定のポイントのx軸とy軸の値の読み取りが可能です。
トレースグラフの左下コーナーで、「+」を選択してズームイン、「-」を選択してズームアウト、または、「正方形のアイコン」を選択してズームレベルをデフォルトビューにリセットします。

[トレース結果ビュー]ウィンドウの下部で、必要なステップを選択して、詳細なステップ情報を含むポップアップウィンドウを開きます。

本セクション内

- 同期トレースの表示

# 同期トレースの表示

ソフトウェアバージョン3.5より古いバージョンのトレース同期はサポートされていません。

トレースの同期と比較

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。左側では、結果が自動的に選択されます。

2. [結果]ウィンドウで、[すべての結果を表示]を選択します。

3. 対応する結果のアイコンをマークして、比較するトレースを選択します。選択したトレースアイコンが青色に変わります。

   最大10個のトレースを選択できます。

   アイコンのない結果では、同期はサポートされていません。

4. 右上隅にあるアイコンを選択して、同期トレースビューを開きます。アイコンを選択すると、選択したすべての結果トレースがオフになります。

5. [同期トレース結果ビュー]で、ドロップダウンリストから優先する[同期方法]を選択します。

   右上隅の矢印でトレースタイプを選択します。

同期トレース結果ビューを以下に示します：

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

位置 | 説明
--- | ---
1 | トレースを同期する方法と現在の同期方法の表示を選択します。
2 | 使用可能なトレースタイプの間で切り替えます。次のトレースグラフが使用できます。 トルク/時間 トルク/角度 角度/時間 速度/時間 速度/角度 勾配/時間（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合） 勾配/角度（締め付けプログラムが勾配トレースを作成するように構成されている場合） 電流/時間 電流/角度
3 | トレースのセクションをより詳細に調べるためのズーム方法。「+」を選択してズームイン、「-」を選択してズームアウト、または、「正方形のアイコン」を選択してズームレベルをデフォルトビューにリセットします。 マウスの右ボタンを押したまま、セクション上でマウスを動かして、マウスの右ボタンを放すことにより、特定のセクションにズームすることもできます。描かれた長方形の内側の領域は、表示する領域を定義します。
4 | 各結果は1つのタブで表され、締め付けが実行された時間を示します。各タブの左側にあるアイコンには、締め付けの結果が反映されます： 青：締め付けに成功 赤: 締め付けに失敗 感嘆符: トレースを図に表示できません アイコンをクリックすると、トレースの次の表示設定の間で切り替わります： トレースのみを表示 使用可能な限界または制限付きトレースとステップ分割を表示します。 トレースを非表示
5 | 一次結果トレースを変更します。 一次結果トレースは基準として使用され、x軸の値を定義します。一次結果として設定できるトレースは1つのみです。最初に選択されたトレース（左端のタブ）は、デフォルトで基準として使用されます。
6 | 現在選択されている結果の締め付けの詳細

## 同期方法

同期方法は、特定の値でトレースを同期するためのさまざまな戦略です。

トレースは、たとえば、ピークトルク（各トレースで到達する最大トルク）によって同期することができます。これにより、各曲線のピークトルク値がx軸でまったく同じ位置に来るまで、すべてのトレースがx軸に沿ってシフトします。

それ以降のすべての結果には、次のいずれかの方法に従ってx軸上のオフセットが指定されます

同期方法 | 説明
--- | ---
なし | デフォルト値。選択したトレースは同期されません。
ピーク/トルク ピーク/角度 ピーク/速度 ピーク/電流 ピーク/勾配 | すべてのトレースはピーク値に対して同期されます。つまり、x軸上でピーク値が一次結果のピーク値と同じ位置になるように、x軸に沿ってシフトされます。
カスタム/トルク カスタム/角度 カスタム/速度 カスタム/電流 カスタム/勾配 | すべてのトレースは設定値に対して同期され、x軸に沿ってシフトされ、設定値が同じ位置に合うようにX軸に沿ってシフトされます。一次結果の設定値は、x軸上の基準点として使用されます。 同期方法で[カスタム]が選択され、どのトレースにも構成値が含まれなかった場合、カスタム値フィールドに感嘆符が表示されます。

結果に同期方法と一致するトレース値がない場合、同期はできず、そのトレースは表示されません。代わりに、感嘆符が表示されます。

同期できるトレースがない場合は、 「同期できません」というエラーメッセージが表示されます。

# イベント

# イベントで示された情報を読む

イベントには、発生したイベントだけでなく、その内容、場所、時間を記述するいくつかのシステム情報を記述する情報が含まれています。

51399307

1 | 見出し - システムのどの部分でイベントが関係するかを記述します。
2 | イベント名 - イベントの簡単な説明文章。
3 | 仮想ステーション - イベントがコントローラ上の仮想ステーションに関連している場合、仮想ステーション名が表示されます。
4 | コード - イベントを識別する一意の 4 桁の数字。
5 | モジュール - システムのどの部分でイベントが関係するかを記述します。
6 | タイプ - 情報、警告、またはエラー。
7 | 時間 - イベントが発生した日時。

# イベントタイプ

イベントは、情報、警告、エラーの3つのタイプに分類されます。

本セクション内

- イベント情報
- イベント警告
- イベントエラー

# イベント情報

情報イベントは、ユーザーまたはシステムによって実行されたアクションで発生した注意すべきイベントを通知します。情報イベントは、特定のユーザーアクションを必要としません。

# イベント警告

警告イベントは、システムのパフォーマンスに影響を与えるか、損傷を招く可能性のある潜在的に深刻な状態を知らせます。

# イベントエラー

イベントエラーは、継続するために、ユーザーがセットアップや構成を変更する必要がほぼ全面的ある、サービス障害のような深刻な状態を知らせます。

# イベントの構成

各イベントには、確認（ACK）、記録（Log）または表示（Disp）するかどうかのデフォルト設定があります。これらの設定は、設定メニューのイベントで構成できます。

一部のオプションは変更できず、グレー表示されます。

# イベントコード

様々なタイプのイベントを使って、ユーザーに対して、システム内の特定の状態の変化または発生を通知します。イベントごとに異なるアクションが必要です。

説明されている手順の一部は、アトラスコプコのサービス担当者のみが実行できます。

特定のイベントコードの詳細については、以下のフィルターを使用するか、検索ボックスにイベントコードの検索条件を入力してください。

イベントコード
イベントタイプ
イベント名
説明
手順
ログ/表示/Ack/Conf
次に利用可能：
グループ
検索

イベントコード | イベントタイプ | イベント名 | 説明 | 手順 | ログ/表示/Ack/Conf | 次に利用可能： | グループ
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | 情報 | コントローラーが起動しました | コントローラーが起動します。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
1001 | 警告 | コントローラーのシリアル番号が更新されました | IT ボードボックスのシリアル番号 (コントローラーのシリアル番号) が AUX ボードボックスのシリアル番号と異なる場合、起動時に生成されます。AUX ボードは、フィールド内で非交換可能とみなされます。シリアル番号が更新されると、コントローラーは再起動します。 | IT ボードやボックスを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラーとツール
1010 | 情報 | Tool Connected | ツールが接続されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
1011 | 情報 | ツールが切断されました | ツールが切断されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
1012 | 情報 | ツールがコントローラー接続を拒否しました | このイベントは、ツールがスキップゾーンに入っている場合に発生する可能性があります。 | 別のコントローラーがツールに接続されているかどうかを確認してください。 ツール設定が正しく設定されていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | コントローラーとツール
2000 | 警告 | バッテリー低 |  | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2001 | 警告 | バッテリーが空です |  | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2002 | 警告 | ツールバッテリー正常性低 | ツールのバッテリー正常性の問題が検出されました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2004 | 警告 | ツールが希望するタイプではありません | ツールが、ツール最大トルクが異なるツールに交換されました。 | ツールの変更。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2006 | 警告 | ツールバックアップバッテリー正常性低 | ツールのバックアップバッテリーのパフォーマンスが低すぎます。 | バックアップバッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2007 | 警告 | ツールバックアップ バッテリーがないか、または破損しています | ツールバックアップ バッテリーがないか、または破損しています。 SRB および TBP ツールにのみ有効です。 | バッテリーを挿入します。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2008 | 警告 | ツールバックアップバッテリーエラー | ツールのバックアップバッテリーエラーが検出されました。 SRB および TBP ツールにのみ有効です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2009 | 警告 | バックアップバッテリー電圧低 | コントローラーのバックアップバッテリー残量がほとんど空です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2010 | エラー | ツールソフトウェアバージョンが一致していません | ツールおよびコントローラーソフトウェアのバージョンに互換性がありません。 | サービスツール - ツールソフトウェアの更新。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2012 | 警告 | ツール通信障害 | ツールとコントローラー間の通信が中断されました。 | アンテナの配置を変えてください。 | Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | ツール
2013 | 警告 | 不正なリング位置 | ツール方向スイッチの位置に障害があります。 | 頻繁に発生する場合は、ツールの整備を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2014 | 警告 | ツールがオーバーヒート | ツールがオーバーヒートしました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ツールが冷却するのを待ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2015 | エラー | ツール温度センサーエラー | SRB、TBP、およびIxBツールのみ。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2016 | 警告 | ツールパルスユニット過熱 | パルスユニット過熱ツールはロックされていませんが、パルスユニットの温度がしきい値を超えている間は、ツールが開始されるたびに警告が表示されます。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ツールが冷却するのを待ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2019 | 警告 | ツールがモーターを起動できませんでした | ツールモーターの障害。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2020 | 警告 | ツールのモーター調節が必要 | ツールのモーター調節が必要です。 | モーター調整を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2021 | 警告 | モーター調整に失敗しました | モーター調整に失敗しました。 | モーター調整を完了するか、ツールの保守を行います。 | ログ | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2022 | 情報 | モーター調整完了 | モーター調節が完了しました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2023 | 警告 | ツールにオープンエンドの調整が必要 | ツールにオープンエンドの調整が必要です。 | オープンエンドの調整を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2024 | 警告 | オープンエンドの調整に失敗しました | オープンエンドの調整に失敗しました。 | オープンエンドの調整を複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2025 | 情報 | オープンエンドの調整に成功しました | オープンエンドの調整に成功しました。 |  | ログ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2026 | 警告 | オープンエンドの位置で失敗しました | オープンエンドの位置決めで失敗しました。 | もう一度ツールトリガーを押し、位置決めが完了するのを待ちます。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2027 | 警告 | ツールの温度が高いため使用が制限されています | 温度制限値に達しました。過熱によるツールのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2030 | エラー | ツールメモリ障害：ツールの変更 | ツールメモリが破損しています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2031 | エラー | ツールアクセサリメモリが破損しています | ツールアクセサリメモリが破損しています。 | ツールアクセサリの整備を行います。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2040 | エラー | システムチェック失敗 |  |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2041 | エラー | トルクトランスデューサーエラー | 校正エラー時またはツールが変換器エラーをレポートした場合に生成されます。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2042 | エラー | 角度トランスデューサーエラー |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2043 | エラー | ツール接地故障エラー |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2044 | 情報 | ツールサービス間隔が過ぎています | ツールの保守が必要であることを示します。設定した締め付けの回数を超えたときにトリガーされます。 | ツールの整備を実施します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2045 | 警告 | ツール校正データが無効です | 校正データの検証に失敗した場合。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2046 | 情報 | ツール：次の校正日が過ぎています | ツールの較正が必要であることを示します。校正アラームが設定で有効にされており、現在時刻が次の校正日を過ぎている際にトリガーされます。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2048 | 情報 | QA デバイスでツール校正値が更新されました | ツールの校正は、QAデバイスによる校正が実行されたときに更新されています |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2050 | エラー | ツールパラメータファイルはサポートされていません | 必要なツールパラメータがありません。 | ツールパラメータを更新します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2060 | 情報 | 予期しないトリガー動作 | アクセサリが接続されている場合にツールの起動を行わないために使用されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2071 | エラー | ツールメモリが破損しています | ツールの記述子が破損しています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2072 | 情報 | 不明なデバイスが接続されています |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2073 | 警告 | ツールトリガーの監督失敗 | HW チャンネル障害です。ツールトリガーのハードウェアとソフトウェアが一致しません。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2074 | 警告 | ツールインジケーターボード故障 | ツールインジケーターボード故障です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2075 | 警告 | ツールファン電圧障害 | ツールファン電圧障害です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2076 | 警告 | ツールアクセサリバス電圧障害 | ツールアクセサリバス電圧障害です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2077 | 警告 | ツールトリガーセンサエラー | ツールトリガーセンサエラーです。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2078 | 情報 | ツール締め付けプログラムが更新されました | 締め付けプログラム更新のために、ツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2079 | エラー | ツールケーブルがサポートされていません | ツールケーブルが破損しています。ケーブル内のチップは応答していないか、破損しています。 | ケーブルを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | ツール
2080 | エラー | ツールバッテリー障害 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。バッテリー障害。 | アトラスコプコのサービス担当者に連絡し、アトラスコプコにバッテリーを送り返します (再利用しないでください！) 。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2081 | エラー | ツール電流制限に達しました | 電流制限値に達したため、ドライブが無効になっています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2082 | エラー | ツール電流測定エラー | 電流測定エラー電流の測定結果が信頼できません。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2083 | エラー | ツール内部エラー | さまざまな内部ハードウェアエラー。 STBおよびIxBツールにのみ有効です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2084 | エラー | ツール内部ソフトウェアエラー | さまざまな内部ソフトウェアエラー STBおよびIxBツールにのみ有効です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2085 | エラー | ツール RBU エラー | RBU エラーがツールソフトウェアによって検出されました。 | RBU が正しくインストールされているか確認してください。それでもエラーが発生する場合、ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2086 | エラー | ツール停止 | ツールモーターが停止しています。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2087 | 警告 | ツールモーター電流高 | ツールのモータの電流限度を超えており、ツールがロックされています。ツールはフェールセーフモードに入ります。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2088 | 警告 | ツールバッテリー電流高 | ツールバッテリー電流が高過ぎます。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2089 | 警告 | ツールドライブ電圧低 | ツールのドライブ電圧が監視されている電圧下限値を下回っています。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2090 | 警告 | ツールドライブ電圧高 | ツールのドライブ電圧が監視されている電圧上限値を上回っています。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2091 | 警告 | ツールメインボードエラー | ツールメインボード内部エラー。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | ツール
2092 | 警告 | ツールパワーモジュールエラー | ツールパワーモジュール内部エラー。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2093 | 警告 | パルスユニットオイルレベル低 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが低いです。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2094 | 警告 | パルスユニットオイルレベル空 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが必要な動作レベル以下です。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2095 | 警告 | ツールバッテリーの通信が失われました | ツールがバッテリーとの通信を失いました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリーが正しく挿入されていることを確認します。または、バッテリーを交換します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2096 | エラー | ツールバッテリーのソフトウェアバージョンが一致しません | ツールバッテリーソフトウェアは、ツールソフトウェアと互換性がありません。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ソフトウェアを更新してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2100 | 情報 | STwrench smartHEAD が削除されました | STwrench smartHEAD が削除されました。 | smartHEADを再接続し、レンチを再起動します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2101 | 警告 | ロック時のレンチ締め | ツールのステータスがコントローラーによってロックされているときに、レンチによる締め付けが実行されました。 | コントローラーのツールステータスがロック解除されるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | ツール
2120 | 警告 | 開始できません: ツールにアクティブなトルクトランスデューサーがありません |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2121 | 警告 | 接続されたツールではトランスデューサーが無効になっています |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2122 | 警告 | 開始できません: ツールに必要なトルクトランスデューサーがありません |  | 複数トルク トランスデューサーを備えたツールに変更するか、ツール構成の「デュアルトルクが必要」の設定を更新してください。 | ログ ディスプレイ | Flex IxB | ツール
2123 | 警告 | 開始できません: ツールに必要な角度トランスデューサーがありません |  | 複数トルク トランスデューサーを備えたツールに変更するか、ツール構成の「デュアルトルクが必要」の設定を更新してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2125 | エラー | トランスデューサー 2 のトルクトランスデューサーエラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2127 | エラー | ツールトルクトランスデューサー校正エラー | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2129 | エラー | メイントルクトランスデューサー：シャントテストに失敗しました | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け XB | ツール
2131 | エラー | メイントルクトランスデューサー：ゼロオフセット補正に失敗しました | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | 締め付けは工具のトルクを確実にゼロにして開始してください。ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2133 | エラー | ツールトルクトランスデューサーハードウェアエラー | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2135 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: A/D コンバーターのオーバーフロー | トルク トランスデューサーにエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | ツール
2136 | エラー | トランスデューサー 2 でのツールトルク トランスデューサー校正エラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2137 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: トランスデューサー 2 でシャントテストに失敗しました | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2138 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: トランスデューサー 2でゼロオフセット補正に失敗しました | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | 締め付けは工具のトルクを確実にゼロにして開始してください。ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2139 | エラー | トランスデューサー 2 でのツールトルク トランスデューサー ハードウェアエラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2140 | エラー | ツールトルクトランスデューサーエラー: トランスデューサー 2 での A/D コンバーターのオーバーフロー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2142 | エラー | トルク トランスデューサーの冗長エラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | 冗長エラーのリセット | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 ツール管理 | ツール
2143 | エラー | 角度トランスデューサーの冗長エラー | 複数トランスデューサーを備えたツールのトルク トランスデューサー 2 にエラーがあります。 | 冗長エラーのリセット | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 ツール管理 | ツール
2202 | エラー | ツールHMI過電流が発生しました | ツール HMI 過電流が検出されました。 | ツールの保守を行ってください。ツール HMI を交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2203 | エラー | ツールフロントライトの過電流が発生しました | ツールフロントライトの過電流が検出されました | ツールの保守を行ってください。ツールフロントライトを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2204 | エラー | アクセサリバスの過電流が発生しました | アクセサリバスの過電流が検出されました。 | ツールの保守を行ってください。アクセサリバスを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2207 | エラー | バイブレーター過電流が発生しました | バイブレーターの過電流が検出されました。 | ツールの保守を行ってください。バイブレーターを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2208 | 警告 | システムCPUの温度高 | システムCPUの温度高。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB | ツール
2209 | エラー | システムCPUの温度がクリティカル | システムCPUの温度がクリティカルです。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB XB | ツール
2210 | エラー | 対応していない電源が接続されています。締め付けは許可されません | ツールに接続されているバッテリーの電圧が低すぎます。 | より高い電圧のバッテリーをツールに取り付けます。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB | ツール
2217 | 情報 | バックアップバッテリーで作動しています | バックアップバッテリーで作動しています。 |  | ログ | IxB | ツール
2218 | 情報 | バッテリー接続済み | バッテリーが接続されているか、コントローラー/ツールが起動しています。 |  | ログ | IxB | ツール
2219 | 情報 | 電源：不明 | 不明な電源が接続されているか、コントローラー/ツールが不明な電源で起動しています。 |  | ログ | IxB | ツール
2220 | エラー | ツールファン障害 | IPB-P に適用されます。 | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2221 | 警告 | バッテリーが過熱しています | バッテリー温度が高すぎます。 | バッテリーを交換し、過熱したバッテリーを冷まします。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | ツール
2222 | 警告 | バッテリーの温度が高いため、使用が制限されています | バッテリー温度が高すぎます。 | バッテリーを交換し、過熱したバッテリーを冷まします。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | ツール
2223 | エラー | フロント LED は使用できません | ツールの起動時に正面の LED が検出されない場合、このイベントがトリガーされます。 | フロントライトまたはフロントライトケーブルの接続を修正します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2224 | エラー | フロント LED カラーは利用できません | ツールの起動時に正面の LED 色が検出されない場合、このイベントがトリガーされます。 | フロントライトの色またはフロントライトケーブルの接続を修正します | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2225 | エラー | RHMI ボタンは使用できません | ツールの起動時に RHMI ボタンが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | RHMI ボタンを修正してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2226 | エラー | LED リングは利用できません | ツールの起動時に LED リングが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | バックリングライトまたはバックリングライトの接続を修正します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2227 | エラー | ファンは利用できません | ツールの起動時に ファンが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | ファンを修理してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2228 | エラー | RRE ボードが利用できません | ツールの起動時にツール基板インターフェイスが検出されない場合、イベントがトリガーされます。 | ツール基板のインターフェイスを修正してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラーとツール
2229 | 警告 | ツールバックアップバッテリー空 | ツールバックアップ バッテリーが空です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2230 | 情報 | ツールバックアップ バッテリーが完全に充電されました | ツールバックアップ バッテリーが完全に充電されました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2231 | 警告 | ツールバックアップバッテリーなし | ツールバックアップバッテリーがありません。 | バッテリーを挿入します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2232 | 警告 | ツールバックアップバッテリー破損 | ツールバックアップ バッテリーが破損しています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | ツール
2300 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (トルク) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2301 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (アナログ) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2302 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (MCU Vdd) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2303 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (ステップアップ) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2304 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (無停電電源装置) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2305 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (ツール電源) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2306 | エラー | ツールメインボードエラー - 電圧が範囲外 (Vdd) |  | ツールを再起動します。エラーが解決しない場合は、ツールを修理して、ケーブル コネクタの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。ケーブルに損傷がないか調べます。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2307 | エラー | ツールのメインボードエラー - ハードウェア障害 (IMU) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2331 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧低 (基準値) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2332 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧高 (基準値) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2333 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧低 (無停電電源装置) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2334 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧高 (無停電電源装置) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2335 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧低 (バックアップドメイン) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2336 | エラー | ツール電源モジュールエラー - 電圧高 (バックアップドメイン) |  | ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB | ツール
2500 | エラー | テンショナープーラーバー最大数 | テンショナープーラーバーを交換する必要があります。システムは使用できないようにロックされています。圧力は解放するこのみが可能です。 | テンショナーをサービス組織に送って、プーラーバーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2501 | エラー | ポンプモーター保護アラーム | ポンプモーターの保護によりモーターが停止しました。システムは停止する必要があります。システムに圧力がかかっている場合は、手動で圧力を解放する必要があります。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放し、ポンプを修理に出します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2502 | エラー | ポンプモーターオイルレベル低アラーム | ポンプモーターのオイルレベルが低いため、モーターが停止しました。システムに圧力がかかっている場合は、手動で圧力を解放する必要があります。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放してオイルを補充します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2503 | エラー | ポンプモーター油温高アラーム | ポンプモーターの油温高。 | システムの電源を切り、オイルが冷えるのを待ちます。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2504 | エラー | テンショナー圧力センサーアラーム | テンショナーの圧力センサー電子部品の故障。圧力を読み取ることも、システムに報告することもできません。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放し、テンショナーを修理に出します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2505 | エラー | ポンプ圧力センサーアラーム | ポンプの、圧力センサー電子機器の故障。圧力を読み取ることも、システムに報告することもできません。 | システムをオフにします。圧力がかかっている場合は、機械的に圧力を解放し、ポンプを修理に出します。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2506 | エラー | 予期しない時計回りの回転が検出されました | テンショニングが完了したら、圧力が解放されるのを待っている間にナットを時計回りに回転させます。結果が無効化されます。 | 圧力を解放し、ナットに再びテンショニング力をかけます。 | ログ ディスプレイ Conf | PFHC | ツール
2507 | エラー | 予期しない反時計回りの回転が検出されました | テンショニングが完了した後、圧力が解放されるのを待っている間にナットを反時計回りに回転させます。結果が無効化されます。 | 圧力を解放し、ナットに再びテンショニング力をかけます。 | ログ ディスプレイ Conf | PFHC | ツール
2508 | エラー | ポンプまたはテンショナーの圧力センサーの故障 | ポンプとテンショナーの圧力センサーの読み取り値の差が大きすぎます。加圧が停止します。 | 油圧または圧力センサーのキャリブレーションに問題があります。システムを再起動して、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、お近くのアトラスコプコ販売代理店までお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2509 | エラー | テンショナー圧力センサーの故障または油圧ホースの故障 | テンショナーの圧力センサーは圧力を示さないものの、ポンプのセンサーが圧力上昇を読み取る。加圧が停止します。 | 油圧または圧力センサーのキャリブレーションに問題があります。システムを再起動して、もう一度やり直してください。問題が解決しない場合は、お近くのアトラスコプコ販売代理店までお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2510 | エラー | カスタム ID の設定に失敗しました | カスタム ID の設定に失敗しました。 | システムを再起動し、接続されているデバイスを確認してください。ユニットのカスタムIDが間違っている場合は、設定をやり直してください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2511 | 情報 | カスタムIDが設定されました | カスタム ID の設定に成功しました。 |  | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2512 | 警告 | 不正な形式のバーコード文字列、無視されます | スキャンされた文字列をタワーデータバーコードとして解析できませんでした。 | スキャンされた文字列をタワーデータバーコードとして解析できませんでした。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2513 | エラー | ポンプ圧が検出されませんでした | システムは加圧しようとしていますが、ポンプの圧力上昇は記録されていません。原因として、三相コネクタの位相順序が正しくないことが考えられます。 | システムの電源を切り、電源コネクタの位相を逆にします。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2514 | 警告 | テンショナー過トルクアラーム | クリックレンチにかかるトルクが高すぎます。トルクセンサーの破損の原因となります。 | トルクを緩めます。 | ログ | PFHC | ツール
2515 | 警告 | テンショナー過圧アラーム | テンショナー内の圧力が高すぎます。 | 圧力を落とすか、圧を逃します。油圧パラメータを確認してください。 | ログ | PFHC | ツール
2516 | 警告 | 予期しないポンプまたはテンショナーのファームウェアです | 予期しないポンプまたはテンショナーのファームウェアバージョンが検出されました。システムを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、システムを実行できる可能性がありますが、予期しない動作がないか注意深く観察してください。 | 電源サイクルシステム | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
2517 | エラー | ポンプまたはテンショナーのファームウェアバージョンに互換性がありません。システムを再起動してください。システムを実行できません。 | ポンプまたはテンショナーのファームウェアバージョンに互換性がありません。システムを再起動してください。システムを実行できません。 | システムを再起動します。それでも問題が続く場合は、障害のあるユニットを交換してください。接続されているデバイスをチェックして、どのデバイスが接続されていないかを確認してください。 | ログ ディスプレイ ACK | PFHC | ツール
3000 | エラー | コントローラー内部ソフトウェアエラー | コントローラーのソフトウェアエラー。 | サービスにご連絡ください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3001 | エラー | コントローラークロックバッテリー空 | 内部バッテリーが寿命に近づいています。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3010 | 警告 | システム過熱 | コントローラーが過熱しています。 | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3011 | 警告 | コントローラーハードウェア駆動部が過熱しています |  | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3013 | 警告 | コントローラーの温度が高いため、使用が制限されています | 温度制限値に達しました。過熱によるコントローラーのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | コントローラーの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3020 | 警告 | コントローラーハードウェア障害 |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3021 | 警告 | システム電圧の問題 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3022 | 警告 | コントローラーの電圧の問題：AC入力電圧が高すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3023 | 警告 | コントローラーの電圧の問題：AC入力電圧が低すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3024 | 警告 | ドライブの電圧の問題：AC入力電圧が高すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Flex ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3025 | 警告 | ドライブの電圧の問題：AC入力電圧が低すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Flex ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3026 | 情報 | すでに接続されている IxB Connect ツールの最大数。 | コントローラーに接続されている IxB Connect ツールの数が、接続可能なツールの最大数に達したことを示します。 |  | ログ | ToolsControl | コントローラーとツール
3029 | 情報 | クライアントのネットワーク接続が切断されました | ツールがネットワーク範囲外に出たか、別の原因によりツールのネットワーク接続が失なわれました。 | ローミングのしきい値を確認してトラブルシューティングを行い、選択したチャネル番号を 24 未満に減らして、ローミングが有効になっていることを確認します。 | ログ ディスプレイ Conf ACK | IxB | コントローラーとツール
3030 | エラー | IP アドレスがネットワーク上の他のノードと競合しています | 設定された IP アドレスは、同じネットワーク上の別のデバイスによって使用されています。 | デバイスのうちの 1 つの IP アドレスを変更してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3031 | 情報 | ネットワークケーブルが抜けています。 | 工場用ポートのキャリアが失われました (ケーブルの接続が解除されました) 。 | ケーブルの接続を確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3032 | 情報 | ペアリング開始 | ツールペアリングが開始しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3033 | 情報 | ペアリング成功 | ツールペアリングが成功しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3034 | 情報 | ペアリングに失敗しました：ツールが見つかりません | コントローラーは、無線ピアにスキャンする際にペアリングするツールを見つけられませんでした。 | ツールをペアリングモードに設定し、再試行してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3035 | エラー | ペアリングに失敗しました：複数のツールが見つかりました | コントローラーは、無線ピアをスキャンする際に複数のツールを見つけました。 | コントローラーでペアリングモードを開始する際には、1 つのツールのみがペアリングモードになっていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3036 | エラー | ペアリングに失敗しました：通信エラー | コントローラーがペアリングプロセス中に、接続の喪失、想定外の応答、またはタイムアウトになりました。 | ペアリングを複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3037 | 情報 | ペアリングに失敗しました：ツールスロットが一杯です |  | 1つのツールスロットをクリアしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3040 | 警告 | 非常停止 | 緊急停止のためにドライブが無効になりました。 | 非常停止をリセットします。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3050 | 情報 | システムクロック更新 | システムクロックが更新されました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3051 | エラー | システムクロックエラー | ハードウェアリアルタイムクロック (RTC) から読み出した時間が間違っています。 | RTC バッテリーを変更してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3052 | 警告 | リモート起動構成エラー | HW と SW リモート起動構成が一致していません。 | HW ディップスイッチが選択された開始ソースと一致していることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3053 | 情報 | ドライブが接続されました | 同期締め付けドライブが接続されました。 |  | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3054 | 情報 | ドライブが切断されました | ドライブがコントローラーから切断されました。 | 外部に接続されているドライブのケーブル接続と電源を確認するか、コントローラーを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3055 | 警告 | モード構成エラー | 選択したモードが誤って構成されると生成されます。たとえば、同じボルト番号または同じチャンネルの2つのボルトの構成、不完全モード構成など。 | モード構成エラーについては、ToolsTalk2 を確認してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3056 | 警告 | 開始できません: ツールまたはドライブがありません | 使用されているチャンネルにドライブやツールがない場合に生成されます。 | HMIのチャンネルメニューを確認してください。喪失したドライブまたはツールを接続します。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3057 | 情報 | 開始できません: チャンネルはすでに使用されています | 必要なチャンネルが別の仮想ステーションに割り当てられる場合に生成されます。 |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3058 | 情報 | モードが選択されていません |  | モードを選択します。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3059 | 警告 | アトラスコプコのライセンスマネージャーへの接続に失敗しました | コントローラーが、ローカルのライセンスマネージャーに接続してライセンスを取得するのに失敗したことを示します。 | ローカルネットワークを検証してください。再び失敗する場合は、コントローラーの整備を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3060 | エラー | 仮想ステーションライセンス数が超過しました。 | 仮想ステーションのライセンスが使用可能なライセンス数を超えています。 | ライセンスまたは仮想ステーションの構成を更新します。 | ログ ディスプレイ ACK | ToolsControl | コントローラー
3061 | 警告 | 開始できません: 信号低を有効にします |  | 締め付けを開始する前に、「操作の有効化」信号が「高」に設定されていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3062 | 警告 | 開始できません: 信号高を停止します |  | 締め付けを開始する前に、「操作の有効化」信号が「低」に設定されていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3063 | 警告 | 開始できません: すべてのチャンネルが禁止されました | すべてのチャンネルが禁止されているため、締め付けを開始することができません。 | 少なくとも1つのチャンネルを禁止しないように設定します。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3064 | 警告 | キャリア番号に問題があります | FlexCarrierの16進スイッチがゼロに設定されています。 | スイッチをゼロ以外の値に切り替えます。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3065 | 警告 | キャリアの非常停止構成プラグのタイプが間違っているか、見つかりません | キャリアに非常停止構成プラグがないか、プラグのタイプが間違っています。 | 正しいプラグタイプを挿入してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3066 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相ACなし |  | キャリアへの三相電源が許容範囲内であり、完全に機能していることを確認します。三相ケーブルが良好な状態で、正しく接続されていることを確認します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3067 | 警告 | キャリア電圧入口: 1つのAC相がありません |  | キャリアへの三相電源が許容範囲内であり、完全に機能していることを確認します。三相ケーブルが良好な状態で、正しく接続されていることを確認します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3068 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源装置が故障しています |  | キャリアの保守サービスを行います。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3069 | 警告 | キャリア24電圧出力ポートが過電流により無効になっています |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3070 | 警告 | キャリア、PF6 FlexControlケーブル出力でハードウェアエラー |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3071 | 警告 | キャリア、PF6 FlexControlケーブル入力でハードウェアエラー |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3072 | 警告 | 短絡による緊急停止 24 VDC 電源障害 |  | キャリアの保守サービスを行います。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3073 | 警告 | 開始できません: システムが非常停止しました | 複数のスピンドルを割り当てる場合、このイベントは非常停止のために 「preStartCheckFailed」 によって呼び出されます。 | 非常停止をリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3074 | 警告 | キャリア過熱 |  | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3075 | 警告 | キャリア温度 OK |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3076 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源が過負荷です | 内部PSUからの電流出力が高すぎます。 | PSUから電力供給を受けている他のキャリアを切断します。24 VDCを使用して外部機器をすべて取り外します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3077 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源電圧値超過 | 内部PSUからの電圧出力が高すぎます。 | キャリアを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3078 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源電圧値過小 | 内蔵PSUからの電圧出力が低すぎます。 | キャリアを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3079 | 警告 | キャリアへの外部供給：24VDC過電圧 | バックアップ入力電圧が27VDCを超えています。 | バックアップ入力電圧を調整します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3080 | 警告 | キャリアへの外部供給：24VDC不足電圧 | バックアップ入力電圧が19VDC未満です。 | バックアップ入力電圧を調整します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3081 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相AC過電圧 | 入力電圧が高すぎます。 | 入力電圧を下げます。400VACまたは480VACである必要があります。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3082 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相AC不足電圧 | 入力電圧が低すぎます。 | 入力電圧を上げます。400VACまたは480VACである必要があります。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3083 | エラー | Anybus/Profisafe モジュールファームウェアの間違い |  | Anybus モジュールのファームウェアを最新バージョンに更新します。 | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3084 | エラー | ソフト PLC ランタイムエラー | eCLR が制御不能な方法で終了しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3085 | 警告 | キャリア：ファンモジュールが故障しています |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3086 | 警告 | キャリア：ファンモジュールの部分故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3087 | 警告 | キャリア：左ファンモジュールの故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3088 | 警告 | キャリア：左ファンモジュールの部分故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3089 | 警告 | キャリア：右ファンモジュールの故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3090 | 警告 | キャリア：右ファンモジュールの部分故障 |  | ファンモジュールを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3091 | 情報 | 同期メンバー チャネルの衝突 | 2 つ以上の同期メンバーが同じチャネルに構成されている場合に生成されます。 | 競合している同期メンバーを再構成して、別の同期メンバーに割り当てられていない一意のチャネル、または異なるチャネルを持つようにします。 | ログ Conf ディスプレイ ACK | Power Focus 8 同期締め付け ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3095 | 警告 | WiFi 信号強度 (低) | ワイヤレスネットワークの信号強度が、「信号強度が下回った時に警告する (dBm)」の設定で設定された値を下回っています。 |  | Conf | IxB STRw | コントローラーとツール
3096 | 警告 | 携帯電話の信号強度低 | 移動体通信接続の RSSI 値が、定義されたしきい値である -98 dBm を下回っています。 | ツールを移動体通信アンテナに近づけると、接続が強化され、データの損失を防ぎます。 | Conf | IxB | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3097 | 警告 | 携帯電話の接続が失われました | システムが移動体通信ネットワークへの接続を失いました。 | ツールを移動体通信アンテナに近づけます。 移動体通信接続の接続設定を確認して、引き続き正しい APN が構成されていることを確認します。 移動体通信ネットワークに問題がないか確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3100 | 警告 | モード構成が存在しません |  | 締め付けを開始する前に、既存の同期モードを選択してください。 | ログ ディスプレイ | Flex 同期締め付け | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3150 | エラー | ソフトウェアIAMの非互換性 | IAMはコントローラーにインストールされたソフトウェアと互換性がありません | IAM を交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3160 | エラー | 新しくインストールされたソフトウェアのライセンス認証に失敗しました | ライセンス認証中に問題が発生しました。新しくインストールされたソフトウェアが起動すると、以前に動作していたソフトウェアへのフォールバックが発生する。このエラーは、ソフトウェアのインストール中にのみ起こり、新しいソフトウェアが 3 回起動できなかった場合に発生します。 | エクスポートして、アトラスコプコまでご連絡ください。インストールしようとしているソフトウェアのバージョンと、機能しているソフトウェアのバージョンを書き留めてください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3161 | エラー | 予期しないソフトウェアパーティションで開始されました。 | コントローラーは、予期されたソフトウェア側ではなく、非アクティブなソフトウェア側で起動しました。 | ソフトウェア情報を書き留めます (コントローラーのホーム画面で、[コントローラー] > [ソフトウェア]を選択します) 。コントローラーを再起動して、再起動時に正しいソフトウェアで実行されていることを確認してください。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3162 | 情報 | ソフトウェアアップグレードの検証に失敗しました | ソフトウェアパッケージの整合性と真正性を検証できませんでした・ | アップグレード先のソフトウェアパッケージが署名済みのソフトウェアパッケージであることを確認してください。ソフトウェア情報を書き留めます (コントローラーのホーム画面で、[コントローラー] > [ソフトウェア]を選択します) 。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3180 | 情報 | ソフトウェアアダプタのインポート検証に失敗しました | インポートされたプロトコルアダプタの整合性と真正性を検証できませんでした | インポートするプロトコルアダプタが署名済みのプロトコルアダプタであることを確認してください。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3500 | エラー | 一般ライセンスマネージャーエラー | 使用されている機能管理システムで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3501 | エラー | ライセンスマネージャー同期エラー | ライセンスサーバーとの同期に失敗しました。 | アトラスコプコのサービス担当者までお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3502 | 情報 | ライセンスマネージャー同期完了 | ライセンスサーバーとの同期が完了しました。 |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3503 | 警告 | ライセンスマネージャーー：別のソースが使用中 | ライセンスは別のソースによって使用されています。 | ライセンスの割り当てを確認してください。 | ログ ディスプレイ | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3504 | 警告 | ライセンスマネージャーーの再起動が必要です |  | ライセンスマネージャーーを再起動してください。 | ログ ディスプレイ | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3505 | 情報 | USB ライセンスの同期が開始しました | USB ライセンスドングルからのライセンスの移動が開始しました。 |  | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3506 | エラー | USB ライセンスの同期エラー | USB ライセンスドングルからのライセンスの移動に失敗しました。 | アトラスコプコのサービス担当者までお問い合わせください。 | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3507 | 情報 | USB ライセンスの同期が終了しました | USB ライセンスドングルからのライセンスの移動が完了しました。 |  | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3508 | 情報 | 1つまたは複数のライセンスの有効期限が近づいています。ライセンスサーバーが構成されていることを確認してください |  | ライセンスを更新します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3510 | エラー | すで使用されているローカルライセンスサーバーがあります。新しいライセンスを構成する前に、すべてのライセンスをサーバーに返してください。 | 構成中に、使用するライセンスで不整合が検出されました。 | ライセンスを更新します。 | ログ ディスプレイ ACK | ToolsControl | コントローラー
3511 | 警告 | ライセンスの1つに異なるライセンス定義があります | 使用するライセンスで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3512 | エラー | 予期しないライセンスサービスエラー。さらに支援が必要な場合は、アトラスコプコまでお問い合わせください。 |  | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ Conf ディスプレイ ACK | ToolsControl | コントローラー
3550 | 警告 | ライセンスがありません |  | 正しいライセンスをインストールしてください | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl PFHC | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3551 | 警告 | ライセンスにより無線通信が無効になっています |  | 仮想ステーションからスタンドアロンライセンスの割り当てを解除します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | コントローラー、ドライブ、同期締付け
3600 | 情報 | ユーザーによるシステムの再起動 | 再起動は、次のようなシステム内のユーザーアクションの結果としてトリガーされます。 エクスポートをインポートした後。 ソフトウェア更新後に新しいソフトウェアを有効化した際。 ソフトウェア側を交換した際。 システムの再起動が必要なサービスタスクを実行した際。 IxB でオープンエンドの調整をした際。 IxB で Wi-Fi から Bluetooth に切り替えた際。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | コントローラーとツール
3601 | 情報 | 予期しないシステムシャットダウン | システムが予期せず再起動またはシャットダウンした際 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
3610 | 情報 | 停電によるシステムシャットダウン | 電源スイッチが押されているか、コントローラが電源から切り離されている場合 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
3611 | 情報 | バックアップ バッテリータイマーがタイムアウトしたため、シャットダウンしました | ツールが 20 秒間以上バックアップバッテリーで稼働している場合 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
3612 | 情報 | アイドル状態によるシステムシャットダウン | アイドル時間タイムアウトとなった場合 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | コントローラーとツール
4010 | 情報 | ツールがデジタル入力によりロックされました。 | ツールは、デジタル入力信号によってロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4011 | 情報 | Open Protocolによるツールのロック | ツールはOpen Protocolによってロックされています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4012 | 情報 | フィールドバスによってロックされたツール | ツールは、フィールドバスによってロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | 締め付け工程
4013 | 情報 | ソケットセレクタによってロックされているツール | ソケットセレクタが仮想ステーションから切断されると、ツールがロックされます。 | マスターアンロックでロック解除 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4014 | 情報 | ツールがソフト PLC によってロックされています | ソフト PLC 信号によってツールがロックされています。 | マスターアンロックでロック解除 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | 締め付け工程
4015 | 情報 | 緩め無効 | 締め付けプログラムで緩めが無効になっています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | 締め付け工程
4016 | 情報 | 締め付け無効 |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl XB | 締め付け工程
4017 | 情報 | 緩めが構成されていません | 選択された締め付けプログラムで緩めが構成されていません | 異なる締め付けプログラムを選択してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4020 | 情報 | NG締め付けけが多すぎます | バッチ内の連続NG締め付けの最大値を超えています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4021 | 情報 | 連続した緩め回数が多すぎます | 一般仮想ステーションで設定された最大連続緩め回数に達しました | 外部入力は、「緩め回数が多すぎのロックをリセットする」信号または「マスターアンロック」信号でロックを解除してリセットする必要があります。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期 PFXC ツール管理 | グループ
4025 | 情報 | 締め付けプログラムが選択されていません | 締め付けプログラムが選択されていません。 | 締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを選択します。 | ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4030 | 情報 | バッチシーケンスが中止されました | バッチシーケンスが中止されました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | 締め付け工程
4031 | 情報 | バッチシーケンスを完了する最長時間に達しました |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4032 | 情報 | 最初の締め付けを完了する最長時間に達しました |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4035 | 情報 | ライン制御によりロック |  |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4040 | 情報 | 代替識別子によりロックされました | 代替識別子によりツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4050 |  | 無効なソケット構成 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています。 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4060 | 情報 | ツールがバッチ完了でロックされました | バッチシーケンス完了でフラグツールロックを使用してバッチを実行すると、ユーザーがトリガーを押した際にこのイベントが生成されます。 | 完了で信号のロック解除ツールを使用してロックを解除します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4062 | 情報 | 結果の同期によりツールがロックされました | ツールからの結果がコントローラーと同期中です。 | 結果の同期が完了するまで待ってから作業を再開してください。 | ログ ディスプレイ Conf ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4063 | 情報 | トランスデューサーの冗長エラーによりツールがロックされました | 冗長エラーによりツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 ToolsControl |
4064 | 情報 | 自動化ルールによりツールがロックされました | ツールは自動化ルールによってロックされました。 | アクションなし | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
4070 | 情報 | プロセスが手動モードに入りました | 仮想ステーションで手動モードが起動していることを示します。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4071 | 情報 | プロセスが自動モードに入りました | 仮想ステーションで自動モードが起動していることを示します。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4072 | 情報 | テストボルト |  |  | Conf | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
4073 | 情報 | ツールのゼロ位置が更新されました | ツールのゼロ位置が信号を使用して設定されていることを示します。 |  | Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4100 | 警告 | 識別子は受け入れられません：文字列の長さが無効です |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4101 | 警告 | 文字列の選択に失敗しました：複数の一致 |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4102 | 警告 | 文字列の選択に失敗しました：一致するものが見つかりませんでした |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4103 | 警告 | 識別子は受け入れられません：同じ文字列がすでに受信されています |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4104 | 警告 | 識別子は受け入れられません：一致するものが見つかりませんでした |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4500 | 情報 | 結果ドライブエラー | 内部ドライブエラーまたはドライバ喪失が検出されました。 |  | Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4501 | 情報 | 結果リヒット | リヒット検出がオンのときにすでに締め付けたボルトを締め付ける試み。 | 開始段階のステップカテゴリをソフトスタートに設定する必要があります。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4502 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク低 | 最小レベル未満のソフトスタートトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4503 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク高 | 最大レベル超過のソフトスタートトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4504 | 情報 | 結果セルフタップトルク高 | セルフタップトルク最大レベルを超過しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4505 | 情報 | 結果セルフタップトルク低 | 最小限度未満のセルフタップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4506 | 情報 | 結果安全トルク低 | トルクセンサーを正しく取り付けるための自動的に計算したトルク値。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4507 | 情報 | 結果ランダウントルク高 | 最大レベル超過のランダウントルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4508 | 情報 | 結果ランダウン角度高 | 最大レベル超過のランダウン角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4509 | 情報 | 結果ランダウン時間高 | 最大制限超過のランダウン時間。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4510 | 情報 | 結果ランダウン時間低 | 最小制限未満のランダウン時間。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4511 | 情報 | 結果ランダウントルク低 | 最小レベル未満のランダウントルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4512 | 情報 | 結果ランダウン角度低 | 最小レベル未満のランダウン角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4513 | 情報 | 結果最終トルク高 | 最大レベル超過の最終ステップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4514 | 情報 | 結果最終角度高 | 最大レベル超過の最終ステップ角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4515 | 情報 | 結果最終トルク低 | 最小レベル未満の最終ステップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4516 | 情報 | 結果最終角度低 | 最小レベル未満の最終ステップ角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4517 | 情報 | 結果締め付けタイムアウト | 締め付け時間制限が超過しました。一般的な締め付け戦略での、最大締め付け時間は30秒です。マルチステップの最大締め付け時間は、ステップ制限の最大時間によって異なります。エラーコードは締め付け段階によって異なります。 | 締め付けの再実行。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4518 | 情報 | 結果トリガー喪失 | 目標に達する前にツールトリガーがリリースされました。 一般的な締め付け戦略で、締め付け段階が終了する前にトリガーを解除することは許可されていません。 マルチステップでは、特定のステップの目標に達する前にトリガーが解除されると、エラーが表示されます。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4519 | 情報 | 早期のトルク喪失 | ソケットがナットから脱落しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4520 | 情報 | 結果最終ステップ前にターゲットに到達 | 締め付けプログラムの最終ステップの前にターゲットトルクに達しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4521 | 情報 | 結果ポストビュートルク低 | 最小レベル未満のポストビュートルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4522 | 情報 | 結果ポストビュートルク高 | 最大レベル超過のポストビュートルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4523 | 情報 | 結果ポストビュートルク間隔に達していません | ポストビュートルク間隔に達していません。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4524 | 情報 | 結果トルク補正間隔に達していません | ランダウン終了前にトルク補正間隔角度に達していません。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4525 | 情報 | ツールの動き超過の結果です | NG 締め付け詳細状態から。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4526 | 情報 | 結果 SafetyCurrMon センサー不一致 | 電流監視エラー。 |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4527 | 情報 | ツールの動き超過の結果です |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4538 | 情報 | 結果最終監督トルク低 | 最終監督トルクに達しませんでした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4543 | 情報 | 結果スナッグモニター高 | レンチ専用。モニターが着座レベルを超えていることを検出しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4545 | 情報 | 結果残留トルクなし | レンチ専用。残留トルクがしきい値未満です。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4546 | 情報 | 結果過速度 | レンチ専用。レンチジャイロが、速度が速いために角度を測定できませんでした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4547 | 情報 | 結果有効な緩め | レンチ専用。レンチが予期しない緩めを検出しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4548 | 情報 | 結果最終が目標未満 | 最終トルクが、締め付けプログラムで設定されたターゲットトルク未満です。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4549 | 情報 | TurboTight 時間制限超過 |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4550 | 情報 | 結果ランダウンパルス高 | ランダウンパルスの最大数を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4551 | 情報 | 結果ランダウンパルス低 | ランダウンパルスの最小数に達する前にランダウンが完了しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4552 | 情報 | 結果最終パルス高 | パルスの最大数を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4553 | 情報 | 結果最終パルス低 | パルスの最小数に達する前に締め付けが完了しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4554 | 情報 | シャットオフ高時の電流 | シャットオフ時の電流が電流上限を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4555 | 情報 | シャットオフ低時の電流 | 測定されたシャットオフ電流が電流下限未満でした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4556 | 情報 | 未分類のマルチステップエラー | マルチステップ構成のエラー。多くの場合はツール検証に関するエラーです。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4557 | 情報 | 結果は過負荷です |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4559 | 情報 | 停止の結果 | このイベントは、外部の停止信号またはロック信号によって進行中の締め付けが中止されたときにトリガーされます。このイベントは、トリガ喪失と外部停止を区別するために導入されました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | 締め付け工程
4600 | 警告 | バッチ締め付けと組み合わせて使用されたデータドロップまたはデータ保持。信号には効果がありません。 |  | データドロップとデータ保持は、バッチ制御なしのワークタスクでのみサポートされます。信号を使用する必要がある場合は、別のワークタスクを選択してください。 |  | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
4601 | 情報 | データ保持が有効：信号が低になると、締め付け結果が送信されます。 |  |  |  | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
4602 | 情報 | データドロップが有効：締め付け結果が破棄されます |  |  |  | Flex 同期締め付け | 締め付け工程
5010 | 警告 | 無効な締め付けプログラムパラメータ値 | 選択した締め付けプログラムのパラメータが無効です。 | パラメータの値を見つけて変更するには、選択した締め付けプログラムの構成をチェックしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | プログラム構成
5011 | 警告 | ツールでプログラムストレージを準備できませんでした | ツールで現在のプログラムストレージサイズを読み取ったり、更新された (または新しく選択された) プログラムをツールにダウンロードするためのプログラムストレージを準備したりすることはできません。 | サポートされているソフトウェアバージョンについては、ツールを確認してください。 ツールを再起動します。 [締め付けプログラム] を再度選択します。 ネットワーク接続でデータの整合性と品質を確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | プログラム構成
5020 | 情報 | メイントリガーは有効な開始ソースではありません | プッシュスタートのみ構成され、ユーザーがメイントリガーを押した場合のみ生成されます。ユーザーがプッシュスタートを押すまでに生成されます。 | プッシュスタートを押してツールを開始します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | プログラム構成
5030 | 情報 | 締め付けプログラムの複雑度がツールの容量を超えています | 選択された締め付けプログラムが、使用している STB ツールに複雑すぎます。ツールはロックされます。 | 締め付けプログラムの複雑性を低下させるか、別のプログラムを選択してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | プログラム構成
6010 | 情報 | 接続アクセサリ | アクセサリがコントローラーに接続されました。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6020 | 情報 | 未接続アクセサリ | アクセサリがコントローラーから切断されました。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6021 | 警告 | フィールドバスオフライン | フィールドバスとの通信がありません。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC | アクセサリ
6030 | 警告 | アクセサリアドレスが競合しています | 同一アドレスのアクセサリが複数接続されています。 | アクセサリのアドレスを変更します。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6040 | 警告 | アクセサリ通信エラー | アクセサリの断続的通信エラーが発生しました。 | ケーブルとコネクタを確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6041 | 警告 | フィールドバスエラー | フィールドバスとの通信エラー。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | アクセサリ
6042 | 警告 | フィールドバスモジュールの不一致 | インストールされたフィールドバスモジュールが構成されたモジュールと一致しません。 | インストールされているモジュールと一致するように構成を変更するか、インストールされているモジュールを正しいものと交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | アクセサリ
6043 | 警告 | フィールドバス出力バッファオーバーフロー | フィールドバス通信に使用されている出力バッファが使い果たされ、バッファのオーバーフローが発生しました。1つ以上の信号更新が破棄されました。 | フィールドバス通信とフィールドバス診断 (使用されている場合) を停止して、バッファを回復します。 このイベントが頻繁に発生する場合は、PLCプログラムを含むフィールドバス通信の設定を確認してください。更新間隔と比較して更新が多すぎると、このシナリオが発生する可能性があります。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け | アクセサリ
6044 | 警告 | フィールドバス プロバイダーIDの不一致 | インストールされているフィールドバスモジュールはサポートされていません。 | サポートされているAtlas Copcoフィールドバスモジュールを接続します。 | ログ ディスプレイ ACK | Power Focus 8 | アクセサリ
6050 | 情報 | 間違ったソケットが選択されました | ソケットが選択されていないか、間違ったソケットが選択された場合に生成されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | アクセサリ
6090 | 警告 | バーコードスキャナが特定できませんでした | 固有のシリアル番号が見つからない場合。 | バーコードリーダーのデバイスを構成します。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC | アクセサリ
6500 | 警告 | ルールの構成が無効です | マップされた仮想ステーションが存在しない場合、停止構成が無効である場合、またはルールにトリガーもアクションもない場合、ルール構成は無効になります | ツールの構成を確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6501 | 警告 | 実行中にルールがトリガーされました | 実行中のルールが、同じトリガーによって再トリガーされました。 | ルールを無効にしてから有効にします。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6502 | 情報 | アクションの実行に失敗しました | 削除された仮想ステーションまたは存在しない仮想ステーションでアクションを実行できなかった場合、ルールはイベントの実行に失敗します。これは、ルールに構成された仮想ステーションが削除された場合に発生します。 | アクションを修正し、ルールを無効にしてから有効にしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6503 | 警告 | 実行中のルールが削除されました | このイベントは、現在実行中のルールが削除された場合に発生します。実行中のルールが削除されても、アクションはリセットされません。 | アクションなし。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6504 | 警告 | 実行中のルールが無効化されました | このイベントは、現在実行中のルールが無効化された場合に発生します。実行中のルールが無効化されても、アクションはリセットされません。 | アクションなし。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
6505 | 警告 | 実行中のルールが更新されました | 現在実行中のルールが更新されると、ルール更新イベントが実行されます。 | アクションなし。 | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl |
7010 | 情報 | 表示するメッセージのテキスト | メッセージを表示する一般的イベントです。 |  | ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC PFHC ToolsControl | メッセージ
8200 | 情報 | シリアルポートを開くことができませんでした | 使用するシリアルポートを開くことができませんでした。 | シリアルポートの接続を確認してください。 | ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | その他
8300 | 警告 | オープンプロトコルクライアントの通信がタイムアウトしました | オープンプロトコルクライアントへの通信がタイムアウトしました。予想される時間内にキープアライブメッセージまたはコマンドは送信されませんでした。 | コントローラーのネットワーク接続を確認します。 ネットワークセットアップ (ファイアウォールとスイッチ) を確認します。 クライアント側のアプリケーションソフトウェアを確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 同期締め付け Power Focus XC ToolsControl | その他
8214 | エラー | EHMI ソフトウェアバージョンが一致していません | EHMIソフトウェアのバージョンがコントローラーとの互換性において一致しません。 | EHMIのソフトウェアバージョンを更新してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | その他

##

Conf - イベントコードのリスト

[イベントの構成]ページからイベントを構成できるかどうかをユーザーに通知します。

次に利用可能 - イベントコードのリスト

イベントコードが利用可能な製品のリスト。

グループ - イベントコードのリスト

イベントコードが属するグループ。

イベントの説明

イベントの簡単な説明と、それが起こった理由。

手順 - イベントコードのリスト

該当する場合、手順には、イベントを消去する方法についての指示が含まれます。

ログ - イベントコードのリスト

イベントがイベントログに保存されるかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

ディスプレイ - イベントコードのリスト

イベントが画面で表示されるかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

Ack - イベントコードのリスト

続行する前にイベントを確認しなければならないかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

イベントコード

一意のイベント番号。

イベントの種類 - イベントコードリスト

イベントの種類：情報、警告、およびエラー。

イベント名

イベントの簡単な名前

# NOK 結果一リスト

エラーメッセージ | 説明 | GUI の場所
--- | --- | ---
ドライブエラー | 内部ドライブエラーまたはドライバ喪失が検出されました。 | 該当なし
リヒット | 締め付け済みボルトの締め付けの試み。 | 締め付けパラメーター（編集） > リヒット検出
最大以上のソフトスタートトルク | 最大レベル超過のソフトスタートトルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 1）ソフトスタート > 最大トルク
最大以上のSelftapトルク | 最大レベル超過の Selftap トルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ソフトスタート > 最大トルク
最小未満のSelftapトルク | 最小限度未満の Selftap トルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ソフトスタート > 最小トルク
安全トルク限界低 | トルクセンサーを正しく取り付けるための自動的に計算したトルク値。 | 該当なし
最大以上のランダウントルク | 最大レベル超過のランダウントルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウントルク制限 > 最大トルク
最大以上のランダウン角度 | 最大レベル超過のランダウン角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最大角度
ランダウンが最大時間制限超過 | 最大制限超過のランダウン時間。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最大時間
ランダウンが最小時間制限未満 | 最小制限未満のランダウン時間。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最小時間
ランダウントルクが最小未満 | 最小レベル未満のランダウントルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウントルク制限 > 最小トルク
ランダウン角度が最小未満 | 最小レベル未満のランダウン角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ランダウン角度制限 > 最小角度
最終段階トルクが最大以上 | 最大レベル超過の最終ステップトルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > トルク制限手動 > 最大トルク
最終段階角度が最大以上 | 最大レベル超過の最終ステップ角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大角度
最終段階トルクが最小未満 | 最小レベル未満の最終ステップトルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > トルク制限手動 > 最小トルク
最終段階角度が最小未満 | 最小レベル未満の最終ステップ角度。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大角度
締め付けタイムアウト | 締め付け時間制限が超過しました。 | [マルチステップ] 締め付けパラメーター（編集） > ステップに依存 [その他の締め付けプログラム]：30 秒に設定されている固定パラメーター
トリガー喪失 | 目標に達する前にツールトリガーがリリースされました。 | [マルチステップ]：締め付けステップの目標に達する前のトリガ解除 [その他の締め付けプログラム]：締め付け段階が終了する前のトリガ解除
スリップオフ | ソケットがナットから脱落しました。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）締め付けパラメーター > スリップオフ検出時間
最終ステップの前にターゲットに到達しました | 締め付けプログラムの最終ステップの前にターゲットトルクに達しました。 | 目標トルク
ポストビュートルクが最小未満 | 最小レベル未満のポストビュートルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ポストビュートルク > 最小トルク
ポストビュートルクが最大以上 | 最大レベル超過のポストビュートルク。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ポストビュートルク > 最大トルク
ポスト ビュー トルク間隔に達しています | ポストビュートルク間隔に達していません。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 2）ポストビュートルク > 最小トルク長さ
トルク補正間隔に達していません | ランダウン終了前にトルク補正間隔角度に達していません。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）トルク補正 > トルク補正点
ツールの動きが超過しました | ツールが、設定角度制限を超えて移動しました。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 1）TrueAngle 補正（オン）；ツール移動制限 > 正／負
電流モニタリングエラー | 電流監視エラー。 | 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 1）電流監視（オン）
最終段階が最大時間制限超過 |  | [TurboTight] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大時間
最終段階が最小時間制限未満 |  | [TurboTight] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最小時間
TurboTight 時間制限超過 | TurboTight 時間制限を超過しました。 | [TurboTight] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3）最終ステップ > 最大時間
スナッグモニター高 | レンチ専用。モニターが着座レベルを超えていることを検出しました。 | 締め付けパラメーター（編集） > ランダウン段階（ステップ 2）ランダウン完了 > ランダウン完了トルク
残留トルクなし | レンチ専用。残留トルクがしきい値未満です。 | [TurboTight] + [TensorPulse] 締め付けパラメーター（編集） > （ステップ 3） > 締め付けパラメーター > 残留トルクの相関係数
過速度 | レンチ専用。レンチジャイロが、速度が速いために角度を測定できませんでした。 | 該当なし
停止しました | 目標に到達する前に外部から停止されました。 | [マルチステップ]: 締め付けステップ目標に達する前に外部から停止されました [その他の締付プログラム]: 締め付けステップが終了する前に外部から停止されました

# SPC - 統計的プロセス制御

内蔵SPC機能の目的は、オペレーターまたは品質管理スタッフに、標準のSPCルールに従って組立工程の安定性と能力を判断できるデータを提供することです。
コントローラー内でSPC機能を設定することにより、外部ソフトウェアを必要とせずに、コントローラー上で直接作業を簡素化して実行することができます。チャートはコントローラーで生成されます。
コントローラー内のプログラムモニターはSPC変数として使用できるため、コントローラーによって制御される変数のみがコントローラシステムの性能を示すように指定する必要があります。その他の変数は、主に他のプロセスの結果を示します。たとえば、トルク値がジョイントに適用される場合、最終トルク値のSPCと関連する結果（CpやCpkなど）は、そのジョイントでのツールとコントローラーのパフォーマンスを示します。

統計計算は、コントローラーに保存されている古いデータに基づきます。

統計計算は、特定の仮想ステーションに対して選択および使用された締め付けプログラムに応じて、仮想ステーションレベルで実行されます。

本セクション内

- SPCパラメーターの構成
- SPC変数の構成
- 統計情報の計算
- 統計結果の表示

# SPCパラメーターの構成

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。次に、左側で[統計]を選択します。

2. [SPC構成]ウィンドウで、次のパラメーターを入力して、コントローラーに保存されている結果を収集します：

   - サブグループ数: 統計計算の基となるサブグループの数を入力します。
     結果の数（サブグループの数×頻度）は、2から500の範囲になります。

   - サブグループサイズ: SPCチャートの各ポイント（サブグループ内のテストの平均値）を定義するために必要なテスト（サンプル）の数を入力します。
     サブグループサイズの範囲は2〜25です。

   - 頻度: 新しいサブグループの収集を開始する頻度を入力します。
     頻度は、サブグループサイズ以上である必要があります。

     たとえば、頻度が8でサブグループサイズが5の場合、最初の5つのデータ（結果）がサブグループに使用されます。頻度 = 8であるため、次のサブグループは8番目以降のデータ（結果）の検討を開始し、以下同様にループします。

# SPC変数の構成

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。次に、左側で[統計]を選択します。

2. GUIの右上隅にあるプラスアイコンを選択します。
   SPC変数ウィンドウに新しい変数が表示されます。

3. [名前]ボックスに、変数の名前を入力します。
   変数の名前は、 SPC変数ウィンドウの見出しとなります。

4. 締め付けプログラムを選択します。
   [締め付けプログラム]ウィンドウが表示され、コントローラーに保存され、統計計算に使用できるすべてのマルチステップ締め付けプログラムが一覧表示されます。
   新しい変数のマルチステップ締め付けプログラムを選択します。

   締め付けプログラムはマルチステッププログラムである必要があります。

5. 仮想ステーションを選択します。
   [仮想ステーション]ウィンドウが表示されます。
   結果を作成する元となる仮想ステーションを選択します。

   統計は、次のライセンスタイプが割り当てられた仮想ステーションによって作成された結果に基づいています。

   - プロセス制御

6. [モニター]を選択します。
   [モニター]ウィンドウが表示されます。
   SPC 計算の基になる次のプログラムモニターで、いずれかのプログラムを選択します：

   - ステップモニターピークトルク

   - ステップモニター角度

   - 最終トルク

   - 最終角度

   - プログラムモニタートルク

   - プログラム監視角度

   ユーザーがステップモニターのピークトルクまたはステップモニターの角度を選択した場合は、[ステップ番号]ボックスに、値を読み取る締め付けプログラムの必要なステップ番号を入力します。

   ユーザーが結果レポーターを使用する場合、次のモニター値に影響を与える可能性があります。最終トルクおよび最終角度。

7. [制限の編集]を選択します。
   [変数の構成]ウィンドウが表示されます。
   結果の計算と分析では、対象となる値ごとに次の制限を設定します。

[許容誤差限界値]ウィンドウで、以下の制限を設定します (プロセス機能の計算に使用するCpおよびCpk)。

- 許容誤差の上限（UTL）：製品属性の最大許容値を識別するユーザー定義数量。

- 許容誤差の下限（LTL）：製品属性の最小許容値を識別するユーザー定義数量。

[管理限界]ウィンドウで、自動計算スイッチを有効または無効にします。
自動計算スイッチが[はい]に設定されている場合、管理限界は自動的に計算されます。
自動計算スイッチが[いいえ]に設定されている場合は、次の制限を設定します：

- 平均-上側管理限界：プロセス平均の上に水平破線として表示される統計的に決定された測定値。

- 平均-下側管理限界：プロセス平均の下に水平破線として表示される統計的に決定された値。

- 範囲-上側管理限界：プロセス平均の上に水平破線として表示される統計的に決定された測定値。

- 範囲-下側管理限界：プロセス平均の下に水平破線として表示される統計的に決定された値。

- シグマ-上側管理限界：プロセス平均の上に水平破線として表示される統計的に決定された測定値。

- シグマ-下側管理限界：プロセス平均の下に水平破線として表示される統計的に決定された値。

[機能]ウィンドウで、次の制限を設定します。

- Cp ：Cp指数は、工程能力を示します。これは、プロセスの広がりが許容幅内に入る回数です（許容誤差の上限-許容誤差の下限）。Cpの値が高いほど、プロセスは良好です。

- Cpk: Cpk指数は、位置に対して補正された工程能力を示します。プロセス設定が許容誤差の中央を基準にして中央から大きく外れている場合、高いCp指数を持つことは有用ではありません。したがって、Cpk指数が高いということは、許容幅に対して小さな広がりで良好なプロセスがあり、その幅内で中央位置に良好に配置されていることを意味します（許容誤差の上限-許容誤差の下限）。CpkがCpと等しい場合、プロセスは許容範囲のちょうど中央で生成されるように設定されています。

関連情報

- [仮想ステーション] タブの操作
- マルチステッププログラム

# 統計情報の計算

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。次に、左側で[統計]を選択します。

2. [SPC構成]ウィンドウで、コントローラーに保存された結果を収集するためのパラメーター（サブグループの数、サブグループのサイズ、および頻度）を入力します。

3. GUIの右上隅にあるプラスアイコンを選択します。
   SPC変数ウィンドウに新しい変数が表示されます。
   新しいSPC変数を構成します。

4. [SPC変数]ウィンドウで、[計算]を選択します。
   データは、コントローラーに格納されている履歴結果から収集され、[SPC構成]ウィンドウおよび[SPC変数] ウィンドウで設定された基準に合わせて配置されます。対象の値は、[SPC構成]ウィンドウで設定されたサイズのサブグループに収集されます。コントローラーで収集された締め付け結果は、統計計算に使用されます。

削除された締め付けプログラムまたは仮想ステーションからの結果の統計を計算することはできません。ただし、結果がコントローラーに格納されている場合を除きます。

統計を計算できるのは、一度に1人のユーザーのみです。

## 統計の式

サブグループ内のデータは、次のように計算されます：

- 平均：

- 範囲= R = max（X i ）-min（X i ）、ここで i = 1 ... n

- サブグループの標準偏差：

- 標準偏差の全体の合計:

  ここで、N = 観測値の総数。

計算に使用するサブグループの指定数が収集されると、SPC関数は計算を開始し、統計の安定性を判断します。
計算は、次の手順で実行されます：（m = サブグループの数）

- 平均値の平均の計算：

- 範囲の平均の計算：

- 標準偏差の平均の計算：

- シグマに関するプロセス能力CpおよびCpkの計算：

  ここで、

  - は、観測された特性値の全体的な算術平均です。

  - UTLは許容誤差の上限です。

  - LTLは許容誤差の下限です。

  - シグマ推定は、サブグループ内の平均平方標準偏差です。

- 範囲に関するプロセス能力CpおよびCpkの計算：

  正規分布の場合、 su = sl = 3です。

[SPC構成]ウィンドウで[自動計算]スイッチが[はい]に設定されている場合の管理限界の計算：

- X-bar R（平均）

- X-bar R（範囲）

- X-bar S（平均）

- X-bar S（シグマ）

A2、A3、D3、D 4、B3、およびB4は定数です（詳細については、「SPC計算定数」の段落を参照してください）。

## SPC計算定数

サブグループサイズ | 標準偏差推定のための除数 | 管理限界係数
--- | --- | ---
|  | Xbar R | Xbar S
A2 | D3 | D4 | A3 | B3 | B4
n | d2
2 | 1.128 | 1.880 | - | 3.267 | 2.659 | - | 3.267
3 | 1.693 | 1.023 | - | 2.574 | 1.954 | - | 2.568
4 | 2.059 | 0.729 | - | 2.282 | 1.628 | - | 2.266
5 | 2.326 | 0.577 | - | 2.114 | 1.427 | - | 2.089
6 | 2.534 | 0.483 | - | 2.004 | 1.287 | 0.030 | 1.970
7 | 2.704 | 0.419 | 0.076 | 1.924 | 1.182 | 0.118 | 1.882
8 | 2.847 | 0.373 | 0.136 | 1.864 | 1.099 | 0.185 | 1.815
9 | 2.970 | 0.337 | 0.184 | 1.816 | 1.032 | 0.239 | 1.761
10 | 3.078 | 0.308 | 0.223 | 1.777 | 0.975 | 0.284 | 1.716
11 | 3.173 | 0.285 | 0.256 | 1.744 | 0.927 | 0.321 | 1.679
12 | 3.258 | 0.266 | 0.283 | 1.717 | 0.886 | 0.354 | 1.646
13 | 3.336 | 0.249 | 0.307 | 1.693 | 0.850 | 0.382 | 1.618
14 | 3.407 | 0.235 | 0.328 | 1.672 | 0.817 | 0.406 | 1.594
15 | 3.472 | 0.223 | 0.347 | 1.653 | 0.789 | 0.428 | 1.572
16 | 3.532 | 0.212 | 0.363 | 1.637 | 0.763 | 0.448 | 1.552
17 | 3.588 | 0.203 | 0.378 | 1.622 | 0.739 | 0.466 | 1.534
18 | 3.640 | 0.194 | 0.391 | 1.608 | 0.718 | 0.482 | 1.518
19 | 3.689 | 0.187 | 0.403 | 1.597 | 0.698 | 0.497 | 1.503
20 | 3.735 | 0.180 | 0.415 | 1.585 | 0.680 | 0.510 | 1.490
21 | 3.778 | 0.173 | 0.425 | 1.575 | 0.663 | 0.523 | 1.477
22 | 3.819 | 0.167 | 0.434 | 1.566 | 0.647 | 0.534 | 1.466
23 | 3.858 | 0.162 | 0.443 | 1.557 | 0.633 | 0.545 | 1.455
24 | 3.895 | 0.157 | 0.451 | 1.548 | 0.619 | 0.555 | 1.445
25 | 3.931 | 0.153 | 0.459 | 1.541 | 0.606 | 0.565 | 1.435

関連情報

- SPCパラメーターの構成
- SPC変数の構成

# 統計結果の表示

1. ホームビューで、[レポート]タブを選択します。次に、左側で[統計]を選択します。

2. [SPC構成]ウィンドウで、次のパラメーターを入力します：サブグループの数、サブグループサイズ、および頻度。

3. GUIの右上隅にあるプラスアイコンを選択します。
   SPC変数ウィンドウに新しい変数が表示されます。
   新しいSPC変数を構成します。

4. [SPC変数]ウィンドウで、[計算]を選択します。

5. 統計結果を表示するには、[SPC変数]ウィンドウで[表示]ボックスを選択します。
   [表示]ボックスには、統計結果が実行された日付と時刻が表示されます。
   統計結果は、ヒストグラム、XBar-Rグラフ、および XBar-Sグラフを使用して表示されます。

   フィルタ処理された結果に対するすべての計算が完了すると、Web HMI と ToolsTalk 2に送信されます。
   統計情報の結果は、ローカルでインターネット一時ファイル フォルダに保存されます (コントローラーには保存されません)。

   統計結果は、Web HMIでのみ表示できます。

## ヒストグラム

ヒストグラムは一連の長方形であり、それぞれの幅はクラス内の値の範囲に比例し、高さはクラスに含まれるサンプルの数に比例します。ガウス曲線は、長方形の傾向に従います。ヒストグラムは、プロセスがその中に持つ変数の数を明らかにします。
ヒストグラムは、表では容易に識別できない傾向を強調し、明確にするため、便利です。

## XBar-Rグラフ

XBar-R管理図には、サブグループの平均値（XBar）と範囲（R）の両方が表示されます。これは、離散値または連続値を使用する最も一般的なタイプの管理図です。グラフのXBar部分はプロセスの平均値の変化を示し、R部分はプロセスの分散の変化を示します。
このチャートは、プロセスの平均値の変化と分散を同時に示し、プロセス内の異常をチェックするための非常に効果的な方法となるため、特に有用です。

## XBar-Sグラフ

XBar-S管理図には、各サブグループの平均値（XBar）グラフと標準偏差（S）の両方が表示されます。
XBar-S管理図は、R(範囲)がS(標準偏差)に置き換えられる点を除いて、XBar-Rグラフと同じです。

## 計算統計値

Web HMIでは、計算された統計値がヒストグラム、XBar-Rグラフ、および XBar-Sグラフの下の情報ボックスに表示されます。

計算値は、読み取られるグラフによって異なります。

計算された統計値は次のとおりです：

- 最小 = 収集されたすべてのサンプル値の最小値

- 最大 = 収集されたすべてのサンプル値の最大値

- 平均 =

- 平均 + 3シグマ = + 3 * 標準偏差

- 平均 - 3シグマ = - 3 * 標準偏差

- Cp（XBar-R管理図では 、値は範囲に基づいており、 XBar-S管理図では値はシグマに基づきます）

- Cpk（XBar-R管理図では 、値は範囲に基づいており、 XBar-S管理図では値はシグマに基づきます）

- 中心線 = 範囲内部分 、およびシグマ部分

- 目標（利用可能な場合はモニターの目標値）

- 標準偏差 = 全体の標準偏差 = 標準偏差

関連情報

- SPCパラメーターの構成
- SPC変数の構成
- 統計情報の計算

# トラブルシューティングおよびサービス

このセクションでは、問題が発生した場合のトラブルシューティングを支援し、製品の保守とサービスに役立つ情報を提供します。

# トラブルシューティング：WLAN と Bluetooth

問題 | 考えられる原因 | ソリューション
--- | --- | ---
ペアリングの失敗 (WLAN) | ツールが再起動され、コントローラーへの接続が失われました | ツールとコントローラーのペアリング
ペアリングの失敗 (WLAN) | 他のツールが同時にペアリングしている | 他のすべてのツールがペアリング モードを終了していることを確認します。
ペアリングの失敗 (WLAN) | ツールが範囲外にある | ツールをコントローラに近づけ、ツールとコントローラ間に障害がないようにします
ペアリングの失敗 (Bluetooth) | 他のツールが同時にペアリングしている | 他のすべてのツールがペアリング モードを終了していることを確認します。
ペアリングの失敗 (Bluetooth) | ツールが範囲外にある | ツールをコントローラに近づけ、ツールとコントローラ間に障害がないようにします
ペアリングの失敗 (Bluetooth) | 他のツールからの干渉 | Bluetooth モジュールの感度が高い可能性があります。他の Bluetooth デバイスをコントローラから遠ざけるか、可能な場合は電源を切るようにしてください。
ペアリングの失敗 (Bluetooth) | 6 つすべてのスロットが使用され、6 つすべてのツールがバーチャルステーションに割り当てられている | バーチャルステーションから既存のペアリング済みのツールを 1 つ削除します (バーチャルステーションメニューのツールフィールドで)
ツールリストからツールが消えた (Bluetooth) | 別のツールをペアリングすると、既存のツールが接続済みのツールリスト (ツールメニュー) から消える | ツールトリガーを引いて、リストに再度表示させます。
ツールリストからツールが消えた (Bluetooth) | ツールが無線動作範囲外にある場合、リストから消えることがある | ツールが無線動作範囲内にあることを確認して、ツールトリガーを押して、リストに再度表示されるようにします

# 参考

このセクションでは、さまざまな有用な情報を見つけることができます。

# 用語および定義

用語 | 同意語 | 定義 | 注記
--- | --- | --- | ---
バッチ |  | 同じ締め付けプログラムとソケットを使用した複数の締め付け |
バッチシーケンス | シーケンス | 異なる締め付けプログラムとソケットの組み合わせを使用した複数の締め付け |
コントローラー GUI |  | コントローラーのボタンやタッチスクリーンのユーザーインターフェイス |
イベント |  | コントローラーとツールのステータス信号 |
最終角度 |  | 締め付けサイクルの終了時における実際の測定角度値 |
最終トルク |  | 締め付けサイクルの終了時における実際の測定トルク値 |
GUI |  | ディスプレイ上のウィンドウ、アイコン、シンボルなどのインタラクティブなグラフィカル要素からなるユーザーインターフェイス |
HMI | ヒューマン マシン インターフェイス | ツールやコントローラーのユーザーインターフェイス | HMI として、コンピュータ Web ベースのインターフェイスやコントローラータッチスクリーンが可能です。
IAM | インテリジェントアプリケーションモジュール | プログラム、構成パラメーターおよび締め付け結果を含むコントローラーのリムーバブルモジュール |
ライン構造 |  | ToolsTalk の構造、フォルダーまたはサブフォルダーへのコントローラーの並べ替えおよびグループ化 | ライン構造は、構造的にコントローラーの大規模グループの可視性を改善する方法です。
ポストビュートルク |  | ランダウン完了前にトルクの最大値と最小値を監視、検出する機能 | ポストビュートルクの1つの目的は、セルフロックナットを使用することです。
締め付けプログラム | パラメーターセット | 単一締め付けアクションを管理、監視し、締め付け結果を保存するためのパラメーターと値の構成 |
プッシュ |  | ToolsTalk に保存されたデータのコントローラーメモリへの転送 |
QIF | 品質統合固定 | 工業用アセンブリシステムにおける締め付けで高品質とトレーサビリティを保証するナットランナ、コントローラー、アクセサリ、およびプロセス監視ツールの完全に統合されたライン | QIF はアトラスコプコで開発され、多くのジョイントが重要である自動車産業および他のアセンブリの状況で使用するのが好ましいです。QIF の概念には、プロセス監視やドキュメントが含まれています。
QIF アクセサリ |  | QIF で使用されるオペレーター通信とガイダンスのためのアクセサリ | アクセサリ製品は、システムとオペレーター間の通信で使用されます。例えば、スキャナ、操作パネル、スタックライト、ソケットセレクターがあります。通信は、アセンブリプロセスにおける品質とトレーサビリティを向上させます。
クイックステップ |  | 締め付け戦略 | 所定の速度とトルクで最初のステップを組み合わせ、次に最終ステップの速度を低下させることで、ジョイントのプレロード散乱を低減させるための締め付け戦略。
リヒット検出 |  | すでに締め付けたジョイントの再締め付けの検出 |
回転 |  | ツールヘッドを回転させる締め付け戦略。 | 回転は、主にテストやデモンストレーションのために使用されます。
ランダウン完了 |  | ネジヘッドが表面と接触し、締め付けステップが始まった際のランダウンステップの終わり |
ランダウンステップ |  | ボルトヘッドが表面に接するまでボルトがスレッドに入った際のステップ |
スナッグ |  | ネジやボルトが表面に対してほぼフィンガータイト |
ソケットセレクター |  | 正しいソケットにオペレーターを誘導するために使用できるランプ付きソケットトレイからなる QIF アクセサリ |
ソフトスタート |  | 指定された回転角度で低速で締め付けを開始します | この機能は、よく管理された方法でボルトをスレッドに入れるよう助け、トリガーが押された際に不要な人間工学的ツールの動きを防止します。
スタックライト |  | ランプ、ボタン、スイッチ、ブザーなどのデジタル信号を介してオペレーターとコントローラー間の通信を処理する QIF アクセサリ |
目標 |  | 締め付けの好ましい結果 | 目標はトルクか角度で表されます。
目標角度 |  | 基準点から測定した、締め付けサイクルの終了時における好ましい角度値 |
目標トルク |  | 締め付けサイクルの終了時における好ましいトルク値 |
3 ステップ |  | 締め付け戦略 | 低速度で最終締め付け前の短い緩みステップが続く所定速度とトルクでの最初のステップでジョイントのプリロード散乱や緩和効果を減少させる締め付け戦略。
締め付けステップ |  | 締め付けが所望の目標トルクもしくは目標角度に達するまでボルトヘッドが表面に到達した時点からのステップ |
締め付け戦略 |  | 締め付けプロセスを継続的に管理、監視するアルゴリズム | ユーザーは、ジョイントに対して最適化された戦略を選択し、特定のパラメーターをプログラムすることができます。
TurboTight |  | 締め付け戦略 | 高速かつ人間工学的な締め付けを実施するツールの最大速度に基づく締め付け戦略。この戦略では、設定するターゲットトルク値のみ必要です。
2 ステップ |  | 締め付け戦略 | 低速度で最終締め付け前の短時間の停止が続く所定速度とトルクでの最初のステップでジョイントのプリロード散乱や緩和効果を減少させる締め付け戦略。
Web GUI |  | リモートコンピュータから Web ブラウザーウィンドウを通したコントローラーのユーザーインターフェイス |
仮想ステーション | 仮想コントローラー | 複数のコントローラーのように動作する物理コントローラーのソフトウェア抽象化 | コントローラーは、それに接続されたケーブルツールを 1 つしか持つことができませんが、複数の無線ツールを持つことができます。各ツールは、それぞれ独自の仮想ステーションに接続されます。
仮想ステーションタイプ |  | コントローラー機能のバンドルを含むライセンス。 | このライセンスは仮想ステーションの実行に必要です。
仮想ステーション機能 |  | 個々の機能のライセンス。 | 仮想ステーションタイプのライセンスを補完するために使用できます。
コントローラー機能 |  | Soft PLC や 同期締め付けなど、コントローラー全体の機能のライセンス。 | コントローラー全体に割り当てられ、すべての仮想ステーションで使用できます。

# 入力信号

コンバーター
信号タイプ
値のタイプ
最小サイズ [ビット]
最大サイズ [ビット]
デバイス
検索

# シーケンスの中止 - 10012

バッチシーケンス中止要求が受信されると、バッチシーケンス機能は、進行中の締め付け結果を取得した後にのみバッチシーケンスを中止します。

SoftPLCでの名前：ABORT_BATCH_SEQUENCE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# シーケンスを中止して結果をクリア - 10127

信号「シーケンスを中止して結果をクリア」を設定すると、進行中のシーケンスが中止され、「結果のクリア」に関連する信号がクリアされます。

SoftPLCでの名前： ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# イベントの確認 - 10004

イベントの確認。

SoftPLCでの名前：ACKNOWLEDGE_EVENT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツールスキャナの有効化 - 10075

外部ソースを通じてツールスキャナを有効化します。

SoftPLCでの名前：ACTIVATE_TOOL_SCANNER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチ減分 - 10002

バッチカウンタを 1 ずつ減分します。

SoftPLCでの名前：BATCH_DECREMENT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチ増分 - 10001

バッチカウンタを 1 ずつ増分します。

SoftPLCでの名前：BATCH_INCREMENT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# バイパス識別子 - 10123

文字列受信シーケンスで識別子文字列をバイパスするために使用されるソースバッチ文字列。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付けプログラムのバイパス - 10008

実行中のバッチシーケンスの次の締め付けプログラムをスキップします。

SoftPLCでの名前：BYPASS_PSET

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# フィールドバスを無効にする - 10049

フィールドバスを無効にします。

SoftPLCでの名前 ：DISABLE_FIELDBUS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツールを無効化 - 30000

信号が「真」に設定されている場合、ツールはすぐに停止してロックされます。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ツールスキャナの無効化 - 10119

信号が設定されている場合にツールトリガーでスキャンすると、ツールのスキャナーを無効にします。スキャンボタンを使用してスキャンすることは可能ですが、スキャン文字列は無視されます。

SoftPLCでの名前 ：DISABLE_TOOL_SCANNER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ダイナミック バッチサイズ - 10074

SoftPLCでの名前 ：DYNAMIC_BATCH_SIZE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 外部 OK - 10063

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_OK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# フィールドバスロック緩め - 20021

接続され、サポートされているアクセサリで信号が設定されている場合、緩めを開始すると、仮想ステーションがロックされます。
[ドライブの停止]設定により、フィールドバスロック緩めが「真」に設定されている場合、進行中の緩めは直ちに中止されます。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# フィールドバスロックの締め付け - 20020

接続され、サポートされているアクセサリで信号が設定されている場合、仮想ステーションは締め付けの開始時にロックされます。
[ドライブの停止]設定により、フィールドバスロック締め付けが「真」に設定されている場合、進行中の締め付けは直ちに中止されます。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# フラッシュ読み取り結果のキュー - 30005

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ダイナミック バッチサイズのID - 10073

SoftPLCでの名前 ：DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 1 | 16

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ロック緩め - 20003

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ロックの締め付け - 20002

ツールがデジタル入力により締め付けのためにロックされました。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 高でロックツール有効 - 20004

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 低でロックツール有効 - 20061

この信号が低いときにツールをロックします。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 手動モード - 10061

手動モードで仮想ステーションを設定するために使用されます。

信号が真（高）の場合、信号101-手動モードは高です。
信号が偽（低）の場合、信号101-手動モードは低です。

SoftPLCでの名前 ：SET_MANUAL_MODE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

関連情報

- 手動モード - 101

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# マスターロック解除 - 10005

マスターアンロックは、以下の機能や信号のロックを解除する入力信号です。

機能：

- 締め付けOKで緩め無効

- 締め付けNOKで緩め無効

- 締め付け無効化

- 最大連続 NOK

- シーケンス完了でツールをロック

信号：

- 20001 - 保留中のイベント確認ロック

- 20002 - ロック締め付け

- 20003 - ロック緩め

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20013 - WorkTask ロック締め付け

- 20014 - WorkTask ロック緩め

- 20015 - バッチ完了lロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20020 - フィールドバスロック締め付け

- 20021 - フィールドバスロック緩め

- 20022 - 締め付けOKで緩め無効

- 20023 - NG締め付けが多すぎるロック

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20034 - 代替識別子によりツールがロックされました

SoftPLCでの名前 ：MASTER_UNLOCK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# パルス停止 - 10030

この信号が生成されると、進行中の締め付けまたは緩めが停止します。10024 または 10072と組み合わせて使用​​します。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_STOP_PULSE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 結果の読み取りハンドシェイク 確認 - 30004

フィールドバスデバイスで結果の読み取りハンドシェイク機能を有効にして、後部結果のハンドシェイク確認の信号にコントローラを使用できるようにします。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# すべての識別子をリセット - 10115

ソースバッチ文字列において、文字列受信シーケンスから受信したすべての文字列識別子を一度にリセットするために使用されます。他の作業タスクでは、VIN 番号をクリアします。

SoftPLCでの名前 ：RESET_ALL_IDENTIFIERS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチのリセット - 10003

バッチカウンタを 0 にリセットします。バッチ OK なし（nxOK）。バッチOKが有効化された場合、無効化されます。

SoftPLCでの名前 ：RESET_BATCH

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチシーケンスのリセット - 10053

バッチシーケンスをリセットします。完了時にツールをロックによってロックされているツールのロックを解除します。

SoftPLCでの名前 ：RESET_BATCH_SEQUENCE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 双安定リレーをリセット - 10022

双安定リレー出力をリセットします。

SoftPLCでの名前 ：RESET_BISTABLE_RELAY

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 最新の識別子をリセット - 10114

ソースバッチ文字列において、文字列受信シーケンスから受信した最新の文字列をリセットするために使用されます。他の作業タスクでは、VIN 番号をクリアします。

SoftPLCでの名前 ：RESET_LATEST_IDENTIFIER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# リレーをリセット - 10120

すべての信号をリセットします。

SoftPLCでの名前 ：RESET_RELAYS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# シーケンスステータスのリセット - 10118

バッチシーケンスの完了/OK/NGおよびシーケンス中止の信号をリセットします。

SoftPLCでの名前 ：RESET_SEQUENCE_STATUS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩め回数が多すぎのロックをリセットする - 10151

一般仮想ステーションの構成で構成された連続緩め回数制限に達したツールのロックを解除するために使用されます。

SoftPLCでの名前: RESET_TOO_MANY_LOOSENINGS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 多すぎるNGをリセット - 10013

[多すぎるNG] ロックを受けた後にバッチをリセットします

SoftPLCでの名前 ：RESET_TOO_MANY_NOK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力の選択 - 10020

シーケンス内のソース締め付け/バッチから締め付けプログラムを選択します。

SoftPLCでの名前 ：SELECT_INPUT_VALUE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 入力と動的バッチサイズの選択 - 30007

「外部バッチコントロール」を実行しているソース締め付けタスクにおいて、特定の「識別子番号」のバッチサイズを設定するために使用されます。

バッチサイズは1〜250に設定できます。

バッチサイズを0に設定すると、無限バッチとして扱われます。一度設定すると、ユーザーはバッチの設定を解除してサイズのない状態に戻すことはできません。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 16 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 16 | 16

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 入力ビット0を選択 - 10016

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_0

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット1を選択 - 10017

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_1

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット2を選択 - 10018

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_2

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット3を選択 - 10019

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_3

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット4を選択 - 10066

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_4

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット5を選択 - 10067

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_5

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット6を選択 - 10068

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_6

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット7を選択 - 10069

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_7

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット8を選択 - 10070

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_8

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 入力ビット9を選択 - 10071

SoftPLCでの名前 ：SEL_INPUT_BIT_9

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩めを選択 - 10029

既定の動作モードとして緩めを選択し、スタートツール（- 10028 信号）と組み合わせて使用します。

SoftPLCでの名前 ：SELECT_LOOSENING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

関連情報

- ツールの開始 - 10028

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 次の識別子番号を選択 - 10116

仮想ステーションのタスクが次のように構成されている場合は、[次の識別子番号を選択]信号を使用できます。

- バッチシーケンス

- ソース締め付け

- ソースバッチ

  - 番号識別子の方法

  - 文字列識別子の方法

STセレクタで構成可能な機能「次をテイク」と「前をテイク」は 「次の識別子番号を選択」と「前の識別子番号を選択」の入力信号を有効にします。

## 仮想ステーションタスクとして選択されたバッチシーケンス

「自由な順序」スイッチが有効になっている場合、「次の識別子番号を選択」信号は、選択されたシーケンス内の異なるバッチを選択することができます。

バッチを選択する前に、バッチに識別子番号を割り当てる必要があります。バッチに識別子番号が割り当てられていない場合、「 自由な順序」 スイッチが有効になっている場合でも、「次の識別子番号を選択」信号では選択できません。

これにより、設定された識別子番号を持つバッチをループできます。
識別子番号が「なし」の場合、構成されている識別子番号を持つすべてのバッチが完了した後にのみ選択が可能です。

ループすることは可能ですが、0はスキップされます。バッチが完了すると、選択できなくなります。

たとえば、識別子番号1、2、4、5が割り当てられたバッチの場合、信号は次のようなループで実行されます：1、2、4、5、1、2、4…（バッチが終了していない限り）。

## 仮想ステーションタスクとして選択されたソース締め付け

信号は、ソース締め付けタスクで指定された締め付けプログラムのリストから、次の識別番号を選択します。
選択は、現在選択されているID番号から次に大きいID番号へと続きます。

最大の識別番号が選択されると、この信号は0を選択します。 0の後、信号は次に大きい識別子番号を選択します。

識別子番号として 0 を選択した場合、ツールはロックされます。

識別子番号がソース締め付けリストに追加されていても、締め付けプログラムが割り当てられていない場合、ソース締め付けリストをループしている間、その番号はスキップされます。

締め付けプログラムが識別番号に割り当てられており、その後締め付けプログラムのリストから削除されている場合でも、この識別子番号を選択することができます。この場合、特定の締め付けプログラムがないため、ツールはロックされます。

セレクタモードスイッチが 確認に設定されている場合、ソケットセレクタを割り当てて構成する必要があります。すべての締め付けプログラムを選択できますが、プログラムを実行する前に、適切なソケットをソケットセレクターから持ち上げる必要があります。

## 仮想ステーションタスクとして選択されたソースバッチ

ソース > バッチシーケンス > ソースバッチで、識別子方法が番号に設定されている場合、「次の識別子番号を選択」信号は、 ソースバッチタスクに表示されるシーケンスのリストからシーケンスを選択します。

0を含めてループすることは可能です。「次の識別子番号を選択」信号 は、シーケンスに割り当てられた識別子番号のみを選択します。

たとえば、識別子番号が1、2、4、8の4つのシーケンスが利用可能な場合、「次の識別子番号を選択」信号が繰り返され、1、2、4、8、0、1、2 ...が選択されます。

定義されていない識別子番号は選択されません。

ソース > バッチシーケンス > ソースバッチにおいて識別子方法が文字列に設定されている場合、外部ソース（スキャナーやOpen Protocolなど）からシーケンスを選択する必要があります。「次の識別子番号を選択」信号は、選択されたシーケンス内のバッチを選択できます。

SoftPLCでの名前 ：SELECT_NEXT_ID_NUMBER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 前の識別子番号を選択 - 10117

仮想ステーションのタスクが次のように構成されている場合は、[前の識別子番号を選択]信号を使用できます。

- バッチシーケンス

- ソース締め付け

- ソースバッチ

  - 番号識別子の方法

  - 文字列識別子の方法

STセレクタで構成可能な機能「次をテイク」と「前をテイク」は 「次の識別子番号を選択」と「前の識別子番号を選択」の入力信号を有効にします。

## 仮想ステーションタスクとして選択されたバッチシーケンス

「自由な順序」スイッチが有効になっている場合、「前の識別子番号を選択」信号は、選択されたシーケンス内の異なるバッチを選択することができます。

バッチを選択する前に、バッチに識別子番号を割り当てる必要があります。バッチに識別子番号が割り当てられていない場合、「 自由な順序」 スイッチが有効になっている場合でも、「前の識別子番号を選択」信号では選択できません。

これにより、設定された識別子番号を持つバッチをループできます。
識別子番号が「なし」の場合、構成されている識別子番号を持つすべてのバッチが完了した後にのみ選択が可能です。

ループすることは可能ですが、0はスキップされます。バッチが完了すると、選択できなくなります。

たとえば、識別子番号1、2、4、5が割り当てられたバッチの場合、信号は次のようなループで実行されます：5、4、2、1、5、4、2…（バッチが終了していない限り）。

## 仮想ステーションタスクとして選択されたソース締め付け

信号は、ソース締め付けタスクで指定された締め付けプログラムのリストから、前の識別番号を選択します。
選択は、現在選択されているID番号の前の小さいID番号へと続きます。

最小の識別番号が選択されると、この信号は0を選択します。 0の後、信号は次に小さい識別子番号を選択します。

識別子番号として 0 を選択した場合、ツールはロックされます。

締め付けプログラムが識別番号に割り当てられており、その後締め付けプログラムのリストから削除されている場合でも、この識別子番号を選択することができます。この場合、特定の締め付けプログラムがないため、ツールはロックされます。

セレクタモードスイッチが 確認に設定されている場合、ソケットセレクタを割り当てて構成する必要があります。すべての締め付けプログラムを選択できますが、プログラムを実行する前に、適切なソケットをソケットセレクターから持ち上げる必要があります。

## 仮想ステーションタスクとして選択されたソースバッチ

ソース > バッチシーケンス > ソースバッチで、識別子方法が番号に設定されている場合、「前の識別子番号を選択」信号は、 ソースバッチタスクに表示されるシーケンスのリストからシーケンスを選択します。

0を含めてループすることは可能です。「前の識別子番号を選択」信号 は、シーケンスに割り当てられた識別子番号のみを選択します。

たとえば、識別子番号が1、2、4、8の4つのシーケンスが利用可能な場合、「前の識別子番号を選択」信号が繰り返され、8、4、2、1、0、8、4 ...が選択されます。

定義されていない識別子番号は選択されません。

ソース > バッチシーケンス > ソースバッチにおいて識別子方法が文字列に設定されている場合、外部ソース（スキャナーやOpen Protocolなど）からシーケンスを選択する必要があります。「前の識別子番号を選択」信号は、選択されたシーケンス内のバッチを選択できます。

SoftPLCでの名前 ：SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 双安定リレーの設定 - 10021

双安定リレー出力を設定します。

SoftPLCでの名前 ：SET_BISTABLE_RELAY

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# CCW 方向に設定 - 10132

[CCW 方向に設定] は、SR21/SL ツールを反時計回りに強制する入力信号です。

SR21/SL ツールは、コントローラに接続した後に信号が「高」に設定されている場合にのみ、反時計回りに強制されます。
SR21/SL ツールがコントローラに接続される前に信号が「高」に設定されていても、この操作は必須です。

ツールが時計回りに作動している場合、信号は方向を反時計回りに切り替えます。
ツールが反時計回りに回転している場合、方向は変わりません。

CCW 方向に設定 は 次の実行でCW/CCWを切り替え 入力信号をオーバーライドします。

信号が「低」に設定されている場合、ツールは方向を時計回りに切り替えます。

ツールを反時計回りに設定すると、ツールのオレンジ色の方向 LED が点灯します。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ゼロ位置を設定 - 10135

ハンドヘルドツールの場合、入力信号 ゼロ位置を設定 はツールの現在の位置をホームポジションとして保持します。進行中の締め付け中に信号が送信された場合、信号はそのまま無視されます。

固定式ツールの場合、入力信号 ゼロ位置を設定 はツールの現在の位置をホームポジションとして保持します。信号は、仮想ステーションに関係なく、システム内のすべてのツールに影響します。信号は、進行中の締め付けの一部である固定式ツールによってそのまま無視されます。

SoftPLCでの名前： IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ソケットセレクタ外部緑色ライト - 10046

ソケットセレクタが外部モードのときに緑色のライトを制御します（複数の物理デバイスが論理ソケットにどのようにマッピングされるかは、ソケットセレクタリソース構成で定義されます）。

- バイト0 - 論理ソケット 1-4

- バイト1 - 論理ソケット 5-8

- バイト2 - 論理ソケット 9-12

- バイト3 - 論理ソケット 13-16

- バイト4 - 論理ソケット 17-20

- バイト5 - 論理ソケット 21-24

- バイト6 - 論理ソケット 25-28

- バイト7 - 論理ソケット 29-32

ソケットあたり2ビット、00 =オフ、01 =点滅、10 =常時点灯

SoftPLCでの名前 ：SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | 状態 | uint64 | 1 | 64

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ソケットセレクタ外部赤色ライト - 10047

ソケットセレクタが外部モードのときに赤色のライトを制御します（複数の物理デバイスが論理ソケットにどのようにマッピングされるかは、ソケットセレクタリソース構成で定義されます）。

- バイト0 - 論理ソケット 1-4

- バイト1 - 論理ソケット 5-8

- バイト2 - 論理ソケット 9-12

- バイト3 - 論理ソケット 13-16

- バイト4 - 論理ソケット 17-20

- バイト5 - 論理ソケット 21-24

- バイト6 - 論理ソケット 25-28

- バイト7 - 論理ソケット 29-32

ソケットあたり2ビット、00 =オフ、01 =点滅、10 =常時点灯

SoftPLCでの名前 ：SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | 状態 | uint64 | 1 | 64

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 緩め開始 - 10011

アクティブ信号で緩めを開始します。デジタル入力が非アクティブになると、緩めを停止する必要があります。

SoftPLCでの名前 ：START_LOOSENING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け開始 - 10010

アクティブ信号で締め付けを開始します。入力が非アクティブになると、締め付けを停止する必要があります。

SoftPLCでの名前 ：START_TIGHTENING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩め開始 パルス - 10024

締め付けが信号で開始します。締め付けが終了するまで、または締め付けプログラムで 30 秒間のタイムアウトが発生するまで実行します。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_START_PULSE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツールの開始 - 10028

ツールを始動させる有効信号（デフォルトの動作モードは締め付けです）。信号が非アクティブになると、すぐにツールを停止する必要があります。緩めを選択 - 10029 信号と組み合わせて使用します。

SoftPLCでの名前 ：START_DRIVE_CONTINIOUS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 停止(パルス) - 10129

この信号が生成されると、進行中の締め付けまたは緩めが停止します。10024 または 10072と組み合わせて使用​​します。

SoftPLCでの名前: EXTERNAL_STOP_PULSE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# SoftPLCへ - 10065

SoftPLCでの名前 ：TO_PLC

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | uint8 配列 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# CW/CCW 切り替え - 10130

CW/CCW 切り替え SR21/SL ツールの方向を切り替える入力信号です。
ツールが時計回りに作動している場合、信号は方向を反時計回りにトグルします。
ツールが反時計回りに実行されている場合、信号は方向を時計回りに切り替えます。

CW/CCW 切り替えは、入力信号 次の実行で CW/CCW を切り替えを無効にします。

ツールを反時計回りにトグルすると、ツールのオレンジ色の方向 LED が点灯します。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 次の実行でCW/CCWを切り替え - 10131

次の実行で CW/CCW を切り替え は、次の締め付け/緩めで SR21/SL ツールの方向を切り替える入力信号です。
ツールが時計回りに作動している場合、信号は方向を反時計回りにトグルします。
ツールが反時計回りに実行されている場合、信号は方向を時計回りに切り替えます。

次の締め付け/緩めが完了すると、ツールは信号が送信される前の方向に戻ります。

次の締め付け/緩めでツールを反時計回りに切り替えると、ツールのオレンジ色の方向 LED が点滅します。

次の実行で CW/CCW を切り替え 信号を 1 回だけトリガすることができます 。

信号がツールの方向をトグルすると、この信号のその他の更新は無視されます。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 無効時に緩めのロック解除 - 10150

一般仮想ステーション構成の締め付け設定、[緩めを無効にする] で無効にされたツールの緩めを有効にするために使用します。

SoftPLCでの名前: UNLOCK_LOOSENING_ON_DISABLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 無効時に締め付けのロック解除 - 10149

一般仮想ステーション構成の締め付け設定、[締め付けを無効にする] で無効にされたツールの締め付けを有効にするためにのみ使用します。

SoftPLC での名前: UNLOCK_TIGHTENING_ON_DISABLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 完了時にツールをロック解除 - 10051

「完了時にツールをロック」によってロックされているツールのロックを解除します。

SoftPLCでの名前 ：UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 無効時にツールのロック解除 - 10059

SoftPLCでの名前 ：UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 出力信号

コンバーター
信号タイプ
値のタイプ
最小サイズ [ビット]
最大サイズ [ビット]
デバイス
検索

# 有効な識別子の文字列 - 186

識別子の文字列が作業タスクによって受信され、受け入れられたときに設定されます。シーケンスまたは締め付けプログラムが実行されている必要があります。
ソースバッチシーケンスが実行されている場合、すべてのスキャンが受信され、シーケンスが選択されたときに設定されます。その場合、保存位置で構成された連結文字列が含まれます。
他の作業タスクの場合、「VIN」番号が含まれます。

SoftPLCでの名前 ：ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 有効な識別子の文字列 1 - 188

ソースバッチ文字列の最初に構成された文字列に対応する信号。
スキャンシーケンスが完了し、シーケンスが選択されると、有効識別子文字列1信号が送信され、これによって、識別子部分が有効になります。
文字列は保存位置でフィルタリングされます。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：ACTIVE_ID_STRING_1

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 有効な識別子の文字列 2 - 189

ソースバッチ文字列の2番目に構成された文字列に対応する信号。
スキャンシーケンスが完了し、シーケンスが選択されると、有効識別子文字列2信号が送信され、これによって、識別子部分が有効になります。
文字列は保存位置でフィルタリングされます。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：ACTIVE_ID_STRING_2

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 有効な識別子の文字列 3 - 190

ソースバッチ文字列の3番目に構成された文字列に対応する信号。
スキャンシーケンスが完了し、シーケンスが選択されると、有効識別子文字列3信号が送信され、これによって、識別子部分が有効になります。
文字列は保存位置でフィルタリングされます。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：ACTIVE_ID_STRING_3

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 有効な識別子の文字列 4 - 191

ソースバッチ文字列の4番目に構成された文字列に対応する信号。
スキャンシーケンスが完了し、シーケンスが選択されると、有効識別子文字列4信号が送信され、これによって、識別子部分が有効になります。
文字列は保存位置でフィルタリングされます。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：ACTIVE_ID_STRING_4

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# バッチ完了 - 30

「バッチ完了」は、バッチが完了したときにトリガーされる出力信号です。
バッチ結果のステータス（OKまたはNG）は、バッチ完了信号には影響しません。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_COMPLETED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチ完了 NG - 37

バッチは、ステータス NG で終了しました。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_COMPLETED_NOK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチ完了 OK - 36

バッチは、ステータス OK で終了しました。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_COMPLETED_OK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチカウント - 31

バッチカウントは、バッチ内の現在の締め付け回数を示す出力信号です。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_COUNT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# バッチ実行中 - 32

バッチシーケンス内のバッチが実行中であることを示します。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_RUNNING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチ シーケンス完了 NG - 46

バッチシーケンスは、ステータス NG で終了しました。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_SEQUENCE_NOK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチシーケンス完了 OK - 45

バッチシーケンスは、ステータス OK で終了しました。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_SEQUENCE_OK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチ シーケンス終了 - 48

シーケンスがいつ完了したかを示します。バッチシーケンス完了OKとバッチシーケンス完了NGの両方の場合です。

SoftPLCでの名前 ：BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | イベント | ブール値 | 1 | 1
反転 | イベント | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# バッチシーケンス実行中 - 47

バッチシーケンスが実行中かどうかを示します。

SoftPLCでの名前 ：BATCHSEQUENCE_RUNNING

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 双安定リレー - 40

双安定リレーは、「双安定リレーの設定」と「双安定リレーのリセット」の入力によって制御される信号です。
入力「双安定リレーの設定」を受信した後、双安定リレー信号は真に設定されます。
入力「双安定リレーのリセット」を受信した後、双安定リレー信号は偽に設定されます。

「双安定リレーの設定」または「双安定リレーのリセット」が低になった場合、双安定リレーはその状態を維持します。
「双安定リレーの設定」または「双安定リレーのリセット」が高になると、双安定リレーの状態が変化します。

コントローラを再起動すると、双安定リレーはデフォルトで偽に設定されます。

SoftPLCでの名前 ：BISTABLE_RELAY

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 校正アラーム - 138

ツールメンテナンス構成からのキャリブレーションアラーム。ツールのキャリブレーション時期を知らせる通知を提供します。

SoftPLCでの名前 ：CALIBRATION_ALARM

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 構成バージョン - 88

SoftPLCでの名前 ：CONFIGURATION_VERSION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 32

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 緩みを確認 - 206

緩めが選択されているかどうか、開始可能かどうかを示します。つまり、緩め同期モードまたは緩めプログラムが存在し、選択されているかどうかです。

SoftPLCでの名前: CONFIRM_LOOSENING

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# コントローラスイッチオン - 42

IO Exchange の起動時に真に設定します。

SoftPLCでの名前 ：IO_ON

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 現在実行中のバッチ - 180

現在実行中のバッチは、現在実行中のバッチのインデックスをシーケンスで示す出力信号です。
ユーザーがソケットセレクターを使用している場合、選択されているソケットがない、複数ある、または間違っていると、「ゼロ」が表示されます。
ユーザーがバッチモードを使用していて、バッチが実行されている場合、ソース締め付け構成に「1」が表示されます。

SoftPLCでの名前 ：CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 方向スイッチ CCW - 13

ツールの方向スイッチを反時計回り方向に回します。

SoftPLCでの名前 ：DIRECTION_SWITCH_CCW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 方向スイッチ CW - 12

ツールの方向スイッチを時計回り方向に回します。

SoftPLCでの名前 ：DIRECTION_SWITCH_CW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 非常停止 - 20036

SoftPLCでの名前 ：EMERGENCY_STOP

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# イベントコード - 30001

トリガされたときにイベントをリレーします。瞬時、2サイクルタイム分オンになります。

SoftPLCでの名前 ：EVENT_CODE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# イベントコードの重要度 - 30003

イベントコード重大度は、トリガーされたイベントにエラー重大度または警告がある場合に有効化される出力信号です。

SoftPLCでの名前 ：EVENT_CODE_SEVERITY

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# イベントが存在 - 161

イベントがトリガーされたかどうかを示します。イベントがACKを必要とする場合のみ、アクセサリでトリガーされます。

SoftPLCでの名前 ：EVENT_PRESENT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# フィールドバス切断 - 96

SoftPLCでの名前 ：FIELDBUS_DISCONNECTED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 最終角度 - 8

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 浮動 | 0 | 0

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終角度 - 31003

締め付けサイクルの終了時における実際の測定角度値

SoftPLCでの名前 ：FINAL_ANGLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 16 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終角度ステータス - 31006

この信号は、最終角度のステータスを示します。これは次のようになります：

- OK - 測定された角度が締め付けプログラムで構成された制限内にある場合。

- HIGH - 測定された角度が締め付けプログラムで設定された上限を超えている場合。

- LOW - 測定された角度が締め付けプログラムで設定された下限を下回る場合。

最終角度ステータス信号の値は、フィールドバス信号の構成に応じて異なって表示されます。
ユーザーが信号コンバーターを選択すると、信号は次のいずれかの値を示します：

- O - 最終角度ステータス OK。

- H - 最終角度ステータス高。

- L - 最終角度ステータス低。

フィルタが適用されていない場合、信号は次のいずれかの値を示します。

- 1 - 最終角度ステータスOK。

- 2 - 最終角度ステータス高。

- 3 - 最終角度ステータス低。

SoftPLCでの名前 ：FINAL_ANGLE_STATUS

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 2 | 8
StatusAsChar | 状態 | 整数 | 2 | 8

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終測定済み電流 - 31017

最終角度と最終トルクの測定ステップでの電流。結果が利用可能になると送信されます。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | イベント | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | イベント | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終ターゲット速度 - 31020

締め付けプログラムの最後のステップの目標速度。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 16 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終ターゲットトルク - 31015

実行された締め付けの締め付けプログラムの目標トルクを取得します。値は締め付け結果のプログラムからコピーされ、締め付け後に公開されます。

マルチステッププログラムは、ステップカテゴリ「最終」として定義された締め付けプログラムの最後の締め付けステップから目標トルクを取得します。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | イベント | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | イベント | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終トルク - 5

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 浮動 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終トルク - 31002

締め付けサイクルの終了時における実際の測定トルク値。

SoftPLCでの名前 ：FINAL_TORQUE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状態 | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終トルクステータス - 31009

この信号は、最終トルクのステータスを示します。これは次のようになります：

- OK - 測定されたトルクが締め付けプログラムで構成された制限内にある場合。

- HIGH - 測定されたトルクが締め付けプログラムで設定された上限を超えている場合。

- LOW - 測定されたトルクが締め付けプログラムで設定された下限を下回る場合。

最終トルクステータス信号の値は、フィールドバス信号の構成に応じて異なって表示されます。
ユーザーが信号コンバーターを選択すると、信号は次のいずれかの値を示します：

- O - 最終トルクステータス OK。

- H - 最終トルクステータス高。

- L - 最終トルクステータス低。

フィルタが適用されていない場合、信号は次のいずれかの値を示します。

- 1 - 最終トルクステータスOK。

- 2 - 最終トルクステータス高。

- 3 - 最終トルクステータス低。

SoftPLCでの名前 ：FINAL_TORQUE_STATUS

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 2 | 8
StatusAsChar | 状態 | 整数 | 2 | 8

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最初のターゲットトルク - 31019

締め付け完了後、最初の目標トルクを取得します。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | イベント | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | イベント | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# SoftPLCから - 10064

PLCからアクセサリへのデータ転送用に割り当てられるバイト。

SoftPLCでの名前 ：FROM_PLC

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | uint8 配列 | 8 | 8

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 高角度 - 10

角度の結果が高すぎます。

SoftPLCでの名前 ：HIGH_ANGLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 高トルク - 7

トルクの結果が、最大トルク範囲よりも高い。

SoftPLCでの名前 ：HIGH_TORQUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 受信識別子 - 100

SoftPLCでの名前 ：IDENTIFIER_RECEIVED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 最後に受信した識別子の文字列 - 187

作業タスクで識別子を受信したときに直接設定されます。
ソースバッチ文字列の場合、スキャンプロセスのスキャンごとに設定されるため、スキャンごとに変更され、長さが一致しなくても送信されます。
文字列セットは未加工の形式であり、文字列の「保存された位置」だけではありません。
他の作業タスクの場合、この信号は有効な識別子文字列信号と同じです。

SoftPLCでの名前 ：LAST_RECEIVED_ID_STRING

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

関連情報

- 有効な識別子の文字列 - 186

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ライセンスサーバー接続が失われました - 134

アトラスコプコのライセンスサーバーへの接続が失われたか、同期に失敗したことを示します。信号は、ライセンスマネージャーの同期が正常に完了するとクリアされます

SoftPLCでの名前 ：LICENSE_SERVER_CONN_LOST

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩め無効 - 184

緩め無効は、緩めが次の信号のいずれかによって外部的にロックされたときに有効化する出力信号です：

- 20003 - ロック緩め

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20021 - フィールドバスロック緩め

- 20041 - Soft PLCロック緩め

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：LOOSENING_DISABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩め有効 - 185

緩め有効は、緩めが次の信号のいずれかによって外部的にロックされていないときに有効化する出力信号です：

- 20003 - ロック緩め

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20021 - フィールドバスロック緩め

- 20041 - Soft PLCロック緩め

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：LOOSENING_ENABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩めがロック済み - 28

緩めが無効です。

SoftPLCでの名前 ：LOOSENING_IS_LOCKED

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩め NG - 74

NG 緩みが行われました。

SoftPLCでの名前 ：LOOSENING_NOK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 緩め OK - 70

OK 緩みが行われました。

SoftPLCでの名前 ：LOOSENING_OK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 低角度 - 9

角度の結果が、最小角度範囲よりも低い。

SoftPLCでの名前 ：LOW_ANGLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 低トルク - 6

トルクの結果が、最小トルク範囲よりも低い。

SoftPLCでの名前 ：LOW_TORQUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 手動モード - 101

サポートされており構成されたアクセサリに、手動モードの仮想ステーションのステータスを示します

SoftPLCでの名前 ：MANUAL_MODE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 最大連続緩め回数に達しました - 245

最大連続緩め回数に達したこと、および信号「緩め回数が多すぎのロックをリセットする - 10151」または「マスターロック解除 - 10005」を使用してリセットするまで、ツールがロックされることを示します。

SoftPLC での名前: MAX_CONSECUTIVE_LOOSENING_REACHED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 最大連続 NG になりました - 35

最大干渉 NG 締め付けカウンターに達したことを示します。

SoftPLCでの名前 ：MAX_COHERENT_NOK_REACHED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# オープンエンドが開放位置にあります - 89

オープンエンドツールが開放位置にあります。

SoftPLCでの名前 ：OPEN_END_IN_OPEN_POSITION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# オープンプロトコル切断 - 95

仮想ステーションでオープンプロトコルがオフに設定されている場合、「オープンプロトコル切断」信号は偽に設定されます。
仮想ステーションでオープンプロトコルがオンになっている場合、「オープンプロトコル切断」信号は真に設定されます。
少なくとも1つのクライアント（複数のオープンプロトコルクライアントが同じ仮想ステーションに接続可能）が接続されると、「オープンプロトコル切断」信号が偽に設定されます。

SoftPLCでの名前 ：OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# パススルー識別子 - 104

スキャンされた文字列をスキャナから外部装置に送信する出力信号。

SoftPLCでの名前 ：BARCODE_ID_PASSTHROUGH

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 文字列 | 8 | 800

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# プログラムの終了 - 168

この信号は、締め付けサイクルが完了したときのトルクレベルを示します。タイマー - プログラム終了タイムアウト - トルクがこのレベルを下回ると開始します。締め付けは、トルクがプログラム終了トルクのレベルを下回ったときに完了し、プログラム終了タイムアウトに達するまでその状態を保ちます。

SoftPLCでの名前 ：PROGRAM_END

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# プログラムの開始 - 132

締め付けサイクルの開始レベルを定義します。

SoftPLCでの名前 ：PROGRAM_START

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# パルスツールアラームオイルレベルが空 - 167

ツールのメンテナンスで構成されたオイルレベルの監視は、パルスツールでオイルを充填する時期をユーザーに通知するメカニズムを提供します。トリガーが押されても、信号はユーザーに通知されません。
ツールが切断されると、信号はクリアされます。次に、ツールが接続されたときに条件が有効な場合はツールから再度送信されます。

SoftPLCでの名前 ：TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# PVT補正値 - 31029

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | イベント | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | イベント | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 読み取り結果のキューが点滅しました - 30006

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 開始準備完了 - 29

ツールが仮想ステーションに接続されており、有効な締め付けロックがなく、非常停止が有効でなく、有効な締め付けプログラムが選択されている場合、この信号は締め付けを開始できることを示します。

SoftPLCでの名前 ：READY_TO_START

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 受信済み識別子1 - 192

ソースバッチ文字列の最初に構成された文字列に対応する信号。
文字列が受信されるとすぐに、システムが文字列/識別子を受信した順序で、有効な識別子文字列1信号が送信されます。強制順序スキャンで実行している場合、構成された順序になりますが、自由順序スキャンを実行している場合、1は最初に構成された文字列ではなく、最初に受信した文字列に対応する場合があります。
文字列は未加工の受信文字列であり、「保存された位置」は適用されません。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：RECEIVED_IDENTIFIER_1

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 受信済み識別子2 - 193

ソースバッチ文字列の2番目に構成された文字列に対応する信号。
文字列が受信されるとすぐに、システムが文字列/識別子を受信した順序で、有効な識別子文字列2信号が送信されます。強制順序スキャンで実行している場合は、構成された順序になりますが、自由順序スキャンを実行している場合、2は2番目に構成された文字列ではなく、2番目に受信した文字列に対応します。
文字列は未加工の受信文字列であり、「保存された位置」は適用されません。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：RECEIVED_IDENTIFIER_2

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 受信済み識別子3 - 194

ソースバッチ文字列の3番目に構成された文字列に対応する信号。
文字列が受信されるとすぐに、システムが文字列/識別子を受信した順序で、有効な識別子文字列3信号が送信されます。強制順序スキャンで実行している場合、構成された順序になりますが、自由順序スキャンを実行している場合、3は3番目に構成された文字列ではなく、3番目に受信した文字列に対応する場合があります。
文字列は未加工の受信文字列であり、「保存された位置」は適用されません。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：RECEIVED_IDENTIFIER_3

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 受信済み識別子4 - 195

ソースバッチ文字列の4番目に構成された文字列に対応する信号。
文字列が受信されるとすぐに、システムが文字列/識別子を受信した順序で、有効な識別子文字列4信号が送信されます。強制順序スキャンで実行している場合、構成された順序になりますが、自由順序スキャンを実行している場合、4は4番目に構成された文字列ではなく、4番目に受信した文字列に対応する場合があります。
文字列は未加工の受信文字列であり、「保存された位置」は適用されません。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：RECEIVED_IDENTIFIER_4

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# リヒット - 31014

SoftPLCでの名前 ：FIELDBUS_TIGHTENING_REHIT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 残りのバッチ - 33

バッチ内の残りの締め付け。ディスプレイでのみ表示できます。

SoftPLCでの名前 ：REMAINING_BATCH

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ランダウン角度 - 31038

ランダウン角度の値。

SoftPLCでの名前 ：RUNDOWN_ANGLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 16 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ランダウン角度高 - 165

この信号は、プログラムレベルのランダウン角度が設定された角度よりも高い場合に有効化されます。

SoftPLCでの名前 ：RUNDOWN_ANGLE_HIGH

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ランダウン角度低 - 166

この信号は、プログラムレベルのランダウン角度が設定された角度よりも低い場合に有効化されます。

SoftPLCでの名前 ：RUNDOWN_ANGLE_LOW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択した識別番号 - 213

選択した締め付けプログラムの識別番号。識別番号が選択されていない場合は 0。

SoftPLCでの名前: SELECTED_IDENTIFIER_NUMBER

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 1 | 16

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 選択されたシーケンスビット 0 - 139

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 1 - 140

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 2 - 141

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 3 - 142

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 4 - 143

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 5 - 144

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 6 - 145

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 7 - 146

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 8 - 147

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択されたシーケンスビット 9 - 163

選択したシーケンスを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択のシーケンス ID - 84

選択したバッチシーケンスのインデックスを表示します。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 1 | 16

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 選択された締め付けプログラム - 69

選択した締め付けプログラムの実際の ID。締め付けプログラムが選択されなければ 0。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PSET_ID

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状態 | 整数 | 1 | 16

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 選択された締め付けプログラムビット 0 - 148

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_0

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 1 - 149

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_1

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 2 - 150

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_2

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 3 - 151

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_3

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 4 - 152

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_4

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 5 - 153

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_5

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 6 - 154

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_6

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 7 - 155

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_7

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 8 - 156

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_8

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 選択された締め付けプログラムビット 9 - 157

選択した締め付けプログラムを示すビットパターン。

SoftPLCでの名前 ：SELECTED_PROGRAM_BIT_9

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# シーケンス中止済み - 160

シーケンスが中止されたかどうかを示す出力信号。

SoftPLCでの名前 ：SEQUENCE_ABORTED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# サービスインジケータアラーム - 137

ツールのメンテナンスで構成されたサービスアラームは、ツールをサービスする時期をユーザーに通知するメカニズムを提供します。

SoftPLCでの名前 ：SERVICE_INDICATOR_ALARM

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# シーケンスのサイズ - 181

現在実行中のシーケンスのサイズが表示されます。シーケンスが読み込まれたときにのみ設定され、シーケンスが完了したときにリセットされません。

SoftPLCでの名前 ：SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ソケットセレクタがロックを解除 - 20039

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ソフトウェアメジャーバージョン - 86

SoftPLCでの名前 ：SOFTWARE_MAJOR_VERSION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 32

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ソフトウェアマイナーバージョン - 87

SoftPLCでの名前 ：SOFTWARE_MINOR_VERSION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 32

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ソフトウェアリリースバージョン - 85

実行中ソフトウェアのバージョン。

SoftPLCでの名前 ：SOFTWARE_RELEASE_VERSION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 32

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 最終角度の開始 - 31016

可能な場合、最終角度の開始トルク値が表示されます。結果が利用可能になると送信されます。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状態 | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ステーション準備完了 - 71

仮想ステーションの準備がいつ完了するかを示します。

SoftPLCでの名前 ：STATION_READY

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 目標トルク - 30100

実行された締付けの目標トルクを表示する信号。

最後のステップの [ステップカテゴリ] を [最終] に設定します。STセレクターは、最後のステップにトルクターゲットがある場合にのみターゲットトルクを表示します。

SoftPLCでの名前 ：STSELECTOR_TARGET_TORQUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 目標/最終トルク - 30101

目標/最終トルクを交互に表示する信号。

選択した締め付けプログラムが更新された場合、または新しい締め付けプログラムが選択された場合、目標/最終トルクは目標トルクと最終トルクの間にあります。

最後のステップの [ステップカテゴリ] を [最終] に設定します。STセレクターは、最後のステップにトルクターゲットがある場合にのみターゲットトルクを表示します。

SoftPLCでの名前 ：STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス：偽

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ネジ方向 CCW - 26

選択した締め付けプログラムでは、スレッド方向として反時計回りが択されています。

SoftPLCでの名前 ：THREAD_DIRECTION_CCW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け日 - 31030

YYYY：MM：DD形式の締め付け日。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_DATE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 文字列 | 80 | 80

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け日、日 - 31032

締め付けを行った時の日。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_DATE_DAY

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 8 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け日、月 - 31033

締め付けを行った時の月。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_DATE_MONTH

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 8 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け日、年 - 31034

締め付けを行った時の年。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_DATE_YEAR

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 16 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け無効 - 182

締め付け無効は、締め付けが次の信号のいずれかによって外部的に無効化されたときに有効化する出力信号です：

- 20002 - ロック締め付け

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20020 - フィールドバスロック締め付け

- 20040 - Soft PLCロック締め付け

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_DISABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け完了 - 31010

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_DONE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け有効 - 183

締め付け有効は、締め付けが次の信号のいずれかによって外部的に無効化されていないときに有効化する出力信号です：

- 20002 - ロック締め付け

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20020 - フィールドバスロック締め付け

- 20040 - Soft PLCロック締め付け

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_ENABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付けがロック済み - 27

締め付けは無効です。締め付けはできません。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_IS_LOCKED

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け NG - 4

少なくとも 1 つの締め付けの結果が指定範囲外であることを示します。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_NOK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け OK - 3

締め付けの結果が指定範囲内であることを示します。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_OK

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付けプログラム最大角度 - 31004

SoftPLCでの名前 ：MAX_ANGLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 16 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付けプログラム最大トルク - 31007

SoftPLCでの名前 ：MAX_TORQUE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状態 | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付けプログラム最小角度 - 31005

SoftPLCでの名前 ：MIN_ANGLE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 16 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付けプログラム最小トルク - 31008

SoftPLCでの名前 ：MIN_TORQUE

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状態 | 整数 | 32 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け時間 - 31031

hh：mm：ss形式の締め付け時刻。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_TIME

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 文字列 | 64 | 64

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け時間高 - 135

実行時間が許容最大値を超えたためにNGの締め付けが発生したかどうかを示します。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け時間、時 - 31035

締め付けを行った時の時間。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_TIME_HOUR

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 8 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け時間低 - 136

実行時間が許容最小値を引き下げたことにより、NGの引き締めが発生したかどうかを示します。

締め付け時間低信号は、締め付けプログラムでのみ機能します。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け時間、分 - 31037

締め付けを行った時の分。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_TIME_MINUTES

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 8 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 締め付け時間、秒 - 31036

締め付けを行った時の秒。

SoftPLCでの名前 ：TIGHTENING_TIME_SEC

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 8 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ツールバッテリー残量低 - 90

SoftPLCでの名前 ：TOOL_BATTERY_LOW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 接続ツール - 73

ツールが仮想ステーションに接続されているかどうかを示します。

SoftPLCでの名前 ：TOOL_CONNECTED

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール無効 - 158

ツール無効は、ツールが次の信号のいずれかによって外部的に無効化されたときに有効化する出力信号です：

- 20002 - ロック締め付け

- 20003 - ロック緩め

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20020 - フィールドバスロック締め付け

- 20021 - フィールドバスロック緩め

- 20040 - Soft PLCロック締め付け

- 20041 - Soft PLCロック緩め

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：TOOL_DISABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール有効 - 159

ツール有効は、ツールが次の信号のいずれかによって外部的に無効化されていないときに有効化する出力信号です：

- 20002 - ロック締め付け

- 20003 - ロック緩め

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20020 - フィールドバスロック締め付け

- 20021 - フィールドバスロック緩め

- 20040 - Soft PLCロック締め付け

- 20041 - Soft PLCロック緩め

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：TOOL_ENABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール機能ボタンが押されました - 179

機能ボタンの状態を追跡する出力信号。信号は、機能ボタンが押されると設定され、機能ボタンが放されるとクリアされます。バッテリーツールの場合、重要な用途には使用できません。

SoftPLCでの名前 ：FUNCTION_BUTTON_PRESSED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール正常性 OK - 103

ツールエラーが存在しない場合はツール正常性OKが高であり、次のいずれかのツールエラーが設定されている場合はツール正常性OKが低となります。

- ツールがオーバーヒート

- ツールのモーター調節が必要です。

- オープンエンドが調整されていません

- ツールパラメータファイルがサポートされていません。

- ツールバッテリ低

- ツールトリガの監督失敗

- ツールケーブルがサポートされていません

- ツールメモリー障害

- ツールメモリが破損しています。

- ツールサービス間隔が過ぎています。

- ツールソフトウェアバージョンが一致していません。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール LED ミラー緑 - 98

アクセサリに表示されるツールの緑色のLEDステータス信号。

ツールのグリーンLEDがオン/点滅している場合、ツール LED ミラー緑信号はTrueに設定されます。
ツールのグリーンLEDがオフの場合、ツール LED ミラー緑信号はFalseに設定されます。

SoftPLCでの名前 ： TOOL_RESULT_LED_GREEN

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール LED ミラー赤 - 97

アクセサリに表示されるツールの赤色のLEDステータス信号。

ツールの赤LEDがオン/点滅している場合、ツール LED ミラー赤信号はTrueに設定されます。
ツールの赤LEDがオフの場合、ツール LED ミラー赤信号はFalseに設定されます。

SoftPLCでの名前 ： TOOL_RESULT_LED_RED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール LED ミラー黄 - 99

アクセサリに表示されるツールの黄色のLEDステータス信号。

ツールの黄LEDがオン/点滅している場合、ツール LED ミラー黄信号はTrueに設定されます。
ツールの黄LEDがオフの場合、ツール LED ミラー黄信号はFalseに設定されます。

SoftPLCでの名前 ： TOOL_RESULT_LED_YELLOW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール緩め - 22

ツールが緩められていることを示します。

SoftPLCでの名前 ：TOOL_LOOSENING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール回転 CCW - 25

ツール回転方向が左スレッドネジで反時計回りです。

SoftPLCでの名前 ：TOOL_ROTATION_CCW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール回転 CW - 24

ツール回転方向が右スレッドネジで時計回りです。

SoftPLCでの名前 ：TOOL_ROTATION_CW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツール実行中 - 23

ツールが回転中（時計回り[CW]または反時計回り[CCW]）であることを示します。

SoftPLCでの名前 ：TOOL_RUNNING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ツールのシリアル番号の数値 - 31021

シリアル番号の整数部分。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 32 | 32

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ツールタグ識別子 - 94

SoftPLCでの名前 ：TOOLTAG_IDENTIFIER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 文字列 | 8 | 800

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ツール締め付け - 21

ツールが締め付けられていることを示します。

SoftPLCでの名前 ：TOOL_TIGHTENING

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ゼロ位置にあるツール - 210

出力信号 ゼロ位置にあるツール は、ハンドヘルドツールでのみ使用できます。

出力信号 ゼロ位置にあるツール は、ツールがホームポジションにあるかどうか (たとえば、正転または逆転位置ステップの終了時など) を定義します。
信号はリアルタイムで更新されないため、何らかの理由でツールが所定の位置から外れた場合、信号は機能しません。

SoftPLCでの名前： TOOLS_IN_ZERO_POSITION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ToolsNet 接続が失われました - 133

ToolsNetとコントローラー間の有効な接続が中断されたか、期待どおりに機能しているかを示します。

SoftPLCでの名前: TOOLSNET_CONNECTION_LOST

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ToolsTalk 接続が失われました - 208

ToolsTalk とコントローラー間の有効な接続が中断されたか、期待どおりに機能しているかを示します。

SoftPLCでの名前: TOOLSTALK_CONNECTION_LOST

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 締め付け合計回数 - 31018

ツールがその全寿命にわたって実施した締め付け回数の総数。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | 整数 | 8 | 32

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 残りシーケンスカウンタ合計 - 205

バッチシーケンスで完了する残りの締め付け回数。

SoftPLCでの名前: TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# シーケンスカウンタ合計 - 204

バッチシーケンスで完了した締め付け回数。

SoftPLCでの名前: TOTAL_SEQ_COUNTER

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# シーケンスサイズの合計 - 203

バッチシーケンスで完了する残りの締め付け合計回数。

SoftPLCでの名前: TOTAL_SEQ_SIZE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 16

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: FALSE

- ツール機能：FALSE

- TLS タグ：FALSE

# トリガが押されました - 11

ツールトリガが押されたことを示します。

SoftPLCでの名前 ：TRIGGER_PRESSED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 仮想ステーション名 - 105

仮想ステーション名を表示します。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 文字列 | 8 | 800

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 入出力信号

コンバーター
信号タイプ
値のタイプ
最小サイズ [ビット]
最大サイズ [ビット]
デバイス
検索

# 結果のクリア - 39

次の締め付けに設定された他の信号のステータスをクリアします。

SoftPLCでの名前 ：CLEAR_RESULTS

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# オープンプロトコルコマンドを無効化 - 10060

オープンプロトコルを介して仮想ステーションにコマンドを送信する機能を無効にします。

SoftPLCでの名前 ：DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部識別子 - 10045

外部識別子で送信された文字列は、VIN番号として結果に含まれます。タスク選択のためにフィールドバスから渡される識別子を最大で2個まで提供することが可能です。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_IDENTIFIER

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 外部監視 1 - 10035

外部監視1は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_1

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部監視 2 - 10036

外部監視2は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_2

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部監視 3 - 10037

外部監視3は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_3

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部監視 4 - 10038

外部監視4は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_4

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部監視 5 - 10039

外部監視5は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_5

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部監視 6 - 10040

外部監視6は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_6

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部監視 7 - 10041

外部監視7は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_7

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 外部監視 8 - 10042

外部監視8は、コントローラの特定の機能に接続されていない入出力信号であり、お客様固有のニーズに使用できます。

SoftPLCでの名前 ：EXTERNAL_MONITORED_8

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# フィールドバスキープアライブ - 30002

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# フラッシュツール緑 LED（外部プロトコル） - 10058

SoftPLCでの名前 ：FLASH_TOOL_GREEN_LED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 1 - 50

オープンプロトコルに使用される入出力 1。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_1

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 2 - 51

オープンプロトコルに使用される入出力 2。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_2

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 3 - 52

オープンプロトコルに使用される入出力 3。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_3

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 4 - 53

オープンプロトコルに使用される入出力 4。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_4

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 5 - 54

オープンプロトコルに使用される入出力 5。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_5

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 6 - 55

オープンプロトコルに使用される入出力 6。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_6

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 7 - 56

オープンプロトコルに使用される入出力 7。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_7

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 8 - 57

オープンプロトコルに使用される入出力 8。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_8

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 9 - 58

オープンプロトコルに使用される入出力 9。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_9

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 汎用 I/O 10 - 59

オープンプロトコルに使用される入出力 10。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_IO_10

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 8

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：TRUE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 1 - 169

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_1

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 2 - 170

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_2

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 3 - 171

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_3

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 4 - 172

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_4

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 5 - 173

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_5

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 6 - 174

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_6

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 7 - 175

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_7

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 8 - 176

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_8

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 9 - 177

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_9

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# 一般的な立ち上がりエッジ 10 - 178

一般入出力信号。

SoftPLCでの名前 ：GENERIC_RISING_EDGE_10

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE

# ソケット持ち上げ - 10014

一意のソケットがソケットセレクタで持ち上げられるとき（整数 = ソケット ID）、ソケットが持ち上げられないとき（整数 = 0）または複数のソケットが持ち上げられるとき（整数 = 0）に生成されます。

SoftPLCでの名前 ：SOCKET_LIFTED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 整数 | 1 | 32

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# ソケット持ち上げ未加工 - 10043

ソケット持ち上げ通知に対する特定のプロトコルで PF4000 と下位互換性をサポートするために追加されます（ソケット持ち上げ 10013 とは逆）。整数は、（フラッシングやいくつ持ち上げられるかに関係なく）すべての持ち上げソケットのビットパターンです。

SoftPLCでの名前 ：SOCKET_LIFTED_RAW

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | 状態 | uint64 | 1 | 32

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# 製造スペース内のツール - 93

SoftPLCでの名前 ：TOOL_IN_PRODUCT_SPACE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# 作業スペース内のツール - 92

SoftPLCでの名前 ：TOOL_IN_WORK_SPACE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE

# ユーザーID - 10050

SoftPLCでの名前 ：USER_ID

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | 文字列 | 8 | 800

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE

# サードパーティライセンス

# サードパーティーライセンスのリスト

POWER FOCUS 6000コントローラーにはサードパーティーのソフトウェアコンポーネントが組み込まれており、当社は、これらサードパーティライセンスのライセンス言語や著作権表示を公開する必要があります。含まれているサードパーティコンポーネントのリストと関連するライセンステキストは、ソフトウェア配信パッケージに含まれています。