# TRD - Taux de couple et écart

Outils
ES STR SL ST SR QST IXB

Ce dispositif de surveillance d'étape mesure et contrôle le taux de couple, c’est à dire le rapport entre le couple et l’angle. Le dispositif vérifie ensuite que le taux de couple calculé se trouve dans les limites de taux de couple définies par la Limite haute et la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Couple du point de départ de l'angle.
Angle de point de départ | Lorsque Angle de point de départ a été mesuré depuis Couple de déclenchement, la mesure du couple démarre.
Angle de point final | Point de l’angle auquel s'arrête la mesure du couple
Couple de point final | Couple d'arrêt de la mesure du couple
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.
Limite haute | Couple le plus haut acceptable.
Limite | Doit être > 0