# AZP - Ajuster à la position zéro

Outils
QST

Ce dispositif de surveillance sert à revenir à la position réelle du passage à zéro, mesurée dans le dispositif de surveillance du passage à zéro plus tôt dans le programme. L'angle du contrecoup est utilisé s'il a été mesuré précédemment dans le programme.

Paramètre | Description
--- | ---
Vitesse faible | Vitesse utilisée lorsque la Distance de ralentissement est atteinte. Doit être < vitesse et > 0.
Réglage de la position zéro | Position cible à partir de la valeur Passage du zéro. Doit être > -9 999 000 et < 9 999 999.
Distance de ralentissement | Degrés avant la cible dans lesquels la Vitesse lente sera utilisée. Doit être >= 0 et < 9 999 999.
Vitesse | Par défaut : 60 tr/min. Doit être < Régime maxi. de l’outil.
Type de montée en régime | Dure, Douce ou Manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, le champ Montée en régime s’ouvre.