# ゼロ位置を設定 - 10135

ハンドヘルドツールの場合、入力信号 ゼロ位置を設定 はツールの現在の位置をホームポジションとして保持します。進行中の締め付け中に信号が送信された場合、信号はそのまま無視されます。

固定式ツールの場合、入力信号 ゼロ位置を設定 はツールの現在の位置をホームポジションとして保持します。信号は、仮想ステーションに関係なく、システム内のすべてのツールに影響します。信号は、進行中の締め付けの一部である固定式ツールによってそのまま無視されます。

SoftPLCでの名前： IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE