# AZP - 영점 위치로 조정

공구
QST

이 모니터는 조기에 프로그램의 제로 크로싱 모니터에서 측정된 정확한 제로 크로싱 위치로 돌아가는 데 사용됩니다. 프로그램에서 조기에 측정된 경우 반발 각도가 사용됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
저속 | 감속 거리에 도달했을 때 사용되는 속도. 필수 조건: < 속도 및 > 0.
영점 위치 조정 | 제로 크로싱 값의 목표 위치. 필수 조건: > -9,999,000 및 < 9,999,999.
감속 거리 | 저속이 사용되는 목표 전의 각도. 필수 조건: >= 0 및 < 9,999,999.
속도 | 기본값: 60 rpm. 필수 조건: < 공구 최대 속도.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드. 수동을 선택하면, 속도 램프 필드가 열립니다.