# Upphör

Konfigurationen för upphörande aktiveras när en boolesk signal för in-/utgångshändelse väljs för en utlösare och är alltid aktiverad för en åtgärd.

Inställningar för upphörande
Inställning | Gäller för | Beskrivning
--- | --- | ---
Tid | Utlösare Åtgärd | Användaren kan ställa in tiden (i sekunder), med ett minimivärde större än 0 och ett maximivärde mindre än eller lika med 60.
Utlösare | Utlösaren upphör efter den angivna tiden.
Åtgärd | Åtgärden upphör efter den angivna tiden.
Till nästa åtdragning | Utlösare Åtgärd | Utlösaren eller åtgärden återställs när signalen Rensa resultat – 39 publiceras i regelns virtuella station.
Utlösare | Utlösaren upphör efter att signalen har mottagits.
Åtgärd | Åtgärden upphör efter att signalen har mottagits.
Definierad signal | Utlösare Åtgärd | Utlösaren eller åtgärden återställs när en användardefinierad signal tas emot. Virtuell station för återställning: Välj från listan över tillgängliga virtuella stationer. Återställningssignal: Välj den booleska IO-signalen från systemet. Beroende på vald återställningssignal finns följande scenarier tillgängliga: Händelsesignal: När händelsesignalen väljs som Återställningssignal sker återställningen när händelsen inträffar. Tillståndssignal: När tillståndssignalen väljs som Återställningssignal kan ytterligare inställningar konfigureras. För att konfigurera det tillstånd i vilket återställningen ska ske går du till Drift och väljer Lika med eller Inte lika med för signalens tillstånd, som är Sant eller Falskt.
Utlösare | Utlösaren upphör efter att återställningssignalen har mottagits.
Åtgärd | Åtgärden upphör efter att återställningssignalen har mottagits.
Regeltillstånd | Åtgärd | När utlösningsvillkoret är uppfyllt publicerar åtgärden det utdatavärde som användaren har konfigurerat.