# Konfiguration av flera givare

Endast tillgängligt för QST- och IxB-verktyg.

Beroende på verktygstyp och antalet givare är det möjligt att ställa in hur moment- och vinkelgivarna ska användas vid åtdragning. Givarna kan konfigureras för styrning eller övervakning.

Flera givare
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Styrande momentgivare | Ställ in vilken momentgivare som ska användas för åtdragning. Tillgängliga inställningar: Auto: För QST-verktyg används Moment som standard. För IxB-verktyg används Moment 2 som standard. Om Moment 2 inte är tillgängligt för IxB-verktygstypen används Moment. Moment Moment 2
Styrande vinkelgivare | Ställ in vinkelgivaren som ska användas för åtdragning. Tillgängliga inställningar: Auto: För QST-verktyg används Motorvinkel som standard. Motorvinkel Vinkel Vinkel 2

Välj Detaljer för att öppna en undermeny med fler inställningar.

Övervaka och rapportera moment
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportera momentvärden för övervakning | Om detta är inställt rapporteras ett värde för slutligt moment från både den styrande och den övervakande givaren, inklusive utvärdering av statusen för båda (OK/Hög/Låg).
Moment för felrapportering vid redundans | Redundansfel rapporteras om det slutliga momentet som uppmätts på den styrande givaren skiljer sig från det värde som uppmätts på den övervakande givaren.
Lås verktyget vid redundansfel | Lås verktyget om ett redundansfel upptäcks.

Övriga inställningar för momentgivare
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Obligatoriskt dubbelmoment | Om detta är inställt måste det anslutna verktyget ha dubbla momentgivare (som inte är inaktiverade) för att kunna köra en åtdragning.
Övervakning av moment i spårning | Om detta är inställt inkluderas värdena från den övervakande momentgivaren i spårningen.

Dubbelmomentbegränsningar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera dubbelmomentbegränsning | Om detta är inställt är givaren för dubbelmomentbegränsning aktiv.
Maximal momentskillnad | Gränsvärde vid begränsning av dubbel momentdifferens.

Övervaka och rapportera vinkel
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Rapportera vinkelvärden för övervakning | Om detta är inställt rapporteras ett värde för slutlig vinkel från både den styrande och den övervakande givaren, inklusive utvärdering av statusen för båda (OK/Hög/Låg).
Vinkel för felrapportering vid redundans | Redundansfel rapporteras om den slutliga vinkel som uppmätts på den styrande givaren skiljer sig från det värde som uppmätts på den övervakande givaren.
Lås verktyget vid redundansfel | Lås verktyget om ett redundansfel upptäcks.

Övriga inställningar för vinkelgivare
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Obligatorisk dubbelvinkel | Om det anslutna verktyget måste ha dubbla vinkelgivare (som inte är inaktiverade) för att kunna köra en åtdragning.
Övervakning av vinkel i spårning | Om detta är inställt inkluderas värdena från den övervakande vinkelgivaren i spårningen.

Dubbelvinkelbegränsningar
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Aktivera dubbelvinkelbegränsning | Om detta är inställt är givaren för dubbelvinkelbegränsning aktiv.
Maximal vinkelskillnad | Gränsvärde vid begränsning av dubbel vinkeldifferens.