# DT – DynaTork に合わせて締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

このステップは、オープンエンドタイプのギアフロントアタッチメント (GFA) で構成されたツールではサポートされていません。

このステップでは、 目標トルクに達するまで、ツールを速度nで順方向に作動させます。その後、ツールは DynaTork 時間中、目標トルクの DynaTork パーセンテージで電流を一定に保持します。

ツールの過熱を避けるため、ツールの最大トルクの 40% を超えて DynaTork を作動させないことを強く推奨いたします。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | トルク目標。> 0 であること。
DynaTork 時間 | DynaTorkがアクティブになる時間。
DynaTork パーセント | トルクターゲットのパーセンテージ。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
速度 (rpm) | 既定：60 rpm。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 目標トルク
B | DynaTork 時間中に保持されるトルクレベル
C | Ts のパーセンテージ
D | Ts のパーセンテージ
E | DynaTork 時間中に保持されるトルクレベル
F | DynaTork 時間

## マイクロビデオ

DT – DynaTork に合わせて締め付け