# ST렌치 시작 단계 매개변수

ST렌치 전략 중 하나가 사용될 경우 표에 표시된 매개변수를 사용할 수 있습니다. 여러 개의 전략 조합이 있습니다. 일부 매개변수는 특정 전략에만 사용할 수 있고 다른 전략에서는 보이지 않을 수 없습니다.

매개변수 규칙이 자동으로 확인되었습니다. 위반이 발생하면, 오류 표시 가 잘못된 매개 변수 옆에 표시됩니다. 오류에 대한 자세한 정보를 표시하려면 커서를 오류 표시등에 놓아주세요.

전략 간에 전환을 하면 오류 표시등이 표시될 수 있습니다. 이는 선택한 조합이 무효하다는 표시이므로 수정해야 합니다.

STwrench에 대한 자세한 정보는 STwrench 사용자 안내서 (인쇄물 번호 9836 4134 01)를 참조해 주세요.

ST렌치 시작 단계에서의 매개변수
매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
태그 번호 |  | 켜짐: TAG 점검 스위치 활성화 이후(구성 > 공구 구성 > TAG 점검 > 켜짐), 조임 프로그램을 실행하려면 올바른 TAG 번호가 필요합니다. 꺼짐: TAG 번호가 확인되지 않습니다. | 꺼짐
필요한 태그 번호 | 태그 번호 = 켜짐 | 이 조임 프로그램에 필요한 TAG 번호. | 1
리히트 감지 |  | 매개변수 옵션은 다음과 같습니다. 완료 또는 꺼짐 . | 꺼짐
토크 보정 계수 |  | 특정 용도에 맞추기 위해 연장부가 필요할 수 있습니다. 이 경우 정확한 값을 표시하기 위해 렌치 측정을 보정해야 합니다. 보정 계수 계산에 대한 자세한 내용은, STwrench 사용자 안내서(인쇄물 번호 9836 4134 01)를 참조해 주세요. 매개변수는 엔드 피팅 공구의 RFID TAG에 저장되어 있습니다. | 1.0
각도 보정 |  | 특정 용도에 맞추기 위해 연장부가 필요할 수 있습니다. 이 경우 정확한 값을 표시하기 위해 렌치 측정을 보정해야 합니다. 보정 계수를 계산하려면 STwrench 사용 설명서를 참조해 주세요. 매개변수는 엔드 피팅 공구의 RFID TAG에 저장되어 있습니다. | 0°

참고

보정 계수는 ST렌치 측정치를 변경합니다. 이로 인해 부적절한 판독값을 초래할 수 있습니다. 수정하기 전에 최신 버전의 STwrench 사용 설명서(인쇄물 번호 9836 4134 01)를 참조해 주세요.