# Aperto Turbo

TurboTight é a estratégia de aperto padrão e é projetado para realizar um aperto bastante rápido e ergonômico baseado na velocidade máxima da ferramenta (Velocidade máx. da ferramenta). Esta estratégia tem duas opções:

- Quick prog, que requer apenas que o Target torque (Torque-alvo) seja definido para realizar o aperto.

- Manual, permite que o usuário configure vários parâmetros de aperto.

Para minimizar o risco de um pulo inesperado no final do aperto quando usar a estratégia de Aperto Turbo, certifique-se de ativar o Monitoramento do tempo.

Para minimizar o risco de um solavanco inesperado no final do aperto quando usar a estratégia de Aperto Turbo, deve-se definir o Time Max Limit (Limite de Tempo Máximo).

Time Max Limit (Limite de Tempo Máximo) é ativado por padrão, mas é necessário configurar os respectivos valores. Na fase de aperto, defina Angle Limit (Limite de Ângulo) como From Rundown Complete (Do Rundown Concluído).
Defina Time Max (Tempo Máximo) como mais baixo possível, sem parar o aperto normal. Na fase de Rundown, defina Rundown Complete Torque (Torque de Rundown Concluído), de modo que ele seja acionado quando o torque começa a aumentar.

Dependendo das propriedades da junta, isto é, se ela é muito rígida ou muito mole, uma estratégia de aperto diferente da Turbo pode ser necessária.

O Aperto Turbo não está disponível para o controle da junta.

## Ajuste fino da estratégia TurboTight

A estratégia de aperto TurboTight indica o torque-alvo, e o resultado pode ficar abaixo ou acima do alvo. O parâmetro mais importante da estratégia TurboTight é a velocidade. É possível manter a velocidade máxima na maioria dos apertos, mais se todos/ alguns apertos excederem este valor, diminua a velocidade em pequenas etapas. Rundown Complete Torque (Torque de Rundown Concluído) não é utilizado para controlar apertos; é usado somente para calcular limites e resultados.