# Fase de Parada

A Etapa de suspensão encerra o aperto, de forma que o soquete possa ser liberado.

## Soft Stop (Parada Suave)

Soft Stop (Parada Suave) faz com que a parada do aperto seja mais ergonômica.

Não pare a ferramenta dentro do intervalo de tempo de 50 a 300 ms, pois, como se sabe, isso gera uma sensação desconfortável na parada.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Parada suave | Liga ou desliga a Parada suave. Desativado: Nenhuma Parada suave em uso. Ativo: Parada suave ativada. Quando o torque-alvo é alcançado, a velocidade da ferramenta é imediatamente diminuída para 75%. Depois a velocidade é reduzida para zero em no máximo 40 ms. | Desativado