# Lista de Resultados NOK

Mensagens de erro | Descrição | Localização da GUI
--- | --- | ---
Erro motriz | Erro interno do driver ou foi detectada a perda do driver. | N/D
Rehit (Reaperto) | Tentativa de apertar um parafuso já apertado. | Tightening parameters (Edit) > Rehit detection (Parâmetros de aperto (Editar) > Detecção de reaperto)
Torque de partida suave acima do máx. | O torque de partida suave excedeu do nível máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 1) Soft Start > Torque max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 1) Partida Suave > Torque máx.)
Torque selftap acima do máx. | O torque autoatarraxante excedeu do nível máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Selftap > Torque max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Autoatarraxante > Torque máx.)
Torque selftap abaixo do mín. | O torque autoatarraxante está abaixo do limite mínimo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Selftap > Torque min (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Autoatarraxante > Torque mín.)
Limite de torque de segurança baixo | O valor de torque automaticamente calculado para garantir que o sensor de torque seja corretamente instalado. | N/D
Torque de Rundown acima do máx | O torque de Rundown excedeu o nível máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Rundown torque limits > Torque max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Limites de torque de Rundown > Torque máx.)
Ângulo de Rundown acima do máx. | O ângulo de Rundown excedeu o nível máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Rundown angle limits > Angle max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Limites de ângulo de Rundown > Ângulo máx.)
Redução excedeu o limite de tempo máximo | A duração do Rundown excedeu o limite máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Rundown angle limits > Time max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Limites de ângulo de Rundown > Tempo máx.)
Rundown abaixo do limite de tempo mín. | A duração do Rundown ficou abaixo do limite mínimo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Rundown angle limits > Time min (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Limites de ângulo de Rundown > Ângulo mín.)
Torque de Rundown abaixo do mín. | O torque de Rundown ficou abaixo do nível mínimo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Rundown torque limits > Torque min (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Limites de torque de Rundown > Torque mín.)
Ângulo de Rundown abaixo do mín. | O ângulo de Rundown ficou abaixo do nível mínimo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Rundown angle limits > Angle min (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Limites de ângulo de Rundown > Ângulo mín.)
Etapa final do torque acima do máx | O torque final da etapa excedeu do nível máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Final step > Torque limits Manual > Torque max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Manual Limites de torque > Torque máx.
Etapa final do ângulo acima do máx | O ângulo final da etapa excedeu do nível máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Final step > Angle max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Ângulo máx.)
Etapa final do torque abaixo do mín. | O torque final da etapa ficou abaixo do nível mínimo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Final step > Torque limits Manual > Torque min (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Manual limites de torque > Torque mín.)
Etapa final do ângulo abaixo do mín. | O ângulo da etapa final ficou abaixo do nível mínimo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Final step > Angle max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Ângulo máx.)
Tempo limite de aperto | O limite de tempo de aperto foi excedido | [Multistep] Tightening parameters (Edit) > Step dependent ([Múltiplas etapas] Parâmetros de aperto (Editar) > Dependente da etapa) [Other tightening programs]: fixed parameter set to 30 seconds ([Outros programas de aperto]: parâmetro fixo definido como 30 segundos)
Acionador perdido | O acionador da ferramenta foi liberado antes do alvo ser atingido. | [Multistep]: trigger release before tightening step target has been reached ([Múltiplas etapas]: liberação do gatilho antes de ser alcançado o alvo da etapa de aperto) [Other tightening programs]: trigger release before tightening stage has finished ([Outros programas de aperto]: liberação do gatilho antes de concluída a fase de aperto)
Escape | O soquete escapou da porca. | Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Tightening parameters > Slipoff detection time (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Parâmetros de aperto > Tempo de detecção de escape)
Alvo alcançado antes da etapa final | O torque-alvo foi atingido antes da etapa final no programa de aperto | Torque-alvo
Torque pós visualização abaixo do mín. | O torque pós-visualização abaixo do nível mínimo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Post view torque > Torque min (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Torque pós-visualização > Torque mín.)
Torque pós visualização acima do máx | O torque pós-visualização excedeu o nível máximo. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Post view torque > Torque max (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Torque pós-visualização > Torque máx.)
O intervalo do torque pós-visualização não foi alcançado | O intervalo do torque pós-visualização não foi atingido. | Tightening parameters (Edit) > (Step 2) Post view torque > Torque min length (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 2) Torque pós-visualização > Extensão torque mín.)
O intervalo de compensação do torque não foi alcançado | O ângulo do intervalo de compensação do torque antes do final do Rundown não foi atingido. | Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Torque compensation > Torque compensation point (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Compensação de torque > Ponto de compensação do torque)
Excesso no movimento da ferramenta | Tool was moved beyond set angle limits (Ferramenta deslocada além dos limites de ângulo definidos.) | Tightening parameters (Edit) > (Step 1) TrueAngle compensation (On); Tool movement limits > Positive/Negative (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 1) Compensação TrueAngle (Ativo); Limites de deslocamento da ferramenta > Positivo/Negativo)
Erro de monitoramento corrente | Erro de monitoramento de corrente. | Tightening parameters (Edit) > (Step 1) Current monitoring (On) (Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 1) Monitor de corrente (Ativo))
A etapa final ultrapassou o limite de tempo máx |  | [TurboTight] Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Final step > Time max ([TurboTight] Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Tempo máx.)
A etapa final está abaixo do limite de tempo mín. |  | [TurboTight] Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Final step > Time min ([TurboTight] Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Tempo mín.)
Tempo-limite do TurboTight excedido | O limite de tempo do TurboTight foi excedido. | [TurboTight] Tightening parameters (Edit) > (Step 3) Final step > Time max ([TurboTight] Parâmetros de aperto (Editar) > (Etapa 3) Etapa final > Tempo máx.)
Monitoramento do ajuste sem folga alto | Somente para chaves. O monitor detectou que o valor no encosto foi excedido. | Tightening parameters (Edit) > Rundown stage (Step 2) Rundown complete > Rundown complete torque (Parâmetros de aperto (Editar) > Fase de Rundown (Etapa 2) Rundown concluído > Torque de Rundown concluído)
Sem torque residual | Somente para chaves. O torque residual ficou abaixo do limite. | [TurboTight] + [TensorPulse] Tightening parameters (Edit) > (Step 3) > Tightening parameters > Residual torque correlation factor ([TurboTight] + [TensorPulse] Parâmetros de aperto (Editar) >(Etapa 3) > Parâmetros de aperto > Fator de correlação do torque residual)
Excesso de velocidade | Somente para chaves. O giroscópio da chave falhou em medir o ângulo por causa da alta velocidade. | N/D
Parado | Parado externamente antes de atingir o alvo. | (Múltiplas Etapas): Parado externamente antes de atingir o alvo da etapa de aperto (Outros programas de aperto): Parado externamente antes do término da fase de aperto