# MT – Stredný uťahovací moment (Mean Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST IXB

Tento monitor meria priemerný moment počas monitora a kontroluje, či je vypočítaná hodnota v limite.

Parameter | Popis
--- | ---
Typ | Špecifikuje spúšťacie podmienky: Začiatok stupňa: Meranie sa začne zo začiatku stupňa a skončí v bode vypnutia. Spúšťač momentu: Meranie sa začne v bode, kde moment prvýkrát prejde spúšťačom momentu. Skončí v bode vypnutia. Spúšťač uhla: Meranie sa začne v bode, kde je dosiahnutý uhol spúšťač uhla meraný z voliteľného spúšťača momentu. Bez spúšťača momentu sa spúšťač uhla meria zo začiatku stupňa. Skončí v bode vypnutia. Uhlové okno: Meranie sa vykonáva počas uhlového okna. Okno sa začne v bode, kde moment prvýkrát prejde spúšťačom momentu plus ofset uhla, spúšťač uhla. Časový interval: Meranie sa vykonáva počas posledných sekúnd časového intervalu uťahovania.
Spúšťač momentu | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač momentu, Spúšťač uhla alebo Uhlové okno. Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Spúšťač uhla | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač uhla alebo Uhlové okno. Musí byť > 0.
Uhlové okno | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Spúšťač uhla. Musí byť > 0.
Časový interval | K dispozícii, keď je Typ nastavený na Časový interval. Musí byť > 0.
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.
Horný limit | Najvyšší prijateľný moment.