# Tabella di compatibilità degli utensili del programma di serraggio

La disponibilità delle strategie di serraggio dipende dalle licenze installate sul controller.

Strategie di serraggio | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (bassa tensione) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2,1 ETP-SRB31-25 | SRB-HA | TBP / TBP-S | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Due fasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Fase rapida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | -
Tre fasi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Serraggio turbo | X | - | X | X* | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Rotazione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | -
Risultato esterno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X
Impulso Tensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | -
Impulso: passaggio singolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | -
Produzione della chiave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -
Qualità della chiave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | -

*Disponibile solo per SR31.

Caratteristiche di serraggio | ES | ST | STR | SR | SB+ | ETT | SL (bassa tensione) | QST | STB | SRB 2.0 ETP-SRB31-20 | SRB 2,1 ETP-SRB31-25 | TBP / TBP-S | STW | Utensile esterno
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Angolo effettivo | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | -