# Definir posición cero - 10135

Para herramientas de mano, la señal de entrada Definir posición cero mantiene la posición actual de las herramientas en la posición inicial. La señal se ignora de forma silenciosa si se envía durante un apriete en curso.

Para herramientas fijas, la señal de entrada Definir posición cero mantiene la posición actual de las herramientas en la posición inicial. La señal afecta a todas las herramientas del sistema, independientemente de la estación virtual. Las herramientas fijas que forman parte de un apriete en curso ignoran la llamada de forma silenciosa.

Nombre en SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO