# Fator de correlação do torque residual

O termo Fator de correlação de torque residual é semelhante a uma calibração e ajusta-se entre o torque dinâmico, medido na ferramenta elétrica, e o torque residual, medido por uma ferramenta de controle.

O Fator de correlação de torque residual está disponível a todas as ferramentas que funcionam com a estratégia TurboTight e a estratégia de aperto TensoPulse. Está também disponível a ferramentas de pulso a bateria compatíveis com o controlador.

Ao utilizar um Fator de correlação de torque residual que difere de 100, o Torque final relatado não é mais o torque dinâmico medido pelo transdutor da ferramenta.

A medição do torque dinâmico utiliza um transdutor interno de torque que mede constantemente o torque. AO ser atingido o torque-alvo, a ferramenta para e o resultado é avaliado e relatado. O torque final medido no transdutor é afetado pela condição da junta, pela velocidade da ferramenta, engrenagens e soquetes.

O torque residual é medido após o aperto ser concluído. É o torque necessário para prosseguir ou reiniciar o aperto até um nível mais alto. O torque residual é a força de fixação determinante na junta.

A medição do torque dinâmico é altamente repetitiva, mas pode diferir entre o tipo de ferramenta e a velocidade da ferramenta. | Um torquímetro portátil calibrado fornece medições de alta precisão ao medir o torque residual, mas apresenta variações mais altas devido ao relaxamento da junta, deterioração do torque, atrito ou técnica do operador.

O Fator de correlação de torque residual é uma compensação entre o torque dinâmico e o torque residual. O fator deve ser determinado coma a realização de testes. O programa de aperto selecionado é executado algumas vezes e o torque dinâmico é registrado. Os apertos são também medidos manualmente para a determinação do torque residual

O Fator de correlação de torque residual pode ser calculado dividindo-se um torque residual por um torque dinâmico. O Fator de correlação de torque residual é apresentado como um percentual e é igual a 100% por padrão, o que significa que o valor do torque dinâmico relatado não foi modificado.

Parâmetros | Função
--- | ---
Torque-alvo | O torque-alvo da ferramenta definido para o aperto com a utilização da estratégia TurboTight.
Torque dinâmico final | O torque final relatado como o resultado do aperto realizado.
Torque dinâmico | O torque dinâmico medido por um transdutor de referência.
Torque residual | O torque residual desejado que garante a força de fixação desejada.
Fator de correlação do torque residual | O fator de compensação entre torque residual e torque dinâmico

Um exemplo de como o ajuste de torque pode ser utilizado:

É selecionada a estratégia TurboTight. A junta deve ser apertada até 12 Nm para atingir a força de fixação desejada. É realizada a instalação a seguir:

Exemplos de definições | Valor | Função
--- | --- | ---
Torque-alvo | 12 Nm | O torque-alvo desejado programado no controlador
Fator de correlação do torque residual | 100 | O fator de compensação entre torque residual e torque dinâmico

São realizados inúmeros apertos. Após cada aperto, a junta é conferida utilizando-se um torquímetro calibrado. A média é calculada e encontrado o resultado a seguir:

Parâmetros e resultados iniciais | Valor | Função
--- | --- | ---
Torque-alvo | 12 Nm | O torque-alvo programado no controlador.
Torque final | 12 Nm | O torque final relatado como o resultado do aperto realizado.
Torque dinâmico | 12 Nm | Torque medido não compensado a partir do transdutor.
Torque residual | 10 Nm | O torque residual medido com um torquímetro calibrado ou outra ferramenta de teste.
Fator de correlação do torque residual | 100 % | O fator de compensação entre torque residual e torque dinâmico

O teste demonstra que o torque residual é baixo demais para produzir a força de fixação desejada. O Fator de correlação do torque residual calculado é igual a 0,83, ou seja, 83%. É realizado um ajuste no fator de ajuste e é obtido o resultado a seguir.

Parâmetros e resultados finais | Valor | Função
--- | --- | ---
Torque-alvo | 12 Nm | O torque-alvo programado no controlador.
Torque final | 12 Nm | O torque final relatado como o resultado do aperto realizado.
Torque dinâmico | 14,5 Nm | Torque medido não compensado a partir do transdutor.
Torque residual | 12 Nm | O torque residual desejado que garante a força de fixação desejada.
Fator de correlação do torque residual | 83 % | O fator de compensação entre torque residual e torque dinâmico.

Isso demonstra que precisamos apertar um pouco mais que o alvo especificado para compensar as diferenças e atingir o torque desejado na junta.

É importante que a correlação seja feita com o mesmo tipo de ferramenta e a configuração de parâmetro a ser utilizados na produção.