1. Power Focus 6000
2. Configuration
3. Utiliser l'onglet Coffret
4. Serrage synchronisé
5. Signaux du serrage synchronisé
6. Signaux d'entrée : Sous-signaux
7. Commande de canal - 10054 : Sous-signaux
8. Définir la position zéro

# Définir la position zéro

Nom dans SoftPLC : CHANNEL_COMMAND_SET_ZERO_POSITION

Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | ---
Booléen | 1 | 1