# LST – Lågt punktmoment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST IXB

Denna stegövervakning mäter det lägsta momentet och kontrollerar att det ligger mellan gränsvärdena.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Hög gräns | Högsta acceptabla åtdragningsmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.
Typ | Anger startförhållandet: Stegstart: Mätningen börjar från stegstarten och slutar vid avstängningspunkten. Vinkelutlösare: Mätningen börjar vid den inställda vinkeln och slutar vid avstängningspunkten.
Startvinkel | Tillgängligt när Typ är satt till Vinkelutlösare.