# PVTL – Eftervy moment lågt (Post view torque low)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Samma som Post View Torque High (eftervy moment hög), men monitorn kontrollerar att alla momentvärden i Vinkelfönsterlängd ligger över den Nedre gräsen i stället.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara > 0
Antal prov | Lägsta värde = 1 Högsta värde = 80
Låg gräns | Lägsta acceptabla åtdragningsmoment.