# Acciones

Las acciones actúan como salidas de una regla. Para recibir una salida de la regla, la acción se debe configurar como una Señal y una Estación virtual. Se pueden configurar un máximo de 10 acciones por regla. En caso de múltiples desencadenantes, se ejecuta una acción o varias acciones cuando se cumple la condición del desencadenante.

Ajustes de acciones
Ajuste | Descripción
--- | ---
Nombre | Introduzca un nombre para la acción con un máximo de 32 caracteres ASCII.
Señal | Seleccione de la lista de señales de estado o evento de entrada/salida booleanas disponibles en el controlador. A continuación, la señal se publica en la estación virtual seleccionada en la acción.
Estación virtual | Seleccione de una lista de estaciones virtuales disponibles.
Salida | Utilice el interruptor para seleccionar el valor de salida Verdadero que se publicará cuando se active el desencadenante. El valor predeterminado es Falso.
Señal de evento / estado booleano de entrada/salida seleccionada como señal en la acción | El valor de salida se publica en la señal configurada en la acción. La acción se puede restablecer utilizando el Cese. Las opciones de configuración de cese disponible son:estado de regla, hora, al siguiente apriete y señal definida. La configuración de cese se establece en estado de regla de forma predeterminada.