# Ext - Externý výsledok (External result)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB BCP BCV Externý nástroj

Externý výsledok je stratégia, ktorá sa používa pri OK uťahovaní a je indikovaná externým digitálnym signálom ( a nie momentom alebo hodnotou uhla nameranou počas uťahovania). Tento externý signál môže byť poskytnutý prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, ktoré môžu poskytnúť digitálny signál do ovládača (napr. cez zbernicu Vstupu/Výstupu).

Po odoslaní signálu, prehľad výsledkov zobrazí (zaznamenané údaje) hodnotu požadovaného parametra, zadaného v programe na uťahovanie (stanovená hodnota momentu, hodnota uhla alebo textový reťazec). Tieto (moment a uhol) hodnoty nereprezentujú skutočné namerané hodnoty, ide len o vložený text.

Parameter | Popis
--- | ---
Moment <Požadovaný moment> | Numerická hodnota pre želanú zobrazenú hodnotu momentu. Signál by mohol pochádzať napríklad z klikacieho kľúča a zobrazovať <Požadovaný moment>.
Uhol <Požadovaný uhol> | Numerická hodnota pre želanú zobrazenú hodnotu uhla. Signál by mohol pochádzať napríklad z klikacieho kľúča a zobrazovať <Požadovaný uhol>.
Text | Alfanumerický reťazec pre želaný zobrazený text. Napríklad: „Olej bol vymenený“.