# Diagnostic outil

Dans Diagnostics, il est possible d'exécuter :

- Suivi capteur

- Tests de diagnostic

## Suivi capteur

Pour diagnostiquer un outil, le capteur d'angle ou de couple, il est possible de lancer une session de Suivi capteur dans le menu Outil. Une session de suivi capteur a une durée de 20 minutes. Un avertissement est affiché 5 minutes avant l'expiration du délai et il est alors possible de prolonger la session ou de l'arrêter.

Le suivi capteur n'est possible que pour les outils filaires.

Il n'est possible de lancer qu'une seule session de Suivi capteur pour chaque outil et chaque coffret à la fois.

Démarrer une session de suivi capteur

1. Dans la fenêtre ACCUEIL, sélectionner Outil.

2. Sélectionner Outil filaire et Suivi capteur dans Diagnostic.

3. Activer Démarrer le suivi capteur.

4. L'angle de l'outil, le couple et la vitesse sont affichés.

Informations de Suivi capteur
Angle de l’outil | De combien l'outil a tourné depuis le début de la session de suivi capteur ou depuis la dernière réinitialisation.
Couple | Lecture : la valeur instantanée du couple. Valeur crête : la valeur de couple mesurée la plus élevée depuis le début de la session de suivi capteur ou depuis la dernière réinitialisation.
Vitesse | Lecture : la valeur instantanée de la vitesse. Valeur crête : la valeur de vitesse mesurée la plus élevée depuis le début de la session de suivi capteur ou depuis la dernière réinitialisation.

## Tests de diagnostic

Pour savoir si un outil fonctionne correctement, il est possible de faire un test de diagnostic de l'outil. Le type de test qui peut être effectué dépend de l'outil qui est raccordé. Trois types de tests différents peuvent être effectués :

- Test de production automatique : Aucune action n'est requise de la part de l'utilisateur.

- Tests manuels sans acquittement : L'utilisateur doit effectuer certaines tâches pendant le test.

- Tests manuels avec acquittement : L'utilisateur doit surveiller et donner son avis sur le comportement de l'outil.

Il n'est possible de lancer qu'un seul test de diagnostic pour chaque outil et chaque coffret à la fois.

Lorsque le test de diagnostic est lancé, la session est verrouillée pour les autres clients. Une session de test de diagnostic a une temporisation de 20 minutes. Un avertissement est affiché 5 minutes avant l'expiration du délai et il est alors possible de prolonger la session ou de l'arrêter.

Informations sur le test de diagnostic
Test de production automatique | Tests manuels sans acquittement | Tests manuels avec acquittement
--- | --- | ---
Vérification du shunt du capteur de couple Vérification du shunt du capteur de couple 2 | Bouton/gâchette de démarrage Gâchette de sécurité Bague/commutateur ou bouton d'inversion Démarrage par poussée Bouton de fonction | Haut-parleur/avertisseur LED

Démarrer une session de test de diagnostic

1. Dans la fenêtre ACCUEIL, sélectionner Outil.

2. Sélectionner Outil filaire et Tests de diagnostic dans Diagnostics.

3. Activer Tests de diagnostic.

4. Sélectionnez le test que vous voulez exécuter.

5. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

   Tous les tests affichent le résultat avec un voyant vert ou rouge.

   Le test de diagnostic s'arrête si aucune action n'est effectuée dans les 20 secondes.

6. Le résultat d'un test de diagnostic s'affiche lorsque la session de test est terminée.

   Si vous quittez la page du test de diagnostic, le résultat disparaîtra !

7. Pour exporter un résultat de test, sélectionnez le bouton Exporter.