# Commuta CW/CCW per la successiva esecuzione: 10131

Commuta senso orario/antiorario è un segnale di ingresso che alterna la direzione dell'utensile SR21/SL per il successivo serraggio/allentamento.
Se l'utensile funziona in senso orario, il segnale commuta la direzione in senso antiorario.
Se l'utensile funziona in senso antiorario, il segnale commuta la direzione in senso orario.

Quando il successivo serraggio/allentamento è completo, l'utensile torna nella direzione precedente all'invio del segnale.

Quando l'utensile viene commutato in senso antiorario per il successivo serraggio/allentamento, il LED arancione di direzione sull'utensile lampeggia.

È possibile attivare il segnale Commuta CW/CCW per la successiva esecuzione solo una volta.

Quando il segnale commuta la direzione dell'utensile, qualsiasi altro aggiornamento di questo segnale verrà ignorato.

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE