# EHMI

A EHMI é uma ferramenta auxiliar. Fica instalada na ferramenta e conectada ao barramento de acessórios da ferramenta. Apresenta uma tela de exibição gráfica, três botões de função e um scanner opcional. O display é um subconjunto da GUI do controlador com a possibilidade de selecionar programas de aperto, sequências de lotes e de exibir resultados dos apertos. A interação com o controlador é por meio de botões de função.

Na configuração da EHMI é possível configurar se os botões de função ficam em Ativo ou Desativado.

Botão EHMI
Parâmetro | Descrição
--- | ---
Ativar botão de função | On (Ativo) = Os botões dispõem de total funcionalidade para configurar definições nos menus exibidos. Off (Desativado) = Os botões de função somente podem ser utilizados para confirmar um diálogo necessário na EHMI