# Définir la position zéro - 10135

Pour les outils portatifs, le signal d'entrée Définir la position zéro conserve la position actuelle des outils comme position initiale. Le signal est silencieusement ignoré s'il est envoyé pendant un serrage en cours.

Pour les outils fixes, le signal d'entrée Définir la position zéro conserve la position actuelle des outils comme position initiale. Le signal affecte tous les outils du système, quel que soit le poste de travail virtuel. Le signal est silencieusement ignoré par les outils fixes qui font partie d'un serrage en cours.

Nom dans SoftPLC : IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Événement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI